|  |
| --- |
| Konkurso sąlygų |
| 1 priedas |
| Pasiūlymo forma |

Aprašas: \\svalia\Users\dovile.radeckyte\El. parašai\Logo\Axis_Industries_logo.jpg

AB „Axis Industries“

(Akcinė bendrovė, Kulautuvos g. 45A, LT-47190 Kaunas, Telefonas/faksas 8-37 360234 / 8-37-360358, Juridinių asmenų registras, Axis Industries 165707056, LT65707051)

UAB „Vilniaus energija“\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(Adresatas (perkančioji organizacija))

**PASIŪLYMAS**

**DĖL MOBILAUS DŪMŲ DUJŲ ANALIZATORIAUS PIRKIMO**

2015-01-07 Nr. 25VLEG001\_15001

Kaunas

|  |  |
| --- | --- |
| Tiekėjo pavadinimas */Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių pavadinimai/* | AB „Axis Industries“ |
| Tiekėjo adresas */Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių adresai/* | Kulautuvos g. 45A, LT-47190 Kaunas |
| Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė | Darius Ezerskis |
| Telefono numeris | +37065573673 |
| Fakso numeris | +37037205463 |
| El. pašto adresas | [darius.ezerskis@axis.lt](mailto:darius.ezerskis@axis.lt) |

Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis:

1. Supaprastinto atviro konkurso skelbime, išspausdintame */https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/app/rfq/publicpurchase\_frameset.asp?PID=216215&B=&PS=1&PP= CVP IS sistemoje*;
2. kituose pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose).

Mes siūlome šias prekes:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Eil. Nr. | Prekės pavadinimas, techninė charakteristika | Siūlomos prekės žymėjimas, tipas,  techninė charakteristika  **(*pildo tiekėjas*)** | Mato vnt. | Kiekis | Mato vnt. kaina, Lt be PVM |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* |
| 1. | Katilų dūmų dujų analizatorius su sisteminiu bloku, spausdintuvu ir dūmų paėmimo zondu. | **Testo 350 dūmų dujų analizatoriaus sisteminis blokas** ( Control Unit ) 0632 3511; **Testo dūmų dujų analizatoriaus analizavimo blokas (** analyzer box ) 0632 3510; su opcijomis:  **O2 sensorius;**  **Opcija CO sensorius (H2-kompensuojamas** ( H2 compensated ) ), 0 iki 10,000 ppm, rezoliucija 1 ppm;  **Opcija NO sensorius**, 0 iki 4,000 ppm, rezoliucija 1 ppm;  **Opcija NO2 sensorius**, 0 iki +500 ppm, rezoliucija ±0.1 ppm;  **Opcija SO2 sensorius**, 0 iki +5.000 ppm, rezoliucija ±1 ppm;  **Opcija** **HC Pellistor ( CxHy-sensorius )** methane 100…40000 ppm, propane 100…21000 ppm, butane 100…18000 ppm, rezoliucija 10 ppm. ( Pelistorius sukonfigūruotas metanui gamykloje ) ( Pellistor is adjusted to methane in the factory ));  **Opcija Peltier dujų paruošimas kartu su siurbliuku automatiniam kondensato pašalinimui** ( Peltier Gas preparation incl. peristaltic pump for automatic condensate trap evacuation );  **Opcija Šviežio oro vožtuvas ( su visų sensorių praskiedimu; atskiedimo koeficientas 5 )** ( Option fresh air valve for long-term measurement, incl. measurement range extension with dilution factor 5 for all sensors );  **Maitinimo šaltinis** 0554 1096 ( mains unit );  -pirminio kalibravimo funkcija – yra;  -apsauga nuo CO padidėjimo dūmuose – yra;  -matavimo ribų nustatymo funkcija – yra;  - jungtys temperatūros matavimo zondams ir oro srauto matavimo zondams – yra;  - dūmų paruošimo blokas – yra;  - atminties blokas, atminties talpa ne mažiau 2 MB – yra (2 MB (250,000 matavimo verčių );  - maitinimo šaltinis – akumuliatorius – yra;  - duomenų atvaizdavimo ekranas – yra;  - galimybė prijungti slėgio, temperatūros, oro greičio ir srauto matavimo zondus – slėgio sensorius instaliuotas viduje;  -Prietaisas turi turėti galimybę matuoti NOx, CO, SO2 ppm taip pat mg/Nm3 , prie skirtingų deguonies reikšmių – yra  - Prietaisas turi turėti dūmų rasos taško matavimo ar skaičiavimo funkciją – yra ( išskaičiavimas 0 to 99 °C td );  - Prietaisas turi veikti iki maksimalios dūmuose dulkių koncentracijos 15 g/m3 – yra ( iki 20 g/m³ );  -galimybė per USB jungtį eksportuoti duomenis iš analizatoriaus į kompiuterį Excel ir PDF formatais – yra;  -Prietaisas turi veikti aplinkoje, kurios temperatūra žemesnė arba lygi -5 ºC ir aukštesnė arba lygi +40 ºC – yra (-5 iki +45 °C );  - Prietaiso elektrinė apsaugos klasė ne žemesnė nei IP 40 – yra;  - naudojimo instrukcija lietuvių kalba – yra;  - Turi būti pateikti prietaiso kalibravimo liudijimai – gamyklinis kalibravimo protokolas pateikiamas kartu su prietaisu;  Prietaisas yra įteisintas Lietuvos Respublikos Metrologijos tarnyboje - taip  +  **Spausdintuvas** IRDA su beviele inraredine jungtimi; 1 rit. terminio popieriaus; 4 AA baterijomis ( Testo fast printer IrDA with wireless infrared interface; 1 roll thermal paper; 4 AA batteries. For printing out measurements on site )  +  **Modulinis zondas**, zondo ilgis 700 mm, max temperatūra 1000C, įskaitant zondo slankiklį bei NO2/SO2 specialią žarną matavimams ( Modular flue gas probe, 700 mm immersion depth, incl. cone, thermocouple NiCr-Ni Tmax 1000 °C and NO2/SO2 special hose 2.2 m )  +  **Lagaminas** prietaiso transportavimui bei aksesuarų saugojimui; išmatavimai 570 x 470 x 210 mm ( Ilgis x plotis x aukštis ) ( Transport case for secure and tidy storage of testo 350 flue gas analyzer, accessories, dimensions 570 x 470 x 210 mm (LxWxH) )  + **spec.** **Transprtavimo krepšys zondui ir kitiems pramoniniams priedams TESTO** išmatavimai 1280 x 245 (Transp. bag for industrial probes, Dim. L x H (1.280 mm x 245 mm, Material Cordura 530 (Nylon 560), grey)) 0516 7600  +  **EasyEmission programinė įranga** kartu su USB jungtimi kompiuteriui ( testo340 / testo350 Software easyEmission incl. USB connection cable instrument-PC )  +  **DataBus duomenų kabelis** tarp analizatoriaus sisteminio bloko ir analizavimo bloko; 2 m ilgio ( testo 350 connection cable, 2m )  +  **Eksploatacinės medžiagos:**  **Filtrai** matavimo blokui ir dujųaušintuvui 20 vnt., matavimo bloko filtrai nuo purvo + 10 vnt. dujų aušintuvo vilnos filtrai (Spare particle filter) 0554 3381;  **Filtrai** išmetamųjų dujų zondui ( 10 vnt ) 0554 3385  Atsarginis NO jutiklio **filtras** ( Replacement filter NO sensor ) 0554 4150  **Spausdinimo popierius 6 rit.** ( 6 rolls of Spare thermal paper for printer ) 0554 0568  +  **Naudojimo instrukcija( lietuvių kalba )** | vnt. | 1 | 23477,00 |
| **Viso pasiūlymo kaina, Lt be PVM:** | | | | | **23477,00** |
| PVM\* 21 %: | | | | | 4930,17 |
| Viso pasiūlymo kaina, Lt su PVM: | | | | | 28407,17 |

\*Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, jis nepildo lentelės skilčių kur nurodyta PVM ar kaina su PVM ir nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemoka.

Į pasiūlymo kainą (Lt be PVM) yra įtrauktos visos išlaidos ir visi mokesčiai (išskyrus PVM).

Prekes pristatysime ne vėliau kaip per **50 (penkiasdešimt) kalendorinių dienų** nuo sutarties pasirašymo dienos.

Prekėms suteikiama garantija: **prietaisui su valdymo bloku ne mažiau kaip 2 (dvejų) metų, sensoriams ne mažiau kaip 1 (vienerių) metų kokybės garantiją.**

Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Eil. Nr. | Pateiktų dokumentų pavadinimas | Dokumento puslapių skaičius |
| 1. | Technine specifikacija\_TESTO350 control unit and analyser box.pdf ( anglų kalba ) | 2 |
| 2. | Testo 350 Naudojimo instrukcija.pdf ( lietuvių kalba ) | 115 |
| 3. | Testo 350\_brosiura.pdf (anglų kalba ) | 15 |
| 4. |  |  |

Informuojame, kad vykdant sutartį pasitelksime šiuos subtiekėjus\*:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Eil. Nr. | Subtiekėjo pavadinimas | Subtiekėjo adresas,  telefono numeris | Subtiekėjo tiekiamų prekių apibūdinimas |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

\**Pildyti tuomet, jei sutarties vykdymui bus pasitelkti subtiekėjai. Jei tiekėjas nenurodys subtiekėjų, perkančioji organizacija laikys, kad tiekėjas subtiekėjų nepasitelks.*

Šiame pasiūlyme yra pateikta ir konfidenciali informacija\*:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Eil. Nr. | Pateikto dokumento pavadinimas | Dokumento puslapių skaičius |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

*\*Pildyti tuomet, jei bus pateikta konfidenciali informacija. Tiekėjas negali nurodyti, kad konfidencialu yra pasiūlymo kaina arba, kad visas pasiūlymas yra konfidencialus.*

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | |
|  | | | | | |
| Pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose. | | | | | |
|  | | | | | |
|  | | | | | |
| Projektų direktorius |  |  |  | Darius Ezerskis |  |
| (Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas) |  | (Parašas) |  | (Vardas ir pavardė) |  |

\*Pastaba. Jeigu perkančioji organizacija pirkimą atlieka CVP IS priemonėmis, šis dokumentas teikiamas pasirašytas saugiu elektroniniu parašu. Tais atvejais, kai pirkimo dokumentuose nustatyta, kad visas pasiūlymas pasirašomas saugiu elektroniniu parašu, šio dokumento atskirai pasirašyti neprivaloma.