Uždaroji akcinė bendrovė „SK Impex ServiceCenter“, Mildos g. 6, 10311 Vilnius, tel.: 8(5)2105885, fax.:8(5)2105880, Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, Įmonės kodas: 111526860, PVM kodas: LT115268610

Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninė Kauno klinikos

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **PASIŪLYMAS****DĖL ŠEIVERIO ANTGALIŲPIRKIMO**2017 0831Nr.VPK 17-200Vilnius 1 lentelė**TIEKĖJO REKVIZITAI**

|  |  |
| --- | --- |
| Tiekėjo pavadinimas */Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių pavadinimai/* | UAB „SK Impex ServiceCenter“ |
| Tiekėjo adresas */Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių adresai/* | Mildos g. 6, LT-10311 Vilnius |
| Įmonės kodas, PVM mokėtojo kodas | 111526860 |
| Atsiskaitomosios sąskaitos numeris, bankas, banko kodas | AB „SEB bankas“Banko kodas 70440a.s. LT 31 7044 0600 0410 7393 |
| Įmonės vadovo pareigos, vardas, pavardė | Direktorius Audrius Malajavas |
| Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė | Pardavimų vadybininkasPaulius Slavinskas |
| Už sutarties vykdymą atsakingo asmens pareigos, vardas, pavardė | Pardavimų vadybininkas Paulius Slavinskas |
| Telefono numeris | (8 5) 210 588, 8 698 24472 |
| Fakso numeris | (8 5) 210 5880 |
| El. pašto adresas | info@skimpex.lt, paulius.slavinskas@skimpex.lt |

Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis:1. Atvirokonkurso (supaprastinto pirkimo) skelbime, paskelbtame Viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka;
2. kituose pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose).

Pasirašydamas CVP IS priemonėmis pateiktą pasiūlymą saugiu elektroniniu parašu, patvirtinu, kad dokumentų skaitmeninės kopijos ir elektroninėmis priemonėmis pateikti duomenys yra tikri.2 lentelė**SUBTIEKĖJO REKVIZITAI**

|  |  |
| --- | --- |
| **Eil.****Nr.** | **Subtiekėjo pavadinimas (-ai), adresas (-ai)** |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |

***\*Pastaba:*** *Lentelė pildoma, jei tiekėjas ketina pasitelkti subtiekėją.*   3 lentelė **PASIŪLYMO KAINA**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Pirkimo dalies Nr.** | **Prekių pavadinimas** | **Modelis, tipas, kataloginis numeris, gamintojo pavadinimas** | **Mato****vnt** | **Orientacinis****kiekis** | **Vieneto kaina,****EUR****(be PVM)** | **Vieneto kaina,****EUR****(su PVM)** | **Viso****kaina****EUR****(su PVM)** |
| 1. | Šeiverio antgalis *(firmos „Conmed-Linvatec“ antgalis C9254 arba lygiavertis)* | *Šeiverio antgalis Cuda, C9254. ConmedLinvatec* | Vnt. | 18 | **60,00** | **63,00** | **1134,00** |
| 2. | Šeiverio antgalis *(firmos „Conmed-Linvatec“ antgalis C9253 arba lygiavertis)* | *Šeiverio antgalis Cuda. C9253. ConmedLinvatec* | Vnt. | 18 | **60,00** | **63,00** | **1134,00** |
| 3. | Šeiverio antgalis *(firmos „Conmed-Linvatec“ antgalis C9247A arba lygiavertis)* | *Šeiverio antgalis Full-RadiusResector 9247A. ConmedLinvatec* | Vnt. | 130 | **60,00** | **63,00** | **8190,00** |
| 4. | Šeiverio antgalis *(firmos „Conmed-Linvatec“ antgalis C9248 arba lygiavertis)* | *Šeiverio antgalis Full-RadiusResector C9248. ConmedLinvatec* | Vnt. | 126 | **60,00** | **63,00** | **7938,00** |
| 5. | Šeiverio antgalis-boras *(firmos „Conmed-Linvatec“ antgalis-boras H9102 arba lygiavertis)* | *Šeiverio boras OvalBur H9102. ConmedLinvatec* | Vnt. | 70 | **60,00** | **63,00** | **4410,00** |
| 6. | Šeiverio antgalis *(firmos „Conmed-Linvatec“ antgalis H9134 arba lygiavertis* | *Šeiverio boras VortexRouter H9134. ConmedLinvatec* | Vnt. | 30 | **60,00** | **63,00** | **1890,00** |
| 7. | Šeiverio antgalis-boras *(firmos „Conmed-Linvatec“ antgalis-boras H9110 arba lygiavertis)* | *Šeiverio boras SphericalBur H9110. ConmedLinvatec* | Vnt. | 30 | **60,00** | **63,00** | **1890,00** |
| Bendra pasiūlymo kaina Eur (su PVM): | **26586,00** |

4 lentelė**SIŪLOMŲ PREKIŲ CHARAKTERISTIKŲ ATITIKIMAS REIKALAUJAMOMS**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Pirkimo dalies Nr. | Pavadinimai, reikalaujamos charakteristikos | Siūlomos parametro reikšmė(Reikalavimų atitikimas ir nuorodos į atitinkamus gamintojo dokumentacijos puslapius) |
| 1. | 1. Skirtas vienkartiniam naudojimui, sterilus, atitinkamai įpakuotas;
2. Žymimi CE ženklu (kartu su pasiūlymu konkursui būtina pateikti žymėjimą CE ženklu liudijančio dokumento kopiją);
3. Su vidiniais ir išoriniais dantukais;
4. Diametras 4,0-4,2 mm;
5. Darbinis ilgis 13-14 cm;
6. Maksimalus sukimosi greitis ≥ 6000 aps./min., maksimalus osciliacinis greitis ≥ 2500 sūkių/min.
 | 1. Skirtas vienkartiniam naudojimui, sterilus atitinkamai įpakuotas;
2. CE sertifikatas;
3. Su vidiniais ir išoriniais dantukais;
4. Diametras 4,2 mm;
5. Darbinis ilgis 13 cm;
6. Maksimalus sukimosi greitis 6000 aps./min., maksimalus osciliacinis greitis 2500 sūkių/min.

Kodas C9254 Šeiverio antgalių brošiūra, 2 psl. |
| 2. | 1. Skirtas vienkartiniam naudojimui, sterilus, atitinkamai įpakuotas;
2. Žymimi CE ženklu (kartu su pasiūlymu konkursui būtina pateikti žymėjimą CE ženklu liudijančio dokumento kopiją);
3. Su vidiniais ir išoriniais dantukais;
4. Diametras 3,0-3,5 mm;
5. Darbinis ilgis 13-14 cm;
6. Maksimalus sukimosi greitis ≥ 6000 aps./min., maksimalus osciliacinis greitis ≥ 2500 sūkių/min.
 | 1. Skirtas vienkartiniam naudojimui, sterilus atitinkamai įpakuotas;
2. CE sertifikatas;
3. Su vidiniais ir išoriniais dantukais;
4. Diametras 3,5 mm;
5. Darbinis ilgis 13 cm;
6. Maksimalus sukimosi greitis 6000 aps./min., maksimalus osciliacinis greitis 2500 sūkių/min.

Kodas C9253 Šeiverio antgalių brošiūra, 2 psl. |
| 3. | 1. Skirtas vienkartiniam naudojimui, sterilus, atitinkamai įpakuotas;
2. Žymimi CE ženklu (kartu su pasiūlymu konkursui būtina pateikti žymėjimą CE ženklu liudijančio dokumento kopiją);
3. Su plačiu darbiniu langu, be dantukų;
4. Diametras 4,0-4,2 mm;
5. Darbinis ilgis 13-14 cm;
6. Maksimalus sukimosi greitis ≥ 6000 aps./min., maksimalus osciliacinis greitis ≥ 2500 sūkių/min.
 | 1. Skirtas vienkartiniam naudojimui, sterilus atitinkamai įpakuotas;
2. CE sertifikatas;
3. Su plačiu darbiniu langu, be dantukų;
4. Diametras 4,2 mm;
5. Darbinis ilgis 13 cm;
6. Maksimalus sukimosi greitis 6000 aps./min., maksimalus osciliacinis greitis 2500 sūkių/min.

Kodas 9247A Šeiverio antgalių brošiūra, 2 psl. |
| 4. | 1. Skirtas vienkartiniam naudojimui, sterilus, atitinkamai įpakuotas;
2. Žymimi CE ženklu (kartu su pasiūlymu konkursui būtina pateikti žymėjimą CE ženklu liudijančio dokumento kopiją);
3. Su plačiu darbiniu langu, be dantukų;
4. Diametras 3,0-3,5 mm;
5. Darbinis ilgis 13-14 cm;
6. Maksimalus sukimosi greitis ≥ 6000 aps./min., maksimalus osciliacinis greitis ≥ 2500 sūkių/min.
 | 1. Skirtas vienkartiniam naudojimui, sterilus atitinkamai įpakuotas;
2. CE sertifikatas;
3. Su plačiu darbiniu langu, be dantukų;
4. Diametras 3,5 mm;
5. Darbinis ilgis 13 cm;
6. Maksimalus sukimosi greitis 6000 aps./min., maksimalus osciliacinis greitis 2500 sūkių/min.

Kodas C9248 Šeiverio antgalių brošiūra, 2 psl. |
| 5. | 1. Skirtas vienkartiniam naudojimui, sterilus, atitinkamai įpakuotas;
2. Žymimi CE ženklu (kartu su pasiūlymu konkursui būtina pateikti žymėjimą CE ženklu liudijančio dokumento kopiją);
3. Darbinė dalis ovalios formos;
4. Diametras 5,5-6,0 mm;
5. Darbinis ilgis 13-14 cm;
6. Maksimalus sukimosi greitis ≥ 12000 aps./min.
 | 1. Skirtas vienkartiniam naudojimui, sterilus atitinkamai įpakuotas;
2. CE sertifikatas;
3. Darbinė dalis ovalios formos;
4. Diametras 6,0 mm;
5. Darbinis ilgis 13 cm;
6. Maksimalus sukimosi greitis 12000 aps./min.

Kodas H9102 Šeiverio antgalių brošiūra, 3 psl. |
| 6. | 1. Skirtas vienkartiniam naudojimui, sterilus, atitinkamai įpakuotas;
2. Žymimi CE ženklu (kartu su pasiūlymu konkursui būtina pateikti žymėjimą CE ženklu liudijančio dokumento kopiją);
3. VortexUnhooded tipo arba lygiavertis;
4. Diametras 4,0-4,5 mm;
5. Darbinis ilgis 13-14 cm;
6. Maksimalus sukimosi greitis ≥ 12000 aps./min.
 | 1. Skirtas vienkartiniam naudojimui, sterilus atitinkamai įpakuotas;
2. CE sertifikatas;
3. VortexUnhooded tipo;
4. Diametras 4,5 mm;
5. Darbinis ilgis 13 cm;
6. Maksimalus sukimosi greitis 12000 aps./min.

Kodas H9134 Šeiverio antgalių brošiūra, 3 psl. |
| 7. | 1. Skirtas vienkartiniam naudojimui, sterilus, atitinkamai įpakuotas;
2. Žymimi CE ženklu (kartu su pasiūlymu konkursui būtina pateikti žymėjimą CE ženklu liudijančio dokumento kopiją);
3. Darbinė dalis sferinės formos;
4. Diametras 3,0-3,5 mm;
5. Darbinis ilgis 13-14 cm;
6. Maksimalus sukimosi greitis ≥ 12000 aps./min.
 | 1. Skirtas vienkartiniam naudojimui, sterilus, atitinkamai įpakuotas;
2. CE sertifikatas;
3. Darbinė dalis sferinės formos;
4. Diametras 3,5 mm;
5. Darbinis ilgis 13cm;
6. Maksimalus sukimosi greitis 12000 aps./min.

Kodas H9110 Šeiverio antgalių brošiūra, 3 psl |

Pastabos: 1. Lentelė privalo būti pildoma pagal visus pirkimo dokumentuose nurodytus klausimus (specialieji reikalavimai) jų eilės tvarka.
2. Grafoje “Siūloma parametro reikšmė” nurodomi konkretūs siūlomi parametrai (rašyti „Atitinka“ arba „Taip“ neleidžiama).

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 lentelė**PATEIKIAMŲ DOKUMENTŲ SĄRAŠAS**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Eil. Nr. | Pateiktų dokumentų pavadinimas | Dokumento puslapių skaičius |
| 1 | espd-response | 12 |
| 2 | Tiekėjo įgaliojimas | 1 |
| 3 | CE Sertifikatas Conmed | 4 |
| 4 | Šeiverio antgaliu brošiūra | 9 |

Pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose.Pasiūlymo konfidencialią informaciją sudaro (tiekėjai turi nurodyti, kokia pasiūlyme pateikta informacija yra konfidenciali):\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

 |