Uždaroji akcinė bendrovė „SK Impex ServiceCenter“, Mildos g. 6, 10311 Vilnius, tel.: 8(5)2105885, fax.:8(5)2105880, Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, Įmonės kodas: 111526860, PVM kodas: LT115268610

Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninė Kauno klinikos

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **PASIŪLYMAS**  **DĖL ŠEIVERIO ANTGALIŲPIRKIMO**  2017 0831Nr.VPK 17-200  Vilnius  1 lentelė  **TIEKĖJO REKVIZITAI**   |  |  | | --- | --- | | Tiekėjo pavadinimas */Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių pavadinimai/* | UAB „SK Impex ServiceCenter“ | | Tiekėjo adresas */Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių adresai/* | Mildos g. 6, LT-10311 Vilnius | | Įmonės kodas, PVM mokėtojo kodas | 111526860 | | Atsiskaitomosios sąskaitos numeris, bankas, banko kodas | AB „SEB bankas“  Banko kodas 70440  a.s. LT 31 7044 0600 0410 7393 | | Įmonės vadovo pareigos, vardas, pavardė | Direktorius Audrius Malajavas | | Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė | Pardavimų vadybininkasPaulius Slavinskas | | Už sutarties vykdymą atsakingo asmens pareigos, vardas, pavardė | Pardavimų vadybininkas Paulius Slavinskas | | Telefono numeris | (8 5) 210 588, 8 698 24472 | | Fakso numeris | (8 5) 210 5880 | | El. pašto adresas | [info@skimpex.lt](mailto:info@skimpex.lt), [paulius.slavinskas@skimpex.lt](mailto:paulius.slavinskas@skimpex.lt) |   Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis:   1. Atvirokonkurso (supaprastinto pirkimo) skelbime, paskelbtame Viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka; 2. kituose pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose).   Pasirašydamas CVP IS priemonėmis pateiktą pasiūlymą saugiu elektroniniu parašu, patvirtinu, kad dokumentų skaitmeninės kopijos ir elektroninėmis priemonėmis pateikti duomenys yra tikri.  2 lentelė  **SUBTIEKĖJO REKVIZITAI**   |  |  | | --- | --- | | **Eil.**  **Nr.** | **Subtiekėjo pavadinimas (-ai), adresas (-ai)** | |  |  | |  |  | |  |  | |  |  |   ***\*Pastaba:*** *Lentelė pildoma, jei tiekėjas ketina pasitelkti subtiekėją.*    3 lentelė  **PASIŪLYMO KAINA**   |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **Pirkimo dalies Nr.** | **Prekių pavadinimas** | **Modelis, tipas, kataloginis numeris, gamintojo pavadinimas** | **Mato**  **vnt** | **Orientacinis**  **kiekis** | **Vieneto kaina,**  **EUR**  **(be PVM)** | **Vieneto kaina,**  **EUR**  **(su PVM)** | **Viso**  **kaina**  **EUR**  **(su PVM)** | | 1. | Šeiverio antgalis *(firmos „Conmed-Linvatec“ antgalis C9254 arba lygiavertis)* | *Šeiverio antgalis Cuda, C9254. ConmedLinvatec* | Vnt. | 18 | **60,00** | **63,00** | **1134,00** | | 2. | Šeiverio antgalis *(firmos „Conmed-Linvatec“ antgalis C9253 arba lygiavertis)* | *Šeiverio antgalis Cuda. C9253. ConmedLinvatec* | Vnt. | 18 | **60,00** | **63,00** | **1134,00** | | 3. | Šeiverio antgalis *(firmos „Conmed-Linvatec“ antgalis C9247A arba lygiavertis)* | *Šeiverio antgalis Full-RadiusResector 9247A. ConmedLinvatec* | Vnt. | 130 | **60,00** | **63,00** | **8190,00** | | 4. | Šeiverio antgalis *(firmos „Conmed-Linvatec“ antgalis C9248 arba lygiavertis)* | *Šeiverio antgalis Full-RadiusResector C9248. ConmedLinvatec* | Vnt. | 126 | **60,00** | **63,00** | **7938,00** | | 5. | Šeiverio antgalis-boras *(firmos „Conmed-Linvatec“ antgalis-boras H9102 arba lygiavertis)* | *Šeiverio boras OvalBur H9102. ConmedLinvatec* | Vnt. | 70 | **60,00** | **63,00** | **4410,00** | | 6. | Šeiverio antgalis *(firmos „Conmed-Linvatec“ antgalis H9134 arba lygiavertis* | *Šeiverio boras VortexRouter H9134. ConmedLinvatec* | Vnt. | 30 | **60,00** | **63,00** | **1890,00** | | 7. | Šeiverio antgalis-boras *(firmos „Conmed-Linvatec“ antgalis-boras H9110 arba lygiavertis)* | *Šeiverio boras SphericalBur H9110. ConmedLinvatec* | Vnt. | 30 | **60,00** | **63,00** | **1890,00** | | Bendra pasiūlymo kaina Eur (su PVM): | | | | | | | **26586,00** |   4 lentelė  **SIŪLOMŲ PREKIŲ CHARAKTERISTIKŲ ATITIKIMAS REIKALAUJAMOMS**   |  |  |  | | --- | --- | --- | | Pirkimo dalies Nr. | Pavadinimai, reikalaujamos charakteristikos | Siūlomos parametro reikšmė  (Reikalavimų atitikimas ir nuorodos į atitinkamus gamintojo dokumentacijos puslapius) | | 1. | 1. Skirtas vienkartiniam naudojimui, sterilus, atitinkamai įpakuotas; 2. Žymimi CE ženklu (kartu su pasiūlymu konkursui būtina pateikti žymėjimą CE ženklu liudijančio dokumento kopiją); 3. Su vidiniais ir išoriniais dantukais; 4. Diametras 4,0-4,2 mm; 5. Darbinis ilgis 13-14 cm; 6. Maksimalus sukimosi greitis ≥ 6000 aps./min., maksimalus osciliacinis greitis ≥ 2500 sūkių/min. | 1. Skirtas vienkartiniam naudojimui, sterilus atitinkamai įpakuotas; 2. CE sertifikatas; 3. Su vidiniais ir išoriniais dantukais; 4. Diametras 4,2 mm; 5. Darbinis ilgis 13 cm; 6. Maksimalus sukimosi greitis 6000 aps./min., maksimalus osciliacinis greitis 2500 sūkių/min.   Kodas C9254 Šeiverio antgalių brošiūra, 2 psl. | | 2. | 1. Skirtas vienkartiniam naudojimui, sterilus, atitinkamai įpakuotas; 2. Žymimi CE ženklu (kartu su pasiūlymu konkursui būtina pateikti žymėjimą CE ženklu liudijančio dokumento kopiją); 3. Su vidiniais ir išoriniais dantukais; 4. Diametras 3,0-3,5 mm; 5. Darbinis ilgis 13-14 cm; 6. Maksimalus sukimosi greitis ≥ 6000 aps./min., maksimalus osciliacinis greitis ≥ 2500 sūkių/min. | 1. Skirtas vienkartiniam naudojimui, sterilus atitinkamai įpakuotas; 2. CE sertifikatas; 3. Su vidiniais ir išoriniais dantukais; 4. Diametras 3,5 mm; 5. Darbinis ilgis 13 cm; 6. Maksimalus sukimosi greitis 6000 aps./min., maksimalus osciliacinis greitis 2500 sūkių/min.   Kodas C9253 Šeiverio antgalių brošiūra, 2 psl. | | 3. | 1. Skirtas vienkartiniam naudojimui, sterilus, atitinkamai įpakuotas; 2. Žymimi CE ženklu (kartu su pasiūlymu konkursui būtina pateikti žymėjimą CE ženklu liudijančio dokumento kopiją); 3. Su plačiu darbiniu langu, be dantukų; 4. Diametras 4,0-4,2 mm; 5. Darbinis ilgis 13-14 cm; 6. Maksimalus sukimosi greitis ≥ 6000 aps./min., maksimalus osciliacinis greitis ≥ 2500 sūkių/min. | 1. Skirtas vienkartiniam naudojimui, sterilus atitinkamai įpakuotas; 2. CE sertifikatas; 3. Su plačiu darbiniu langu, be dantukų; 4. Diametras 4,2 mm; 5. Darbinis ilgis 13 cm; 6. Maksimalus sukimosi greitis 6000 aps./min., maksimalus osciliacinis greitis 2500 sūkių/min.   Kodas 9247A Šeiverio antgalių brošiūra, 2 psl. | | 4. | 1. Skirtas vienkartiniam naudojimui, sterilus, atitinkamai įpakuotas; 2. Žymimi CE ženklu (kartu su pasiūlymu konkursui būtina pateikti žymėjimą CE ženklu liudijančio dokumento kopiją); 3. Su plačiu darbiniu langu, be dantukų; 4. Diametras 3,0-3,5 mm; 5. Darbinis ilgis 13-14 cm; 6. Maksimalus sukimosi greitis ≥ 6000 aps./min., maksimalus osciliacinis greitis ≥ 2500 sūkių/min. | 1. Skirtas vienkartiniam naudojimui, sterilus atitinkamai įpakuotas; 2. CE sertifikatas; 3. Su plačiu darbiniu langu, be dantukų; 4. Diametras 3,5 mm; 5. Darbinis ilgis 13 cm; 6. Maksimalus sukimosi greitis 6000 aps./min., maksimalus osciliacinis greitis 2500 sūkių/min.   Kodas C9248 Šeiverio antgalių brošiūra, 2 psl. | | 5. | 1. Skirtas vienkartiniam naudojimui, sterilus, atitinkamai įpakuotas; 2. Žymimi CE ženklu (kartu su pasiūlymu konkursui būtina pateikti žymėjimą CE ženklu liudijančio dokumento kopiją); 3. Darbinė dalis ovalios formos; 4. Diametras 5,5-6,0 mm; 5. Darbinis ilgis 13-14 cm; 6. Maksimalus sukimosi greitis ≥ 12000 aps./min. | 1. Skirtas vienkartiniam naudojimui, sterilus atitinkamai įpakuotas; 2. CE sertifikatas; 3. Darbinė dalis ovalios formos; 4. Diametras 6,0 mm; 5. Darbinis ilgis 13 cm; 6. Maksimalus sukimosi greitis 12000 aps./min.   Kodas H9102 Šeiverio antgalių brošiūra, 3 psl. | | 6. | 1. Skirtas vienkartiniam naudojimui, sterilus, atitinkamai įpakuotas; 2. Žymimi CE ženklu (kartu su pasiūlymu konkursui būtina pateikti žymėjimą CE ženklu liudijančio dokumento kopiją); 3. VortexUnhooded tipo arba lygiavertis; 4. Diametras 4,0-4,5 mm; 5. Darbinis ilgis 13-14 cm; 6. Maksimalus sukimosi greitis ≥ 12000 aps./min. | 1. Skirtas vienkartiniam naudojimui, sterilus atitinkamai įpakuotas; 2. CE sertifikatas; 3. VortexUnhooded tipo; 4. Diametras 4,5 mm; 5. Darbinis ilgis 13 cm; 6. Maksimalus sukimosi greitis 12000 aps./min.   Kodas H9134 Šeiverio antgalių brošiūra, 3 psl. | | 7. | 1. Skirtas vienkartiniam naudojimui, sterilus, atitinkamai įpakuotas; 2. Žymimi CE ženklu (kartu su pasiūlymu konkursui būtina pateikti žymėjimą CE ženklu liudijančio dokumento kopiją); 3. Darbinė dalis sferinės formos; 4. Diametras 3,0-3,5 mm; 5. Darbinis ilgis 13-14 cm; 6. Maksimalus sukimosi greitis ≥ 12000 aps./min. | 1. Skirtas vienkartiniam naudojimui, sterilus, atitinkamai įpakuotas; 2. CE sertifikatas; 3. Darbinė dalis sferinės formos; 4. Diametras 3,5 mm; 5. Darbinis ilgis 13cm; 6. Maksimalus sukimosi greitis 12000 aps./min.   Kodas H9110 Šeiverio antgalių brošiūra, 3 psl |   Pastabos:   1. Lentelė privalo būti pildoma pagal visus pirkimo dokumentuose nurodytus klausimus (specialieji reikalavimai) jų eilės tvarka. 2. Grafoje “Siūloma parametro reikšmė” nurodomi konkretūs siūlomi parametrai (rašyti „Atitinka“ arba „Taip“ neleidžiama).  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 5 lentelė  **PATEIKIAMŲ DOKUMENTŲ SĄRAŠAS**   |  |  |  | | --- | --- | --- | | Eil. Nr. | Pateiktų dokumentų pavadinimas | Dokumento puslapių skaičius | | 1 | espd-response | 12 | | 2 | Tiekėjo įgaliojimas | 1 | | 3 | CE Sertifikatas Conmed | 4 | | 4 | Šeiverio antgaliu brošiūra | 9 |   Pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose.  Pasiūlymo konfidencialią informaciją sudaro (tiekėjai turi nurodyti, kokia pasiūlyme pateikta informacija yra konfidenciali):  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | |