**DARBUOTOJŲ SAUGOS IR APLINKOSAUGOS SKYRIAUS VADOVAS**

**POTVARKIS**

**DĖL LEIDIMO STATKORPAS AB  DIRBTI**

**AB „ENERGIJOS SKIRSTYMO OPERATORIUS“**

**ELEKTROS ĮRENGINIUOSE**

2017 m. lapkričio 27 d. Nr. 129

Vilnius

Vadovaudamasis Saugos eksploatuojant elektros įrenginius taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Energetikos ministro 2012 m. spalio 23 d. įsakymu Nr. 1-207, VIII skyriaus reikalavimais, AB LESTO Elektros tinklo tarnybos direktoriaus – generalinio direktoriaus pavaduotojo 2015 m. liepos 30 d. nurodymu Nr. 236 patvirtintos „Fizinių ir juridinių asmenų darbų vykdymo AB LESTO eksploatuojamuose elektros įrenginiuose, statiniuose bei teritorijose tvarka“ (toliau – Tvarka) reikalavimais ir AB „Energijos skirstymo operatorius“ (toliau – Bendrovė) generalinio direktoriaus 2017 m. lapkričio 21 d. įsakymu Nr. 799 patvirtintu Bendrovės elektros įrenginiuose vykdomų darbų ir reikalavimų rangovams, vykdantiems tokius darbus, sąrašu (toliau – Sąrašas) bei STATKORPAS AB 2017-11-24 raštu (GD-6976)

1. Leidžiu STATKORPAS AB:
   1. dalyvaujant Bendrovės skelbiamuose šio potvarkio 1.2.1, 1.2.2., 1.2.3., 1.2.4, 1.2.5., 1.2.6., 1.2.7., 1.2.8., 1.2.9., 1.2.10., 1.2.11., 1.2.12., 1.2.13., 1.2.14., punktuose nurodytų darbų konkursuose pateikti šį potvarkį kaip vieną iš kvalifikacijos įrodymui pateikiamų dokumentų, kai tai numatyta Pirkimo sąlygose;
   2. darbuotojams pagal jiems suteiktas apsaugos nuo elektros kategorijas ir teises vykdyti Bendrovės elektros įrenginiuose ir jų teritorijose šiuos darbus:
      1. Darbo kodas 0.3. – Operatyviniai perjungimai 10 kV įtampos tinklo įrenginiuose, įskaitant ir 10 kV žiedinio tinklo įrenginiuose;
      2. Darbo kodas 1.2. – 10 kV OL ir ST montavimo ir remonto darbai;
      3. Darbo kodas 1.3. – 35 kV OL montavimo ir remonto darbai;
      4. Darbo kodas 2.1. – 0,4 kV OKL montavimo ir remonto darbai;
      5. Darbo kodas 2.2. – 10 kV OLI ir ST montavimo ir remonto darbai;
      6. Darbo kodas 3.2.1. – 0,4-10 kV KL iki 200 m. ir MT montavimo ir remonto darbai;
      7. Darbo kodas 3.2.3. – 0,4-10 kV KL virš 200 m. ir MT montavimo ir remonto darbai
      8. Darbo kodas 3.4. – 10 kV KL bandymo darbai;
      9. Darbo kodas 3.6. – 35 kV KL 200 m. ir ilgesnių montavimo darbai;
      10. Darbo kodas 6.2. – statybiniai darbai iki 110 kV įtampos elektros įrenginiuose;
      11. Darbo kodas 7.1. – atvado prijungimas/atjungimas prie 0,4 kV oro ir oro kabelių linijos, esant įtampai ant srovinių dalių;
      12. Darbo kodas 7.2. – automatinio jungiklio keitimas įvadinėje apskaitos spintoje, esant įtampai srovinėse dalyse, nutraukiant vartotojui elektros energijos tiekimą.
      13. Darbo kodas 7.3. – remonto ir techninės priežiūros darbai (saugiklio gnybto keitimas, saugiklio keitimas, kontaktų revizija, operatyvinių užrašų keitimas) 0,4 kV kabelių spintoje, esant įtampai srovinėse dalyse, neišjungiant įtampos vartotojams;
      14. Darbo kodas 8.1. – 0,4 kV – 35 kV trasų valymo ir genėjimo darbai;
   3. vykdyti darbus tik pasirašius Tarpusavio saugos darbe atsakomybės ribų aktą (toliau - Aktas) tarp Bendrovės ir STATKORPAS AB. Tais atvejais kai vadovaujantis sutarties tarp Bendrovės ir STATKORPAS AB (toliau – Sutartis) nuostatomis STATKORPAS AB pasitelks rangovus ir/ar subrangovus ir/ar tais atvejais kai Bendrovės išduos raštišką sutikimą STATKORPAS AB Sutarties vykdymui pasitelkti rangovus ir/ar subrangovus, vykdyti darbus tik pasirašius Aktą tarp STATKORPAS AB ir pasitelktų rangovų ir/ar subrangovų.
2. Nurodau:
   1. Tvarkos 24 ir 25 punktuose nurodytiems darbuotojams:
      1. su STATKORPAS AB įgaliotais asmenimis pasirašyti Aktą, kuriame nustatyti darbų organizavimo ir vykdymo tvarką ir atsakomybę už saugą darbe ir pasirašyto Akto kopiją įkelti į Bendrovės vidinį tinklalapį „ESONETAS“ (Esonetas → Rangovų archyvas → Atsakomybės ribų aktai);
      2. atvykusius dirbti STATKORPAS AB darbų vadovus ir darbų vykdytojus instruktuoti pagal Bendrovės „Darbuotojo saugos ir sveikatos instrukcija fiziniams ir juridiniams asmenims, dirbantiems Bendrovės elektros objektuose“ Nr. DS-10-17 ir pagal šios instrukcijos 6 punkte nurodytus dokumentus, instruktuoti apie darbo vietų ypatumus, apie atliekamų darbų tvarką ir atsakomybę už saugą darbe, nurodyti pavojingus ir kenksmingus rizikos veiksnius, supažindinti su schemomis elektros įrenginių, kuriuose bus vykdomi darbai (rangovui prašant jas išduoti), nurodyti kieno dispečeriniame valdyme yra elektros įrenginiai. Instruktavimą įforminti padalinio ,,Rangovo ir komandiruoto personalo saugos ir sveikatos instruktavimų darbo vietoje registravimo žurnale“.
   2. Bendrovės Darbuotojų saugos ir aplinkosaugos skyriui paskelbti STATKORPAS AB darbuotojų sąrašą Bendrovės vidiniame tinklalapyje „ESONETAS“ (Esonetas → Rangovų archyvas → Leidimai).
3. Nustatau, kad šis potvarkis galioja iki 2018-09-11.

4. Nuo šio potvarkio pasirašymo dienos laikau netekusiu galios Darbuotojų saugos ir aplinkosaugos skyriaus vadovo 2017 m. rugsėjo 19 d. potvarkį Nr. 91 „Dėl leidimo STATKORPAS AB dirbti AB „Energijos skirstymo operatorius” elektros įrenginiuose“.

Darbuotojų saugos ir aplinkosaugos Vytautas Jucius skyriaus vadovas

Svajūnas Petrusevičius, tel. 8614 35164, el. p. [svajunas.petrusevicius@eso.lt](mailto:svajunas.petrusevicius@eso.lt)

Išplatinama: 40100, 40200, 40300, 40400, 40010, 41000, 42000, 43000, 44000, 45000, [statkorpas@zilinskis.com](mailto:statkorpas@zilinskis.com)