**AB „VILNIAUS ŠILUMOS TINKLAI“**

**TECHNINĖ SPECIFIKACIJA**

1. **PIRKIMO OBJEKTAS**

Trinatrio fosfatas.

1. **PIRKIMO OBJEKTO APIMTYS IR CHARAKTERISTIKA**

2.1. Trinatrio fosfato dodekahidratas (CAS Nr. 10101-89-0); pakuotėse po 25 kg (toliau – Prekės).

2.2. Preliminarus perkamas kiekis 3000 kg.

1. **SUTARTINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO VIETA**

Pažymėkite ☒ vieną ar kelis laukelius:

Vilnius

Paslaugą teikiančioje įmonėje.

1. **REIKALAVIMAI PIRKIMO OBJEKTUI**
   1. **Esamos situacijos aprašymas**
   2. Trinatrio fosfatas naudojamas gamybiniame procese, korekciniam garo katilų vandens apdorojimui
   3. **Pirkimo objekto aprašymas**

Produktas turi atitikti tokius kokybinius reikalavimus

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Eilės Nr. | Charakteristika | Reikalavimai |
| 4.3.1. | trinatrio fosfato dodekahidratas (CAS Nr. 10101-89-0) | balta kristalinė biri medžiaga |
| 4.3.2. | P2O5 kiekis | ne mažiau 18,5 % |
| 4.3.3. | Netirpių medžiagų kiekis | ne daugiau 0,03 % |

* 1. **Kartu su pasiūlymu pateikiama dokumentacija**
     1. Produkto kokybės sertifikato kopija arba kitas produkto kokybę patvirtinantis dokumentas. Tuo atveju, kai teikiamas Tiekėjo parengtas produkto kokybę patvirtinantis dokumentas, kartu turi būti pateiktas produkto Gamintojo parengtas kokybę liudijantis dokumentas, įrodantis siūlomo gaminio atitikimą visų Techninėse sąlygose numatytų kokybės rodiklių reikalavimams
     2. Naujausios redakcijos produkto saugos duomenų lapas (toliau – SDL), parengtas/atnaujintas pagal Reglamentą (EB) Nr. 1907/2006 bei Reglamento (ES) 453/2010 I priedo/Reglamento (ES) 2015/830 reikalavimus, kartu nurodant:
        1. SDL 1.1 skirsnyje „Produkto identifikatorius“ - medžiagos ar mišinį sudarančių medžiagų REACH registracijos ar preliminarios registracijos numerius. Jei REACH registracijos numeriai nenurodyti, tiekėjas turi atskirai paaiškinti, kodėl nenurodoma;
        2. SDL 1.2 skirsnyje “Medžiagos nustatyti naudojimo būdai ir nerekomenduojami naudojimo būdai” turi būti nurodytas medžiagos naudojimo būdas, atitinkantis Užsakovo naudojamą būdą arba panašus naudojimo būdas. Užsakovo naudojimo būdas – katilo vandens korekciniam apdorojimui ar panašus naudojimo būdas;

4.3.3. Su pasiūlymu pateikta dokumentacija turi būti lietuvių kalba. Ši nuostata gali būti netaikoma produkto Gamintojo pateikiamam kokybę patvirtinančiam dokumentui;

4.3.4.Prekės vieneto ir bendra kaina.

1. **BENDRI REIKALAVIMAI**
   1. Servisinė sutartis sudaroma dvejiems (2) metams.
   2. Sutarties galiojimo laikotarpiu Prekės bus perkamos pagal atskirus Pirkėjo užsakymus, po ne mažiau kaip 500 kg.
2. **ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMAS**
   1. **Įsipareigojimų vykdymo tvarka**
      1. Užsakymus Pirkėjas teiks Tiekėjui elektroniniu paštu/ telefonu, kuris bus nurodytas Sutartyje.
      2. Pirkėjas neįsipareigoja nupirkti visų nurodyto Prekių kiekio.
   2. **Įsipareigojimų vykdymo terminai**
      1. Prekė turi būti pristatyta per 30 dienų nuo užsakymo pateikimo.
   3. **Pirkimo objekto perdavimo-priėmimo tvarka**
      1. Įvykdęs užsakymą, Tiekėjas pateikia Užsakovui pasirašymui krovinio važtaraštį. Nuosavybės teisė į prekę Užsakovui pereina nuo važtaraščio pasirašymo dienos.
   4. **Garantijos**
      1. Atvežimas- iškrovimas turi būti vykdomas darbo dienomis nuo 7.30 val. iki 15.00 val.
      2. Prekių kokybė turi atitikti visas Techninėse sąlygose reikalaujamas charakteristikas, Prekės gamintojo sertifikatus, būti tinkamos naudoti pagal jų tikslinę paskirtį, neturi būti paslėptų Prekių trūkumų, dėl kurių Prekių nebūtų galima naudoti pagal jų tikslinę paskirtį arba dėl kurių sumažėtų Prekių naudingumas;
      3. Priimant Prekes nustačius neatitikimą, Prekės nepriimamos ir grąžinamos Tiekėjui.
   5. **Sutarties vykdymo metu pateikiama dokumentacija**
      1. Su tiekiama chemine medžiaga privaloma pateikti produkto kokybę patvirtinantį dokumentą bei SDL.