Saugiųjų dokumentų blankų spausdinimo paslaugos sutarties

1 priedas

**SAUGIŲJŲ DOKUMENTŲ BLANKŲ APRAŠYMAS**

**VIDAUS VANDENŲ TRANSPORTO PRIEMONĖS REGISTRACIJOS**

**LIUDIJIMO BLANKO**

**(IDENTIFIKAVIMO NUMERIS 01516)**

**Privalomų technologinės apsaugos priemonių sąrašas**

Techniniai duomenys:

1. Formatas 75 x 105 mm.

2. Lapų skaičius 1.

Technologinės apsaugos priemonės:

1. Popierius:

1.1. su vandens ženklu, dvitoniu, nefiksuotu, pasikartojančiu;

1.2. su įterptais į masę pluoštais, matomais, raudonos spalvos, švytinčiais ultravioletiniuose spinduliuose.

2. Grafiniai apsaugos būdai – apsauginiai tinkleliai (dviejų spalvų: mėlynai pilkos ir šviesiai mėlynos).

3. Grafiniai apsaugos būdai – giljošai.

4. Numeravimas:

4.1. spauda, iškilioji;

4.2. vienodo dydžio skaitmenimis;

4.3. šešiaženklis numeris išspausdintas juodos spalvos dažais;

4.4. dažai, švytintys ultravioletiniuose spinduliuose.

**VIDAUS VANDENŲ TRANSPORTO PRIEMONĖS PAKABINAMOJO VARIKLIO**

**REGISTRACIJOS LIUDIJIMO BLANKO**

**(IDENTIFIKAVIMO NUMERIS 01517)**

**Privalomų technologinės apsaugos priemonių sąrašas**

Techniniai duomenys:

1. Formatas 75 x 105 mm.

2. Lapų skaičius 1.

Technologinės apsaugos priemonės:

1. Popierius:

1.1. su vandens ženklu, dvitoniu, nefiksuotu, pasikartojančiu;

1.2. su įterptais į masę pluoštais, matomais, raudonos spalvos, švytinčiais ultravioletiniuose spinduliuose.

2. Grafiniai apsaugos būdai – apsauginiai tinkleliai (dviejų spalvų: mėlynai pilkos ir šviesiai mėlynos).

3. Grafiniai apsaugos būdai – giljošai.

4. Numeravimas:

4.1. spauda, iškilioji;

4.2. vienodo dydžio skaitmenimis;

4.3. šešiaženklis numeris išspausdintas juodos spalvos dažais;

4.4. dažai, švytintys ultravioletiniuose spinduliuose.

**VIDAUS VANDENŲ TRANSPORTO PRIEMONĖS (PAKABINAMOJO VARIKLIO) IŠREGISTRAVIMO IŠ LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS VANDENŲ LAIVŲ REGISTRO LIUDIJIMO BLANKO**

**(IDENTIFIKAVIMO NUMERIS 01518)**

**Privalomų technologinės apsaugos priemonių sąrašas**

Techniniai duomenys:

1. Formatas 214 x 150 mm.

2. Lapų skaičius 1.

Technologinės apsaugos priemonės:

1. Popierius:

1.1. su vandens ženklu, dvitoniu, nefiksuotu, pasikartojančiu;

1.2. su įterptais į masę pluoštais, matomais, raudonos spalvos, švytinčiais ultravioletiniuose spinduliuose.

2. Grafiniai apsaugos būdai – apsauginiai tinkleliai (dviejų spalvų: mėlynai pilkos ir šviesiai mėlynos).

3. Grafiniai apsaugos būdai – giljošai.

4. Numeravimas:

4.1. spauda, iškilioji;

4.2. vienodo dydžio skaitmenimis;

4.3. šešiaženklis numeris išspausdintas juodos spalvos dažais;

4.4. dažai, švytintys ultravioletiniuose spinduliuose.

**TARPTAUTINIO BURINĖS JACHTOS BILIETO BLANKO**

**(IDENTIFIKAVIMO NUMERIS 00542-A1)**

**Privalomų technologinės apsaugos priemonių sąrašas**

Techniniai duomenys:

1. Formatas 188 x 132 mm.

2. Lapų skaičius 1.

Technologinės apsaugos priemonės:

1. Popierius:

1.1. su vandens ženklu, dvitoniu, nefiksuotu, pasikartojančiu;

1.2. su įterptais į masę pluoštais, matomais, raudonos spalvos, švytinčiais ultravioletiniuose spinduliuose.

2. Grafiniai apsaugos būdai – apsauginiai tinkleliai (dviejų spalvų: mėlynai pilkos ir žydros).

3. Numeravimas:

3.1. spauda, iškilioji;

3.2. vienodo dydžio skaitmenimis;

3.3. šešiaženklis numeris išspausdintas juodos spalvos dažais;

3.4. dažai, švytintys ultravioletiniuose spinduliuose.

**LAIVO ĮREGISTRAVIMO LIETUVOS RESPUBLIKOS JŪRŲ LAIVŲ REGISTRE LIUDIJIMO BLANKO**

**(IDENTIFIKAVIMO NUMERIS 00668)**

**Privalomų technologinės apsaugos priemonių sąrašas**

Techniniai duomenys:

1. Formatas: 210 x 297 mm.

2. Lapų skaičius: 1.

Technologinės apsaugos priemonės:

1. Popierius:

1.1. su vandens ženklu, dvitoniu, nefiksuotu, pasikartojančiu;

1.2. su įterptais į masę pluoštais, matomais, raudonos spalvos, švytinčiais ultravioletiniuose spinduliuose (netvarkingai išsidėsčiusiais).

2. Spauda – ofsetinė.

3. Grafiniai apsaugos būdai – apsauginiai tinkleliai (dviejų spalvų: geltonos ir geltonai samaninės).

4. Numeravimas:

4.1. spauda, iškilioji;

4.2. numeratoriumi (poligrafiniu būdu), vienodo dydžio skaitmenimis;

4.3. šešiaženklis numeris išspausdintas juodos spalvos dažais;

4.4. dažai, švytintys ultravioletiniuose spinduliuose.

**LAIVO LAIKINO ĮREGISTRAVIMO LIETUVOS RESPUBLIKOS JŪRŲ LAIVŲ REGISTRE (BAREBOAT CHARTER) LIUDIJIMO BLANKO**

**(IDENTIFIKAVIMO NUMERIS 00669)**

**Privalomų technologinės apsaugos priemonių sąrašas**

Techniniai duomenys:

1. Formatas: 210 x 297 mm.

2. Lapų skaičius: 1.

Technologinės apsaugos priemonės:

1. Popierius:

1.1. su vandens ženklu, dvitoniu, nefiksuotu, pasikartojančiu;

1.2. su įterptais į masę pluoštais, matomais, raudonos spalvos, švytinčiais ultravioletiniuose spinduliuose.

2. Spauda – ofsetinė.

3. Grafiniai apsaugos būdai – apsauginiai tinkleliai (dviejų spalvų: šviesiai žalios ir tamsiai žalios).

4. Numeravimas:

4.1. spauda, iškilioji;

4.2. numeratoriumi (poligrafiniu būdu), vienodo dydžio skaitmenimis;

4.3. šešiaženklis numeris išspausdintas juodos spalvos dažais;

4.4. dažai, švytintys ultravioletiniuose spinduliuose.

**LAIVO IŠREGISTRAVIMO IŠ LIETUVOS RESPUBLIKOS JŪRŲ LAIVŲ REGISTRO LIUDIJIMO BLANKO**

**(IDENTIFIKAVIMO NUMERIS 00670)**

**Privalomų technologinės apsaugos priemonių sąrašas**

Techniniai duomenys:

1. Formatas: 210 x 297 mm.

2. Lapų skaičius:

1. Technologinės apsaugos priemonės:

1. Popierius:

1.1. su vandens ženklu, dvitoniu, nefiksuotu, pasikartojančiu;

1.2. su įterptais į masę pluoštais, matomais, raudonos spalvos, švytinčiais ultravioletiniuose spinduliuose.

2. Spauda – ofsetinė.

3. Grafiniai apsaugos būdai – apsauginiai tinkleliai (dviejų spalvų: rausvai violetinės ir melsvai violetinės).

4. Numeravimas: 4.1. spauda, iškilioji;

4.2. numeratoriumi (poligrafiniu būdu), vienodo dydžio skaitmenimis;

4.3. šešiaženklis numeris išspausdintas juodos spalvos dažais;

4.4. dažai, švytintys ultravioletiniuose spinduliuose.

**LEIDIMO LAIVUI PLAUKIOTI SU LIETUVOS VALSTYBĖS VĖLIAVA BLANKO (IDENTIFIKAVIMO NUMERIS 00671)**

**Privalomų technologinės apsaugos priemonių sąrašas**

Techniniai duomenys:

1. Formatas: 210 x 297 mm.

2. Lapų skaičius:

1. Technologinės apsaugos priemonės:

1. Popierius:

1.1. su vandens ženklu, dvitoniu, nefiksuotu, pasikartojančiu;

1.2. su įterptais į masę pluoštais, matomais, raudonos spalvos, švytinčiais ultravioletiniuose spinduliuose (netvarkingai išsidėsčiusiais).

2. Spauda – ofsetinė.

3. Grafiniai apsaugos būdai – apsauginiai tinkleliai (dviejų spalvų: žalios ir geltonai žalios).

4. Numeravimas:

4.1. spauda, iškilioji;

4.2. numeratoriumi (poligrafiniu būdu), vienodo dydžio skaitmenimis;

4.3. šešiaženklis numeris išspausdintas juodos spalvos dažais;

4.4. dažai, švytintys ultravioletiniuose spinduliuose.

**LEIDIMO PLAUKIOTI SU LIETUVOS VALSTYBĖS VĖLIAVA GALIOJIMO SUSTABDYMO LIUDIJIMO BLANKO**

**(IDENTIFIKAVIMO NUMERIS 00672)**

**Privalomų technologinės apsaugos priemonių sąrašas**

Techniniai duomenys:

1. Formatas: 210 x 297 mm.

2. Lapų skaičius:

1. Technologinės apsaugos priemonės:

1. Popierius:

1.1. su vandens ženklu, dvitoniu, nefiksuotu, pasikartojančiu;

1.2. su įterptais į masę pluoštais, matomais, raudonos spalvos, švytinčiais ultravioletiniuose spinduliuose.

2. Spauda – ofsetinė.

3. Grafiniai apsaugos būdai – apsauginiai tinkleliai (dviejų spalvų: mėlynos ir violetinės).

4. Numeravimas:

4.1. spauda, iškilioji;

4.2. numeratoriumi (poligrafiniu būdu), vienodo dydžio skaitmenimis;

4.3. šešiaženklis numeris išspausdintas juodos spalvos dažais;

4.4. dažai, švytintys ultravioletiniuose spinduliuose.

**LEIDIMO LAIKINAI PLAUKIOTI SU LIETUVOS VALSTYBĖS VĖLIAVA BLANKO**

 **(IDENTIFIKAVIMO NUMERIS 00673)**

**Privalomų technologinės apsaugos priemonių sąrašas**

Techniniai duomenys:

1. Formatas: 210 x 297 mm.

2. Lapų skaičius:

1. Technologinės apsaugos priemonės:

1. Popierius:

1.1. su vandens ženklu, dvitoniu, nefiksuotu, pasikartojančiu;

1.2. su įterptais į masę pluoštais, matomais, raudonos spalvos, švytinčiais ultravioletiniuose spinduliuose (netvarkingai išsidėsčiusiais).

2. Spauda – ofsetinė.

3. Grafiniai apsaugos būdai – apsauginiai tinkleliai (dviejų spalvų: oranžinės ir šviesiai raudonos).

4. Numeravimas:

4.1. spauda, iškilioji;

4.2. numeratoriumi (poligrafiniu būdu), vienodo dydžio skaitmenimis;

4.3. šešiaženklis numeris išspausdintas juodos spalvos dažais;

4.4. dažai, švytintys ultravioletiniuose spinduliuose.

**LAIVO ĮGULOS MINIMUMO LIUDIJIMO BLANKO**

**(IDENTIFIKAVIMO NUMERIS 00674)**

**Privalomų technologinės apsaugos priemonių sąrašas**

Techniniai duomenys:

1. Formatas: 210 x 297 mm.

2. Lapų skaičius:

1. Technologinės apsaugos priemonės:

1. Popierius:

1.1. su vandens ženklu, dvitoniu, nefiksuotu, pasikartojančiu;

1.2. su įterptais į masę pluoštais, matomais, raudonos spalvos, švytinčiais ultravioletiniuose spinduliuose (netvarkingai išsidėsčiusiais).

2. Spauda – ofsetinė.

3. Grafiniai apsaugos būdai – apsauginiai tinkleliai (dviejų spalvų: samaninės ir geltonai žalios).

4. Numeravimass:

4.1. spauda, iškilioji;

4.2. numeratoriumi (poligrafiniu būdu), vienodo dydžio skaitmenimis;

4.3. šešiaženklis numeris išspausdintas juodos spalvos dažais;

4.4. dažai, švytintys ultravioletiniuose spinduliuose.

**MOTORINIO PRAMOGINIO LAIVO LAIVAVEDŽIO TARPTAUTINIO KVALIFIKACIJOS LIUDIJIMO BLANKO**

**(IDENTIFIKAVIMO KODAS 01641)**

**Privalomų technologinės apsaugos priemonių sąrašas**

Techniniai duomenys:

1. Formatas 74 x 105 mm.

2. Lapų skaičius

1. Technologinės apsaugos priemonės:

1. Popierius neutralus ultravioletiniuose spinduliuose (nešvyti) – su nefiksuotu dvitoniu vandens ženklu.

2. Spauda – iškilioji (naudojama numeravimui).

3. Grafinės apsaugos priemonės:

3.1. apsauginiai tinkleliai (dviejų spalvų: šviesiai mėlynos ir rausvos);

3.2. giljošai.

**DIPLOMO BLANKO**

**(IDENTIFIKAVIMO NUMERIS 00699)**

**Privalomų technologinės apsaugos priemonių sąrašas**

Diplomo blankas yra išspausdintas popieriaus lape, priklijuotame prie tamsiai mėlynos spalvos dirbtinės odos pakaitalo viršelio. Lenkiamas. Ant viršelio aukso spalvos užrašas DIPLOMAS CERTIFICATE ir herbas.

Techniniai duomenys:

1. Formatas: 200 x 140 mm.

2. Lapų skaičius:

1. Technologinės apsaugos priemonės:

1. Popierius:

1.1. su vandens ženklu, dvitoniu, nefiksuotu, pasikartojančiu;

1.2. su įterptais į masę pluoštais, matomais, raudonos spalvos, švytinčiais ultravioletiniuose spinduliuose (netvarkingai išsidėsčiusiais).

2. Spauda – ofsetinė, vaivorykštinė.

3. Grafiniai apsaugos būdai – apsauginiai tinkleliai (dviejų spalvų: melsvai žalsvos ir samaninės, pereinančios į šviesiai mėlyną).

4. Grafiniai apsaugos būdai – giljošai.

5. Numeravimas:

5.1. spauda, iškilioji;

5.2. numeratoriumi (poligrafiniu būdu), vienodo dydžio skaitmenimis;

5.3. šešiaženklis numeris išspausdintas juodos spalvos dažais;

5.4. dažai, švytintys ultravioletiniuose spinduliuose.

**KVALIFIKACIJOS LIUDIJIMO BLANKO**

**(IDENTIFIKAVIMO NUMERIS 00700)**

**Privalomų technologinės apsaugos priemonių sąrašas**

Kvalifikacijos liudijimo blankas yra išspausdintas popieriaus lape, priklijuotame prie pilkos spalvos dirbtinės odos pakaitalo viršelio. Lenkiamas. Ant viršelio aukso spalvos užrašas KVALIFIKACIJOS LIUDIJIMAS QUALIFICATION CERTIFICATE ir herbas.

Techniniai duomenys:

1. Formatas: 170 x 125 mm.

2. Lapų skaičius: 1.

Technologinės apsaugos priemonės:

1. Popierius:

1.1. su vandens ženklu, dvitoniu, nefiksuotu, pasikartojančiu;

1.2. su įterptais į masę pluoštais, matomais, raudonos spalvos, švytinčiais ultravioletiniuose spinduliuose (netvarkingai išsidėsčiusiais).

2. Spauda – ofsetinė, vaivorykštinė.

3. Grafiniai apsaugos būdai – apsauginiai tinkleliai (dviejų spalvų: šviesiai mėlynos ir melsvai žalsvos, pereinančios į šviesiai rausvą).

4. Grafiniai apsaugos būdai – giljošai.

5. Numeravimas:

5.1. spauda, iškilioji;

5.2. numeratoriumi (poligrafiniu būdu), vienodo dydžio skaitmenimis;

5.3. šešiaženklis numeris išspausdintas juodos spalvos dažais;

5.4. dažai, švytintys ultravioletiniuose spinduliuose.

**DIPLOMO PATVIRTINIMO BLANKO**

**(ATPAŽINTIES NUMERIS 00744-A2)**

**Privalomų technologinės apsaugos priemonių sąrašas**

Techniniai duomenys:

1. Formatas 130 x 90 mm.

2. Lapų skaičius 1.

Technologinės apsaugos priemonės:

1. Popierius:

1.1. su vandens ženklu, dvitoniu, nefiksuotu, pasikartojančiu;

1.2. su įterptais į masę pluoštais, matomais, raudonos spalvos, švytinčiais ultravioletiniuose

spinduliuose.

2. Grafiniai apsaugos būdai – apsauginiai tinkleliai, neregistruoti (dviejų spalvų:

šviesiai violetinės ir žalsvai melsvos).

3. Grafiniai apsaugos būdai – giljošai.

4. Numeravimas:

4.1. spauda, iškilioji;

4.2. numeratoriumi, vienodo dydžio skaitmenimis;

4.3. šešiaženklis numeris išspausdintas juodos spalvos dažais;

4.4. dažai, švytintys ultravioletiniuose spinduliuose.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Pastaba. Iš VDTAT gavus grafinius projektus, gali paaiškėti papildomi reikalavimai spaudiniams, kurie Paslaugos gavėjui nebuvo žinomi iki Sutarties sudarymo. Visos galimos išlaidos susijusios su šia aplinkybe ar kitų Sutarties įsipareigojimų vykdymu yra įskaičiuotos į Paslaugos įkainius (2 priedas).

|  |  |
| --- | --- |
| **Paslaugos gavėjas** | **Paslaugos teikėjas** |
| L. e. Administracijos direktoriaus pareigasGenius Lukošius | DirektoriusArvydas Babravičius |