DARBŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS

Bendro naudojimo automobilių aikštelės (Vydūno g. 56, Jurbarke) įrengimo darbai papildomi darbai

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ELEKTROTECHNINĖ DALIS | | | | | | |
| 1 | Tranšėjos kasimas ir užpylimas rankiniu būdu | m | 15,00 |  | |  |
| 2 | Tranšėjos kasimas ir užpylimas mechanizuotu būdu | m | 30,33 |  | |  |
| 3 | 0,4 kV kabelio montavimas, iš jų: |  |  |  | |  |
| 3.1 | PVC vamzdyje d 50 mm | m | 36,00 |  | |  |
| 3.2 | apšvietimo atramos pamate | m | 4,00 |  | |  |
| 4 | PVC d 50 mm vamzdžio paklojimas tranšėjoje | m | 30,00 |  | |  |
| 5 | Duobės atramos pamatui gręžimas ir užpylimas | m3 | 8,5 |  | |  |
| 6 | Surenkamų pamatų atramai montavimas | vnt./t | 2,00 |  | |  |
| 7 | Metalinių atramų 6 m aukščio montavimas | vnt./t | 7,00 |  | |  |
| 8 | Šviestuvų su 55 W LED lempa montavimas ant atramų | vnt. | 2,00 |  | |  |
| 9 | Gnybtyno montavimas atramos cokolinėje dalyje | kompl. | 2,00 |  | |  |
| 10 | Automatinio jungiklio montavimas atramos cokolinėje dalyje | vnt. | 2,00 |  | |  |
| 11 | Laido Cu 3x2,5 montavimas atramoje | m | 20,00 |  | |  |
| 12 | 1 kV galinės movos kabeliui su plastikine izoliacija ir 4x16Al gyslomis montavimas | vnt. | 4,00 |  | |  |
| 13 | Kabelio gyslų 2,5 mm prijungimas prie apatinių gnybtų padarant kontaktinius žiedus | vnt. | 4,00 |  | |  |
| 14 | Atramos prijungimas prie įžeminimo kontūro | vnt./m | 8,40 m |  | |  |
| 15 | Kabelio izoliacijos varžos matavimas | vnt. | 2,00 |  | |  |
|  |  |  | **Suma be PVM (Eur):** | |  | |
|  |  |  | **PVM 21 proc.** | |  | |
|  |  |  | **Suma su PVM (Eur):** | |  | |