**Hidrochirurginės sistemos vienkartinių priedų techninė specifikacija**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Eil. Nr.** | **Parametrai (specifikacija)** | **Reikalaujamos techninės charakteristikos** | **Siūlomos techninės charakteristikos** |
| 1. | Antgalis 45° / 14 mm (10 vnt.) | 1. Antgalis turi būti tinkamas naudoti su LSMU ligoninės Kauno klinikose naudojama hidrochirurgine sistema „Versajet II“ (Antgalis, katal. Nr. 6680041 arba lygiavertis) *(pateikti atitinkamą gamintojo patvirtinimą)*;  2. Darbinio galiuko ilgis 14 ± 0,5 mm;  3. Galiukas lenktas 45° kampu;  4. Purkštuko anga 0,11 ± 0,01 mm | 1. Antgalis turi būti tinkamas naudoti su LSMU ligoninės Kauno klinikose naudojama hidrochirurgine sistema „Versajet II“ (Antgalis, katal. Nr. 6680041 arba lygiavertis) *(pateikti atitinkamą gamintojo patvirtinimą)*;  2. Darbinio galiuko ilgis 14 ± 0,5 mm;  3. Galiukas lenktas 45° kampu;  4. Purkštuko anga 0,11 ± 0,01 mm |
| 2. | Antgalis 45° / 8 mm (10 vnt.) | 1. Antgalis turi būti tinkamas naudoti su LSMU ligoninės Kauno klinikose naudojama hidrochirurgine sistema „Versajet II“ (Antgalis, katal. Nr. 6680042 arba lygiavertis) *(pateikti atitinkamą gamintojo patvirtinimą)*;  2. Darbinio galiuko ilgis 8 ± 0,5 mm;  3. Galiukas lenktas 45° kampu;  4. Purkštuko anga 0,11 ± 0,01 mm | 1. Antgalis turi būti tinkamas naudoti su LSMU ligoninės Kauno klinikose naudojama hidrochirurgine sistema „Versajet II“ (Antgalis, katal. Nr. 6680042 arba lygiavertis) *(pateikti atitinkamą gamintojo patvirtinimą)*;  2. Darbinio galiuko ilgis 8 ± 0,5 mm;  3. Galiukas lenktas 45° kampu;  4. Purkštuko anga 0,11 ± 0,01 mm |

**Pastabos, papildomi reikalavimai:**

1. Lentelėje nurodyti prekių kataloginiai numeriai jokios komercinės reikšmės neturi, tik nurodo perkamų prekių technines charakteristikas aprašantį informacijos šaltinį. Gali būti siūlomos konkrečiais kataloginiais numeriais įvardintos prekės arba joms lygiaverčiai, ne blogesnių techninių charakteristikų, pateiktus reikalavimus atitinkantys gaminiai.
2. Būtinas siūlomų prekių žymėjimas CE ženklu (**kartu su pasiūlymu konkursui privaloma pateikti CE sertifikato arba EB atitikties deklaracijos kopiją)**.
3. Viešojo pirkimo komisijai pareikalavus, įvertinimui turi būti pateikti siūlomų prekių pavyzdžiai.