|  |
| --- |
| Pirkimo sąlygų 1 priedas |

**PASIŪLYMAS**

**DĖL** **VAIZDO FIKSAVIMO ĮRANGOS PIRKIMO**

2019 m.\_Lapkričio 10d\_Nr.\_19/10/10\_

(Data)

\_\_Vilnius\_

(Sudarymo vieta)

|  |  |
| --- | --- |
| Tiekėjo pavadinimas *(jeigu dalyvauja Tiekėjų grupė, surašomi visi dalyvių pavadinimai)* | UAB „Vilfonika“ |
| Tiekėjo adresas ir įmonės kodas *(jeigu dalyvauja Tiekėjų grupė, surašomi visi dalyvių adresai ir įmonių kodai)* | Žirmūnų 70-8 |
| Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė | Stanislovas Štulas |
| Telefono numeris | +37068701743 |
| El. pašto adresas | [info@vilfonika.lt](mailto:info@vilfonika.lt) |

1. Šiuo pasiūlymu pažymime, kad **sutinkame** su visomis Pirkimo sąlygomis, nustatytomis:
   1. skelbime apie pirkimą, paskelbtame CVP IS interneto adresu <https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt>;
   2. Vaizdo fiksavimo įrangos mažos vertės skelbiamos apklausos būdu pirkimo sąlygose (jų paaiškinimuose, papildymuose).
2. Pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto Pirkimo sąlygose.
3. Atsižvelgiant į Pirkimo sąlygose išdėstytas sąlygas, teikiame savo pasiūlymą.
4. Pateikdami reikalaujamų dokumentų skaitmenines kopijas ir pasiūlymą pasirašant saugiu elektroniniu parašu deklaruojame, kad kopijos yra tikros.
5. Šiame pasiūlyme yra pateikta:

5.1. konfidenciali informacija;

5.2. informacija, kurios atskleidimas prieštarautų teisės aktams arba teisėtiems tiekėjų komerciniams interesams;

5.3. informacija trukdytų laisvai konkuruoti tarpusavyje:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ***Eil. Nr.*** | ***Pateikto dokumento pavadinimas*** | ***Pažymime, kad mūsų pasiūlymo konfidenciali informacija yra šiuose puslapiuose\**** |
| 1. |  |  |
|  |  |  |

\*Pildyti tuomet, jei bus pateikta konfidenciali informacija. Tiekėjas negali nurodyti, kad konfidenciali yra pasiūlymo kaina arba, kad visas pasiūlymas yra konfidencialus.

6. Mes siūlome šias***prekes***:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ***Prekių pavadinimas*** | ***Kiekis*** | ***Vnt. kaina\*\****  ***Eur be PVM*** | ***4 vnt. kaina \*\****  ***Eur be PVM*** |
| Vaizdo fiksavimo įranga (Dahua Technology Co Ltd“ gaminys„PTZ12248V-IRB-N)\* | 4 vnt. | 1925,00 | 7700,00 |
| **PVM sudaro** | | | 1617,00 |
| **Bendra pasiūlymo kaina su PVM** | | | 9317,00 |

***\* Nurodomas prekės gamintojas ir modelis.***

\*\*Visos lentelėje nurodomos kainos pateikiamos (nurodomos) ne daugiau kaip su dviem skaičiais po kablelio.

**Pastabos:** Prekių tiekėjas į prekių kainą turi įskaičiuoti prekių pristatymo išlaidas, adresu A. Jakšto g. 6, Vilniuje bei kitas reikalingas išlaidas.

**Bendra pasiūlymo kaina Eur su PVM**

**Devymi tūkstančiai trys šimtai septyniolika Eur, 00cnt**

***(kaina žodžiais)***

*Jeigu kaina nurodyta žodžiais neatitinka kainos, nurodytos skaičiais, teisinga laikoma kaina nurodyta žodžiais.*

Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, jis nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemoka:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

Siūlomos *prekės* visiškai atitinka Pirkimo sąlygose nurodytus reikalavimus.

7. Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Eil.Nr.*** | ***Pateiktų dokumentų pavadinimas*** | | | | | | ***Dokumento puslapių skaičius*** | | | |
| 1. | Atitikimas vaizdo fiksavimo įrangos techninei specifikacijai, pagal Pirkimo sąlygų 2 priedą | | | | | | 3 | | | |
| 2. |  | | | | | |  | | | |
| Pasiūlymas galioja iki 2019 m. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_d.  (Jei nenurodoma data, laikoma, kad pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto Pirkimo sąlygose). | | | | | | | | | |
| Generalinio direktoriaus pavaduotojas | | *Stanislovas Štulas* | | | | | | | |
| (Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas) | | |  | (Parašas) |  | (Vardas ir pavardė) | |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Pirkimo sąlygų | |
| 2 priedas | |
| **VAIZDO FIKSAVIMO ĮRANGOS TECHNINĖ SPECIFIKACIJA** | | | | | | | |  |
| **Vaizdo fiksavimo įranga, 4 (keturi) vnt.** | | | | | | |
| **Skirta filmuoti, fotografuoti įvairius objektus įvairiomis sąlygomis.**  (pvz. „Dahua Technology Co Ltd“ gaminiui „PTZ12248V-IRB-N“ arba lygiavertėms) | | | | | | |
| **Eil. Nr.** | **TECHNINIAI RODIKLIAI** | | **REIKALAUJAMOS RODIKLIŲ REIKŠMĖS** | | **SIŪLOMŲ PREKIŲ MODELIAI IR KONKREČIOS TECHNINĖS CHARAKTERISTIKOS** | |
| 1. | | Vaizdo fiksavimo įranga | Įrašyti gamintoją ir modelį | | Dahua Technology Co Ltd“ gaminys„PTZ12248V-IRB-N | |
| 2. | | Nuoroda į technines specifikacijas | Pateikti nuorodą į gamintojo puslapyje skelbiamas technines specifikacijas, konfigūracijos galimybes (jeigu yra tokia galimybė) arba pateikti skaitmeninę specifikacijos versiją lietuvių arba anglų kalbomis | | <https://www.dahuasecurity.com/products/productDetail/17411?us> | |
| 3. | | Nuoroda į gamintojo puslapyje esantį aprašymą | Pateikti nuorodą į gamintojo puslapyje esantį aprašymą (jeigu yra tokia galimybė) arba pateikti skaitmeninę aprašymo versiją lietuvių arba anglų kalbomis | | <https://www.dahuasecurity.com/products/productDetail/17411?us> | |
| **Techniniai reikalavimai** | | | | | | |
| 4. | Vaizdo jutiklio efektyvūs taškai (MP) | | Ne mažiau 2 MPx, 1920(H) x 1080(V) (PAL) | | 2 MPx, 1920(H) x 1080(V) (PAL) | |
| 5. | Vaizdo jutiklio dydis, tipas | | Ne mažiau 1/1.8″, CMOS | | 1/1.8″, CMOS | |
| 6. | Objektyvas | | Ne blogiau f = 5.7 – 275 mm  F = 1.4 – 4.5 | | f = 5.7 – 275 mm  F = 1.4 – 4.5 | |
| 7. | Fokusavimas | | Rankinis ir automatinis | | Rankinis ir automatinis | |
| 8. | Objektyvo židinio nuotolis | | Minimalus ne daugiau 10 mm, maksimalus ne mažiau 1500 mm | | Minimalus ne daugiau 10 mm, maksimalus ne mažiau 1500 mm | |
| 9. | Optinis priartinimas | | Ne mažiau 48 kartų | | 48 kartai | |
| 10 | Skaitmeninis priartinimas | | Ne mažiau 16 kartų | | 16 kartų | |
| 11. | Dienos ir nakties režimas  Auto/Spalvotas/J/b | | Būtinas | | YRA | |
| 12. | Jautrumas šviesai | | Spalvotam vaizdui – ne daugiau 0,001 lux @ F1.4  J/b vaizdui – ne daugiau 0,0001 lux @ F1.4 | | Spalvotam vaizdui –0,001 lux @ F1.4  J/b vaizdui – 0,0001 lux @ F1.4 | |
| 13. | IR pašvietimas | | Būtinas | | YRA | |
| 14. | IR pašvietimo kontrolė automatinė/ rankinė | | Būtina | | YRA | |
| 15. | IR pašvietimo nuotolis | | Ne mažiau kaip iki 450 m | | iki 450 m | |
| 16. | Horizontalus sukimasis | | Ne mažiau 360° | | 360° | |
| 17. | Vertikalus sukimasis | | Ne mažiau -90°̴ 45° | | 90°̴ 45° | |
| 18. | Vaizdo glaudinimo formatas | | Ne blogiau H.265/H264: 448K ̴ 8192Kbps | | H.265/H264: 448K ̴ 8192Kbps | |
| 19. | Kadrų dažnis | | Ne mažiau 1~50/60fps | | 1~50/60fps | |
| 20. | Filmavimo režimai:  Tiesioginės šviesos kompensacija  Automatinė rūko kompensacija  Vaizdo stabilizacija | | Būtina  Būtina  Būtina | | YRA  YRA  YRA | |
| 21. | Tinklo saugumo reikalavimai:  Apsauga slaptažodžiu  IP adresų filtracija  HTTPS kodavimas  IEEE 802.1X tinklo prieigos kontrolė  Vartotojų prieigos registravimas | | Būtina  Būtina  Būtinas  Būtina  Būtinas | | YRA  YRA  YRA  YRA  YRA | |
| 22. | Palaikomi PTZ protokolai | | DH-SD, Pelco-P/D | | DH-SD, Pelco-P/D | |
| 23. | Palaikomi tinklo protokolai | | IPv4/v6, HTTP, HTTPS, SSL, QoS, SMTP, Bonjour, UpnP, SMTP, DNS, PPPOE, DDNS, NTP, RTSP, RTP, TCP/IP, UDP, IGMP, ICMP, DHCP, 802.1x | | IPv4/v6, HTTP, HTTPS, SSL, QoS, SMTP, Bonjour, UpnP, SMTP, DNS, PPPOE, DDNS, NTP, RTSP, RTP, TCP/IP, UDP, IGMP, ICMP, DHCP, 802.1x | |
| 24. | Automatinė judesio detekcija | | Būtina | | YRA | |
| 25. | Veidų detekcija | | Būtina | | YRA | |
| 26. | Korpusas | | Apsauga nuo dulkių ir vandens – ne mažiau IP66 lygis | | Apsauga nuo dulkių ir vandens IP66 lygis | |
| 27. | Vidinė atmintis | | Ne mažiau 1024 MB RAM  Ne mažiau 128 MB ROM | | 1024 MB RAM  128 MB ROM | |
| 28. | Išorinė atmintis | | Atminties kortelės tipas – „Micro SD“ Palaikomas atminties dydis – ne mažiau 256 GB  Galimybė įrašinėti duomenis į išorinę duomenų talpyklą (NAS) - būtina | | „Micro SD“ Palaikymas iki  256 GB  Galimybė įrašinėti duomenis į išorinę duomenų talpyklą (NAS | |
| 29. | Atminties kortelė | | Ne mažiau 128 GB, klasė ne mažiau 10. | | 128GB | |
| 30. | Sertifikatai | | CE: EN55032/EN55024/EN50130-4  FCC: Part15 subpartB, ANSI C63.4- 2014  UL: UL60950-1+CAN/CSA C22.2,No.60950-1 | | CE: EN55032/EN55024/EN50130-4  FCC: Part15 subpartB, ANSI C63.4- 2014  UL: UL60950-1+CAN/CSA C22.2,No.60950-1 | |
| 31. | Vartojama galia | | Ne daugiau 70W, 80 W (Su pašvietimu, su pakaitinimu) | | 70W, 80 W (Su pašvietimu, su pakaitinimu) | |
| 32. | Kameros maitinimo įtampa/ srovė | | AC 24 V/5A (±25%) | | AC 24 V/5A (±25%) | |
| 33. | Darbinė aplinkos temperatūra | | Ne blogiau -40°C ÷ 70°C | | -40°C ÷ 70°C | |
| 34. | Svoris | | Ne daugiau 16 kg | | 16 kg | |
| 35. | Gabaritai | | Ne daugiau Ø210 x 400 x 500 mm | | Ø203.2 x 399x 486 mm | |
| 36. | Komplekte: | | Kamera – 1 vnt.  Atminties kortelė– 1 vnt.  Maitinimo blokas (EU kištukas; įvestis: AC 100-240V, 50/60 Hz)– 1 vnt.  Instaliavimo rinkinys – 1 vnt.  Vartotojo instrukcija – 1 vnt.  Programinė įranga – 1 vnt. | | Kamera – 1 vnt.  Atminties kortelė– 1 vnt.  Maitinimo blokas (EU kištukas; įvestis: AC 100-240V, 50/60 Hz)– 1 vnt.  Instaliavimo rinkinys – 1 vnt.  Vartotojo instrukcija – 1 vnt.  Programinė įranga – 1 vnt. | |
| **Papildomi reikalavimai** | | | | | | |
| 37. | Garantija | | Ne mažiau 2 metų | | 2 metai | |

|  |
| --- |
|  |