**5 Priedas**

**UAB Mokslinis-techninis susivienijimas „Novatex“**

Molibdeno-technecio generatorių techninė specifikacija (VPP-3168)

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pirkimo dalies Nr. | Prekės pavadinimas,  gamintojas | Aprašymas ir techniniai reikalavimai (ne blogesni ar lygiaverčiai) | Orientaci-nis  kiekis vienetais | Tiekėjo siūlomų prekių, specifikacijos | Vieneto kaina be PVM | Bendra kaina be PVM | Bendra kaina su 5% PVM |
| 1 | Poltechgen 15 GBq,  Narodowe Centrum Badań Jądrowych (Lenkija) | 99Mo/ 99mTc generatorius cilindro formos, skersmuo ≤ 15 cm (ties bet kuria konstrukcijos dalimi) . | 63 | 99Mo/ 99mTc generatorius cilindro formos, skersmuo 13,3 cm.  Kartu su pirmu 99Mo/ 99mTc generatoriumi pateikiamas apsauginis ekranuojantis konteineris, tinkantis Mo-99/Tc-99m generatoriaus eliuato “išplovimui”.  Kartu su kiekvienu 99Mo/ 99mTc generatoriumi pristatoma 16 vnt. vakuminių buteliukų ir 16 vnt. buteliukų su 10 ml fiziologinio tirpalo, eliuato išgavimui iš generatoriaus. | 860,00 | 54180,00 | 56889,00 |
| Kartu su pirmu 99Mo/ 99mTc generatoriumi turi būti pateiktas apsauginis jonizuojančiąją spinduliuotę ekranuojantis konteineris, tinkantis Mo-99/Tc-99m generatoriaus eliuato “išplovimui”. |
| Kartu su kiekvienu 99Mo/ 99mTc generatoriumi turi būti pristatyta ne mažiau nei 10 vnt. vakuminių buteliukų ir 10 vnt. buteliukų su 10 ml fiziologinio tirpalo, eliuato išgavimui iš generatoriaus. |
|  |  | 15 GBq aktyvumo 99Mo/ 99mTc generatoriai turi būti pristatyti į LSMU ligoninę Kauno klinikos kiekvieną savaitę iki penktadienio 14:00 val. ar paskutinės savaitės darbo dienos 14:00 val. |  | 15 GBq aktyvumo 99Mo/ 99mTc generatoriai pristatomi į LSMU ligoninę Kauno klinikas kiekvieną savaitę iki penktadienio 14:00 val. ar paskutinės savaitės darbo dienos 14:00 val.  15 GBq aktyvumo 99Mo/ 99mTc generatorius sukalibruotas sekančios savaitės po pristatymo pirmadieniui, kalibracijos laikas 12:00 val.  Panaudotus 99Mo/ 99mTc generatorius tiekėjas atsiima, juos palaidoja arba išgabena iš LR savo lėšomis. |  |  |  |
| 15 GBq aktyvumo 99Mo/ 99mTc generatorius turi būti sukalibruotas sekančios savaitės po pristatymo pirmadieniui, kalibracijos laikas ne anksčiau kaip 7:00 val. |
| Panaudotus 99Mo/ 99mTc generatorius tiekėjas privalo atsiimti, juos palaidoti arba išgabenti iš LR savo lėšomis. |