2023 m. d. Sutarties Nr. U- 3 priedas

**STATINIO PAPRASTOJO REMONTO DARBŲ KIEKIO ŽINIARAŠTIS**

2023 m. d. Nr. ST-

Rukla

Komisija, sudaryta Lietuvos kariuomenės Logistikos valdybos Įgulų aptarnavimo tarnybos vado 2023 m. sausio 30 d. įsakymu Nr. V-45 „Dėl Lietuvos kariumenės Logistikos valdybos Įgulų aptarnavimo tarnybos komisijų tvirtinimo“, susidedanti iš komisijos pirmininko ĮAT RĮAC Infrastruktūros priežiūros skyriaus vedėjo Mėrūno Savicko, komisijos narių: RĮAC Infrastruktūros priežiūros skyriaus statybos inžinerijos techniko srž. sp. Juliaus Miliukščio, RĮAC Infrastruktūros priežiūros skyriaus sistemų inžinieriaus Gerdo Kerevičiaus, RĮAC Infrastruktūros priežiūros skyriaus statinių priežiūros inžinieriaus Gintauto Jaro, RĮAC Infrastruktūros priežiūros skyriaus pastatų ir statinių techninės priežiūros vyresniojo specialisto ltn. Justino Timofejevo, S4/S6 skyriaus viršininko kpt. Justino Stonio ir MP TAB AS atsargų apskaitininkės Andželikos Žideliūnienės apžiūros metu nustatė, kad:

Reikalinga atlikti LK LV ĮAT RĮAC **Mokomojo korpuso Nr. 2 (24B4p) pastato vidaus patalpų paprastąjį remontą**, adresu Karaliaus Mindaugo g. 11, Ruklos k., Ruklos sen., Jonavos r. sav.

Komisija nustatė, kad reikalinga atlikti paprastojo remonto darbus išvardintus žemiau nurodytoje lentelėje.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Eil.Nr. | Darbų pavadinimas | Matovnt. | Kiekis | Techniniųspecifikacijųvardinis žymuo | Pastabos |
|  **1. Esamų stoglangių keitimo darbai**  |
| 1.1 | Esamų senų stoglangių išardymas (10 vnt.) | m2 | 9,60 | **TS-1** |  |
| 1.2 | Karkaso įrengimas iš medinių tašelių, švieslangių keitimui | m3 | 1,30 | **TS-1** |  |
| 1.3 | Varstomų stoglangių (su žaliuzėmis), stogo liukų be grotelių montavimas, tvirtinant prie lengvų metalinių plokščių stogų konstrukcijų, kai blokų plotas daugiau 1 m2 iki 2 m2 | m2 | 9,60 | **TS-1** |  |
| 1.4 | Papildomas difuzinės plėvelės įrengimas aplink stoglangius (viduje) | m2 | 200,00 | **TS-1** |  |
| 1.5 | Papildomas sandarinimas juosta aplink stoglangius (išorėje) | m | 40,00 | **TS-1** |  |
| 1.6 | Angokraščių aptaisymas sauso tinko lakštais, paruošiant dažymui | m2 | 22,50 | **TS-4** |  |
| 1.7 | Angokraščių kampų papildomas sutvirtinimas armuojančio tinklelio juostomis | m2 | 22,50 | **TS-4** |  |
| 1.8 | Angokraščių vidinių paviršių pagrindo gruntavimas sukibimą gerinančiais gruntais voleliu | m2 | 22,50 | **TS-4** |  |
| 1.9 | Angokraščių vidinių paviršių glaistymas lateksiniais arba polimeriniais glaistais (pirmasis 1.00 mm storio sluoksnis) | m2 | 22,50 | **TS-4** |  |
| 1.10 | Angokraščių vidinių paviršių glaistymas lateksiniais arba polimeriniais glaistais (kartotinis 1.00 mm storio sluoksnis) | m2 | 22,50 | **TS-4** |  |
| 1.11 | Angokraščių vidinių paviršių dažymas emulsiniais dažais vienu sluoksniu voleliu | m2 | 22,50 | **TS-4** |  |
| 1.12 | Angokraščių vidinių paviršių dažymas emulsiniais dažais antru arba kartotiniu sluoksniu voleliu | m2 | 22,50 | **TS-4** |  |
| **2. Esamų langų ir vidaus durų keitimo darbai III a. patalpose 3-21; 3-22; 3-24; 3-25; 3-26** |
| 2.1 | Medinių langų angų užpildymo išardymas, kai langai su palangėmis | m2 | 39,00 | **TS-2** |  |
| 2.2 | Lauko palangių nuardymas |  |  |  |  |
| 2.3 | Plastiko langų blokų su varstomomis sąvaromis montavimas mūrinėse sienose, kai langų blokų plotas daugiau 3 m2 | m2 | 39,00 | **TS-2** |  |
| 2.4 | Palangių lentų montavimas mūrinėse sienose, kai palangių lentos laminuotos | m | 21,60 | **TS-2** |  |
| 2.5 | Išorės lauko palangių montavimas | m | 21,60 | **TS-2** |  |
| 2.6 | Angokraščių atskirų vietų iki 5 m2 ploto tinko remontas kalkių-cemento skiediniu | m2 | 29,00 | **TS-4** |  |
| 2.7 | Angokraščių vidinių paviršių pagrindo gruntavimas sukibimą gerinančiais gruntais voleliu | m2 | 29,00 | **TS-4** |  |
| 2.8 | Angokraščių vidinių paviršių glaistymas lateksiniais arba polimeriniais glaistais (pirmasis 1.00 mm storio sluoksnis) | m2 | 29,00 | **TS-4** |  |
| 2.9 | Angokraščių vidinių paviršių glaistymas lateksiniais arba polimeriniais glaistais (kartotinis 1.00 mm storio sluoksnis) | m2 | 29,00 | **TS-4** |  |
| 2.10 | Angokraščių vidinių paviršių dažymas emulsiniais dažais vienu sluoksniu voleliu | m2 | 29,00 | **TS-4** |  |
| 2.11 | Angokraščių vidinių paviršių dažymas emulsiniais dažais antru arba kartotiniu sluoksniu voleliu | m2 | 29,00 | **TS-4** |  |
| 2.12 | Langų išorės angokraščių, apšiltintų izoliacinėmis plokštėmis, tinkavimas, armuojant sintetiniais tinkleliais (angokraščių plotis 20.00 cm) | m | 65,00 | **TS-4** |  |
| 2.13 | Langų išorės angokraščių tinkavimas dekoratyviniais tinko skiediniais (sluoksnis 2.00 mm , tinkuojant angokraščius) | m2 | 13,00 | **TS-4** |  |
| 2.14 | Išorės angokraščių paviršių gruntavimas voleliu giliai įsigeriančiais gruntais | m2 | 13,00 | **TS-4** |  |
| 2.15 | Išorės angokraščių paviršių dažymas silikoniniais dažais (vienas sluoksnis, voleliu) | m2 | 13,00 | **TS-4** |  |
| 2.16 | Medinių durų blokų keitimas mediniais durų blokais (vidinės durys, blokai iki 2 m2) | m2 | 13,00 | **TS-3** |  |
| 2.17 | Angokraščių atskirų vietų iki 1 m2 ploto tinko remontas kalkių skiediniu | m2 | 1,00 | **TS-4** |  |
| 2.18 | Angokraščių atskirų vietų iki 5 m2 ploto tinko remontas kalkių skiediniu | m2 | 4,30 | **TS-4** |  |
| 2.19 | Angokraščių kampų papildomas sutvirtinimas armuojančio tinklelio juostomis (100m2 tinklelio) | m2 | 5,30 | **TS-4** |  |
| 2.20 | Angokraščių vidinių paviršių pagrindo gruntavimas sukibimą gerinančiais gruntais teptuku | m2 | 5,30 | **TS-4** |  |
| 2.21 | Angokraščių vidinių paviršių glaistymas lateksiniais arba polimeriniais glaistais (pirmasis 1.00 mm storio sluoksnis) | m2 | 5,30 | **TS-4** |  |
| 2.22 | Angokraščių vidinių paviršių glaistymas lateksiniais arba polimeriniais glaistais (kartotinis 1.00 mm storio sluoksnis) | m2 | 5,30 | **TS-4** |  |
| 2.23 | Angokraščių vidinių paviršių dažymas emulsiniais dažais vienu sluoksniu voleliu | m2 | 5,30 | **TS-4** |  |
| 2.24 | Angokraščių vidinių paviršių dažymas emulsiniais dažais antru arba kartotiniu sluoksniu voleliu | m2 | 5,30 | **TS-4** |  |
| 1. **Esamos grindų dangos keitimo darbai III a. patalpose 3-21; 3-22; 3-23; 3-24; 3-25; 3-26 ir IV a. patalpoje 4-1**
 |  | m2 |
| 3.1 | Seno linoleumo nuėmimas | m2 | 313,00 | **TS-6** |  |
| 3.2 | Grindų pagrindų išlyginimas savaime išsilyginančiu skiediniu (sluoksnio storis 3.00 mm) | m2 | 313,00 | **TS-6** |  |
| 3.3 | PVC grindų dangos įrengimas | m2 | 313,00 | **TS-6** |  |
| 3.4 | Grindjuosčių tvirtinimas linoleumo dangų grindims, kai grindjuostės PVC | m | 151,50 | **TS-6** |  |
| 1. **Vidaus apdailos darbai III a. patalpose 3-21; 3-22; 3-23; 3-24; 3-25; 3-26 ir IV a. patalpoje 4-1**
 |
| 4.1 | Anksčiau dažytų lubų gerasis dažymas emulsiniais dažais, nuvalant senus dažus ir glaistant | m2 | 373,00 | **TS-4** |  |
| 4.2 | Medinių paviršių padengimas ugniai atspariais dažais ir apsauginiu laku | m2 | 120,00 | **TS-5** |  |
| 4.3 | Anksčiau dažytų vidaus sienų gerasis dažymas emulsiniais dažais, nuvalant senus dažus ir glaistant | m2 | 509,00 | **TS-4** |  |
| 4.4 | Anksčiau dažytų metalinių paviršių dažymas, dalinai paruošiant paviršių ( vidaus plieniniai laiptų paviršiai) | m2 | 28,00 | **TS-7** |  |
| 4.5 | Anksčiau dažytų radiatorių, briaunuotų vamzdžių dažymas vieną kartą aliejiniais dažais | m2 | 22,00 | **TS-7** |  |
|  **5. Esamų šviestuvų keitimo darbai vidaus patalpose III a. patalpose 3-21; 3-22; 3-23; 3-24; 3-25; 3-26 ir IV a. patalpoje 4-1** |
| 5.1 | Luminescencinių iki dviejų lempų šviestuvų demontavimas | vnt. | 28,00 | **TS-8** |  |
| 5.2  | Paviršinių LED šviestuvų, tvirtinamų prie lubų montavimas | vnt. | 19,00 | **TS-8** |  |
| 5.3 | Virštinkinių (paviršinio montavimo) LED panelių šviestuvų 60 x 60 cm montavimas | vnt. | 9,00 | **TS-8** |  |
|  **6. Pertvarų įrengimo darbai II a. vidaus patalpose, tarp 2-14 ir 2-15 bei 2-15 ir 2-16** |
| 6.1 | Švarių skydinių ir lentinių pertvarų išardymas | m2 | 33,60 | **TS-9** |  |
| 6.2 | Surenkamų - išardomų pertvarų iš aliuminio profilių montavimas | m2 | 33,60 | **TS-9** |  |
|  **7. Instaliacijos plastikinių kanalų įrengimo darbai I a. patalpose 1-26; 1-27 ir II a. patalpoje 2-20** |
| 7.1 | El. instaliacijos plastikinių kanalų iki 100x60 mm skersmens montavimas, tvirtinant prie mūro sienos | m | 103,00 | **TS-8** |  |
| 7.2 | Kompiuterinio kištukinio lizdo montavimas | vnt. | 18,00 | **TS-8** |  |
| 7.3 | Instaliacijos prietaisų - blokų (kištukiniai lizdai ir jungikliai) montavimas plastikiniuose kanaluose | vnt. | 18,00 | **TS-8** |  |
|  **8. Vidaus apdailos darbai rūsio patalpose** |
| 8.1 | Anksčiau dažytų lubų gerasis dažymas emulsiniais dažais, nuvalant senus dažus ir glaistant | m2 | 142,00 | **TS-4** |  |
| 8.2 | Anksčiau dažytų vidaus sienų gerasis dažymas emulsiniais dažais, nuvalant senus dažus ir glaistant | m2 | 248,00 | **TS-4** |  |
| 8.3 | Luminescencinių iki dviejų lempų šviestuvų demontavimas | vnt. | 19,00 | **TS-8** |  |
| 8.4 | Virštinkinių (paviršinio montavimo) LED panelių šviestuvų 60x60 cm montavimas | vnt. | 19,00 | **TS-8** |  |
|  **9. Statybinių atliekų išvežimas** |
| 9.1 | Statybinių šiukšlių išvežimas 30 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant rankiniu būdu | t | 1,80 | **TS-10** |  |

2. Įvertinus galimą papildomą užsakovo išlaidų poreikį, kuris gali atsirasti dėl statinio paprastojo remonto darbų kiekio žiniaraščio, projekto arba aprašo sprendinių tikslinimo, dėl kiekio žiniaraštyje, projekte arba apraše papildomų ar apskaičiuojant kainą neįtrauktų, tačiau statiniui

suremontuoti būtinų darbų, siūlo numatyti 0 proc. nuo remonto darbų kainos lėšų papildomiems remonto darbams finansuoti.

PRIDEDAMA: Techninės specifikacijos, 26 lapai.

**Užsakovo vardu** **Rangovo vardu**

Vadas Direktorius

plk. ltn. Mindaugas Juotkus Darius Matulionis