Prekių viešojo pirkimo-pardavimo sutarties

 2024 m. d. Nr.

 2 Priedas

**PASIŪLYMAS**

**Prekių kiekiai ir įkainiai**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Eil.****Nr.** | **Prekės pavadinimas** | **Mato vienetas** | **Kiekis** | **Mato vieneto įkainis,****Eur su PVM** | **Bendra viso kiekio kaina,****Eur su PVM** | **Gamintojas, modelis** |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* |
| 1. | Sulankstomas stalas darbo vietai, įskaitant stelažą-lentyną. | vnt. | 210 | 149,31 | 31 355,10 | GUANGDONG EVERPRETTY FURNITURE CO.,LTD, SF-267 |
| 2. | Sulankstomas stalas valgyklai, įskaitant stelažą-lentyną. | vnt. | 188 | 165,83 | 31 176,04 | GUANGDONG EVERPRETTY FURNITURE CO.,LTD, SF-268 |
| 3. | Sulankstoma taburetė, įskaitant stelažą-lentyną. | vnt. | 752 | 24,49 | 18 416,48 | GUANGDONG EVERPRETTY FURNITURE CO.,LTD, SF-269 |
| 4. | Lova su daiktadėže apačioje, įskaitant stelažą-lentyną. | vnt. | 1740 | 207,92 | 361 780,80 | GUANGDONG EVERPRETTY FURNITURE CO.,LTD, HF-312 |
| 5. | Sulankstoma kėdė, įskaitant stelažą-lentyną. | vnt. | 2160 | 25,08 | 54 172,80 | GUANGDONG EVERPRETTY FURNITURE CO.,LTD, HF-392 |
|  | **Bendra suma Eur su PVM:** | **496 901,22** |  |

**Siūlomų prekių techniniai parametrai**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Eil. Nr.** | **Baldų stovyklai bendrieji reikalavimai:** | **Siūloma tiekti prekė visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nustatytus techninius reikalavimus ir jos savybės tokios:**  |
| 1. | Baldai bus nauji, nenaudoti. | *Taip* |
| 2. | Baldai atitiks aprašymus ir paveikslėlius, nebent būtų nurodyta kitaip. | *Taip* |
| 3. | Visų baldų atraminės dalys bus apsaugotos nuo grindų braižymo. | *Taip* |
| 4. | Suskleisti baldai / jų dalys bus pristatomi vertikaliai sustatyti (-os) ir užfiksuoti (-os) / pritvirtinti (-os) dviem eilėmis arba gulsti (-čios) sukrauti (-os) į rietuves ir užfiksuoti (-os) / pritvirtinti (-os) narvo tipo išardomuose ar dalinai išardomuose (kad būtų patogu sukrauti pakuojamus daiktus) daugkartinio naudojimo stelažuose-lentynose, kuriuos bus galima transportuoti 2 aukštais sukrautus vieną ant kito ir sandėliuoti 3 aukštais sukrautus vieną ant kito. | *Taip* |
| 5. | Bus numatyta galimybė stelažus-lentynas su juose esančiais daiktais šakiniu krautuvu pakrauti į transporto priemonę / jūrinį konteinerį ir iškrauti iš jos / jo. Dviem aukštais sukrauti narvo tipo stelažai-lentynos tilps jūriniame ICC tipo konteineryje, kaip apibrėžta ISO 668 standarte: išoriniai matmenys - ilgis 6058 mm, plotis 2438 mm, aukštis 2591 mm.  | *Taip* |
| 6. | Baldai atitiks „Aplinkos apsaugos kriterijų, kuriuos perkančiosios organizacijos ir perkantieji subjektai turi taikyti pirkdamos prekes, paslaugas ar darbus, taikymo tvarkos aprašo“, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 „Dėl aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo“ 2 priedo „minimalūs aplinkos apsaugos kriterijai“ VII skyriuje „Baldai“ nustatytus minimalius aplinkos apsaugos kriterijus,  kurie taikomi konkrečiam baldui aprašytam šios techninės specifikacijos 2 punkte, arba atitikti jiems nustatytus I tipo ekologinio ženklo reikalavimus pagal standartą LST EN ISO 14024 „Aplinkosauginiai ženklai ir aplinkosauginės deklaracijos. I tipo aplinkosauginis ženklinimas. Principai ir procedūros“ ir būti paženklinti I tipo ekologiniu ženklu arba kitu tiekėjo pateiktu lygiaverčiu įrodymu (pvz., EU Ecolabel, Nordic Swan, Blue Angel, El Distintiu, Milieukeur, Österreichisches Umweltzeichen, NF Environnement, The Hungarian Eco-label, Polish Eco Mark-Znak EKO arba kitu I tipo ekologiniu ženklu). | *Taip* |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Eil nr.** | **Reikalavimai:** | **Siūloma tiekti prekė visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nustatytus techninius reikalavimus ir jos savybės tokios**:*(kur reikalaujama, nurodomi konkretūs duomenys ar parametrai)* |
| **1.** | **Sulankstomas stalas darbo vietai, įskaitant stelažą-lentyną. (TS 2.1. punktas)** |
|  | Gabaritiniai matmenys: (I) 1800 x (P) 600 x (A) 750mm. Leistina matmenų paklaida ± 20 mm. Visi kiti matmenys, nurodyti paveikslėlyje, yra prototipo matmenys ir gali šiek tiek skirtis nuo nurodytųjų, užtikrinus stalo stabilumą ir pakeitimus suderinus su pirkėju. Bendras vaizdas turi išlikti tas pat. | (I) 1800 x (P) 600 x (A) 750mm |
|  |  Stalo kojos bus užlenkiamos (konstrukcija pavaizduota paveikslėlyje). | *Taip* |
|  | Stalo kojos bus pagamintos iš metalinio stačiakampio vamzdžio, kurio skerspjūvio matmenys bus ne mažesni, kaip 30 x 30 mm, sienelių storis bus ne mažesnis kaip 1,5 mm. | Vamzdis 30 x 30 mm, sienelių storis bus 1,5 mm. |
|  | Spalva bus pilka. | *Taip* |
|  | Stalas atlaikys 150 kg apkrovą uždėtą stalo viduryje (galima grįžtama deformacija iki 5 mm). | *Taip* |
|  | Stalas bus tinkamas darbui lauke, todėl stalviršis bus gaminamas iš drėgmei atsparios (jūrinės) faneros, kurios storis bus ne mažiau kaip 18 mm. | *Taip* |
|  | Stalviršio briaunos ir kampai bus užapvalinti. | *Taip* |
|  | Stalviršio spalva bus tamsiai ruda arba juoda, ta pačia spalva bus nudažyti ir stalo kraštai.  | *Taip* |
|  | Stalai bus pristatomi supakuoti 1 pirkimo sąlygų priedo „Baldų techninė specifikacija“ (toliau – TS) 1.5. p. aprašyta tvarka. | *Taip* |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Eil****nr.** | **Reikalavimai:** | **Siūloma tiekti prekė visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nustatytus techninius reikalavimus ir jos savybės tokios**:*(kur reikalaujama, nurodomi konkretūs duomenys ar parametrai)* |
| **1.** | **Sulankstomas stalas valgyklai, įskaitant stelažą-lentyną. (TS 2.2. punktas)** |
|  | Gabaritiniai matmenys: (I) 1500 x (P) 800 x (A) 750mm. Leistina matmenų paklaida ± 20 mm. Visi kiti matmenys, nurodyti paveikslėlyje, yra prototipo matmenys ir gali šiek tiek skirtis nuo nurodytųjų, užtikrinus stalo stabilumą ir pakeitimus suderinus su pirkėju. Bendras vaizdas turi išlikti tas pat. | (I) 1500 x (P) 800 x (A) 750mm |
|  | Stalo kojos bus užlenkiamos (konstrukcija pavaizduota paveikslėlyje). Stalo kojos bus pagamintos iš metalinio stačiakampio vamzdžio, kurio skerspjūvio matmenys bus ne mažesni, kaip 30 x 30 mm, sienelių storis bus ne mažesnis kaip 1,5 mm. | *Taip* |
|  | Spalva bus pilka. | *Taip* |
|  | Po stalviršiu bus įrengtos metalinės konstrukcijos taburetėms įkišti ir laikyti (paveikslėlyje nepavaizduota). | *Taip* |
|  | Taburetė lengvai įlįs ir tvirtai laikytis laikikliuose. | *Taip* |
|  | Metalinis rėmas bus gaminamas iš metalinio stačiakampio vamzdžio, kurio skerspjūvio matmenys bus ne mažesni, kaip 30 x 30 mm, sienelių storis bus ne mažesnis kaip 1,5 mm. | *Taip* |
|  | Ant stalų kojų iš išorinės pusės bus pritvirtinta po metalinį kabliuką galvos apdangalui pasikabinti. | *Taip* |
|  | Kabliukai neišlys už stalo perimetro ribų. | *Taip* |
|  | Stalas atlaikys 150 kg apkrovą uždėtą stalo viduryje (galima grįžtama deformacija iki 5 mm). | *Taip* |
|  | Stalas bus tinkamas darbui lauke, todėl stalviršis bus gaminamas iš drėgmei atsparios (jūrinės) faneros, kurios storis bus ne mažiau kaip 18 mm. | *Taip* |
|  | Stalviršio briaunos ir kampai bus užapvalinti. | *Taip* |
|  | Stalviršio spalva bus tamsiai ruda arba juoda, derės su taburetės spalva ir ta pačia spalva turi bus nudažyti ir stalo kraštai. | *Taip* |
|  | Stalai bus pristatomi supakuoti TS 1.5. p. aprašyta tvarka. | *Taip* |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Eil****nr.** | **Reikalavimai:** | **Siūloma tiekti prekė visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nustatytus techninius reikalavimus ir jos savybės tokios**:*(kur reikalaujama, nurodomi konkretūs duomenys ar parametrai)* |
| **1.** | **Sulankstoma taburetė, įskaitant stelažą-lentyną. (TS 2.3. punktas)** |
|  | Matmenys: aukštis – 480 mm, plotis – 375 mm, gylis – 375 mm (nurodytiems matmenims leistina paklaida - ± 10 mm). | aukštis – 480 mm, plotis – 375 mm, gylis – 375 mm |
|  | Kėdės sėdimoji dalis bus iš ne mažiau kaip 18 mm storio drėgmei atsparios (jūrinės) faneros. | *Taip* |
|  | Sėdimosios dalies briaunos ir kampai bus užapvalinti. | *Taip* |
|  | Spalva bus tamsiai ruda arba juoda, derės su stalo spalva, ta pačia spalva bus nudažyti ir taburetės kraštai. | *Taip* |
|  | Taburetės bus kaip pavaizduota paveikslėliuose (žr. 1 priedą) (paveikslėlyje kairėje pavaizduota pageidaujama bendra taburetės išvaizda, paveikslėliuose dešinėje ir apačioje – pageidaujamas jos sulenkimo būdas). | *Taip* |
|  | Galutinė taburetės konstrukcija bus derinama su pirkėju. | *Taip* |
|  | Karkasas bus metalinis, dažytas pilkos spalvos dažais. | *Taip* |
|  | Sėdimoji dalis prie metalinės dalies bus tvirtinama varžtais, kurie nebus išsikišę ant sėdimos dalies. | *Taip* |
|  | Taburetė atlaikys ne mažesnį kaip 150 kg svorį.  | *Taip* |
|  | Taburetės bus pristatomos supakuotos TS 1.5. p. aprašyta tvarka. | *Taip* |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Eil****nr.** | **Reikalavimai:** | **Siūloma tiekti prekė visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nustatytus techninius reikalavimus ir jos savybės tokios**:*(kur reikalaujama, nurodomi konkretūs duomenys ar parametrai)* |
|  | **Lova su daiktadėže apačioje, įskaitant stelažą-lentyną. (TS 2.5. punktas)** |
|  | Gabaritiniai matmenys (A x P x G): 780 x 2080 x 810 mm. nurodytiems matmenims leistina paklaida - ± 10 mm. | (A x P x G): 780 x 2080 x 810 mm |
|  | Lova turi būti pagaminta: nugarėlė (galvūgalis ir kojūgalis) iš plieninių stačiakampių vamzdžių 25 x 40 x 2,5 mm, nugarėlės atraminiai strypeliai iš kvadratinių vamzdžių 40 x 40 x 2,5 mm, rėmas iš lygiašonio kampuočio 25 x 25 x 4 mm ir stačiakampio vamzdžio 25 x 40 x 2,5 mm. | *Taip* |
|  | Rėmas sutvirtintas dviem ne plonesnėmis kaip 4 mm storio skersinėmis juostinio plieno juostomis maždaug 60 cm nuo galų. | *Taip* |
|  | Rėmo dugnas 10 mm storio klijuota fanera su maždaug 50 mm skersmens skylėmis čiužinio ventiliacijai. | *Taip* |
|  | Rėmo dugnas turi būti pakeliamas, vyriais tvirtinamas vienoje rėmo ilgesniojoje pusėje. | *Taip* |
|  |  Rėmo dugnas apatinėje (daiktadėžės) pusėje viduryje turi būti sutvirtintas skersine ne plonesne kaip 4 mm storio juostinio plieno juosta, kuri prie dugno pritvirtinta varžtais paslėptomis galvutėmis. | *Taip* |
|  | Vamzdis, kampuotis ir metalinė juosta suvirinami ištisine siūle.  | *Taip* |
|  | Lova turi būti lengvai išardoma ir surenkama be varžtų, lovos dalys turi būti sumaunamos / suneriamos. Turi būti galimybė atskirti galvūgalio ir kojūgalio atramines dalis nuo rėmo ir daiktadėžės. | *Taip* |
|  | Lova turi atlaikyti ne mažesnį kaip 150 kg vieno asmens svorį. | *Taip* |
|  | Po lova turi būti įrengta prie lovos rėmo ir kojų tvirtinama sulankstoma daiktadėžė, pagaminta iš tentinio audinio su PVC sluoksniu /polipropileno, kurio svoris ne mažiau, kaip 600 g/m2. | *Taip* |
|  | Daiktadėžė turi atlaikyti ne mažesnį, kaip 100 kg svorį. | *Taip* |
|  | Daiktadėžė turi būti tokio aukščio, kad visiškai užpildytų erdvę po lova. Viename daiktadėžės šone turi būti vertikalia pertvara atskirtas 600-650 mm pločio skyrelis. | *Taip* |
|  | Paveikslėliai pateikti bendram vaizdui susidaryti (žr. 1 priedą). Dizaino skirtumai bus derinami su pirkėju.  | *Taip* |
|  | Lovos su daiktadėžėmis bus pristatomos supakuotos TS 1.5. p. aprašyta tvarka. | *Taip* |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Eil****nr.** | **Reikalavimai:** | **Siūloma tiekti prekė visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nustatytus techninius reikalavimus ir jos savybės tokios**:*(kur reikalaujama, nurodomi konkretūs duomenys ar parametrai)* |
|  | **Sulankstoma kėdė, įskaitant stelažą-lentyną. (TS 2.6. punktas)** |
|  | Gabaritiniai matmenys: (I) 550 x (P) 400 x (A) 810mm. Leistina matmenų paklaida ± 20 mm. | : (I) 550 x (P) 400 x (A) 810mm |
|  | Kėdė bus sulankstoma (konstrukcija pavaizduota paveikslėlyje). | *Taip* |
|  | Kėdė bus tinkama darbui lauke, todėl sėdimoji dalis ir nugarėlė bus gaminamos iš drėgmei atsparios faneros, kurios storis bus ne mažiau, kaip 8 mm. | *Taip* |
|  | Spalva bus tamsiai ruda arba juoda (derinama prie sulankstomo stalo stalviršio spalvos, paveikslėlis pateiktas tik konstrukcijai pavaizduoti), ta pačia spalva bus nudažyti ir kėdės sėdimosios dalies kraštai. | *Taip* |
|  | Sėdimosios dalies matmenys: 360 x 370 mm. Leistina matmenų paklaida ± 10 mm. |  360 x 370 mm |
|  | Sėdimosios dalies aukštis nuo grindų 450 mm ± 10 mm. Atlošo aukštis 130 mm ± 10 mm. | Sėdima dalis nuo grindų450 mm . Atlošo aukštis 130 mm  |
|  | Atlošas bus šiek tiek išgaubtas, pritaikant prie žmogaus kūno formos. | *Taip* |
|  | Kėdės kojos bus gaminamos iš metalinio stačiakampio vamzdžio, kurio skerspjūvio matmenys bus ne mažesni, kaip 20 x 20 mm, sienelių storis bus ne mažesnis kaip 1,5 mm. Spalva bus pilka. | *Taip* |
|  | Kėdė bus tinkama dirbti 190 cm ūgio asmeniui. | *Taip* |
|  | Kėdės kojos bus tokios, kad atsisėdus 150 kg asmeniui neliktų liekamųjų deformacinių žymių ant linoleumu išklotų grindų. | *Taip* |
|  | Kėdės turi būti pristatomos supakuotos TS 1.5 p. aprašyta tvarka. | *Taip* |