**JURBARKO ANTANO SODEIKOS MENO MOKYKLOS, VYDŪNO G. 23,**

**JURBARKO RAJ. SAV. ŠOKIŲ SALĖS GRINDŲ KEITIMO TECHNINĖ**

**SPECIFIKACIJA**

1. **BENDRA INFORMACIJA**

**1. Informacija apie pirkimo objektą:**

Jurbarko Antano Sodeikos meno mokykla, įmonės kodas 190922737 (toliau – Perkančioji organizacija/Užsakovas) numato pirkti „Antano Sodeikos meno mokyklos šokių salės grindų keitimo“ darbų atlikimą: „Antano Sodeikos meno mokyklos šokių salės grindų keitimo darbai“:

1. **INFORMACIJA APIE NUMATOMUS DARBUS**

**2. Reikalavimai perkamiems darbams:**

 OBJEKTAS – Antano Sodeikos meno mokyklos, Vydūno g.23, Jurbarko raj. sav., šokių salės grindų keitimo darbai.

 UŽSAKOVAS – Jurbarko Antano Sodeikos meno mokykla.

 DARBŲ PAVADINIMAS: Antano Sodeikos meno mokyklos šokių salės grindų keitimo darbai.

 STATINIO PASKIRTIS – Antano Sodeikos meno mokykla (unikalus Nr.4400-2083-9786).

DARBŲ RŪŠIS – remontas.

 STATINIO KATEGORIJA – kiti inžineriniai statiniai – mokyklos šokių salė.

 DARBŲ VIETA – Vydūno g. 23 (unikalus Nr. 4400-0008-8126), Jurbarkas, Jurbarko raj. sav.

 TECHNINIAI OBJEKTO DUOMENYS – Preliminarus grindų plotas – 73 m 2 – grindų dangos.

NUMATOMI DARBAI:

 Numatoma pakeisti 73 kv. m ploto laminuotos grindų dangos į ruloninę, specialiai šokių salėms skirtą dangą, paklojant hidroizoliacinę plėvelę, betonuojant, klojant 70 mm putų polistireno plokštėmis numatomą plotą. Dangos kraštai turi uždengti sienos apačią 8 cm, grindjuostės neturi būti montuojamos.

 DARBŲ ATLIKIMO TRUKMĖ: 4 mėnesiai nuo sutarties pasirašymo dienos.

1. **APLINKOSAUGINIAI REIKALAVIMAI**

**Reikalavimai grindų dangai:** PVC ruloninė danga, montuojama naudojant Glue-Down sujungimo sistemą, turinti ne mažiau 60 proc. perdirbto PVC. Dėvimojo sluoksnio storis ne mažiau 0,65 mm, bendras storis ne mažiau 3,45 mm, ISO 10582, perdirbama, be ftalatų. Spalva- pilka.

**Reikalavimai šiltinimo medžiagoms:** produktas neturi išskirti šių cheminių medžiagų:

fluorintų šiltnamio efektą sukeliančių dujų pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 842/2006 dėl fluorintų šiltnamio efektą sukeliančių dujų;

pavojingų cheminių medžiagų, klasifikuojamų priskiriant bet kurią iš nurodytų pavojingumo frazę pagal Reglamentą (EB) Nr. 1272/2008: kancerogeninės (H350, H350i, H351), toksiškos reprodukcijai (H360D, H360F, H360FD, H360Fd, H360Df, H361f, H361d, H361fd), toksiškos ar labai toksiškos (H300, H301, H310, H311, H330, H331), įkvėpus gali sukelti alerginę reakciją, astmos simptomus arba apsunkinti kvėpavimą (H334), sukeliančios paveldimus genetinius defektus (H340, H341), veikdamos ilgą laiką pakenkia kai kuriems organams (H372, H373), galinčios pakenkti organams (H371), pavojingos vandens aplinkai (H411).

**Reikalavimai susidariusioms nuo remonto atliekoms:** pakeista laminuota grindų danga turi būti atiduota į atliekų surinkimo aikštelę.