**SĄNAUDŲ ŽINIARAŠTIS**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Eil. Nr.** | **Pavadinimas ir techninės charakteristikos** | **Mato vnt.** | **Kiekis** |
| **I Statybos aikštelės paruošimas** |  |  |  |
|  | 1. Grunto šlaite kasimas atraminės sienutės pagrindams | m³ | 9,0 |
| **II Atraminės sienutės pagrindo paruošimas** |  |  |  |
|  | 1. Šalčiui atsparaus sluoksnio (žvyro) įrengimas. 30cm sluoksnis | m³ | 3,6 |
|  | 2. Sutankintos skaldos pagrindas. 15 cm sluoksnis | m³ | 1,8 |
| **III Atraminės sienutės (gabiono) įrengimas** |  |  |  |
|  | 1. Geotekstilė (nuo grunto išplovimo) | m² | 36,1 |
|  | 2. Atraminė sienutė (gabionas). Plieno vielos segmentai užpildyti granito akmenimis | m³ | 12,0 |
|  | 3. Atraminės sienutės užpylimas nuo šlaito pusės | m² | 35,0 |

Pastabos:

1. Tikslų geotekstilės tipą parenka gabiono tiekėjas.

2. Nepanaudotas iškastas gruntas paskleidžiamas šlaite virš gabiono.

­\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_