**2 priedo 4 dalis**

**4 PIRKIMO DALIS MINKŠTI BALDAI**

**TECHNINĖ SPECIFIKACIJA**

Perkami šioje techninėje specifikacijoje aprašyti baldai turi būti nauji, nenaudoti.

Baldai turi atitikti „Aplinkos apsaugos kriterijų, kuriuos perkančiosios organizacijos ir perkantieji subjektai turi taikyti pirkdamos prekes, paslaugas ar darbus, taikymo tvarkos aprašo“, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 „Dėl aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo“ 2 priedo „minimalūs aplinkos apsaugos kriterijai“ VII skyriuje „Baldai“ nustatytus minimalius aplinkos apsaugos kriterijus,  kurie taikomi konkrečiam baldui aprašytam šios techninės specifikacijos 2 punkte, arba atitikti jiems nustatytus I tipo ekologinio ženklo reikalavimus pagal standartą LST EN ISO 14024 „Aplinkosauginiai ženklai ir aplinkosauginės deklaracijos. I tipo aplinkosauginis ženklinimas. Principai ir procedūros“ ir būti paženklinti I tipo ekologiniu ženklu arba kitu tiekėjo pateiktu lygiaverčiu įrodymu (pvz., EU Ecolabel, Nordic Swan, Blue Angel, El Distintiu, Milieukeur, Österreichisches Umweltzeichen, NF Environnement, The Hungarian Eco-label, Polish Eco Mark-Znak EKO arba kitu I tipo ekologiniu ženklu.

**Tiekėjas, kuris bus pripažintas galimu laimėtoju, turi pateikti sertifikatą ar kitą dokumentą,** kuris patvirtina, kad baldinis audinys atitinka tarptautinį ekologinį standartą OEKO-TEX arba lygiavertį standartą.

**Tiekėjas, pripažintas galimu laimėtoju, turės pateikti užpildytą deklaraciją dėl baldų atitikties aplinkosaugos kriterijams (pirkimo dokumentų 12 priedas) bei pateikti atitiktį įrodančius dokumentus.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Eil. Nr.** | **Prekių pavadinimai ir reikalaujami parametrai** | **Mato vnt.** | **Kiekis** |
| **Elektronikos ir informatikos fakultetas (J. Jasinskio g. 15, Vilnius)** |
| **4.1.** | **Minkštasuolis be atlošo** **EIF** Minkštasuolis turi būti trapecijos formos, be atlošo. Minkštasuolio matmenys ne mažesni nei: plotis išorinės dalies 800mm, vidinės dalies 500mm, gylis 720mm, aukštis iki sėdimos dalies – 430mm.Baldas turi būti pagamintas iš ne prastesnės medžiagos nei baldinė fanera bei mediena. Baldo sėdimosios dalies viršus ir dugnas pilnaviduriai, iš ne mažiau 12mm storio faneros, baldo šonai iš ne mažiau 3mm storio faneros, sustiprintos mediena. Baldas turi būti paminkštintas aukšto tankio porolonu – ne mažiau 42kg/m3 sėdimoji dalis ir ne mažiau 35kg/m3 šonai bei aptrauktas ekooda ar gobelenu (trynimo ciklai pagal Martindale arba analogišką skalę turi būti ne mažiau 100 000 ciklų). **Tiekėjas, pripažintas galimu laimėtoju, privalo pateikti atitiktį reikalavimams įrodančius dokumentus t.y.** bandymų protokolą ar kitą lygiavertį dokumentą.Baldas turi būti su ne mažiau 4 plastikinėmis kojelėmis, ne mažiau 25mm, ir kurių padas su apsauga nuo grindų braižymo.Baldo spalva turi būti derinama su užsakovu renkantis iš ne mažiau kaip 5 spalvų.*Asociatyvi foto:* | Vnt. | 10 |
| **4.2.** | **Minkštasuolis su atlošu EIF**Minkštasuolis turi būti trapecijos formos su atlošu. Minkštasuolio matmenys ne mažesni nei: plotis išorinės dalies 800mm, vidinės dalies 500mm, gylis 720mm, aukštis iki sėdimos dalies 430mm, atlošo 820mm. Baldas turi būti pagamintas iš ne prastesnės medžiagos nei baldinė fanera bei mediena. Baldo sėdimosios dalies viršus ir dugnas turi būti pilnaviduriai, iš ne mažiau 12mm storio faneros, baldo šonai iš ne mažiau 3mm storio faneros, sustiprintos mediena. Baldas turi būti paminkštintas aukšto tankio porolonu – ne mažiau 42kg/m3 sėdimoji dalis ir ne mažiau 35kg/m3 šonai bei aptrauktas ekooda ar gobelenu (trynimo ciklai pagal Martindale arba analogišką skalę turi būti ne mažiau 100 000 ciklų). **Tiekėjas, pripažintas galimu laimėtoju, privalo pateikti atitiktį reikalavimams įrodančius dokumentus t.y.** bandymų protokolą ar kitą lygiavertį dokumentą**.**Baldas turi būti su ne mažiau 4 plastikinėmis kojelėmis, ne mažiau 25mm, ir kurių padas su apsauga nuo grindų braižymo. Baldo spalva turi būti derinama su užsakovu renkantis iš ne mažiau kaip 5 spalvų. | Vnt. | 4 |
| **4.3.** | **Vienvietis minkštasuolis EIF**Minkštasuolis turi būti kvadrato formos, užapvalintais kampais. Minkštasuolio matmenys ne mažesni nei: plotis 500mm, gylis 500mm, aukštis iki sėdimos dalies 440mm.Baldas turi būti pagamintas iš ne prastesnės medžiagos nei baldinė fanera bei mediena. Baldo sėdimosios dalies viršus ir dugnas pilnaviduriai, iš ne mažiau 12mm storio faneros, baldo šonai iš ne mažiau 3mm storio faneros, sustiprintos mediena. Baldas turi būti paminkštintas aukšto tankio porolonu – ne mažiau 42kg/m3 sėdimoji dalis ir ne mažiau 35kg/m3 šonai bei aptrauktas ekooda ar gobelenu (trynimo ciklai pagal Martindale arba analogišką skalę turi būti ne mažiau 100 000 ciklų). **Tiekėjas, pripažintas galimu laimėtoju, privalo pateikti atitiktį reikalavimams įrodančius dokumentus t.y.** bandymų protokolą ar kitą lygiavertį dokumentąBaldas turi būti su ne mažiau 4 metalinėmis kojelėmis, ne mažiau 100mm aukščio, ir kurių padas su apsauga nuo grindų braižymo. Kojelės tvirtinamos baldo dugne, tačiau turi būti suprojektuotos taip, kad dengtų dalį baldo šono – minkšta dalis tarsi įdėta į kojelių bloką (kaip pavaizduota asociatyvioje foto). Baldo spalva turi būti derinama su užsakovu renkantis iš ne mažiau kaip 5 spalvų.*Asociatyvi foto:*  | Vnt. | 6 |
| **4.4.** | **Dvivietis minkštasuolis EIF** Minkštasuolis stačiakampio formos, užapvalintais kampais. Minkštasuolio matmenys ne mažesni nei: plotis 930mm, gylis 500mm, aukštis iki sėdimos dalies – 440mm. Baldas turi būti pagamintas iš ne prastesnės medžiagos nei baldinė fanera bei mediena. Baldo sėdimosios dalies viršus ir dugnas pilnaviduriai, iš ne mažiau 12mm storio faneros, baldo šonai iš ne mažiau 3mm storio faneros, sustiprintos mediena. Baldas turi būti paminkštintas aukšto tankio porolonu – ne mažiau 42kg/m3 sėdimoji dalis ir ne mažiau 35kg/m3 šonai bei aptrauktas ekooda ar gobelenu (trynimo ciklai pagal Martindale arba analogišką skalę turi būti ne mažiau 100 000 ciklų). **Tiekėjas, pripažintas galimu laimėtoju, privalo pateikti atitiktį reikalavimams įrodančius dokumentus t.y.** bandymų protokolą ar kitą lygiavertį dokumentą. Baldas turi būti su ne mažiau 6 metalinėmis kojelėmis, ne mažiau 100mm aukščio, ir kurių padas su apsauga nuo grindų braižymo. Kojelės tvirtinamos baldo dugne, tačiau turi būti suprojektuotos taip, kad dengtų dalį baldo šono – minkšta dalis tarsi įdėta į kojelių bloką (kaip pavaizduota asociatyvioje foto). Baldo spalva turi būti derinama su užsakovu renkantis iš ne mažiau kaip 5 spalvų.*Asociatyvi foto:*  | Vnt. | 4 |
| **4.5.** | **Vienvietis minkštasuolis su atlošu EIF** Minkštasuolis turi būti su atlošu, kurio matmenys turi būti ne mažesni nei: plotis 600mm, gylis 730mm, aukštis iki sėdimos dalies 420mm, atlošo – 800mm. Baldas turi būti pagamintas iš ne prastesnės medžiagos nei baldinė fanera bei mediena. Baldo sėdimosios dalies viršus ir dugnas pilnaviduriai, iš ne mažiau 12mm storio faneros, baldo šonai iš ne mažiau 3mm storio faneros, sustiprintos mediena. Baldas turi būti paminkštintas aukšto tankio porolonu – ne mažiau 42kg/m3 sėdimoji dalis ir ne mažiau 35kg/m3 šonai bei aptrauktas ekooda ar gobelenu (trynimo ciklai pagal Martindale arba analogišką skalę turi būti ne mažiau 100 000 ciklų). **Tiekėjas, pripažintas galimu laimėtoju, privalo pateikti atitiktį reikalavimams įrodančius dokumentus t.y.** bandymų protokolą ar kitą lygiavertį dokumentą Baldas turi būti su ne mažiau 4 metalinėmis kojelėmis, ne mažiau 100mm aukščio, ir kurių padas su apsauga nuo grindų braižymo. Baldo spalva turi būti derinama su užsakovu renkantis iš ne mažiau kaip 5 spalvų*Asociatyvi foto:* | Vnt. | 2 |
| **4.6.** | **Dvivietis minkštasuolis su atlošu EIF** Minkštasuolis turi būti su atlošu, kurio matmenys turi būti ne mažesni nei: plotis 1200mm, gylis 730mm, aukštis iki sėdimos dalies 420mm, atlošo – 800mm. Baldas turi būti pagamintas iš ne prastesnės medžiagos nei baldinė fanera bei mediena. Baldo sėdimosios dalies viršus ir dugnas pilnaviduriai, iš ne mažiau 12mm storio faneros, baldo šonai iš ne mažiau 3mm storio faneros, sustiprintos mediena. Baldas turi būti paminkštintas aukšto tankio porolonu – ne mažiau 42kg/m3 sėdimoji dalis ir ne mažiau 35kg/m3 šonai bei aptrauktas ekooda ar gobelenu (trynimo ciklai pagal Martindale arba analogišką skalę turi būti ne mažiau 100 000 ciklų). **Tiekėjas, pripažintas galimu laimėtoju, privalo pateikti atitiktį reikalavimams įrodančius dokumentus t.y.** bandymų protokolą ar kitą lygiavertį dokumentą Baldas su ne mažiau 4 metalinėmis kojelėmis, ne mažiau 100mm aukščio, ir kurių padas su apsauga nuo grindų braižymo. Baldo spalva turi būti derinama su užsakovu renkantis iš ne mažiau kaip 5 spalvų. *Asociatyvi foto:* | Vnt. | 1 |