**PADIDINTO PRAVAŽUMO LIMUZINŲ KLASĖS NUOMOJAMO AUTOMOBILIO TECHNINĖ SPECIFIKACIJA**

Nuomojami penki nauji, 3 metų laikotarpiui padidinto pravažumo (visais varomais ratais) M1 klasės automobiliai (limuzinai). Automobiliai turi būti nauji, tos pačios markės, ir modelio.

Automobiliai iki perdavimo turi būti registruoti Lietuvos Respublikoje, su valstybiniais numeriais, praėję techninę apžiūra (turėti techninės apžiūros taloną).

Perduodami automobiliai (taip pat ir papildomos priemonės) turi atitikti teisės aktais nustatytus reikalavimus taikomus tokio tipo transporto priemonėms eksploatuojant jas Europos Sąjungos teritorijoje.

Automobilius privalomuoju civilinės atsakomybės draudimu ir CASCO draudimu apdraudžia perkančioji organizacija (savo sąskaita) draudimo bendrovėje.

Automobiliai perduodami pasirašant priėmimo / perdavimo aktą. Nuoma pradedama mokėti tik pasirašius automobilių priėmimo/perdavimo aktą.

Pasibaigus sutarčiai automobiliai gražinami tiekėjui apsirašant priėmimo / perdavimo aktą.

Nuomojamiems automobiliams keliami šie reikalavimai:

|  |
| --- |
| **Perkamo objekto techniniai rodikliai** |
| **1.Kėbulas** |
| 1.1.   Keturių durų sedanas; |
| 1.2.   Spalva: juoda; |
| 1.3. Kėbulo spalvos bamperiai ir išoriniai veidrodėliai; |
| 1.4. Lengvo lydinio ratlankiai; |
| 1.5. Vėliavų laikikliai su stovais kairėje ir dešinėje (gamykliniai). |
| **2.Matmenys** |
| 2.1 Automobilio ilgis – ne mažiau 5200 mm.; |
| 2.2 Automobilio ratų bazė (atstumas tarp ratų ašių) – ne mažiau 3100 mm.; |
| 2.3. Automobilio plotis (neįskaitant išorės veidrodėlių) – ne mažiau 1890 mm.; |
| 2.4. Automobilio aukštis – ne mažiau 1470 mm.; |
| 2.5. Galinėje salono dalyje, nuo keleivio sėdynės sėdimos vietos iki lubų atstumas ne mažiau kaip 980 mm.; |
| 2.6. Bagažinės talpa ne mažiau 350 l., nenulenkus galinių sėdynių.  |
| **3.Variklis**  |
| 3.1. Galingumas – ne mažiau 210 kW; |
| 3.2. Gamintojo nurodomas įsibėgėjimas 0-100 km/h ne daugiau kaip 8 s. |
| 3.3. Turi atitikti ES toksiškumo standartus ne žemesnius kaip EURO6. |
| **4.Transmisija**  |
| 4.1. Aštuonių (ne mažiau) laipsnių automatinė pavarų dėžė; |
| 4.2. Serijiniu būdu gaminama keturių varomų ratų sistema; |
| **5. Kuro rūšis. Kuro padavimo sistema.** |
| 5.1. Benzinas, Benzinas-elektra. Degalų padavimo sistema su pilnu elektroniniu valdymu;  |
| 5.2. Kuro bako talpa ne mažiau 65 l. |
| **6.Saugumas**  |
| 6.1. Automobilio ratai su padangomis leidžiančiomis automobiliui važiuoti esant nepakankamam oro slėgiui padangose (ne mažiau nei 50 km atstumu padangos „Run Flat“ tipo ar panašios sistemos) su padangų oro slėgio indikacija;  |
| 6.2. Saugos oro pagalvės vairuotojui ir keleiviui; |
| 6.3. Šoninės oro pagalvės priekyje ir gale, šoninės saugos užuolaidos; |
| 6.4. Gamyklinis imobilizatorius; |
| 6.5. Gamyklinė automobilio apsaugos priemonė su centriniu durų užraktu bei distanciniu valdymu atitinkanti KASKO draudimo reikalavimus; |
| 6.6. Vairo stiprintuvas; |
| 6.7. Visų ratų stabdžiai diskiniai su stabdžių antiblokavimo sistema (ABS), ratų praslydimo sistema (ASR), elektroninė stabilumo sistema; |
| 6.8. Greičio palaikymo sistema;  |
| 6.9. Pagalbos persirikiuojant perspėjimo sistema (aklos zonos); |
| 6.10. Susidūrimų išvengimo stabdymo sistema. |
| **7.Įranga** |
| 7.1. 4 zonų elektroninė klimato kontrolės sistema; |
| 7.2.Elektra valdoma vairo padėtis; |
| 7.3.Oda aptrauktas multifunkcinis vairas; |
| 7.4. Elektra valdomi stiklų kėlikliai visoms durims; |
| 7.5 Elektra valdomi ir šildomi galinio vaizdo išorės veidrodėliai; |
| 7.6. Valytuvai su lietaus intensyvumo davikliu; |
| 7.7. Audiosistema su garsiakalbiais priekinėje ir galinėje automobilio salono dalyje, aukštesnio lygio negu bazinės klasės garso įranga su jos valdymu automobilio galinėje dalyje; |
| 7.8. Telefono įkrovimo ir duomenų perdavimo jungtys (USB-C) priekinėje ir galinėje salono dalyje; |
| 7.9. Laisvų rankų įranga mobiliam telefonui; |
| 7.10. Parkavimosi sistema, davikliai priekyje ir gale, kamera gale; |
| 7.11. Salonas: sėdynės šviesios spalvos odinės, apatinė (kojų dalis) juodos spalvos (sėdynių salono atspalvis derinamas su užsakovu); |
| 7.12. Automatinis bagažinės atidarymas ir uždarymas; |
| 7.13. LED priekiniai žibintai, tolimųjų šviesų asistentas, prieš rūkiniai priekiniai žibintai; |
| 7.14. Užuolaidėlės galiniam ir galinių durelių langams (galinio lango elektra valdoma užuolaidėlė); |
| 7.15. Skydeliai nuo saulės su apšviečiamais veidrodėliais, apšviečiami veidrodėliai galinių sėdynių keleiviams; |
| 7.16. Tamsinti galiniai ir šoniniai priekiniai langai (šviesos laidumas derinamas su užsakovu); |
| 7.17. Durų pritraukėjai; |
| 7.18. Navigacinė sistema; |
| 7.19. Elektra valdomos sėdynės priekyje ir gale, galinių sėdynių valdymas galinėje salono dalyje; |
| 7.20. Priekinių ir galinių sėdynių šildymas ir vėdinimas; |
| 7.21. Galinės sėdynės su masažo funkcija; |
| 7.22. Salono kilimėliai ( vasarai ), salono kilimėliai guminiai ( žiemai ), pagal salono apatinės dalies spalvą; |
| 7.23. Sezoniniai ratų komplektai ( vasarai kompl. / žiemai kompl. ); |
| **8. Garantinės atsakomybės reglamentas** |
| 8.1. Gamintojo garantija visam nuomos laikotarpiui; |
| **9. Automobilio techninis aptarnavimas** |
| 9.1. Tiekėjas užtikrina techninį aptarnavimą ir remontą oficialiai veikiančiuose automobilio gamintojo autorizuotose techninio aptarnavimo centruose. Techninis aptarnavimas ir remontas nėra šio pirkinio objektas; |
| 9.2. Kai automobilio remontas užtrunka ilgiau negu 3 dienas tiekėjas suteikia tos pačios klasės automobilį pakeitimui; |
| **10. Reikalavimai specialiajai įrangai** |
| 10.1. Keičiamo tono garsinis signalas su valdymo moduliu ne mažesniu kaip 100W galingumu, montuojamas automobilio variklio skyriuje, valdymo moduliu salone; |
| 10.2. Švyturėliai, esantys priekinėje automobilio dalyje-puslaidininkių šviesos diodo tipo, raudonos mėlynos spalvos srauto su valdymu, turintys tvirtinimą iš automobilio salono vidaus ant priekinio stiklo su įjungimu į papildomą laisvą automobilio maitinimo lizdą -1 vnt.; |
| 10.3. Švyturėliai, esantys priekinėje automobilio dalyje (variklio aušinimo radiatoriaus apdailos grotelėse jų ilgis-ne trumpesnis kaip 100 mm., aukštis-ne didesnis kaip 40 mm)-puslaidininkių šviesos diodo tipo, raudonos mėlynos spalvos srauto su valdymu iš automobilio salono – 2 vnt.;  |
| 10.4. Švyturėliai, esantys už galinio automobilio stiklo (jų ilgis-ne trumpesnis kaip 100 mm., aukštis-ne didesnis kaip 40 mm)-puslaidininkių šviesos diodo tipo, raudonos mėlynos spalvos srauto su valdymu iš automobilio salono sumontuoti tokiu būdu, kad nebūtų šviesos atspindžių į saloną)– 2 vnt.;  |
| 10.4. Specialieji šviesos ir garso signalai turi atitikti Jungtinių Tautų Europos ekonomikos komisijos (JT/EEK) normos R65 standartus. |
| **11. Kita** |
| 10.1 Automobilis naujas neeksploatuotas; |
| 10.2 Automobilis turi būti su galiojančia valstybine technine apžiūra, registruotas Lietuvoje; |
| 10.3.Avarinis ženklas, vaistinėlė, šviesą atspindinti liemenė, gesintuvas; |
| 10.4. Atsarginis ratas arba padangų sandarinimo komplektas (oro kompresorius, sandariklis) derinama su užsakovu. Rato keitimo įrankiai; |
| **12. Administravimas** |
| 12.1. Administracinis mokestis – 0 proc.; |
| 12.2. Pradinės įmokos nėra. |