**Elektrodų techninė specifikacija**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Pirkimo dalies Nr.** | **Pavadinimas, prekės aprašymas** | **Perkamas kiekis** | **Atitikimas techninėje specifikacijoje nurodytiems reikalavimams (užpildyti išsamiai, nurodant konkrečius parametrus). Katalogo Nr. ir psl.** | **Mato vieneto kaina Eur, be PVM** | **Bendra suma Eur, be PVM** |
| **1 dalis**  | **Vienkartinis ylinis elektrodas nosies kriauklių procedūroms atlikti** | **20 vnt.** |  |  |  |
|  |

|  |
| --- |
| Ilgas, lankstus kobliacijos ir koaguliacijos elektrodas su integruotu kabeliu. |
| Darbinė dalis ylinės formos, lenkta 45° kampu, su trimis lazerinėmis gylio atžymomis. |
| Nereikia pacientą įžeminančio elektrodo. |
| Elektrodas turi vidinį klasifikacijos kodą, kuris leidžia generatoriui automatiškai parinkti optimalius režimo galios nustatymus. |
| Tinkamas naudoti su COBLATOR II sistema. |

 |  | **REFLEX ULTRA 45****EIC4845-01**Smith&Nephew Arthrocare (JAV) | **166.00** | **3320.00** |
|  | Gamintojas, firminis prekės pavadinimas, prekės kodas (jeigu turi) |  |  |  |  |
|  | **Viso 1 dalies kaina eurais be PVM** |  |  |  | **3320.00** |
|  | **PVM dydis proc.** |  |  | **5%** | **166.00** |
|  | **Viso 1 dalies kaina eurais su PVM** |  |  |  | **3486.00** |
| **2 dalis** | **Vienkartinis elektrodas gerklų ir trachėjos procedūroms atlikti** | **5 vnt.** |  |  |  |
|  |

|  |
| --- |
| Ilgas, lankstus bei žemo profilio elektrodas su integruota siurbimo, kobliacijos ir koaguliacijos sistema viename. |
| Darbinė dalis su plokščiu aktyviu elektrodu, siurbimo anga bei trimis fiziologinio tirpalo angomis. |
| Darbinio stiebo ilgis (lanksčios dalies) L165 ±0,3mm, plotis - Ø 4,1 ±0,3mm; siurbimo anga Ø 1,7±0,3mm, distalinio galiuko (plotis) x= 2,9 ±0,3mm; (gylis)y= 3.4 ±0,3mm. |
| Efektyvi bipoliarinė koaguliacija. |
| Grįžtamasis elektrodo polius integruotas ant elektrodo ašies, jo nereikia orientuoti, kad jis liestųsi su audiniais.  |
| Nereikia pacientą įžeminančio elektrodo. |
| Elektrodas turi vidinį klasifikacijos kodą, kuris leidžia generatoriui automatiškai parinkti optimalius režimo galios nustatymus. |
| Tinkamas naudoti su COBLATOR II sistema. |

 |  | **PROCISE LW EIC7070-01** Smith&Nephew Arthrocare (JAV) | **272.00** | **1360.00** |
|  | Gamintojas, firminis prekės pavadinimas, prekės kodas (jeigu turi) |  |  |  |  |
|  | **Viso 2 dalies kaina eurais be PVM** |  |  |  | **1360.00** |
|  | **PVM dydis proc.** |  |  | **5%** | **68.00** |
|  | **Viso 2 dalies kaina eurais su PVM** |  |  |  | **1428.00** |
| **3 dalis** | **Vienkartinis elektrodas gerklų ir trachėjos procedūroms atlikti** | **5 vnt.** |  |  |  |
|  |

|  |
| --- |
| Labai Ilgas, smulkus bei žemo profilio elektrodas su integruota siurbimo, kobliacijos ir koaguliacijos sistema viename. |
| Darbinė dalis su vienu aktyviu elektrodu, siurbimo bei fiziologinio tirpalo anga. Tiksli, abliacija „į tašką“. |
| Darbinio stiebo ilgis (lanksčios dalies) L190±0,3mm, plotis - Ø 3,25±0,3mm; siurbimo anga Ø 1,9 ±0,3mm, distlinio galiuko (plotis)x= 2,4±0,3mm;  |
| Efektyvi bipoliarinė koaguliacija. |
| Grįžtamasis elektrodo polius integruotas ant elektrodo ašies, jo nereikia orientuoti, kad jis liestųsi su audiniais.  |
| Nereikia pacientą įžeminančio elektrodo. |
| Elektrodas turi vidinį klasifikacijos kodą, kuris leidžia generatoriui automatiškai parinkti optimalius režimo galios nustatymus. |
| Tinkamas naudoti su COBLATOR II sistema. |

 |  | **PROCISE MLW EIC7071-01** Smith&Nephew Arthrocare (JAV) | **272.00** | **1360.00** |
|  | Gamintojas, firminis prekės pavadinimas, prekės kodas (jeigu turi) |  |  |  |  |
|  | **Viso 3 dalies kaina eurais be PVM** |  |  |  | **1360.00** |
|  | **PVM dydis proc.** |  |  | **5%** | **68.00** |
|  | **Viso 3 dalies kaina eurais su PVM** |  |  |  | **1428.00** |
| **4 dalis** | **Vienkartinis elektrodas tonzilektomijos ir adenoidektomijos procedūroms atlikti** | **50 vnt.** |  |  |  |
|  |

|  |
| --- |
| Ilgas, lankstus kobliacijos ir koaguliacijos elektrodas su integruotais dviem kanalais fiziologinio tirpalo padavimui ir siurbimui, integruotu kabeliu. |
| Darbinė dalis su trimis lygiagrečiai išdėstytais aktyviais elektrodais, sukuria stabilų plazmos lauką ir pašalina audinį tonzilektomijos arba adenoidektomijos metu.  |
| Darbinio stiebo ilgis (lanksčios dalies) L137 mm, plotis - Ø 5,8 mm; siurbimo anga Ø 1,6 mm, distalinio galiuko x= 3.4 mm; y= 3.8 mm.  |
|  Grįžtamasis elektrodo polius integruotas ant elektrodo ašies, jo nereikia orientuoti kad jis liestųsi su audiniais. |
| Nereikia pacientą įžeminančio elektrodo. |
| Elektrodas turi vidinį klasifikacijos kodą, kuris leidžia generatoriui automatiškai parinkti optimalius režimo galios nustatymus. |
| Tinkamas naudoti su COBLATOR II sistema. |

 |  | **EVAC 70 EIC5872-01** Smith&Nephew Arthrocare (JAV) | **148.00** | **7400.00** |
|  | Gamintojas, firminis prekės pavadinimas, prekės kodas (jeigu turi) |  |  |  |  |
|  | **Viso 4 dalies kaina eurais be PVM** |  |  |  | **7400.00** |
|  | **PVM dydis proc.** |  |  | **5%** | **370.00** |
|  | **Viso 4 dalies kaina eurais su PVM** |  |  |  | **7770.00** |