**1 priedas**

**Žaidimų aikštelės esamų įrenginių demontavimas ir įrengimas naujų ant smėlio esančios adresu Vasario 16-osios g. 13, Šilalė**

Vaikų žaidimo aikštelės esamų įrenginių demontavimas ir įrengimas naujų įrenginių ant smėlio.

Vaikų žaidimų aikštelės adresas - Vasario 16-osios g. 13, Šilalė.

Įrenginiai įrengiami pagal techninėje specifikacijoje pateiktus reikalavimus iki 2024 m. lapkričio 1 d.

Įrenginių spalvos derinamos su užsakovu.

Į pasiūlymo kainą įskaičiuoti montavimo ir įrengimo darbai.

Apmokėjimas už vaikų žaidimų aikštelių įrenginius bei visus kitus būtinus darbus bei medžiagas atliekamas po darbų pridavimo, pagal pateiktą sąskaitą faktūrą per 30 kalendorinių dienų.

Garantija suteikiama ne mažiau 5 metai.

**TECHNINĖ SPECIFIKACIJA**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Eil. Nr. | Gaminio pavadinimas | Gaminio aprašymas | Matmenys  Ilgis x plotis x aukštis (mm) | Kiekis | Tiekėjo siūlomos Prekės techninė charakteristika (**pildo tiekėjas, nurodydamas kiekį, matmenis, medžiagiškumą**) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **1.** | Žaidimų kompleksas, imituojantis piratų laivą | Žaidimų kompleksas - vientisas įrenginys, skirtas 5-14 metų amžiaus vaikams |  | 1 komplektas | Žaidimų kompleksas - vientisas įrenginys, skirtas 5-14 metų amžiaus vaikams |
| Pagrindinės įrenginio laikančiosios dalys: metalinės arba iš nerūdijančio plieno arba lygiavertės medžiagos |  |  | Pagrindinės įrenginio laikančiosios dalys: metalinės |
| Metalinės konstrukcijos padengiamos milteliniais dažais, tai netaikoma nerūdijančio plieno konstrukcijoms |  |  | Metalinės konstrukcijos padengiamos milteliniais dažais, tai netaikoma nerūdijančio plieno konstrukcijoms |
| Žaidimo komplekse naudojamos virvės - sintetinio pluošto, ne mažesnio nei 16 mm. skersmens, armuotos metaliniais trosais. Virvinių tinklų susikirtimai sujungti plastiko apkabomis |  |  | Žaidimo komplekse naudojamos virvės - sintetinio pluošto, 16 mm. skersmens, armuotos metaliniais trosais. Virvinių tinklų susikirtimai sujungti plastiko apkabomis |
| Apsaugos sienelės pagamintos iš polietileno plokštės (HDPE) arba lygiavertės medžiagos |  |  | Apsaugos sienelės pagamintos iš polietileno plokštės (HDPE |
| Spalvos derinamos su užsakovu. | Įvairi spalvų paletė |  | Spalvos bus derinamos su užsakovu. |
| Nurodyti gaminio atitiktį pagrindžiančius dokumentus | (Pavadini-mas, serija, numeris) |  | **Žaidimų kompleksas „Piratų laivas“**  **Teikiamas techninis pasas** |
| Žaidimų kompleksas išdėstytas ne mažesniame nei 10000 mm. x 7000 mm. žemės plote, įskaičiuojant įrenginio saugos zoną | Ne mažesnis 10000 mm  x 7000 mm |  | Žaidimų kompleksas išdėstytas 10220 mm. x 7580 mm. žemės plote, įskaičiuojant įrenginio saugos zoną |
| Siūlomo žaidimų komplekso vizualizacijos brėžinys, nuotrauka, nuoroda į tinklalapį ar kt. |  |  | Lauko vaikų žaidimų kompleksas Piratų laivas |
|  | Žaidimų komplekso orientaciniai matmenys be saugos zonos: | Plotis | Ne mažiau 4500 mm |  | Plotis 4580 mm |
| Ilgis | Ne mažiau 7000 mm. |  | Ilgis 7220 mm |
| Aukštis | Ne mažiau 3500 mm |  | Aukštis 3000 mm |
| Maksimalus kritimo aukštis | Ne didesnis 1500 mm. |  | Maksimalus kritimo aukštis 1500 mm |
| Įrenginį turi sudaryti:  Platforma: | Platformos | Ne žemesnės 1500 mm | Ne mažiau 1vnt. | Platforma 1000 mm- 1 vnt |
| Ne žemesnė 1000 mm | Ne mažiau 1 vnt. | Platforma 1500 mm- 1 vnt |
| Nusileidimo įrengimai: | Nusileidimo kalnelis iš nerūdijančio plieno, tiesus su apsauginėmis briaunomis | Ne žemesnis 1500 mm | Ne mažiau 1 vnt. | Nusileidimo kalnelis iš nerūdijančio plieno, tiesus su apsauginėmis briaunomis- iš 1500 mm- 1 nvt. |
| Nusileidimo kalnelis iš nerūdijančio plieno, tiesus su apsauginėmis briaunomis | Ne žemesnis 1000 mm | Ne mažiau 1 vnt. | Nusileidimo kalnelis iš nerūdijančio plieno, tiesus su apsauginėmis briaunomis- iš 1000 mm- 1 nvt. |
| Užlipimai: | Nuožulni alpinisto sienelė | Ne žemesnė 1500 mm | Ne mažiau 1 vnt. | Nuožulni alpinisto sienelė 1500 mm aukščio- 1 vnt. |
|  | Nuožulnus virvinis tinklas įrėmintas į metalinį rėmą | Ne žemesnė 1000 mm | Ne mažiau 1 vnt. | Nuožulnus virvinis tinklas įrėmintas į metalinį rėmą-1000 mm aukščio- 1 vnt |
|  | Užlipimas su metaliniais skersiniais | Ne žemesnė 1000 mm | Ne mažiau 1 vnt. | Užlipimas su metaliniais skersiniais 1000 mm aukščio-1 vnt. |
| Perėjimai tarp platformų: | Kabantis virvinis tiltas su turėklais | Ne trumpesnis 1900 mm ilgio | Ne mažiau  1 vnt. | Kabantis virvinis tiltas su turėklais-2000 mm ilgo- 1 vnt. |
| Edukaciniai žaidimai lietuvių kalba su judančiais elementais | Žaidimai pagaminti iš polietileno plokštės (HDPE) arba lygiavertės medžiagos |  | Ne mažiau2 vnt. | Žaidimai pagaminti iš polietileno plokštės (HDPE) -2 vnt. |
|  | Įrenginio gamyboje nenaudojama mediena ir fanera |  |  | Įrenginio gamyboje nenaudojama mediena ir fanera |
| **2.** | Balansinės keturvietės sūpuoklės | Vientisas įrenginys, skirtas 3-12 metų amžiaus vaikams |  |  | Vientisas įrenginys, skirtas 3-12 metų amžiaus vaikams |
|  | Įrenginio atrama: metalinė arba iš nerūdijančio plieno arba lygiavertės medžiagos |  |  | Įrenginio atrama: metalinė |
|  | Metalinės konstrukcijos padengiamos milteliniais dažais, tai netaikoma nerūdijančio plieno konstrukcijoms |  |  | Metalinės konstrukcijos padengiamos milteliniais dažais |
|  | Smūgio amortizatoriai abiejuose galuose |  | Ne mažiau 2 vnt. | Smūgio amortizatoriai abiejuose galuose-2 vnt. |
|  | Nurodyti gaminio atitiktį pagrindžiančius dokumentus | (Pavadini-mas, serija, numeris) |  | **Balansinės sūpuoklės „Temidė“**  **Teikiamas techninis pasas** |
|  | Siūlomos supynės vizualizacijos brėžinys, nuotrauka, nuoroda į tinklalapį ar kt. |  |  | Keturvietė balansinė sūpuoklė Temidė 2020 |
| Sūpuoklių matmenys ir saugumo zona: | Plotis | Ne mažiau nei 600 mm |  | Plotis 740 mm |
|  | Ilgis | Ne mažiau 3000 mm |  | Ilgis 3500 mm |
|  | Aukštis | Ne mažiau 900 mm |  | Aukštis 1000 mm |
| Įrenginį turi sudaryti: | Vientisa sėdynė su atrama nugarai |  | Ne mažiau 4 vnt. | Vientisa sėdynė su atrama nugarai-4 vnt. |
|  | Rankena |  | Ne mažiau 2 vnt. | Rankena-2 vnt. |
|  | Įrenginio gamyboje nenaudojama mediena ir fanera |  |  | Įrenginio gamyboje nenaudojama mediena ir fanera |
| **3.** | Kombinuotos vertikalios dvivietės sūpuoklės | Vientisas įrenginys, skirtas 1-12 metų amžiaus vaikams; |  |  | Vientisas įrenginys, skirtas 1-12 metų amžiaus vaikams; |
|  | Įrenginio atramos ir skersinis: metalinis arba iš nerūdijančio plieno arba lygiavertės medžiagos |  |  | Įrenginio atramos ir skersinis: metalinis |
|  | Metalinės konstrukcijos padengiamos milteliniais dažais, tai netaikoma nerūdijančio plieno konstrukcijoms |  |  | Metalinės konstrukcijos padengiamos milteliniais dažais, |
|  | Kūdikiui skirta uždara sėdynė |  | Ne mažiau 1 vnt. | Kūdikiui skirta uždara sėdynė- 1 vnt. |
|  | Paprasta sėdynė |  | Ne mažiau 1 vnt. | Paprasta sėdynė-1 vnt |
|  | Sėdynė-krepšys „Gandro lizdas“ |  | Ne mažiau 1 vnt. | Sėdynė-krepšys „Gandro lizdas“-1 vnt |
|  | Nurodyti gaminio atitiktį pagrindžiančius dokumentus | (Pavadini-mas, serija, numeris) |  | **Kombinuotos sūpuoklės „Nida“**  **Teikiamas techninis pasas** |
|  | Siūlomos supynės vizualizacijos brėžinys, nuotrauka, nuoroda į tinklalapį ar kt. |  |  | Kombinuotos supuoklės Nida |
| Sūpuoklių matmenys ir saugumo zona: | Plotis | Ne mažiau nei 2000 mm |  | Plotis 2160 mm |
|  | Ilgis | Ne mažiau nei 5000 mm |  | Ilgis-5490 mm |
|  | Aukštis | Ne mažiau nei 2200 mm |  | Aukštis 2200 mm |
|  | Įrenginio gamyboje nenaudojama mediena ir fanera |  |  | Įrenginio gamyboje nenaudojama mediena ir fanera |
| **4.** | Žaidimų kompleksas mažesniems vaikams | Žaidimų kompleksas - vientisas įrenginys, skirtas 1-3 metų amžiaus vaikams |  | 1 komplektas | Žaidimų kompleksas - vientisas įrenginys, skirtas 1-3 metų amžiaus vaikams |
|  | Pagrindinės įrenginio laikančiosios dalys: metalinės arba iš nerūdijančio plieno arba lygiavertės medžiagos |  |  | Pagrindinės įrenginio laikančiosios dalys: metalinės |
|  | Metalinės konstrukcijos padengiamos milteliniais dažais, tai netaikoma nerūdijančio plieno konstrukcijoms |  |  | Metalinės konstrukcijos padengiamos milteliniais dažais |
|  | Apsaugos sienelės pagamintos iš polietileno plokštės (HDPE) arba lygiavertės medžiagos |  |  | Apsaugos sienelės pagamintos iš polietileno plokštės (HDPE) |
|  | Spalvos derinamos su užsakovu. | Įvairi spalvų paletė |  | Spalvos bus derinamos su užsakovu. |
|  | Nurodyti gaminio atitiktį pagrindžiančius dokumentus | (Pavadini-mas, serija, numeris) |  | **Žaidimų kompleksas „Kukutis“**  **Teikiamas techninis pasas** |
|  | Žaidimų kompleksas išdėstytas ne mažesniame nei 6000 mm. x 7000 mm. žemės plote, įskaičiuojant įrenginio saugos zoną | Ne mažesnis 6000 mm  x 7000 mm |  | Žaidimų kompleksas išdėstytas 6800 mm. x 7800 mm. žemės plote, įskaičiuojant įrenginio saugos zoną |
|  | Siūlomo žaidimų komplekso vizualizacijos brėžinys, nuotrauka, nuoroda į tinklalapį ar kt. |  |  |  |
| Žaidimų komplekso orientaciniai matmenys be saugos zonos: | Plotis | Ne mažiau 3500 mm |  | Plotis 3800 mm |
|  | Ilgis | Ne mažiau 4500 mm. |  | Ilgis 4800 mm |
|  | Aukštis | Ne mažiau 2000 mm |  | Aukštis 2200 mm |
|  | Maksimalus kritimo aukštis | Ne didesnis 600 mm. |  | Maksimalus kritimo aukštis 600 mm |
| Įrenginį turi sudaryti:  Platforma: | Platformos | Ne žemesnės 600 mm | Ne mažiau 4vnt. | Platformos-4 vnt. |
| Nusileidimo įrengimai: | Nusileidimo kalnelis iš nerūdijančio plieno, tiesus su apsauginėmis briaunomis | Ne žemesnis 600 mm | Ne mažiau 1 vnt. | Nusileidimo kalnelis iš nerūdijančio plieno, tiesus su apsauginėmis briaunomis iš 600 mm aukščio platformos- 1 vnt. |
| Užlipimai: | Laiptukai su turėklais | Ne žemesnė 600 mm | Ne mažiau 1 vnt. | Laiptukai su turėklais,600 mm aukščio |
| Perėjimai tarp platformų: | Uždaras tunelis | Ne trumpesnis 500 mm ilgio | Ne mažiau  1 vnt. | Uždaras tunelis 800 mm ilgio- 1 vnt. |
| Edukaciniai žaidimai lietuvių kalba | Žaidimai pagaminti iš polietileno plokštės (HDPE) arba lygiavertės medžiagos |  | Ne mažiau 7 vnt. | Žaidimai pagaminti iš polietileno plokštės (HDPE)-7 vnt |
|  | Įrenginio gamyboje nenaudojama mediena ir fanera |  |  | Įrenginio gamyboje nenaudojama mediena ir fanera |
| **5.** | Edukaciniai žaidimai gamtos, pasaulio pažinimo ir ekologijos tematika | Žaidimai pagaminti iš polietileno plokštės (HDPE) arba lygiavertės medžiagos |  | Ne mažiau 10 vnt. | Žaidimai pagaminti iš polietileno plokštės (HDPE)-10 vnt  [**https://vaivorykste.lt/lauko-vaiku-zaidimu-aiksteles/nameliai-pavesines-vaikams/edukaciniai-zaidimai-quotgamtos-pazinimasquot**](https://vaivorykste.lt/lauko-vaiku-zaidimu-aiksteles/nameliai-pavesines-vaikams/edukaciniai-zaidimai-quotgamtos-pazinimasquot)  [**https://vaivorykste.lt/lauko-vaiku-zaidimu-aiksteles/nameliai-pavesines-vaikams/edukaciniai-zaidimai-misles**](https://vaivorykste.lt/lauko-vaiku-zaidimu-aiksteles/nameliai-pavesines-vaikams/edukaciniai-zaidimai-misles) |
| Matmenys | Ilgis | Ne mažiau 900 mm |  | Ilgis 900 mm |
|  | Plotis | Ne mažiau 700 mm |  | Plotis 700 mm |