|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **TECHNINIŲ DUOMENŲ LAPAS** | | **BALANSINĖ SŪPUOKLĖ „TEMIDĖ“** | | |
| **BENDRAS VAIZDAS**  Balansinė sūpuoklė Temidė 2016  **SAUGUMO ZONOS** | |  | | |
| **MONTAVIMO IR NAUDOJIMO SĄLYGOS** | | |
| Kai sūpuoklė „Temidė“ įrengiama arti kitų įrangų, jų kritimo erdvė negali persidengti su kitos įrangos kritimo erdve. Susidūrimo zona negali persidengti su kitos įrangos kritimo erdve bei susidūrimo zona. Šiose erdvėse neturi būti kliūčių, kurios būtų netikėtos ir galėtų sukelti traumas atsitrenkus į jas (įskaitant medžius, krūmus ar pastato dalis). | | |
|  | | |
| **NAUDOTOJO AMŽIUS** | | |
| 3 –12 metai | | |
| **NAUDOTOJŲ SKAIČIUS** | | |
| 2 | | |
| **MAKSIMALUS NAUDOTOJO SVORIS** | | |
| 65 kg | | |
|  | | |
| **TECHNINĖS CHARAKTERISTIKOS** | | |
| ILGIS (mm) | 3050 | |
| PLOTIS (mm) | 740 | |
| AUKŠTIS (mm) | 1000 | |
| MINIMALIOS ERDVĖS PLOTAS (m2) | 13,50 | |
| LAISVOJO KRITIMO AUKŠTIS (mm) | 1000 | |
|  | | |
| **NAUDOJAMOS MEDŽIAGOS** | | |
| * Milteliniu būdu dažytas plienas-atramai ir buomui * Įrenginio gamyboje nenaudojama mediena ir fanera. | | |
|  | |  | | |
|  | |  | | |
|  | | **SUDARYMO DATA** | | |
|  | | 2017 m | | |
| **UAB „EŽERĖLIO VAIVORYKŠTĖ“** | **REKVIZITAI:**  **Kauno g. 99, 53391, Ežerėlis, Kauno raj.**  **Tel.8 37 53 43 32; 8 614 24 634; 8 698 28169**  **e-mail: uzsakymai@vaivorykste.lt** | | | paprastas |