|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **u TECHNINIŲ DUOMENŲ LAPAS** | | **SPYRUOKLINĖS SŪPUOKLĖS „BORUŽĖ“** | | |
| **BENDRAS VAIZDAS**  Spyruoklinės sūpuoklės vaikams Boružėlė  **SAUGUMO ZONOS** | |  | | |
| **MONTAVIMO IR NAUDOJIMO SĄLYGOS** | | |
| Kai sūpuoklės „Boružė“ įrengiamos arti kitų įrangų, jų kritimo erdvė negali persidengti su kitos įrangos kritimo erdve. Susidūrimo zona negali persidengti su kitos įrangos kritimo erdve bei susidūrimo zona. Šiose erdvėse neturi būti kliūčių, kurios būtų netikėtos ir galėtų sukelti traumas atsitrenkus į jas (įskaitant medžius, krūmus ar pastato dalis). | | |
|  | | |
| **NAUDOTOJO AMŽIUS** | | |
| 1-3 metai | | |
| **NAUDOTOJŲ SKAIČIUS** | | |
| 1 | | |
| **MAKSIMALUS NAUDOTOJO SVORIS** | | |
| 40 kg | | |
|  | | |
| **TECHNINĖS CHARAKTERISTIKOS** | | |
| ILGIS (mm) | 960 | |
| PLOTIS (mm) | 430 | |
| AUKŠTIS (mm) | 800 | |
| MINIMALIOS ERDVĖS PLOTAS (m2) | 13,2 | |
| LAISVOJO KRITIMO AUKŠTIS (mm) | <600 | |
|  | | |
| **NAUDOJAMOS MEDŽIAGOS** | | |
| * Aukšto spaudimo polietilenas (HDPE)-spyruokliuko pagrindui.. * Milteliniu būdu dažytas metalas-spyruoklei ir skersiniams * Juodojo metalo inkarai. * Gamyboje mediena ir fanera nenaudojama. | | |
|  | |  | | |
|  | |  | | |
|  | | **SUDARYMO DATA** | | |
|  | | 2017 metai | | |
| **UAB „EŽERĖLIO VAIVORYKŠTĖ“** | **REKVIZITAI:**  **Kauno g. 99, 53391, Ežerėlis, Kauno raj.**  **Tel.8 37 53 43 32; 8 614 24 634; 8 698 28169**  **e-mail: uzsakymai@vaivorykste.lt** | | | paprastas |