**VAIKŲ ŽAIDIMO AIKŠTELIŲ ĮRENGIMAS**

**TECHNINĖ SPECIFIKACIJA**

Vaikų žaidimų aikštelių įrengimo adresas - Vytauto Didžiojo g. 13, Šilalė

Įrenginiai įrengiami pagal techninėje specifikacijoje pateiktus reikalavimus iki 2024 m. lapkričio 15 d. Darbų atlikimo terminas gali būti pratęstas 1 (vieną) kartą 1 (vienam) mėnesiui. Vaikų žaidimų aikštelių dydis parenkamas pagal įrenginiams būtinus saugos reikalavimus. Vienos aikštelės dydis ne didesnis kaip 1000 m2, abi aikšteles sujungiant liejamos guminės apsaugos dangos taku.

Įrenginių spalvos derinamos su užsakovu.

Į pasiūlymo kainą įskaičiuoti montavimo ir įrengimo darbai.

Apmokėjimas už vaikų žaidimų aikštelių įrenginius bei visus kitus būtinus darbus bei medžiagas atliekamas po darbų pridavimo, pagal pateiktą sąskaitą faktūrą per 30 kalendorinių dienų.

Garantija suteikiama ne mažiau 5 (penkeriems) metams.

**Reikalavimai vaikų žaidimų aikštelės įrengimui su liejama danga mažesniems vaikams**

**1 lentelė**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Eil. Nr. | Gaminio pavadinimas | Gaminio aprašymas | Matmenys  Ilgis x plotis x aukštis (mm) | Kiekis | Tiekėjo siūlomos Prekės techninė charakteristika (pildo tiekėjas, nurodydamas kiekį, matmenis, medžiagiškumą. tiekėjo nurodomi dydžiai, kiekiai negali būti nurodyti su paklaida (pavyzdžiui, „apie“, „-/+“, „ne mažiau“, „kaip norėsite“, „kaip parašyta pirkimo dokumentuose“, ir pan.). | Nuoroda į pagrindžiantį dokumentą\* |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Žaidimų kompleksas, vaizduojantis transporto priemonė | Žaidimų kompleksas - vientisas įrenginys, skirtas 5-14 metų amžiaus vaikams |  | 1 komplektas | Žaidimų kompleksas - vientisas įrenginys, skirtas 5-14 metų amžiaus vaikams | **Teikiamas techninis pasas** |
| Pagrindinės įrenginio laikančiosios dalys: metalinės arba iš nerūdijančio plieno arba lygiavertės medžiagos |  |  | Pagrindinės įrenginio laikančiosios dalys: metalinės | **Teikiamas techninis pasas** |
| Metalinės konstrukcijos padengiamos milteliniais dažais, tai netaikoma nerūdijančio plieno konstrukcijoms |  |  | Metalinės konstrukcijos padengiamos milteliniais dažais, tai netaikoma nerūdijančio plieno konstrukcijoms | **Teikiamas techninis pasas** |
| Apsaugos sienelės pagamintos iš polietileno plokštės (HDPE) arba lygiavertės medžiagos |  |  | Apsaugos sienelės pagamintos iš polietileno plokštės (HDPE) | **Teikiamas techninis pasas** |
| Žaidimų kompleksas išdėstytas ne mažesniame nei 8000 mm. x 3800 mm. žemės plote, įskaičiuojant įrenginio saugos zoną | Ne mažesnis 8000 mm  x 3800 mm |  | Žaidimų kompleksas išdėstytas 8000 mm. x 3991 mm. žemės plote, įskaičiuojant įrenginio saugos zoną | **Teikiamas techninis pasas** |
| Siūlomo žaidimų komplekso vizualizacijos brėžinys, nuotrauka, nuoroda į tinklalapį ar kt. | - | - |  | **Teikiamas techninis pasas** |
|  | Žaidimų komplekso orientaciniai matmenys be saugos zonos: | Plotis | Ne mažiau 900 mm |  | **921 mm** | **Teikiamas techninis pasas** |
| Ilgis | Ne mažiau 4500 mm. |  | **4805 mm** | **Teikiamas techninis pasas** |
| Aukštis | Ne mažiau 2200 mm |  | **2340 mm** | **Teikiamas techninis pasas** |
| Maksimalus kritimo aukštis | Ne didesnis 600 mm |  | **600 mm** | **Teikiamas techninis pasas** |
| Įrenginį turi sudaryti:  Platforma: | Platformos | Ne žemesnės 600 mm | Ne mažiau 1 vnt. | **Platforma 600 mm aukščio- 1 vnt.** | **Teikiamas techninis pasas** |
| Bokštelių stogeliai: | Bokštelių stogeliai pagaminti iš polietileno plokštės (HDPE) arba analogiškos medžiagos |  | Ne mažiau 1 vnt. | Bokštelių stogeliai pagaminti iš polietileno plokštės (HDPE)-1 vnt. | **Teikiamas techninis pasas** |
| Nusileidimo įrengimai: | Nusileidimo kalnelis iš nerūdijančio plieno, tiesus su apsauginėmis briaunomis | Ne žemesnis 600 mm | Ne mažiau 1 vnt. | Nusileidimo kalnelis iš nerūdijančio plieno, tiesus su apsauginėmis briaunomis, iš 600 mm aukščio. | **Teikiamas techninis pasas** |
| Užlipimai: | Laiptukai su turėklais | Ne žemesnė 600 mm | Ne mažiau 1 vnt. | Laiptukai su turėklais-1 vnt,iš 600 mm aukščio. | **Teikiamas techninis pasas** |
| Perėjimai tarp platformų: | Tunelis | Ne trumpesnis 800 mm ilgio | Ne mažiau  1 vnt. | Tunelis-1 vnt.,800 mm ilgio. | **Teikiamas techninis pasas** |
| Edukaciniai žaidimai lietuvių kalba su judančiais elementais | Žaidimai pagaminti iš polietileno plokštės (HDPE) arba lygiavertės medžiagos |  | Ne mažiau 2 vnt. | Žaidimai pagaminti iš polietileno plokštės (HDPE)-2 vnt. | **Teikiamas techninis pasas** |
| Įrenginio gamyboje nenaudojama mediena ir fanera |  |  | Įrenginio gamyboje nenaudojama mediena ir fanera | **Teikiamas techninis pasas** |
| 2. | Spyruoklinis žaislas, vaizduojantis gyvūną | Vientisas įrenginys, skirtas 1-3 metų amžiaus vaikams |  |  | Vientisas įrenginys, skirtas 1-3 metų amžiaus vaikams | **Teikiamas techninis pasas** |
| Įrenginio spyruoklė: metalinė arba iš nerūdijančio plieno arba lygiavertės medžiagos |  |  | Įrenginio spyruoklė: metalinė | **Teikiamas techninis pasas** |
| Metalinės konstrukcijos padengiamos milteliniais dažais, tai netaikoma nerūdijančio plieno konstrukcijoms |  |  | Metalinės konstrukcijos padengiamos milteliniais dažais | **Teikiamas techninis pasas** |
| Spyruokliuko pagrindas pagamintas iš polietileno plokštės (HDPE) arba lygiavertės medžiagos |  |  | Spyruokliuko pagrindas pagamintas iš polietileno plokštės (HDPE) | **Teikiamas techninis pasas** |
| Siūlomo spyruoklinio žaislo vizualizacijos brėžinys, nuotrauka, nuoroda į tinklalapį ar kt. |  |  | Spyruoklinės sūpuoklės vaikams Boružėlė | **Teikiamas techninis pasas** |
| Spyruoklinio žaislo matmenys ir saugumo zona: | Plotis | Ne mažiau 400 mm |  | **Plotis 430 mm** | **Teikiamas techninis pasas** |
| Ilgis | Ne mažiau 900 mm |  | **Ilgis 960 mm** | **Teikiamas techninis pasas** |
| Aukštis | Ne mažiau 800 mm |  | **Aukštis 800 mm** | **Teikiamas techninis pasas** |
| Įrenginį turi sudaryti: | Vientisa sėdynė su atrama nugarai |  | Ne mažiau  1 vnt. | Vientisa sėdynė su atrama nugarai-1 vnt | **Teikiamas techninis pasas** |
| Vamzdeliai kojoms ir rankoms |  | Ne mažiau 2 vnt. | Vamzdeliai kojoms ir rankoms-2 vnt. | **Teikiamas techninis pasas** |
| Įrenginio gamyboje nenaudojama mediena ir fanera |  |  | Įrenginio gamyboje nenaudojama mediena ir fanera | **Teikiamas techninis pasas** |
| 3. | Balansinės dvivietės sūpuoklės | Vientisas įrenginys, skirtas 3-12 metų amžiaus vaikams |  |  | Vientisas įrenginys, skirtas 3-12 metų amžiaus vaikams | **Teikiamas techninis pasas** |
| Įrenginio atrama: metalinė arba iš nerūdijančio plieno arba lygiavertės medžiagos |  |  | Įrenginio atrama: metalinė | **Teikiamas techninis pasas** |
| Metalinės konstrukcijos padengiamos milteliniais dažais, tai netaikoma nerūdijančio plieno konstrukcijoms |  |  | Metalinės konstrukcijos padengiamos milteliniais dažais | **Teikiamas techninis pasas** |
| Smūgio amortizatoriai abiejuose galuose |  | Ne mažiau 2 vnt. | Smūgio amortizatoriai abiejuose galuose-2 vnt. | **Teikiamas techninis pasas** |
| Siūlomos supynės vizualizacijos brėžinys, nuotrauka, nuoroda į tinklalapį ar kt. |  |  | Balansinė sūpuoklė Temidė 2016 | **Teikiamas techninis pasas** |
| Sūpuoklių matmenys ir saugumo zona: | Plotis | Ne mažiau nei 600 mm |  | Plotis 740 mm | **Teikiamas techninis pasas** |
| Ilgis | Ne mažiau 3000 mm |  | Ilgis 3050 mm | **Teikiamas techninis pasas** |
| Aukštis | Ne mažiau 900 mm |  | Aukštis 1000 mm | **Teikiamas techninis pasas** |
| Įrenginį turi sudaryti: | Vientisa sėdynė su atrama nugarai |  | Ne mažiau 2 vnt. | Vientisa sėdynė su atrama nugarai-2 vnt. | **Teikiamas techninis pasas** |
|  | Rankena |  | Ne mažiau 2 vnt. | Rankena- 2 vnt. | **Teikiamas techninis pasas** |
| Įrenginio gamyboje nenaudojama mediena ir fanera |  |  | Įrenginio gamyboje nenaudojama mediena ir fanera | **Teikiamas techninis pasas** |
| 4. | Vertikalios sūpuoklės | Vientisas įrenginys, skirtas 1-12 metų amžiaus vaikams; |  |  | Vientisas įrenginys, skirtas 1-12 metų amžiaus vaikams; | **Teikiamas techninis pasas** |
| Įrenginio atramos ir skersinis: metalinis arba iš nerūdijančio plieno arba lygiavertės medžiagos |  |  | Įrenginio atramos ir skersinis: metalinis | **Teikiamas techninis pasas** |
| Metalinės konstrukcijos padengiamos milteliniais dažais, tai netaikoma nerūdijančio plieno konstrukcijoms |  |  | Metalinės konstrukcijos padengiamos milteliniais dažais | **Teikiamas techninis pasas** |
| „Gandro lizdo“ tipo sėdynė |  | Ne mažiau 1 vnt. | „Gandro lizdo“ tipo sėdynė-1 vnt. | **Teikiamas techninis pasas** |
| Siūlomos supynės vizualizacijos brėžinys, nuotrauka, nuoroda į tinklalapį ar kt. |  |  | Nida su supamuoju krepšiu | **Teikiamas techninis pasas** |
|  | Sūpuoklių matmenys ir saugumo zona: | Plotis | Ne mažiau nei 2000 mm |  | Plotis 2025 mm | **Teikiamas techninis pasas** |
| Ilgis | Ne mažiau nei 3000 mm |  | Ilgis 3610 mm | **Teikiamas techninis pasas** |
| Aukštis | Ne mažiau nei 2200 mm |  | Aukštis 2450 mm | **Teikiamas techninis pasas** |
| Įrenginį turi sudaryti: | Gandro lizdo tipo sėdynė |  | Ne mažiau 1 vnt. | Gandro lizdo tipo sėdynė- 1 vnt. | **Teikiamas techninis pasas** |
| Grandinės iš karštai cinkuoto plieno ar lygiavertės medžiagos. |  | Ne mažiau 2 vnt. | Grandinės iš karštai cinkuoto plieno-2 vnt. | **Teikiamas techninis pasas** |
| Įrenginio gamyboje nenaudojama mediena ir fanera |  |  | Įrenginio gamyboje nenaudojama mediena ir fanera | **Teikiamas techninis pasas** |
| 5. | Karuselė | Karuselė pagaminta iš milteliniu būdu dažyto metalo arba lygiavertės medžiagos |  |  | Karuselė pagaminta iš milteliniu būdu dažyto metalo | **Pagrindžiančių dokumentų pateikti nereikia, atitiktis reikalavimams bus tikrinama Prekės perdavimo metu.** |
| Matmenys |  |  |  |
| Diametras | Ne mažiau 1500 mm |  | Diametras 1500 mm |
| Aukštis | Ne mažiau 700 mm |  | Aukštis 700 mm |
| Karuselės dugnas pagamintas ir rifliuoto aliuminio arba lygiavertės medžiagos |  |  | Karuselės dugnas pagamintas ir rifliuoto aliuminio |
| 6. | Smėlio dėžė | Smėlio dėžė pagaminta iš HDPE plastiko |  |  | Smėlio dėžė pagaminta iš HDPE plastiko |
| Sėdynės iš HDPE plastiko kampuose | Ne mažiau 4 vnt. |  | Sėdynės iš HDPE plastiko kampuose- 4 vnt. |
| Matmenys |  |  |  |
| Ilgis | Ne mažiau 1500 mm |  | Ilgis 1500 mm |
| Plotis | Ne mažiau 1500 mm |  | Plotis 1500 mm |
| Aukštis | Ne mažiau 200 mm |  | Aukštis 200 mm |
| 7. | Sumontuotos įrangos pridavimas akredituotai A klasės kontrolės įstaigai | Prieš pradedant naudoti žaidimų aikštelę turi būti patikrinta (įvertinta) jos atitiktis Lietuvos standartų LST EN 1176-1 [8.20], LST EN 1176-2 [8.21], LST EN 1176-3 [8.22], LST EN 1176-4 [8.23], LST EN 1176-5 [8.24], LST EN 1176-6 [8.25], LST EN 1176-10 [8.27], LST EN 1176-11 [8.28], LST EN 1177 [8.29] reikalavimams. Patikrinimą (įvertinimą) turi atlikti įstaiga, akredituota Lietuvos standarto LST EN ISO/IEC 17020 [8.30] atitikčiai kaip A tipo kontrolės įstaiga.  Tiekėjas privalo savo sąskaitą gauti minėtą patikros ataskaitą ir ją pateikti Užsakovui kartu su įrangos techniniais pasais ir naudojimosi instrukcijomis lietuvių kalba |  |  | Prieš pradedant naudoti žaidimų aikštelę bus patikrinta (įvertinta) jos atitiktis Lietuvos standartų LST EN 1176-1 [8.20], LST EN 1176-2 [8.21], LST EN 1176-3 [8.22], LST EN 1176-4 [8.23], LST EN 1176-5 [8.24], LST EN 1176-6 [8.25], LST EN 1176-10 [8.27], LST EN 1176-11 [8.28], LST EN 1177 [8.29] reikalavimams. Patikrinimą (įvertinimą) atliks įstaiga, akredituota Lietuvos standarto LST EN ISO/IEC 17020 [8.30] atitikčiai kaip A tipo kontrolės įstaiga.  Tiekėjas savo sąskaitą gaus minėtą patikros ataskaitą ir ją pateikts Užsakovui kartu su įrangos techniniais pasais ir naudojimosi instrukcijomis lietuvių kalba |
| 8. | Liejama guminė apsauginė danga | Liejamos gumos pagrindo plotas ir gylis turi atitikti siūlomos įrangos apsaugos zonos ir kritimo aukščiui |  |  | Liejamos gumos pagrindo plotas ir gylis atitiks siūlomos įrangos apsaugos zonos ir kritimo aukščiui |
| Liejama guma įrengiama ant sutankinto smėlio (gylis ne mažiau 15 cm.), sutankintos skaldos (gylis ne mažiau 10 cm) ir atsijų pagrindo |  |  | Liejama guma bus įrengiama ant sutankinto smėlio (gylis ne mažiau 15 cm.), sutankintos skaldos (gylis ne mažiau 10 cm) ir atsijų pagrindo |
| 9. | Suoliukas su atlošu | Matmenys  Ilgis ne mažiau 170 cm  Aukštis ne mažiau 70 cm  Plotis ne mažiau 50 cm |  |  | Matmenys  Ilgis 170 cm  Aukštis 70 cm  Plotis 50 cm |
| Medžiagos- milteliniu būdu dažytas metalas, mediena. |  |  | Medžiagos- milteliniu būdu dažytas metalas, mediena. |
| 10. | Šiukšliadėžė | Matmenys  Talpa ne mažiau nei 20 ltr. |  |  | Talpa 20 ltr. |
| Medžiagos- milteliniu būdu dažytas metalas, mediena |  |  | Medžiagos- milteliniu būdu dažytas metalas, mediena |

\*Galimi Tiekėjo siūlomų Prekių atitiktį įrodantys dokumentai: siūlomų Prekių gamintojo ir (ar) tiekėjo techniniai dokumentai / deklaracijos / aprašymai / katalogai / aktyvios nuorodos į siūlomų Prekių gamintojo oficialias internetines svetaines, internetinius puslapius, gamintojo ir (ar) importuotojo, ir (ar) tiekėjo rašytinis patvirtinimas, saugos duomenų lapas, gamintojo bandymų ataskaita, protokolas, gamintojo ir (ar) tiekėjo deklaracija (pateikiant objektyvius įrodymus), įrangos aprašymas, instrukcija ar skaičiavimai, pripažintos įstaigos arba paskelbtosios (notifikuotos) institucijos atlikto bandymo protokolas, nuotraukos arba kiti lygiaverčiai įrodymai.

**Reikalavimai Žaidimų aikštelės įrengimui su liejama danga didesniems vaikams**

**2 lentelė**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Eil. Nr. | Gaminio pavadinimas | Gaminio aprašymas | Matmenys  Ilgis x plotis x aukštis (mm) | Kiekis | Tiekėjo siūlomos Prekės techninė charakteristika (pildo tiekėjas, nurodydamas kiekį, matmenis, medžiagiškumą. tiekėjo nurodomi dydžiai, kiekiai negali būti nurodyti su paklaida (pavyzdžiui, „apie“, „-/+“, „ne mažiau“, „kaip norėsite“, „kaip parašyta pirkimo dokumentuose“, ir pan.). | Nuoroda į pagrindžiantį dokumentą\* |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |
| 1. | Žaidimų kompleksas-karstyklės | Žaidimų kompleksas - vientisas įrenginys, skirtas 5-14 metų amžiaus vaikams |  | 1 komplektas | Žaidimų kompleksas - vientisas įrenginys, skirtas 5-14 metų amžiaus vaikams | **Teikiamas techninis pasas** |
| Pagrindinės įrenginio laikančiosios dalys: metalinės arba iš nerūdijančio plieno arba lygiavertės medžiagos |  |  | Pagrindinės įrenginio laikančiosios dalys: metalinės | **Teikiamas techninis pasas** |
| Metalinės konstrukcijos padengiamos milteliniais dažais, tai netaikoma nerūdijančio plieno konstrukcijoms |  |  | Metalinės konstrukcijos padengiamos milteliniais dažais | **Teikiamas techninis pasas** |
| Žaidimo komplekse naudojamos virvės - sintetinio pluošto, ne mažesnio nei 16 mm. skersmens, armuotos metaliniais trosais. Virvinių tinklų susikirtimai sujungti plastiko apkabomis |  |  | Žaidimo komplekse naudojamos virvės - sintetinio pluošto, 16 mm. skersmens, armuotos metaliniais trosais. Virvinių tinklų susikirtimai sujungti plastiko apkabomis | **Teikiamas techninis pasas** |
| Apsaugos sienelės pagamintos iš polietileno plokštės (HDPE) arba lygiavertės medžiagos |  |  | Apsaugos sienelės pagamintos iš polietileno plokštės (HDPE) | **Teikiamas techninis pasas** |
| Žaidimų kompleksas išdėstytas ne mažesniame nei 9000 mm. x 7000 mm. žemės plote, įskaičiuojant įrenginio saugos zoną | Ne mažesnis 9000 mm  x 7000 mm |  | 9270\*7170 mm plotas | **Teikiamas techninis pasas** |
| Siūlomo žaidimų komplekso vizualizacijos brėžinys, nuotrauka, nuoroda į tinklalapį ar kt. |  |  | Karstyklė EV413 | **Teikiamas techninis pasas** |
| Žaidimų komplekso orientaciniai matmenys be saugos zonos: | Plotis | Ne mažiau 6000 mm |  | Plotis 6270 mm | **Teikiamas techninis pasas** |
| Ilgis | Ne mažiau 3000 mm. |  | Ilgis 3190 mm | **Teikiamas techninis pasas** |
| Aukštis | Ne mažiau 3000 mm |  | Aukštis 3400 mm | **Teikiamas techninis pasas** |
| Maksimalus kritimo aukštis | Ne didesnis 2000 mm. |  | Kritimo aukštis 2000 mm | **Teikiamas techninis pasas** |
|  | Įrenginį turi sudaryti:  Platforma: | Platformos | Ne žemesnės 1500 mm | Ne mažiau 4 vnt. | Platformos 1500 mm aukščio- 4 vnt. | **Teikiamas techninis pasas** |
| Ne žemesnė 1000 mm | Ne mažiau 2 vnt. | Platformos 1000 mm aukščio- 2 vnt. | **Teikiamas techninis pasas** |
| Bokštelių stogeliai: | Bokštelių stogeliai pagaminti iš polietileno plokštės (HDPE) arba analogiškos medžiagos |  | Ne mažiau 2 vnt. | Bokštelių stogeliai pagaminti iš polietileno plokštės (HDPE)- 2 vnt | **Teikiamas techninis pasas** |
| Nusileidimai | Gaisrininko stulpas |  | Ne mažiau 1 vnt. | Gaisrininko stulpas-1 vnt. | **Teikiamas techninis pasas** |
| Tinklo siena: | Tinklo siena | Ne mažesnė 1500 mm x 1500 mm | Ne mažiau 2 vnt. | Tinklo siena 1500\*1500 mm- 2 vnt. | **Teikiamas techninis pasas** |
| Alpinisto siena su kibiais | Alpinisto siena | Ne mažesnė 1500 mm x 1500 mm | Ne mažiau 1 vnt. | Alpinisto siena 1500\*1500 mm- 1 vnt. | **Teikiamas techninis pasas** |
| Užlipimai: | Užlipimas su metaliniais skersiniais |  | Ne mažiau 3vnt. | Užlipimas su metaliniais skersiniais- 3 vnt. | **Teikiamas techninis pasas** |
| Užlipimas per gaisrininko stulpą su pakopomis |  | Ne mažiau 1 vnt. | Užlipimas per gaisrininko stulpą su pakopomis-1 vnt. | **Teikiamas techninis pasas** |
| Užlipimas su virvinėmis kopėčiomis |  | Ne mažiau 1 vnt. | Užlipimas su virvinėmis kopėčiomis-1 vnt. | **Teikiamas techninis pasas** |
| Užlipimas-alpinisto sienelė |  | Ne mažiau 2 vnt. | Užlipimas-alpinisto sienelė-2 vnt. | **Teikiamas techninis pasas** |
| Perėjimai tarp platformų: | Skirtingų tipų perėjimai tarp platformų | Ne trumpesni nei 1000 mm | Ne mažiau  4 vnt. | Skirtingų tipų perėjimai tarp platformų ilgis 1500 mm- 4 vnt. | **Teikiamas techninis pasas** |
| Edukaciniai žaidimai lietuvių kalba | Žaidimai pagaminti iš polietileno plokštės (HDPE) arba lygiavertės medžiagos |  | Ne mažiau2 vnt. | Žaidimai pagaminti iš polietileno plokštės (HDPE)-2 vnt | **Teikiamas techninis pasas** |
| Įrenginio gamyboje nenaudojama mediena ir fanera |  |  | Įrenginio gamyboje nenaudojama mediena ir fanera | **Teikiamas techninis pasas** |
| 2. | Klasikinės vertikalios dvivietės sūpuoklės | Vientisas įrenginys, skirtas 1-12 metų amžiaus vaikams; |  |  | Vientisas įrenginys, skirtas 1-12 metų amžiaus vaikams; | **Teikiamas techninis pasas** |
| Įrenginio atramos ir skersinis: metalinis arba iš nerūdijančio plieno arba lygiavertės medžiagos |  |  | Įrenginio atramos ir skersinis: metalinis | **Teikiamas techninis pasas** |
| Metalinės konstrukcijos padengiamos milteliniais dažais, tai netaikoma nerūdijančio plieno konstrukcijoms |  |  | Metalinės konstrukcijos padengiamos milteliniais dažais | **Teikiamas techninis pasas** |
| Siūlomos supynės vizualizacijos brėžinys, nuotrauka, nuoroda į tinklalapį ar kt. |  |  | Vaikų sūpuoklės Nida | **Teikiamas techninis pasas** |
| Sūpuoklių matmenys ir saugumo zona: | Plotis | Ne mažiau nei 2000 mm |  | Plotis 2025 mm | **Teikiamas techninis pasas** |
| Ilgis | Ne mažiau nei 3500 mm |  | Ilgis 3610 mm | **Teikiamas techninis pasas** |
| Aukštis | Ne mažiau nei 2200 mm |  | Aukštis 2450 mm | **Teikiamas techninis pasas** |
| Įrenginį turi sudaryti: | Atspari vandalizmui sėdynė iš aptrauktos guma aliuminio plokštės |  | Ne mažiau 2 vnt. | Atspari vandalizmui sėdynė iš aptrauktos guma aliuminio plokštės- 2 vnt | **Teikiamas techninis pasas** |
| Grandinės iš karštai cinkuoto plieno ar lygiavertės medžiagos. |  | Ne mažiau 4 vnt. | Grandinės iš karštai cinkuoto plieno – 4 vnt. | **Teikiamas techninis pasas** |
| Įrenginio gamyboje nenaudojama mediena ir fanera |  |  | Įrenginio gamyboje nenaudojama mediena ir fanera | **Teikiamas techninis pasas** |
| 3. | Liejama guminė apsauginė danga | Liejamos gumos pagrindo plotas ir gylis turi atitikti siūlomos įrangos apsaugos zonos ir kritimo aukščiui |  |  | Liejamos gumos pagrindo plotas ir gylis atitiks siūlomos įrangos apsaugos zonos ir kritimo aukščiui | **Pagrindžiančių dokumentų pateikti nereikia, atitiktis reikalavimams bus tikrinama Prekės perdavimo metu.** |
| Liejama guma įrengiama ant sutankinto smėlio ( gylis ne mažiau 15 cm.), sutankintos skaldos (gylis ne mažiau 10 cm) ir atsijų pagrindo |  |  | Liejama guma įrengiama ant sutankinto smėlio ( gylis ne mažiau 15 cm.), sutankintos skaldos (gylis ne mažiau 10 cm) ir atsijų pagrindo |
| 4. | Sumontuotos įrangos pridavimas akredituotai A klasės kontrolės įstaigai | Prieš pradedant naudoti žaidimų aikštelę turi būti patikrinta (įvertinta) jos atitiktis Lietuvos standartų LST EN 1176-1 [8.20], LST EN 1176-2 [8.21], LST EN 1176-3 [8.22], LST EN 1176-4 [8.23], LST EN 1176-5 [8.24], LST EN 1176-6 [8.25], LST EN 1176-10 [8.27], LST EN 1176-11 [8.28], LST EN 1177 [8.29] reikalavimams. Patikrinimą (įvertinimą) turi atlikti įstaiga, akredituota Lietuvos standarto LST EN ISO/IEC 17020 [8.30] atitikčiai kaip A tipo kontrolės įstaiga.  Tiekėjas privalo savo sąskaitą gauti minėtą patikros ataskaitą ir ją pateikti Užsakovui kartu su įrangos techniniais pasais ir naudojimosi instrukcijomis lietuvių kalba |  |  | Prieš pradedant naudoti žaidimų aikštelę bus patikrinta (įvertinta) jos atitiktis Lietuvos standartų LST EN 1176-1 [8.20], LST EN 1176-2 [8.21], LST EN 1176-3 [8.22], LST EN 1176-4 [8.23], LST EN 1176-5 [8.24], LST EN 1176-6 [8.25], LST EN 1176-10 [8.27], LST EN 1176-11 [8.28], LST EN 1177 [8.29] reikalavimams. Patikrinimą (įvertinimą) atliks įstaiga, akredituota Lietuvos standarto LST EN ISO/IEC 17020 [8.30] atitikčiai kaip A tipo kontrolės įstaiga.  Tiekėjas savo sąskaitą gaus minėtą patikros ataskaitą ir ją pateikts Užsakovui kartu su įrangos techniniais pasais ir naudojimosi instrukcijomis lietuvių kalba |
| 5 | Suoliukas su atlošu | Matmenys  Ilgis ne mažiau 170 cm  Aukštis ne mažiau 70 cm  Plotis ne mažiau 50 cm |  |  | Matmenys  Ilgis 170 cm  Aukštis 70 cm  Plotis 50 cm |
| Medžiagos- milteliniu būdu dažytas metalas, mediena. |  |  | Medžiagos- milteliniu būdu dažytas metalas, mediena. |
| 6 | Šiukšliadėžė | Matmenys  Talpa ne mažiau nei 20 ltr. |  |  | Talpa 20 ltr. |
| Medžiagos- milteliniu būdu dažytas metalas, mediena |  |  | Medžiagos- milteliniu būdu dažytas metalas, mediena |

\*Galimi Tiekėjo siūlomų Prekių atitiktį įrodantys dokumentai: siūlomų Prekių gamintojo ir (ar) tiekėjo techniniai dokumentai / deklaracijos / aprašymai / katalogai / aktyvios nuorodos į siūlomų Prekių gamintojo oficialias internetines svetaines, internetinius puslapius, gamintojo ir (ar) importuotojo, ir (ar) tiekėjo rašytinis patvirtinimas, saugos duomenų lapas, gamintojo bandymų ataskaita, protokolas, gamintojo ir (ar) tiekėjo deklaracija (pateikiant objektyvius įrodymus), įrangos aprašymas, instrukcija ar skaičiavimai, pripažintos įstaigos arba paskelbtosios (notifikuotos) institucijos atlikto bandymo protokolas, nuotraukos arba kiti lygiaverčiai įrodymai.