|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **TECHNINIŲ DUOMENŲ LAPAS** | | **ŽAIDIMŲ AIKŠTELĖ „LOKOMOTYVAS PLIUS“** | | |
| **BENDRAS VAIZDAS**    **SAUGUMO ZONOS** | |  | | |
| **MONTAVIMO IR NAUDOJIMO SĄLYGOS** | | |
| Žaidimų aikštelės „Lokomotyvas" saugumo zona gali persidengti su kitos įrangos saugumo zonomis išskyrus saugumo zoną aplink čiuožyklą. Jeigu kita įranga turi elementų sukeliančių priverstinį judėjimą, saugumo zonos persidengti negali. Įsitikinkite, kad čiuožykla nėra nukreipta į pietų pusę, kad išvengti nudegimo nuo įkaitusio plieno | | |
|  | | |
| **NAUDOTOJO AMŽIUS** | | |
| 5– 14 metai | | |
| **NAUDOTOJŲ KIEKIS** | | |
| 4 | | |
|  | | |
| **TECHNINĖS CHARAKTERISTIKOS** | | |
| ILGIS (mm) | 4805 | |
| PLOTIS (mm) | 921 | |
| AUKŠTIS (mm) | 2340 | |
| MINIMALIOS ERDVĖS PLOTAS (m2) | 32,00 | |
| LAISVOJO KRITIMO AUKŠTIS (mm) | <600 | |
| Saugos zona,mm | 8000\*3991 | |
|  | | |
| **NAUDOJAMOS MEDŽIAGOS** | | |
| * HDPE plokštė * Milteliniu būdu dažytas metalas. * Kalnelis iš nerūdijančio plieno, tiesus su apsauginėmis briaunomis. * Pagrindinės laikančios dalys-metalinės. * Apsaugos sienelės, du edukaciniai žaidimai ir stogelis pagamintos iš HDPE plokštės * Platforma 600 mm aukščio * Tunelis 800 mm ilgio * Mediena ir fanera nenaudojama. | | |
|  | |  | | |
|  | | **SUDARYMO DATA** | | |
|  | | 2018 metai | | |
| **UAB „EŽERĖLIO VAIVORYKŠTĖ“** | **REKVIZITAI:**  **Kauno g. 99, 53391, Ežerėlis, Kauno raj.**  **Tel.8 37 53 43 32; 8 614 24 634; 8 698 28169**  **e-mail: uzsakymai@vaivorykste.lt** | | | paprastas |