|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **TECHNINIŲ DUOMENŲ LAPAS** | | **SŪPUOKLĖS „NIDA“ su supamuoju krepšiu** | | |
| **BENDRAS VAIZDAS**  Nida su supamuoju krepšiu  Vaikų sūpuoklės Nida**SAUGUMO ZONOS** | |  | | |
| **MONTAVIMO IR NAUDOJIMO SĄLYGOS** | | |
| Kai sūpuoklės „Nida“ įrengiamos arti kitų įrangų, jų kritimo erdvė negali persidengti su kitos įrangos kritimo erdve. Susidūrimo zona negali persidengti su kitos įrangos kritimo erdve bei susidūrimo zona. Šiose erdvėse neturi būti kliūčių, kurios būtų netikėtos ir galėtų sukelti traumas atsitrenkus į jas (įskaitant medžius, krūmus ar pastato dalis). Laisvoji erdvė, supimosi kryptimi, taip pat turi būti be kliūčių.  Sūpuokles galima naudotis tik kai aplink ją, saugos zonoje, yra paklota kritimo smūgį sumažinanti danga (smėlis, guminė ar kita danga) | | |
|  | | |
| **NAUDOTOJO AMŽIUS** | | |
| 1-12 metai | | |
| **NAUDOTOJŲ SKAIČIUS** | | |
| 2 | | |
| **MAKSIMALUS NAUDOTOJO SVORIS** | | |
| 65 kg. | | |
|  | | |
| **TECHNINĖS CHARAKTERISTIKOS** | | |
| ILGIS (mm) | 3610 | |
| PLOTIS (mm) | 2025 | |
| AUKŠTIS (mm) | 2450 | |
| MINIMALIOS ERDVĖS PLOTAS (m2) | 23,44 | |
| LAISVOJO KRITIMO AUKŠTIS (mm) | 1500 | |
|  | | |
| **NAUDOJAMOS MEDŽIAGOS** | | |
| * Milteliniu būdu dažytas metalas-atramoms ir skersiniui. * Armuota virvė. * Grandinės iš karštai cinkuoto plieno. * Įrenginio gamyboje nenaudojama mediena ir fanera. | | |
|  | |  | | |
|  | |  | | |
|  | | **SUDARYMO DATA** | | |
|  | | 2018 m | | |
| **UAB „EŽERĖLIO VAIVORYKŠTĖ“** | **REKVIZITAI:**  **Kauno g. 99, 53391, Ežerėlis, Kauno raj.**  **Tel.8 37 53 43 32; 8 614 24 634; 8 698 28169**  **e-mail: uzsakymai@vaivorykste.lt** | | | paprastas |