1 priedas

VAIZDO STEBĖJIMO KAMERŲ PIRKIMAS IR ĮRENGIMAS ŠILALĖS MIESTE

Pirkimo objektas – Naujų vaizdo kamerų įrengimas su montavimu ir derinimu.

I. Vaizdo stebėjimo kamerų demontavimas, keitimas naujomis, derinimas:

Dariaus ir Girėno g. sankryža su Kovo 11-osios g. ir Kvėdarnos g., Šilalė – 4 vnt.;

Vaizdo stebėjimo kamera – 4 vnt.

Aprašymas:

Kameros tipas: 4MP (iki 8) kamera;

Objektyvas: nuo 2,8 (iki 12) mm;

Min. apšvietimas spalva: **0.001 Lux @ (F1.0, AGC ON)**

Naktinis pašvietimas: 3**0 m. IR; 30 m. LED**;

Apsaugos klasė: IP67

II. Naujų vaizdo kameros įrengimas, montavimas su valdymo skydu ir derinimu:

Basanavičiaus g. 11A, Šilalė – 2 vnt.;

Vaizdo stebėjimo kamera – 2 vnt.

Aprašymas:

Kameros tipas: 4MP kamera;

Objektyvas: nuo 2,8 mm;

Min. apšvietimas spalva: **0.001 Lux @ (F1.0, AGC ON)**

Naktinis pašvietimas: 3**0 m. IR; 30 m. LED**;

Apsaugos klasė: IP67

III. Naujų vaizdo kamerų įrengimas, montavimas su valdymo skydu ir derinimu:

Dariaus ir Girėno g. ant paskutinio seniūnijos šviestuvo, Šilalė – 1 vnt.

Struikų g. Šilalė – 1 vnt.

Vaizdo stebėjimo kamera su saulės baterija – 2 vnt.

Aprašymas

Maksimali vaizdo sklaida: 2560 × 1440@ 15 fps rezoliucija;

Vaizdo spalva: 24/7 ColorfuVu;

WDR: 130dB;

Žmonių ir mašinų atpažinimas ir klasifikacija;

80 W fotovoltinė plokštė, 360 W įkraunama ličio baterija;

LLTE-TDD / LTE-FDD / WCDMA / GSM 4G belaidžio tinklo perdavimas, palaiko mikro SIM kortelę;

Apsaugos klasė: IP67;

GB eMMC vidinė atimintis.

Vaizdo stebėjimo įrašymo įrenginys – 1 vnt.

Aprašymas

Iki 64-ch IP kamerų kanalų

Iki 16-ch 1080p iškodavimas

Talpa 2\*8 TB

HDMI video išėjimas iki 4K rezoliucijos

Vaizdo kamerų įrengimo vieta derinama su Šilalės miesto seniūne.

Darbų atlikimas 30 kalendorinių darbo dienų.

Sąskaita išrašoma atlikus darbus Šilalės rajono savivaldybės administracijos Šilalės miesto seniūnijai.