Pirkimo sąlygų priedas Nr. 2

**TECHNINĖ UŽDUOTIS**

Statytojas: UAB „Giraitės vandenys“.

Darbų vykdymo vieta: Daugėlių g., Neveronių k.

Sutarties pavadinimas: Vandentiekio tinklų remontas Daugėlių g., Neveronių k.

1. Atlikus Darbus, Rangovas privalės pagal Užsakovo nurodytus reikalavimus iki darbų vykdymo pabaigos: parengti/atnaujinti inžinerinių tinklų kontrolines geodezines nuotraukas (jos turi būti parengtos ir suderintos vadovaujantis Geodezijos ir kartografijos techninių reikalavimų reglamentu GKTR 2.01:2020 „Inžinerinių tinklų objektų geodezinių matavimų atlikimo ir inžinerinių tinklų planų sudarymo tvarka“, prieš keliant derinti į **inžinerinės infrastruktūros sistemą (TIIIS), turi būti suderinti su užsakovu UAB „Giraitės vandenys“ atsakingu asmeniu asta.liutkevice@giraitesvandenys.lt)**, atnaujinti kadastrinę bylą, atnaujinti registraciją tinklų Registrų centre UAB „Giraitės vandenys“ vardu, gavus įgaliojimą, patikslinti įregistruotų rekonstruotų tinklų apsaugos zonas (jei taikoma), pateikti pažeistų drenažo tinklų atstatymo foto fiksaciją.

2. Tik Rangovas yra atsakingas už garantiją, kad jo subrangovai ir tiekėjai būtų informuoti apie šiose Pirkimo sąlygose išdėstytus reikalavimus ir tik jis atsako už garantiją, kad visų šių reikalavimų bus laikomasi.

3. Visi statybos darbai turi būti vykdomi laikantis STR reikalavimų.

4. Tik Rangovas yra atsakingas už garantiją, kad visos medžiagos, komponentai, įranga bus naudojami, montuojami ir eksploatuojami laikantis gamintojo nustatytų reikalavimų, ir kad gamintojo garantijos galiojimas nenutrūktų. Rangovas privalo susiderinti objekte naudojamų medžiagų sąrašą.

5. Visos konstrukcijos, medžiagos ir įranga turi būti sertifikuoti arba pripažinti tinkamai naudoti Lietuvoje nustatyta tvarka ir turėti atitikties įvertinimo dokumentą. Visoms panaudotoms medžiagoms ir gaminiams rangovas privalės pateikti eksploatacinių savybių deklaracijas.

6. **Rangovas perduodamas atliktų darbų dokumentaciją pateikia:**

* lydraštis (registruoja UAB „Giraitės vandenys“ administratorė);
* perdavimo – priėmimo aktas;
* pateikti išpildomąsias, atnaujinti pasijungimo vietų šulinių korteles 1 egz. (byla) ir 1 elektroninėje laikmenoje (\*.pdf,  \*.dwg failus suderintus TIIIS sistemoje 1 egz. ir 1 elektroninėje laikmenoje;
* TIIIS sistemos suderinimų ataskaita 1 egz. ir 1 elektroninėje laikmenoje;
* Atnaujintą kadastrinę bylas 1 egz. (bylą) ir 1 elektroninėje laikmenoje (\*.dwg, \*.pdf failus);
* vandentiekio tinklų hidraulinių bandymų aktą 1 egz. ir 1 elektroninėje laikmenoje;
* Pateikti dezinfekcijos aktus naujų vandentiekio vamzdynų 1 egz. ir 1 elektroninėje laikmenoje;
* Pateikti vandens tyrimų analizę 1 egz. ir 1 elektroninėje laikmenoje;
* Atlikti TV diagnostiką ir apteikti ataskaitą 1 elektroninėje laikmenoje (\*video, \*.pdf failus);
* Statybos užbaigimo deklaraciją ir prašymą užregistruoti tinklus 1 egz. (byla) ir 1 elektroninėje laikmenoje (jei taikoma).

**Pastaba:** 1 el. laikmena su įrašyta dokumentacija (**pageidautina USB laikmenoje**).