**STATINIO STATYBOS DARBO PROJEKTO A LAIDOS TECHNINĖ UŽDUOTIS**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. UŽSAKOVAS: | Jonavos rajono savivaldybės administracija, Žeimių g. 13, 55158 Jonava | | |
| 1. PROJEKTO PAVADINIMAS: | Pėsčiųjų dviračių tako ir pėsčiųjų takų žemės sklypuose, adresais: Jonava, Chemikų g. 140 ir Jonava, A. Kulviečio g. 18 Jonavos m., Jonavos r. sav. naujos statybos projektas | | |
| 1. STATYBOS ADRESAS | Jonava, Chemikų g. 140, Jonava, A. Kulviečio g. 18 Jonavos m., Jonavos r. sav. | | |
| 1. Projekto stadija: | Naujo statinio statybos darbo projekto A laida | | |
| 1. Projektuotojas: | UAB „URBAN LINE“  Adresas Liepkalnio g. 85, 02120 Vilnius;  įmonės kodas 300149157  Statinio projekto vadovas Robertas Jautakis,  kvalifikacijos atestatas Nr. 37326, mob.: 8 602 14040 | | |
| 1. Statybos rūšis: | Nauja statinio statyba | | |
| 1. STATINIO KATEGORIJA | Nesudėtingieji statiniai, I grupė; Nesudėtingieji statiniai, II grupė. | | |
| 1. PROJEKTAVIMO DARBŲ APIMTIS | Vadovaujantis šia užduotimi bei Techninio projekto A laida, atlikti:   1. Parengti Darbo projekto S, VN ir E dalis **(**DP dalis turi atitikti STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė”):  * Darbo projekto korekciją, kuriame detalizuojami techninio projekto A laidos sprendiniai ir pagal kurį atliekami Darbai, jame turi būti pateikti, įskaitant bet neapsiribojant: dangų ir eismo organizavimo planas, aukščių ir nužymėjimo planas, inžinerinių tinklų suvestinis planas (inžinerinių tinklų planinė padėtis pagal TP A laidos sprendinius), išilginis profilis, paviršinių nuotekų šalinimo tinkle planas, paviršinio vandens nuvedimo (ties PK 0+37) principinė schema, lietaus nuotekų prijungimo planas į esamą šulinį Nr. 71, takų apšvietimo planas, apšvietimo elektros tinkle principinė schema. * Darbo projekto A laidos S dalis rengiama pagal Techninio projekto „Pėsčiųjų dviračių tako ir pėsčiųjų takų žemės sklypuose, adresais: Jonava, Chemikų g. 140 ir Jonava, A. Kulviečio g. 18 Jonavos m., Jonavos r. sav. naujos statybos projektas“ A laidą, Nr. UL-21-0008 Susisiekimo komunikacijų gatvės dalį Nr. UL-21-0008-TP-S UL-21-0008-06-TP-VN, UL-21-0008-07-TP-E, kurią parengė UAB „URBAN LINE”, įvertinant kitų Techninio A laidos projekto dalių sprendinius. Darbo projektas pateikiamas kaip vientisas dokumentas vienu etapu. Atnaujinta topografija, suderinta TIIIS pateikiama kartu su DP.  1. Numatyti tako įrengimo darbams trukdančių želdinių šalinimą nuo PK 0+12 iki PK 1+00; 2. Darbo projekto korekcija turi būti parengta ir suderinta su Užsakovo atstovu. | | |
| 1. TECHNINĖS DOKUMENTACIJOS PATEIKIMAS: | Užsakovui Projektuotojas pateikia 1 egz. skaitmenine forma (\*pdf). | | |
| 1. KITI REIKALAVIMAI: | 1. Neesminius projekto pakeitimus galima atlikti kartu su Darbo projekto A laida; 2. Esant esminiams pakeitimams, reikalinga parengti naują Techninio projekto laidą; 3. Projektuojant vadovautis statybos reglamentais:  * [STR 1.04.04:2017](https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/ad75ac40a7dd11e69ad4c8713b612d0f) „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“; * LR statybos įstatymas. | | |
| Užsakovas  Vardas, pavardė    Parašas    Data | | | |  |  | | --- | --- | | Projektuotojas  Vardas, pavardė    Parašas    Data |  | |