**Sutarties priedas Nr. 1**

**TECHNINĖ SPECIFIKACIJA PIRKIMO I-AI DALIAI**

**„MOKYKLINIAI BALDAI GAMTOS MOKSLŲ KABINETAMAS“**

Pirkimo objektas – **mokykliniai baldai gamtos mokslų kabinetams** (Gamtos mokslų teorijos ir praktikos kabinetams)(įskaitant jų pristatymą, sumontavimą ir paruošimą naudojimui (pajungimą prie atvestos infrastruktūros: vandentiekio, nuotekų, elektros)) (toliau – baldai).

Baldų pristatymo, sumontavimo ir paruošimo naudojimui vieta – **Panevėžio „Šaltinio“ progimnazija** (Kniaudiškių g. 67, Panevėžys) (toliau – mokykla).

1. **Bendrieji reikalavimai baldams**
   1. Visi baldai ir komplektuojančiosios dalys turi būti nauji, nenaudoti, pristatomi supakuoti (baldų surinkimas, montavimas ir jų paruošimas tinkamam jų naudojimui atliekamas baldų pristatymo vietoje – mokykloje). Į baldų kainą turi būti įskaičiuotas jų pristatymas, sumontavimas, pastatymas ir paruošimas tinkamam jų naudojimui (įskaitant ir pajungimą prie atvestos infrastruktūros: vandentiekio, nuotekų, elektros).
   2. Į baldų komplektus turi įeiti visi varžtai bei kitos dalys, reikalingos tinkamai eksploatuoti baldus. Turi būti užtikrinamas stacionarių baldų stabilumas, esant reikalui (suderinus tai su Perkančiąja organizacija (atitinkamai – su mokyklos vadovu, ar kitu jo paskirtu asmeniu)) pritvirtinant baldus prie grindų ar sienų.
   3. Baldų spalvos turi būti derinamos su Perkančiąja organizacija (atitinkamai – su mokyklos vadovu, ar kitu jo paskirtu asmeniu) prieš tiekėjui baldus užsakant ar juos gaminant, atsižvelgiant į patalpos (-ų) interjerą.
   4. Visiems baldams turi būti suteikiama ne trumpesnė kaip 2 (dvejų) metų gamintojo garantija.
2. **Aplinkos apsaugos reikalavimai baldams**
   1. Vadovaujantis Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 (toliau – Tvarkos aprašas), 4.1 punktu baldams taikytini **minimalūs aplinkos apsaugos reikalavimai**, numatyti Tvarkos aprašo 2 priedo VII skyriuje „Baldai“, t. y. mokykliniai baldai turi atitikti šiuos minimalius aplinkos apsaugos reikalavimus:
      1. ne mažiau kaip 80 proc. balduose naudojamos medienos, medienos medžiagų ir gaminių turi būti iš miškų, sertifikuotų naudojant FSC ar PEFC miškų sertifikavimo sistemas arba lygiavertes sertifikavimo sistemas;
      2. visos plastikinės dalys, kurių masė ≥ 50 g, turi būti paženklintos kaip tinkamos perdirbti pagal LST EN ISO 11469 „Bendrasis plastikinių gaminių identifikavimas ir ženklinimas“ (toliau – LST EN ISO 11469) ar lygiavertį standartą;
      3. jei baldo kamšalo sudėtyje naudojamos sintetinės poliesterio medžiagos, jų sudėtyje turi būti dalis perdirbtų medžiagų;
      4. paviršiams dengti naudojamuose produktuose:
         1. neturi būti pavojingų cheminių medžiagų, klasifikuojamų priskiriant bet kurią iš nurodytų pavojingumo frazę pagal Reglamentą (EB) Nr. 1272/2008: kancerogeninės (H350, H350i, H351), sukeliančios paveldimus genetinius defektus (H340, H341), toksiškos reprodukcijai (H360D, H360F, 361f, 361d), pavojingos vandens aplinkai (H400, H410, H411), toksiškos ar labai toksiškos (H300, H301, H310, H311, H330, H331), kenkia organams (H370), veikdamos ilgą laiką pakenkia kai kuriems organams (H372);
         2. neturi būti daugiau kaip 5 proc. masės lakiųjų organinių junginių (LOJ);
         3. neturi būti chromo (VI) junginių;
         4. formaldehido išmetamieji teršalai neturi viršyti 0,05 ppm.
   2. Dokumentai, įrodantys baldų atitiktį aukščiau minėtiems minimaliems aplinkos apsaugos reikalavimams, gali būti, pavyzdžiui, FSC®100 arba PEFC, arba kitas darnaus miškų ūkio standarto sertifikatas, pripažintos įstaigos arba paskelbtosios (notifikuotos) institucijos atlikto bandymo protokolas, tyrimų ataskaita ar pažyma, ekologinis ženklas Nordic Swan arba kitas I tipo ekologinis ženklas (sertifikatas), kuris įrodytų, kad visos plastikinės dalys, kurių masė ≥ 50 g, yra paženklintos kaip tinkamos perdirbti pagal nurodytą standartą, arba pripažintos įstaigos arba paskelbtosios (notifikuotos) institucijos atlikto bandymo protokolas, tyrimų ataskaita ar pažyma, arba gamintojo techniniai dokumentai, arba saugos duomenų lapas, gamintojo techniniai dokumentai, kuriuose būtų nurodyta perdirbtų medžiagų dalis, ar tiekėjo deklaracija (pateikiant objektyvius įrodymus), arba kiti lygiaverčiai įrodymai.
   3. Tiekėjas dokumentus, įrodančius baldų atitiktį šioje techninėje specifikacijoje nurodytiems minimaliems aplinkos apsaugos reikalavimams, turės pateikti sutarties vykdymo metu. Jeigu dokumentai parengti ne lietuvių kalba, turės būti pateiktas tikslus vertimas į lietuvių kalbą.
   4. Jeigu baldai bus supakuojami **į antrinę pakuotę**, ji turės būti perdirbamoji pakuotė pagal Lietuvos Respublikos mokesčio už aplinkos teršimą įstatymo nuostatas. Dokumentus, įrodančius atitikį minėtai pakuotei, tiekėjas turės pateikti sutarties vykdymo metu.
3. **Techniniai reikalavimai baldams**

| **Eil. Nr.** | **Reikalaujamos techninių charakteristikų (parametrų) reikšmės** | | | **Brėžinys / pavyzdys \*** | **Tiekėjas siūlo** | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Siūlomo baldo techninės charakteristikos (parametrai)\*\*** | | | | | **Siūlomo baldo brėžinys / vaizdas** | |
| **Kabinetas Nr. 1.07.1 +1.07.2 „Gamtos mokslų kabinetas“** | | | | | | | | | | | |
| **1.** | **Spintelė su plautuvėmis GB02** – **1 vnt.** | | | | | | | | | | |
| Siūlomos spintelės gamintojas: | |  | | | | | | | | | |
| Siūlomos spintelės modelis: | |  | | | | | | | | | |
| Nuoroda į patvirtinantį dokumentą**\*\*\***: | |  | | | | | | | | | |
| Šių baldų išmatavimai tikslinami su Perkančiąja organizacija tiekėjui prieš juos užsakant ar gaminant (atsižvelgiama į Perkančiosios organizacijos (mokyklos, kurioje bus statomi baldai) poreikius ir patalpų, kuriose jie bus statomi, matmenis) | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Spintelės išmatavimai: 2200 (±30) x 600 (±30) x 850 (±30) mm (plotis x gylis x aukštis) | | |  |  | | | | | |  |
| 1.2. | Spintelė su įmontuojamomis nerūdijančio plieno 3 (trimis) vnt. 500 (±30) x 500 (±30) mm plautuvėmis | | |  | | | | | |
| 1.3. | Maišytuvai (chromuoti, žemo fiksuoto snapo, atlenkiam / pasukama viršutinio svirtis) 3 (trys) vnt. montuojami į stalviršį | | |  | | | | | |
| 1.4. | Spintelės apatinė dalis turi būti su  varstomomis durelėmis, viduje ne mažiau kaip 1 viena lentyna. | | |  | | | | | |
| 1.5. | Spintos korpusas ir fasadai turi būti pagaminti iš LMDP ne plonesnės kaip 18 mm storio medžiagos | | |  | | | | | |
| 1.6. | Korpuso briauna ABS arba lygiavertė ne plonesnė kaip 0,4 mm storio | | |  | | | | | |
| 1.7. | Fasadų briauna ABS arba lygiavertė ne plonesnė kaip 2 mm storio | | |  | | | | | |
| 1.8. | Stalviršis turi būti pagamintas iš LMDP ne plonesnės kaip 25 mm storio medžiagos | | |  | | | | | |
| 1.9. | Žemesnės spintelės dalies rėmas turi būti pagamintas iš metalo profilio, kurio matmenys ne mažiau 25 x 25 mm | | |  | | | | | |
| 1.10. | Kojos turi būti dažomos ne prastesniu nei milteliniu būdu ir pagal Užsakovo pasirinktą RAL kodą | | |  | | | | | |
| 1.11. | Po stalviršiu turi būti skersiniai, pagaminti iš ne plonesnio nei 25 x 25 mm metalo profilio | | |  | | | | | |
| 1.12. | Stalas turi turėti reguliuojamo aukščio kojeles, kurios leistų stalo aukštį reguliuoti iki 10 (+5) mm. | | |  | | | | | |
| 1.13. | Pasirinkimas iš mažiausiai 4 (keturių) spalvų baldų paletės | | |  | | | | | |
| **2.** | **Stalai su lentynomis GB03 – 4 vnt.** | | | | | | | | | | |
| Siūlomų stalų gamintojas: | | | |  | | | | | | | |
| Siūlomų stalų modelis: | | | |  | | | | | | | |
| Nuoroda į patvirtinantį dokumentą**\*\*\***: | | | |  | | | | | | | |
| Šių baldų išmatavimai tikslinami su Perkančiąja organizacija tiekėjui prieš juos užsakant ar gaminant (atsižvelgiama į Perkančiosios organizacijos (mokyklos, kurioje bus statomi baldai) poreikius ir patalpų, kuriose jie bus statomi, matmenis) | | | | | | | | | | | |
| 2.1. | Stalų su lentynomis junginio išmatavimai: 1500 (±30 ) x 700 (±30) x 1650 (±30) mm (plotis x gylis x aukštis) | |  | |  | | | | | |  |
| 2.2. | Stalas turi būti su lentyna, tvirtinama ant stalviršio | |  | | | | | |
| 2.3. | Stalo rėmas turi būti gaminamas iš metalo profilio, kurio matmenys ne mažiau 25  x 25 mm | |  | | | | | |
| 2.4. | Stalviršis ir lentynos turi būti gaminamas iš metalo lankstinio | |  | | | | | |
| 2.5. | Stalo lentynų rėmas turi būti gaminamas iš metalo profilio, kurio matmenys ne mažiau 15 x 15 mm | |  | | | | | |
| 2.6. | Stalo kojos ir rėmas turi būti dažomas ne prastesniu nei milteliniu būdu ir pagal Užsakovo pasirinktą RAL kodą | |  | | | | | |
| 2.7. | Po stalviršiu turi būti skersiniai, pagaminti iš ne plonesnio nei 25X25 mm metalo profilio | |  | | | | | |
| 2.8. | Stalas turi turėti reguliuojamo aukščio kojeles, kurios leistų stalo  aukštį reguliuoti iki ne mažiau kaip 10 mm | |  | | | | | |
| 2.9. | Lentynos ir stalviršis privalo būti pagaminta iš nerūdijančio plieno arba lygiavertės medžiagos | |  | | | | | |
| **3.** | **Spinta kuprinėms SP07** – **1 vnt.** | | | | | | | | | | |
| Siūlomos spintos gamintojas: | | |  | | | | | | | | |
| Siūlomos spintos modelis: | | |  | | | | | | | | |
| Nuoroda į patvirtinantį dokumentą**\*\*\***: | | |  | | | | | | | | |
| Šių baldų išmatavimai tikslinami su Perkančiąja organizacija tiekėjui prieš juos užsakant ar gaminant (atsižvelgiama į Perkančiosios organizacijos (mokyklos, kurioje bus statomi baldai) poreikius ir patalpų, kuriose jie bus statomi, matmenis) | | | | | | | | | | | |
| 3.1. | Spintelė su varstomomis nerakinamomis durelėmis (32 vnt.) kuprinėms (tarp durelių ir korpuso, viršutinėje dalyje paliekamas tarpas varstymui). | |  | | |  | | | | |  |
| 3.2. | Išmatavimai: 2690 (±30) x 400 (±30) x 1500 (±30) mm (ilgis x gylis x aukštis) | |  | | | | |
| 3.3. | Spintos korpusas ir fasadai turi būti pagaminti iš LMDP ne plonesnės kaip 18 mm storio medžiagos | |  | | | | |
| 3.4. | Korpuso briauna ABS arba lygiavertė ne plonesnė kaip 0,4 mm storio | |  | | | |  | | | |
| 3.5. | Fasadų briauna ABS arba lygiavertė ne plonesnė kaip 2 mm storio | |  | | | |
| 3.6. | Pasirinkimas iš mažiausiai 4 (keturių) spalvų baldų paletės | |  | | | |
| **4.** | **Mokytojo darbo stalas ST01** – **1 vnt.** | | | | | | | | | | |
| Siūlomo mokytojo darbo stalo gamintojas: | | |  | | | | | | | | |
| Siūlomo mokytojo darbo stalo modelis: | | |  | | | | | | | | |
| Nuoroda į patvirtinantį dokumentą**\*\*\***: | | |  | | | | | | | | |
| 4.1. | Kojų (kojų forma U tipo) vamzdžio diametras ne mažesnis kaip 35 mm, o sienelės storis ne plonesnis kaip 2 mm | | C:\Users\Jolita3\Downloads\mokytojo stalas.jpg | | | | |  | | |  |
| 4.2. | Tarp kojų sujungimų laikančioji konstrukcija su ne mažiau kaip 3 (trys) skersiniai, kurių diametras 25 (± 5) mm, o sienelės storis ne plonesnis kaip 2 mm | |  | | |
| 4.3. | Stalviršio ir priekinės apsauginės sienelės storis ne plonesnis kaip 12,5 mm | |  | | |
| 4.4. | Stalviršio ir priekinės apsauginės sienelės medžiaga kompaktinis melaminas arba lygiavertė su užapvalintais kampais | |  | | |
| 4.5. | Metalinė stalo struktūra turi būti padengta epoksidinių dažų paviršiumi | |  | | |
| 4.6. | Integruotas metalinis stalčiaus blokas padengtas epoksidinių dažų paviršiumi. Stalčiaus blokas turi tūrėti ne mažiau kaip 1 (vieną) stalčių. | |  | | |
| 4.7. | Galinės stalo kojos su poliamido arba lygiavertės medžiagos galais | |  | | |
| 4.8. | Stalviršio išmatavimai 1280 (+ 50 mm) x 550 (+ 50 mm) mm (ilgis x plotis) | |  | | |
| 4.9. | Pasirinkimas iš mažiausiai 4 (keturių) spalvų baldų paletės | |  | | |
| 4.10. | **Turi būti stale integruotas elektros stovas** | | | | | | | | | | |
| 4.10.1. | Siūlomas elektros stovo gamintojas: | |  | | | | | | | | |
| 4.10.2. | Siūlomas elektros stovo modelis: | |  | | | | | | | | |
| 4.10.3. | Nuoroda į patvirtinantį dokumentą**\*\*\***: | |  | | | | | | | | |
| 4.10.4. | Elektros stovo konstrukcija (ESK) turi būti stabili ir patikima, nes bus naudojama mokymui, todėl konstrukcijos tempimo stiprumas turi būti ne mažesnis kaip 240 N/mm² | |  | | | | |  | | |  |
| 4.10.5. | ESK elastiškumo modulis turi būti ne mažesnis kaip 50 000 N/mm², o kietumas pagal Brinelio skalę – ne mažesnis kaip 50 HB | |  | | |
| 4.10.6. | Integruotas vienfazis automatas ne mažesnis kaip 15 A | |  | | |
| 4.10.7. | Integruota srovės nuotėkio relė | |  | | |
| 4.10.8. | Integruotas avarinio išjungimo mygtukas su raktuku | |  | | |
| 4.10.9. | Integruotas mokytojo elektros įjungimo ir išjungimo mygtukas | |  | | |
| 4.10.10. | Integruotos ne mažiau kaip 3 (trys) vnt. saugių 4 mm jungčių | |  | | |
| 4.10.11. | Integruoti ne mažiau kaip 2 (du) vnt. elektros lizdų 230 V su įžeminimu | |  | | |
| 4.10.12. | Integruota nuotolinė valdymo sistema, valdoma iš Android ir iOS programinės įrangos | |  | | |
| 4.10.13. | Integruota galimybė nuotoliniu būdu išjungti ir įjungti maitinimą | |  | | |
| 4.1.10.14. | Ne mažiau kaip 4 (ketuti) programuojami kanalai, skirti skirtingų prietaisų arba mokinių stalų grupių su elektros stovais pajungimui | |  | | |
| **5.** | **Spintelė su kriaukle** – **2 vnt.** | | | | | | | | | | |
| Siūlomos spintelės su kriaukle gamintojas: | | |  | | | | | | | | |
| Siūlomos spintelės su kriaukle modelis: | | |  | | | | | | | | |
| Nuoroda į patvirtinantį dokumentą**\*\*\***: | | |  | | | | | | | | |
| Šių baldų išmatavimai tikslinami su Perkančiąja organizacija tiekėjui prieš juos užsakant ar gaminant (atsižvelgiama į Perkančiosios organizacijos (mokyklos, kurioje bus statomi baldai) poreikius ir patalpų, kuriose jie bus statomi, matmenis) | | | | | | | | | | | |
| 5.1. | Išmatavimai ne mažesni kaip 600 x 600 x 1000 mm (plotis x gylis x storis). | | Vonios kambario spintelė su praustuvu. | | | | |  | | |  |
| 5.2. | Metalinė konstrukcija su ne mažesnio kaip 30 x 30 mm storio vamzdžiu su sienelės storiu ne mažesniu kaip 1,5 mm | |  | | |
| 5.3. | Šoninė konstrukcija turi būti vandeniui atsparus melaminas arba lygiavertė ne plonesnė kaip 18 mm su ne plonesniais kaip 2 mm PVC šonais | |  | | |
| 5.4. | Viršutinė dalis fenolio kompakto arba lygiavertė 20 – 25 mm storio. | |  | | |
| 5.5. | Apatinė dalis fenolio kompakto arba lygiavertė, kurios storis ribose nuo 75 iki 80 mm | |  | | |
| 5.6. | Integruoti elektros lizdai ne mažiau kaip 2 (du) vnt. | |  | | |
| 5.7. | Integruotos kriauklės dydis 350 (+ 50 mm) x 300 (+ 50 mm) mm | |  | | |
| 5.8. | Integruoto vandens krano snapelio medžiaga turi būti polipropilenas arba lygiavertė | |  | | |
| 5.9. | Sistema atitinkanti standartus:  Ne mažiau kaip EN 14056 „Laboratoriniai baldai. Projektavimo ir įrengimo rekomendacijos“  Ne mažiau kaip EN 14727 „Laboratoriniai baldai. Saugojimo vienetai laboratorijoms“ | |  | | |
| 5.10. | Pasirinkimas iš mažiausiai 2 (dviejų) spalvų baldų paletės | |  | | |
| **6.** | **Mokinio darbo stalas ST06** – **16 vnt.** | | | | | | | | | | |
| Siūlomo mokinio darbo stalo gamintojas: | | | |  | | | | | | | |
| Siūlomo mokinio darbo stalo modelis: | | | |  | | | | | | | |
| Nuoroda į patvirtinantį dokumentą**\*\*\***: | | | |  | | | | | | | |
| 6.1. | Stalviršio (ST) storis 20 mm (±1 mm) | | |  | | | | |  | |  |
| 6.2. | ST su polipropileno užapvalintais kraštais | | |  | |
| 6.3. | Metalinės kojos pagamintos iš ne mažesnio kaip 35 mm diametro metalo konstrukcijos nudažytos aliuminio spalvos | | |  | |
| 6.4. | Galinės kojos turi būti su aukščio reguliavimu (lygiavimu) | | |  | |
| 6.5. | Ant priekinių kojų turi būti integruoti ratukai | | |  | |
| 6.6. | Po stalu turi būti integruota daiktadėžė | | |  | |
| 6.7. | ST forma turi būti trapecinė | | |  | |
| 6.8. | ST išmatavimai ne mažesni kaip 820 (± 10) mm x 500 (± 10) mm | | |  | |
| 6.9. | Iš stalų galimybė sudaryti ne mažiau kaip 4 kombinacijas | | |  | |
| 6.10. | Atitinkantys standartą EN 1729-1 „Baldai. Mokymo įstaigų kėdės ir stalai. 1 dalis. Funkciniai matmenys“ arba lygiavertį | | |  | |
| 6.11. | Atitinkantys standartą EN 1729-2 „Baldai. Mokymo įstaigų kėdės ir stalai. 2 dalis. Saugos reikalavimai ir bandymo metodai“ arba lygiavertį | | |  | |
| 6.12. | Svoris ne didesnis kaip 15 kg, kad mokiniai lengvai galėtų pernešti | | |  | |
| 6.13. | Pasirinkimas iš mažiausiai 4 (keturių) spalvų baldų paletės | | |  | |
| **7.** | **Mokinio kėdė KD04** – **32 vnt.** | | | | | | | | | | |
| Siūlomų mokinio kėdžių gamintojas: | | | |  | | | | | | | |
| Siūlomų mokinio kėdžių modelis: | | | |  | | | | | | | |
| Nuoroda į patvirtinantį dokumentą**\*\*\***: | | | |  | | | | | | | |
| 7.1. | Kėdės aukščio reguliavimo diapazonas nuo ne daugiau kaip 385 mm iki ne mažiau kaip 455 mm | | |  | | | | |  | |  |
| 7.2. | Kėdės sėdynės konstrukcijos (sėdynės kartu su metaline konstrukcija) išmatavimai 520 (±15 mm) x 520 (±15mm) mm | | |  | |
| 7.3. | Konstrukcija turi būti pagaminta iš plieninių vamzdžių padengtų epoksidiniais dažais | | |  | |
| 7.4. | Polipropileno sėdynės ir atlošo konstrukcija turi būti pastiprinta su dujų įpurškimu | | |  | |
| 7.5. | Kėdės aukščio reguliavimas su ne mažiau kaip 3 (trimis) pakopomis ir su spyruokliniu kaišiu | | |  | |
| 7.6. | Kojų atrama turi būti su poliamido blokeliais | | |  | |
| 7.7. | Pasirinkimas iš mažiausiai 4 (keturių) spalvų baldų paletės | | |  | |
| **8.** | **Mokytojo kėdė KD01** – **1 vnt.** | | | | | | | | | | |
| Siūlomos mokytojo kėdės gamintojas: | | | |  | | | | | | | |
| Siūlomos mokytojo kėdės modelis: | | | |  | | | | | | | |
| Nuoroda į patvirtinantį dokumentą**\*\*\***: | | | |  | | | | | | | |
| 8.1. | Turi būti besisukanti aplink savo ašį sėdynė | | |  | | | | |  | |  |
| 8.2. | Kojos sudarytos iš ne mažiau kaip 5 (penkių) nailoninio plastiko kojų/strypų arba lygiavertės | | |  | |
| 8.3. | Ratukai ne mažiau kaip dvigubi | | |  | |
| 8.4. | Audinys atsparus ugniai | | |  | |
| 8.5. | Turi būti integruotas sinchroninis mechanizmas, kurio pagalba nugarėlė ir sėdynė juda sinchroniškai kartu | | |  | |
| **9.** | **Spinta SP06** – **2 vnt.** | | | | | | | | | | |
| Siūlomos spintos gamintojas: | | | |  | | | | | | | |
| Siūlomos spintos modelis: | | | |  | | | | | | | |
| Nuoroda į patvirtinantį dokumentą**\*\*\***: | | | |  | | | | | | | |
| Šių baldų išmatavimai tikslinami su Perkančiąja organizacija tiekėjui prieš juos užsakant ar gaminant (atsižvelgiama į Perkančiosios organizacijos (mokyklos, kurioje bus statomi baldai) poreikius ir patalpų, kuriose jie bus statomi, matmenis) | | | | | | | | | | | |
| 9.1. | Spinta su varstomomis durimis ir ne mažiau kaip 4 (keturiomis) reguliuojamo aukščio lentynomis | | |  | | | | |  | |  |
| 9.2. | Korpuso briauna ABS arba lygiavertė ne plonesnė kaip 0,4 mm storio | | |  | |
| 9.3. | Fasado briauna ABS arba lygiavertė ne plonesnė kaip 2 mm storio | | |  | |
| 9.4. | Spintos korpusas ir fasadai turi būti pagaminti iš LMDP ne plonesnės kaip 18 mm storio medžiagos | | |  | |
| 9.5. | Išmatavimai: 800 (±25) x 400 (±25) x 1820 (±50) mm (plotis x gylis x aukštis) | | |  | |
| 9.6. | Spintos juodos spalvos rankenėlės ne trumpesnės kaip 200 mm | | |  | |
| 9.7. | Pasirinkimas iš mažiausiai 4 (keturių) spalvų baldų paletės | | |  | |
| **10.** | **Spinta SP05** – **2 vnt.** | | | | | | | | | | |
| Siūlomos spintos gamintojas: | | | |  | | | | | | | |
| Siūlomos spintos modelis: | | | |  | | | | | | | |
| Nuoroda į patvirtinantį dokumentą**\*\*\***: | | | |  | | | | | | | |
| Šių baldų išmatavimai tikslinami su Perkančiąja organizacija tiekėjui prieš juos užsakant ar gaminant (atsižvelgiama į Perkančiosios organizacijos (mokyklos, kurioje bus statomi baldai) poreikius ir patalpų, kuriose jie bus statomi, matmenis) | | | | | | | | | | | |
| 10.1. | Spinta turi būti su varstomomis durimis, viduje ne mažiau kaip 1 (viena) reguliuojamo aukščio lentyna ir ne mažiau kaip 3 (trys) atviro tipo lentynomis | | |  | | | | |  | |  |
| 10.2. | Korpuso briauna ABS arba lygiavertė ne plonesnė kaip 0,4 mm storio | | |  | |
| 10.3. | Fasadų briauna ABS arba lygiavertė ne plonesnė kaip 2 mm storio | | |  | |
| 10.4. | Spintos korpusas ir fasadai turi būti pagaminti iš LMDP ne plonesnės kaip 18 mm storio medžiagos | | |  | |
| 10.5. | Išmatavimai: 800 (±25) x 400 (±25) x 1825 (±50) mm (plotis x gylis x aukštis) | | |  | |
| 10.6. | Spintos juodos spalvos rankenėlės ne trumpesnės kaip 200 mm | | |  | |
| 10.7. | Pasirinkimas iš mažiausiai 4 (keturių) spalvų baldų paletės | | |  | |
| **11.** | **Spinta SP04** – **2 vnt.** | | | | | | | | | | |
| Siūlomos spintos gamintojas: | | | |  | | | | | | | |
| Siūlomos spintos modelis: | | | |  | | | | | | | |
| Nuoroda į patvirtinantį dokumentą**\*\*\***: | | | |  | | | | | | | |
| Šių baldų išmatavimai tikslinami su Perkančiąja organizacija tiekėjui prieš juos užsakant ar gaminant (atsižvelgiama į Perkančiosios organizacijos (mokyklos, kurioje bus statomi baldai) poreikius ir patalpų, kuriose jie bus statomi, matmenis) | | | | | | | | | | | |
| 11.1. | Spinta su varstomomis durimis ir ne mažiau kaip 2 (dvi) reguliuojamo aukščio lentynomis | | |  | | | | |  | |  |
| 11.2. | Korpuso briauna ABS arba lygiavertė ne plonesnė kaip 0,4 mm storio | | |  | |
| 11.3. | Fasadų briauna ABS arba lygiavertė ne plonesnė kaip 2 mm storio | | |  | |
| 11.4. | Spintos korpusas ir fasadai turi būti pagaminti iš LMDP ne plonesnės kaip 18 mm storio medžiagos | | |  | |
| 11.5. | Išmatavimai: 800 (±25) x 400 (±25) x 1120 (±50) mm (plotis x gylis x aukštis) | | |  | |
| 11.6. | Spintos juodos spalvos rankenėlės ne trumpesnės kaip 200 mm | | |  | |
| 11.7. | Pasirinkimas iš mažiausiai 4 (keturių) spalvų baldų paletės | | |  | |
| **12.** | **Vizualizacija** | | | | | | | | | | |
| **Kabinetas Nr. 1.07.1 +1.07.2 „Gamtos mokslų kabinetas“**  Pagal pateiktą 2D maketą tiekėjas privalo **pateikti 3D** **modelį** su savo siūlomais baldais ir jų išdėstymu mokymo klasėje. Sutarties vykdymo metu turi būti pateikiamas PDF formatas su klasės išdėstymu ir internetinė nuoroda, kurią atsidariusi perkančioji organizacija galėtų virtualiai pasivaikščioti po sukurtą klasės erdvę.  Perkančioji organizacija pasilieka sau teisę keisti baldų išdėstymą ir pagal pakeitimus tiekėjas privalės padaryti baldų išdėstymo atnaujinimus. Žemiau pateikiamas baldų išdėstyma**s** | | | | | | | | | | | |

**\* Visi baldų paveikslėliai yra orientacinio pobūdžio, t. y. tiekėjui vizualiai įsivertinti pirkimo objektą ruošiant pasiūlymą. Tiekėjas turi vadovautis reikalaujamomis techninėmis baldų charakteristikomis (parametrais) ir kitomis šios techninės specifikacijos nuostatomis.**

**\*\* Tiekėjo siūlomų baldų tikslūs parametrai, t. y. specifikacija, pagal pateiktą nuorodą į gamintojo informaciją, o kur reikalaujama – ir / ar trumpas aprašymas. Įrašai *„Taip“ ar „Atitinka“, ar „Tenkina“, ar „+“, ar pan.,* yra neleistini.**

**\*\*\*** **Jeigu tiekėjo siūlomi baldai:**

* **yra pagaminti (sukurti), įrodant siūlomų baldų atitiktį šios techninės specifikacijos reikalavimams, pateikiami baldų gamintojo dokumentai** (techninės specifikacijos, katalogų, bukletų kopijos, internetinės nuorodos į baldų gamintojo puslapius, atitinkamą (-us) techninės specifikacijos reikalavimą (-us) patvirtinanti (-čios) momentinė (-ės) ekrano kopija (-os) (*print screen*) (tokiu atveju momentinėje ekrano kopijoje (*print screen*) turi būti matoma informacija, kad kopija padaryta iš baldų gamintojo tinklalapio) ir pan.) lietuvių arba anglų kalba. Tuo atveju, jeigu pateiktoje baldų gamintojo dokumentacijoje nėra reikalaujamos baldų charakteristikas patvirtinančios informacijos, tiekėjas privalo pateikti baldų gamintojo arba jo įgalioto atstovo (tiekėjo deklaracija nėra lygiavertis dokumentas) raštiškus patvirtinimus (pvz., baldų gamintojo atitikties deklaraciją ar eksploatacinių savybių deklaraciją) ar kitus atitiktį reikalavimams įrodančius dokumentus (informaciją), kad Perkančioji organizacija galėtų įsitikinti siūlomų baldų atitiktimi nustatytiems reikalavimams;
* **nėra pagaminti (sukurti) ir tiekėjas pats bus siūlomų baldų gamintojas, papildomų atitiktį reikalavimams patvirtinančių dokumentų pateikti nereikalaujama;**
* **nėra pagaminti (sukurti) ir tiekėjas pats jų negamins, jis turi pateikti siūlomų baldų gamintojo (-ų) raštiškus patvirtinimus dėl baldų atitikties reikalavimams (atitikties deklaracijas ar pan.).**

**PASTABOS**

1. Šioje techninėje specifikacijoje nurodyti konkretūs standartai ir (ar) sertifikatai, ir (ar) konkretūs modeliai, ir (ar) konkretus prekių ženklas, ir (ar) patentas, ir (ar) tipai, ir (ar) konkreti gamyba ir pan. yra suprantami su žodžiais „**arba lygiavertis**“. Tiekėjas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 37 straipsnio 4 dalies 2 punktu, gali siūlyti lygiaverčius (lygiavertiškumą privalo įrodyti tiekėjas).
2. Tiekėjo pateikiamoje techninėje dokumentacijoje numeriais turi būti sužymėti visi šios techninės specifikacijos punktai / papunkčiai, t. y. tiekėjo siūlomų baldų charakteristikų atitiktis keliamiems reikalavimams.

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**