|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **\Eil.**  **Nr.** | **Perkamų Prekių techniniai reikalavimai ir jų reikšmės** | **Tiekėjo siūlomų Prekių techniniai rodikliai ir jų reikšmės**  *[Tiekėjas nurodo konkrečius techninius rodiklius ir jų reikšmes]* | **Dokumentas patvirtinantis techninius rodiklius (priedo pav., psl.)**  *[Pildo Tiekėjas]* |
| 1. | Dydis:  **Ptotis ne mažiau 310 cm**  **Aukštis ne mažiau 205 cm**  **Storis ne mažiau 6 cm** |  |  |
| 2. | Rėmas aliumininis, nudažytas juodos spalvos milteliniais dažais. 5 mm storio apsauginis stiklas atsparus kamuolio smūgiams. |  |  |
| 3. | Švieslentė rodo kiekvieno žaidėjo dviženklį numerį 0-99 ir asmenines pražangas 0-5 arba 0-6. |  |  |
| 4. | Švieslentėje galima užrašyti iki 24 raidžių komandų pavadinimus, „bėgančios eilutės“ pavidalu paleisti reklamą, šūkius sirgaliams. |  |  |
| 5. | Rungtynių rezultatas (0-199) – skaičių aukštis Ne mažiau 30 cm, 217 diodų skaičiui. |  |  |
| 6. | Rungtynių laikas – skaičių aukštis Ne mažiau 30 cm, 217 diodų skaičiui. Laikas nuo pradžių matuojamas 0,1 sek tikslumu. |  |  |
| 7. | Komandinės pražangos – skaičių aukštis Ne mažiau 30 cm, 220 diodų skaičiui. |  |  |
| 8. | Trenerių paimtų minutės pertraukėlių skaičius - ne mažiau 3 |  |  |
| 9. | Rodyklės rodo padavimus tinklinyje arba tenise. |  |  |
| 10. | Kėlinys – skaičių aukštis ne mažiau 22 cm, 120 diodų skaičiui. |  |  |
| 11. | Švieslentė turi turėti papildomą laikrodį TIME-OUT, kuris matuoja pertraukos laiką, realų laiką skaičių aukštis ne mažiu 22 cm, 120 diodų skaičiui. |  |  |
| 12. | Pneumatinė sirena - ne mažiau 120 dB prie 1 m. |  |  |
| 13 | Švieslentė valdoma valdymo pultais pagal FIBA reikalavimus. |  |  |
| 14. | Trumpam dingus elektros srovei švieslentė turi „atsiminti“ paskutinę informaciją. |  |  |
| 15. | Švieslentė pagaminta iš ypatingai ryškių šviesos diodus ne mažiau 300 mcd, šviečiančių ne mažiau130 laipsniu kampu. |  |  |
| 16. | Švieslentė – 1 vnt |  |  |
| 17. | 24 sekundžių laikrodukai tvirtinami ant krepšinio lentų - 2 vnt |  |  |
| 18. | Valdymo pultas - 1 vnt |  |  |

Instrukcija lietuvių kalba, darbuotojų apmokymas valdyti sistemą.

Pristatymas ir montavimas – į kainą įskaičiuoti.

Atliekamas žaliasis pirkimas. Pirkimas vykdomas vadovaujantis [Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022 m. gruodžio 13 d. įsakymo Nr. D1-401 „Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymo Nr. D1-508 „Dėl Produktų, kurių viešiesiems pirkimams ir pirkimams taikytini Aplinkos apsaugos kriterijai, sąrašo, Aplinkos apsaugos kriterijų ir aplinkos apsaugos kriterijų, kuriuos perkančiosios organizacijos ir perkantieji subjektai turi taikyti pirkdami prekes, paslaugas ar darbus, taikymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo](https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/41e131d07ada11edbc04912defe897d1)“ 4.4.4.1 punktu: prekei pagaminti ir (ar) tiekti, paslaugai teikti ar darbams atlikti sunaudojama mažiau gamtos išteklių ir (ar) sudėtyje yra pakartotinai panaudotų ir (ar) perdirbtų medžiagų

**Prekė turi būti pristatyta ir sumontuota iki 2025-08-14**