2025 m. ......………… d. viešojo pirkimo-pardavimo sutarties Nr.……

 1 priedas

**TECHNINĖ SPECIFIKACIJA**

**VARIKLINIŲ ALYVŲ**

1. **BENDROSIOS NUOSTATOS**

Variklinės alyvos skirti užtikrinti transporto priemonių techninį stovį.

**2. SAVYBĖS**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Pirkimo dalies****Nr.** | **Pavadinimas** | **Kokybės reikalavimai** | **Fasuotė litrais (galima paklaida ±20%)** |
| **Kokybės specifikacija pagal nurodytus kokybės standartus ACEA, API. Atitikimas OEM specifikacijai ir pan.** |
| 4. | Variklinė alyva | * SAE klampos indeksas 5W-30.
* Kokybės klasė ACEA E4/E7 arba lygiavertė.
* OEM (OEM – original equipment manufacturer) patvirtinimas (aprobacija) DTFR 15B120 (MB 228.5). Būtina pateikti aukščiau nurodyto automobilio gamintojo OEM patvirtinimą (aprobaciją) arba išrašą iš gamintojo patvirtinto (aprobuoto) alyvų sąrašo.
 | 200  |
| 6. | Variklinė alyva | * SAE klampos indeksas 15W-40.
* Kokybės klasė ACEA E7 arba lygiavertė.
* OEM (OEM – original equipment manufacturer) patvirtinimas (aprobacija) DTFR 15B110 (MB 228.3). Būtina pateikti aukščiau nurodyto automobilio gamintojo OEM patvirtinimą (aprobaciją) arba išrašą iš gamintojo patvirtinto (aprobuoto) alyvų sąrašo.
 | 200 |

**3. KOKYBĖS UŽTIKRINIMAS IR GALIOJIMO TERMINAS**

* 1. Variklinės alyvos turi turėti kokybės pažymėjimą/sertifikatą lietuvių ir gamintojo kalbomis arba jį atitinkantį dokumentą.
	2. Variklinės alyvos turi turėti saugos duomenų lapus lietuvių kalba, parengtus pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1907/2006 II priedą su pakeitimais padarytais Komisijos reglamentu (ES) Nr. 2020/878.
	3. Variklinių alyvų galiojimo terminas ne trumpesnis kaip 24 (dvidešimt keturi) mėnesiai nuo pristatymo Gavėjui dienos.

3.4. Tiekėjo siūlomos variklinės alyvos ir jos tiekimo grandinė neturi kelti grėsmės nacionaliniam saugumui.

**4. PAKUOTĖ IR PRISTATYMAS**

4.1. Variklinės alyvos privalo būti pateikiamos gamintojo pakuotėse.

4.2. Variklinės alyvos pakuotės ženklinimas turi atitikti bendruosius Lietuvos Respublikoje vartotojui siūlomų parduoti prekių privalomuosius ženklinimo reikalavimus, nustatytus Prekių ženklinimo ir kainų nurodymo taisyklėse.

4.3. Variklinės alyvos pristatomos pagal Perkančiosios organizacijos pateiktus užsakymus. Užsakymai dėl planuojamos variklinės alyvos pristatymo pateikiami el. paštu ne vėliau kaip prieš 5 (penkias) darbo dienas iki užsakyme nurodyto pristatymo termino, juose nurodant pristatymo vietą, pristatomos variklinės alyvos kiekį bei pristatymo datą.

4.4. Minimalus vienkartinis užsakomos variklinės alyvos kiekis - viena pakuotė.

 **5. TAIKYTINI APLINKOS APSAUGOS KRITERIJAI**

* 1. Variklinės alyvos pakuotės turi atitikti Lietuvos Respublikos pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo įstatymo ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. birželio 27 d. įsakymu Nr. 348 „Dėl pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo“ patvirtintų Pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo taisyklių reikalavimus. Atitiktį įrodantys dokumentai - gamintojo ir (ar) importuotojo raštiškas patvirtinimas apie pakuotės atitiktį arba kiti lygiaverčiai įrodymai
	2. Variklinės alyvos, virtusios atliekomis, tinka paruošti pakartotinai naudoti ar perdirbti. Dėl šio reikalavimo atitikimo tiekėjas kartu su pasiūlymu turi pateikti laisvos formos tiekėjo deklaraciją. Deklaracijoje turi būti aprašyta /paaiškinta kur panaudota prekė (virtusi atliekomis) gali būti naudojama pakartotinai ar perdirbama, bei kaip ji paruošiama pakartotinam naudojimui ar perdirbimui.