**TECHNINĖ SPECIFIKACIJA**

**GLEIVIŲ ATSIURBĖJAS – 1 vnt.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Eil. Nr.** | **Techniniai reikalavimai** | **Reikalaujamos parametrų reikšmės** | **Siūlomos parametrų reikšmės** |
| 1. | Paskirtis | Tinkamas greitajai pagalbai kūno skysčių – tokių kaip gleivės, skrepliai, kraujas atsiurbimui |  |
| 2. | Atsiurbimo galios reguliavimas | Galia reguliuojama ant panelės esančiu vakuumo indikatoriumi |  |
| 3. | Skysčių surinkimo indas | 1. Autoklavuojamas  2. Sujungtas kartu su vožtuvu, kuris neleidžia skysčiams patekti į prietaiso vidų | + |
| 4. | Techniniai duomenys |  |  |
| 4.1. | Kintantis maksimalus atsiurbimo srautas | Ne mažiau 40 litrų/minutę | + |
| 4.2. | Maksimalus atsiurbimas | Ne mažiau -0,80 bar | + |
| 4.3. | Svoris | Ne daugiau 4,0 kg | + |
| 4.4. | Triukšmingumas | Ne didesnis nei 62 dB | + |
| 4.5. | Maitinimas | 230V/50Hz | + |
| 4.6. | Tinkamas nenutrūkstamam darbui | Būtina | + |
| 5. | Komplektacija |  |  |
| 5.1. | 1 litro atsiurbėjo indas | Būtina | + |
| 5.2. | Silikoniniai arba lygiaverčiai vamzdeliai | Būtina | + |
| 5.3. | Vamzdelių jungtys | Būtina | + |
| 5.4. | Hidrofobinis arba lygiavertis filtras | Būtina | + |
| 6. | Garantinio aptarnavimo laikotarpis | Ne mažiau 24 mėn. | + |
| 7. | Sertifikatai | CE atitikties deklaracija | + |