Sutarties 1 priedas

**TECHNINĖ SPECIFIKACIJA**

**Pirkimo objekto pavadinimas ir aprašymas:** Aikštelės, kelio ir komunikacijų atvedimas buitiniams vagonėliams.

Reikalingas kiekis ar apimtys, atsižvelgiant į visą pirkimo sutarties trukmę:

* Viena aikštelė su privažiavimo keliu iki aikštelės.
* Komunikacijų privedimas iki aikštelės.

**Paslaugų suteikimo ar darbų atlikimo terminai:**

* Paslaugų, darbų atlikimo adresas: [Pasieniečių gatvė 11 Medininkai](https://www.bing.com/maps?&mepi=0~~Unknown~Address_Link&ty=18&q=Pasienie%C4%8Di%C5%B3%20mokykla&ss=ypid.YN8107x10005325123008527766&ppois=54.55158996582031_25.666440963745117_Pasienie%C4%8Di%C5%B3%20mokykla_YN8107x10005325123008527766~&cp=54.55159~25.666441&v=2&sV=1&FORM=MPSRPL), Lietuva.
* Rangovo visi sutartiniai įsipareigojimai turi būti įvykdyti per 30 kalendorinių dienų po sutarties pasirašymo dienos.

**Tiekėjo kvalifikaciniai reikalavimai:**

* Ne mažesnė nei 2 metų patirtis įrengiant panašaus sudėtingumo konstrukcinius, inžinerinius projektus.

**Papildomos sąlygos:**

* Rangovas, kad įvykdytų tinkamai visus įsipareigojimus prieš pateikdamas pasiūlymą turi įsivertinti ir patikrinti atstumus vietoje/objekte, visus reikiamus atlikti darbus. Neaprašyti darbai techninėje specifikacijoje, bet būtini atlikti norint pasiekti reikiamą darbų rezultatą nebus laikomi papildomais darbais.

|  |  |
| --- | --- |
| **Aikštelės naudingas plotis ir ilgis** | |
| Plotis | 18,5 metrų |
| Ilgis | 20 metrų |
| Aikštelės pagrindo paruošimo darbai | * Augalinio grunto nuėmimas ir transportavimas iki 550 metrų atstumu; * Skaldos užpylimas, lyginimas, sutankinimas ne mažiau 10 cm storio skaldos danga; * Smėlio ne mažiau 5 cm užpylimas, lyginimas, sutankinimas ant skaldos. * Surenkamų kelio dangos plokščių montavimas ant tinkamai paruošto aikštelės paviršiaus. |
| Laikinos aikštelės grindys | **Surenkamos kelio plokštės su užvažiavimo rampa:**   * Plokštės turi atlaikyti statinę apkrovą nuo 15 tonų.; * Plokštės turi būti atsparios šalčiui iki -22 C ir karščiui iki 50 C, pritaikytos naudoti lauko sąlygomis; * Plokščių kiekis turi padengti visa aikštelės plotą.; * Plokštės turi būti išklotos taip, kad būtu lygi vientisa plokštuma. |
| **Kelio iki aikštelės įrengimas** | |
| Darbai | * Augalinio grunto nuėmimas; * Augalinio grunto transportavimas iki 550 metrų atstumu; * Skaldos pagrindo paruošimas keliui ne mažiau 20 cm storio ir įdedant pralaidą vandens nutekėjimui tarp įrengiamo ir esamo kelio sandūros; * Kelio matmenys 23 metrai ilgio ir 5,5 metro pločio. |
| **Komunikacijų įrengimas** | |
| Ryšiai | * Interneto kabelio tranšėjos iškasimas; * Internetinio kabelio paklojimas, užkasimas, pajungimas; * Tranšėjos, kabelio ilgis apie 50 m; |
| Vanduo, kanalizacija | * Vandentiekio tranšėjos kasimas 47 m.; * Kanalizacijos tranšėjos kasimas 29 m.; * Vandentiekio vamzdžio ne mažesnio diametro kaip 32 paklojimas, pajungimas užkasimas, pajungimo taško prie aikštelės išvedimas; * Kanalizacijos vamzdžio ne mažesnio diametro kaip 110 paklojimas, pajungimas užkasimas, pajungimo taško išvedimas prie aikštelės ribos; * Visų pajungimo taškų išvedimo vietos aikštelėje bus parodytos darbų atlikimo metu. Išvedimo taškai turi būti padaryti taip, kad jokių papildomų darbų atlikti nereikėtų. * Visos medžiagos turi būti atsparios gamtos poveikiams ir tinkamos, specialiai pritaikytos naudoti lauko sąlygoms. |