Sutarties Nr.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

priedas

PANEVĖŽIO M. ŽYGEIVIŲ G. IR BALTIJOS G. DALIES APŠVIETIMO ĮRENGIMO

DARBŲ TECHNINĖ UŽDUOTIS

1. OBJEKTO PAVADINIMAS. Panevėžio m. Žygeivių g. ir Baltijos g. dalies apšvietimo įrengimo

darbai.

2.UŽSAKOVAS. Panevėžio miesto savivaldybės administracija.

3. OBJEKTO PASKIRTIS. Inžineriniai tinklai - gatvių apšvietimas.

4. STATYBOS RŪŠIS. Nauja statyba.

5. STATYBOS DARBŲ PIRKIMO BŪDAS. Viešieji pirkimai.

6. UŽSAKOVO PATEIKIAMŲ PRIVALOMIEJI DOKUMENTAI.

6.1. Darbų techninė užduotis.

7. OBJEKTO PARAMETRAI.

7.1. Apšvietimo įrengimo darbai atliekami Žygeivių g., orientacinis gatvės ilgis -380 m.

7.2. Apšvietimo įrengimo darbai atliekami Baltijos g. dalyje nuo Gėlainių g. iki V. Alanto g., orientacinis gatvės ilgis – 200 m.

8. REIKALAVIMAI OBJEKTO DARBAMS.

8.1. Gatvių apšvietimo įrengimo darbai susideda iš:

8.1.1. geodezinių topografinių nuotraukų parengimo;

8.1.2. gatvių apšvietimo įrengimo projektų parengimo;

8.1.3. apšvietimo linijų (kabelinio tinklo, atramų, gembių, šviestuvų, įskaitant ir kabelinius tinklus iki valdymo punktų ar esamų tinklų) įrengimo;

8.1.4. naujai įrengtų apšvietimo linijų prijungimas prie maitinimo šaltinių, nurodytų Techninės užduoties 9.1 ir 9.2 punktuose.

8.1.5. techninės-išpildomosios dokumentacijos, atitikties sertifikatų, deklaracijų parengimo.

8.2. Gatvių apšvietimo įrengimo darbai atliekami, vadovaujantis Elektros įrenginių įrengimo bendrosiomis taisyklėmis, Apšvietimo elektros įrenginių įrengimo taisyklėmis, Lietuvos standartu LST EN 13201 „Gatvių apšvietimas“ ir kitais privalomais teisės aktais, reglamentuojančiais kelių apšvietimo projektavimą ir įrengimą.

8.3. Gatvės apšvietimo įrengimo projektai parengiami ir suderinami su inžinerinių tinklų savininkais, miesto apšvietimą eksploatuojančios įmonės atsakingais asmenimis ir Užsakovu.

8.4. Atstumai tarp apšvietimo atramų, atramų aukščiai, šviestuvų galios parenkamos pagal atliktus gatvės apšviestumo fotometrinius skaičiavimus ir parinktas gatvių kategorijas.

8.5. LED šviestuvai turi būti parenkami, laikantis šviestuvų techninės specifikacijos reikalavimų, techninė šviestuvų specifikacija pridedama prie techninės užduoties (priedas).

8.6. Apšvietimo atramos turi atitikti Lietuvos standartui LST EN 40-5 (arba lygiaverčiam), turi būti sertifikuotos naudojimui Lietuvoje, metalinės kūginės, cinkuotos.

9. PAPILDOMI REIKALAVIMAI OBJEKTO DARBAMS.

9.1. Baltijos g. dalies apšvietimo maitinimas projektuojamas iš Gėlainių g. apšvietimo atramos (521639,101; 6175593,464).

9.2. Žygeivių g. maitinimas projektuojamas iš VP- 1731 (521293,73; 6176305,31)

10. Atliekamus darbus derinti su Užsakovu ir UAB „Panevėžio gatvės“ atsakingais asmenimis.

11. Užsakovo paskirtas kontaktinis asmuo– Arvydas Šatas, tel. (8 45) 501 313, (8 698) 510 40, el. p. arvydas.satas@panevezys.lt

PRIEDAS. LED šviestuvų techninė specifikacija.