Uždaroji akcinė bendrovė „GRAINA“

Įmonės kodas 1477 36647, PVM mokėtojo kodas LT477366410, Durpyno g. 22, LT-36237 Panevėžys,

A.s. LT50 4010 0412 0039 6404, AB DNB bankas, Banko kodas 40100, Tel.845 57 06 05, Faks.845 43 35 40

(Juridinio asmens teisinė forma, buveinė, kontaktinė informacija, registro, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie tiekėją, pavadinimas, juridinio asmens kodas, pridėtinės vertės mokesčio mokėtojo kodas, jei juridinis asmuo yra pridėtinės vertės mokesčio mokėtojas)

**Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninės VšĮ Kauno klinikos**

(Adresatas (perkančioji organizacija))

**PASIŪLYMAS**

**DĖL NEŠIOJAMO ULTRAGARSINIO VAISIAUS ŠIRDIES TONŲ STETOSKOPO (1) PIRKIMO**

2014-06-25Nr. KD14-74

(Data)

Panevėžys

(Sudarymo vieta)

 1 lentelė

**TIEKĖJO REKVIZITAI**

|  |  |
| --- | --- |
| Tiekėjo pavadinimas */Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių pavadinimai/* | Uždaroji akcinė bendrovė „GRAINA“ |
| Tiekėjo adresas */Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių adresai/* | Durpyno g. 22, LT-36237 Panevėžys |
| Įmonės kodas, PVM mokėtojo kodas | 147736647 |
| Atsiskaitomosios sąskaitos numeris, bankas, banko kodas | LT50 4010 0412 0039 6404 |
| Įmonės vadovo pareigos, vardas, pavardė | Direktorius Arūnas Padvariškis |
| Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė | Administratorė – vadybininkė Jovita Morkevičienė |
| Už sutarties vykdymą atsakingo asmens pareigos, vardas, pavardė | Produktų vadybininkas Adas Titovas |
| Telefono numeris | 8-45 570605 |
| Fakso numeris | 8-45 433540 |
| El. pašto adresas | info@graina.lt  |

Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis:

1. atviro konkurso skelbime, išspausdintame *Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje bei paskelbtame Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje.*
2. kituose pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose).

2 lentelė

**PASIŪLYMO KAINA**

**Nešiojamas ultragarsinis vaisiaus širdies tonų stetoskopas**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Eil. Nr. | Prekių pavadinimas | Modelis, tipas, kataloginis numeris, gamintojo pavadinimas | Kiekis (orientacinis) | Matovnt. | Vieneto kaina,Lt (be PVM) | 1 vnt. PVM suma Lt. | Vieneto kaina,Lt (su PVM) |
| 1 | *Nešiojamas ultragarsinis vaisiaus širdies tonų stetoskopas* | SONOTRAX Basic | 64 | Vnt. | 271,07 | 56,93 | 327,99 |
|  |  |  |  | Preliminari suma Lt. viso be PVM:  | 17.348,48 |
|  |  |  |  | Visa PVM suma | 3.643,18 |
|  |  |  |  | Preliminari kaina viso su PVM | 20.991,66 |

Pastaba: Pasiūlyme nurodytas kiekis ir bendra preliminari kaina yra skaičiuojama tik pasiūlymų vertinimo palyginimui, o Pirkėjas neįsipareigoja nupirkti viso nurodyto kiekio.

 3 lentelė

Vykdant pirkimo sutartį pasitelksiu šiuos subtiekėjus (*pildyti tuomet, jei pirkimo sutarties vykdymui bus pasitelkti subtiekėjai):*

|  |  |
| --- | --- |
| Eil. Nr.  | Subtiekėjo pavadinimas  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |

4 lentelė

**SIŪLOMŲ PREKIŲ CHARAKTERISTIKŲ PALYGINIMAS REIKALAUJAMOMS**

Nešiojamas ultragarsinis vaisiaus širdies tonų stetoskopas

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Eil.Nr. | Parametrai (specifikacija) | Reikalaujama parametro reikšmė | Siūloma parametro reikšmė |
| 1. | Paskirtis | Vaisiaus širdies tonų klausymui |  Skirtas vaisiaus širdies tonų klausymui (Aprašymas su atžymomis, 1 psl.) |
| 2. | Konstrukcinis išpildymas | 1. Portatyvinis,2. Su integruotu LCD (arba lygiaverčiu) ekranu,3. Su integruotu garsiakalbiu,4. Su integruotu maitinimo šaltiniu | 1. Portatyvinis2. Su integruotu LCD ekranu3. Su integruotu garsiakalbiu4. Su integruotu maitinimo šaltiniu(Aprašymas su atžymomis, 1,2,3 psl.) |
| 3. | Maitinimo šaltinis | 1. Standartinio tipo ir dydžio galvaniniai elementai,2. Komplekte su stetoskopu pateikiamo maitinimo elemento talpos turi pakakti > 4 val. trukmės darbui | 1. Naudojamos standartinės AA tipo šarminės baterijos2. Maitinimo elementas užtikrina 9 valandų autonomiją(Aprašymas su atžymomis, 3-4 psl.) |
| 4. | Garso lygis | 1. Reguliuojamas, 2. Maksimalus audio išėjimo galingumas > 500 mW | 1. Garso lygis reguliuojamas, 2. Maksimalus audio išėjimo galingumas 1 W(Aprašymas su atžymomis, 2-3 psl.) |
| 5. | Ultragarsinis daviklis | 1. Dažnis 2MHz + 0,2 MHz,2. Vandeniui atsparus (ne žemesnės kaip IPX7 klasės) | 1. Dažnis 2MHz + 0,2 MHz,2. Vandeniui atsparus (IPX8 klasės)(Aprašymas su atžymomis, 4-5 psl.) |
| 6. | Informacija, atvaizduojama prietaiso ekrane | 1. Vaisiaus širdies susitraukimų dažnio skaitinė reikšmė (>3 skaitmenų),2. Galvaninio elemento išsikrovimo indikacija | 1. Vaisiaus širdies susitraukimų dažnio skaitinė reikšmė rodoma iš 3 skaitmenų (žr. iliustraciją)2. Galvaninio elemento išsikrovimo indikacija(Aprašymas su atžymomis, 6 psl.) |
| 7. | Vaisiaus širdies susitraukimų dažnio matavimo ribos  | 60 – 200 k/min (ne siauresnės už nurodytas) | Vaisiaus širdies susitraukimų dažnio matavimo ribos: 50 – 210 k/min. (Aprašymas su atžymomis, 3 psl.) |
| 8. | Vaisiaus širdies susitraukimų dažnio matavimo paklaida | ≤ + 3 k/min | Vaisiaus širdies susitraukimų dažnio matavimo paklaida + 3 k/min (Aprašymas su atžymomis, 3 psl.) |
| 9. | Prietaiso svoris | ≤ 350 g  | Prietaiso svoris 300 g (Aprašymas su atžymomis, 5 psl.) |
| 10. | Garantinio aptarnavimo laikotarpis | > 24 mėnesiai | Garantinio aptarnavimo laikotarpis 24 mėnesiai |
| 11. | Žymėjimas CE ženklu | Būtinas (kartu su pasiūlymu konkursui privaloma pateikti CE sertifikato arba EB atitikties deklaracijos kopiją). | Pridedame |
| 12. | Kartu su įranga pateikiama dokumentacija | 1. Naudojimo instrukcija lietuvių kalba2. Serviso dokumentacija lietuvių arba anglų kalba | 1. Instrukcija lietuvių kalba2. serviso dokumentacija anglų kalba |

5 lentelė

**PATEIKIAMŲ DOKUMENTŲ SĄRAŠAS**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Eil.Nr. | Pateiktų dokumentų pavadinimas | Dokumento puslapių skaičius | Failo, kuriame yra dokumentas, pavadinimas |
| 1 | Kvalifikacijos dokumentai:* Registrų centro išduotas dokumentas, patvirtinantis jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis
* Viešųjų pirkimų tarnybos prie LR vyriausybės pažyma dėl Tiekėjų įrašymo į oficialius patvirtintų tiekėjų sąrašus
 | 3 | Kvalifikacijos dokumentai.doc |
| 2 | Prekės gamintojo įgaliojimas atstovavimui ir techninei priežiūrai | 2 | Edan igaliojimas atstovavimui ir techniniam aptarnavimui.pdf |
| 3 | Paskutinių finansinių metų balansas | 2 | 2013 m. Balansas.pdf |
| 4 | Gamintojo išduotas apmokymų sertifikatas | 2 | Apmokymu sertifikatas Edan.pdf |
| 5 | CE sertifikatas | 4 | CE Edan.pdf |
| 6 | Siūlomų prekių aprašymas  | 6 | Aprasymas su atzymomis.pdf |
| 7 | Serviso dokumentacija | 29 | Sonotrax Series Ultrasonic Pocket Doppler Service Manual-V1.3.pdf |
| Pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose.Pasiūlymo konfidencialią informaciją sudaro (tiekėjai turi nurodyti, kokia pasiūlyme pateikta informacija yra konfidenciali):\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
|  |  |
| Direktorius |  |  |  | Arūnas Padvariškis |
|  |  |  |  |  |  |