Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Kauno klinikos

(Adresatas (perkančioji organizacija))

**PASIŪLYMAS**

**DĖL ŠALDYTUVŲ MEDIKAMENTAMS PIRKIMO**

\_\_2014-09-29\_\_Nr.\_20140929/1\_\_\_\_\_

(Data)

\_\_\_\_Kaunas\_\_\_\_

(Sudarymo vieta)

1 lentelė

**TIEKĖJO REKVIZITAI**

|  |  |
| --- | --- |
| Tiekėjo pavadinimas */Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių pavadinimai/* | UAB „Labostera“ |
| Tiekėjo adresas */Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių adresai/* | Basanavičiaus al. 5, LT-50282 Kaunas |
| Įmonės kodas, PVM mokėtojo kodas | 300084574, PVM LT100001804416 |
| Atsiskaitomosios sąskaitos numeris, bankas, banko kodas | LT23 7400 0258 2862 3810, Danske bank A/S Lietuvos filialas, kodas 74000 |
| Įmonės vadovo pareigos, vardas, pavardė | Direktorius Herikas Budėnas |
| Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė | Asta Vaičeliūnaitė |
| Už sutarties vykdymą atsakingo asmens pareigos, vardas, pavardė | Projektų vadovė Asta Vaičeliūnaitė |
| Telefono numeris | (8 37) 732042 |
| Fakso numeris | (8 37) 731994 |
| El. pašto adresas | info@labostera.lt |

Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis:

* atviro konkurso skelbime, išspausdintame *Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje bei paskelbtame Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje.*
* kituose pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose).

2 lentelė

**PASIŪLYMO KAINA**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Eil. Nr. | Prekių pavadinimas | Prekių modelis, tipas, kataloginis numeris, gamintojo pavadinimas | Kiekis (orientac) | Mato  vnt. | Vnt. kaina be PVM | Vnt. kaina su PVM | Kaina viso Lt. su PVM |
| 1. | *Šaldytuvai medikamentams* | DESMON LAB PRO DS-FS25V | 2 | Vnt. | 7053,00 | 8534,13 | 17068,26 |
|  |  | Bendra preliminari kaina Lt. su PVM: | X | X | X | X | 17068,26 |

3 lentelė

**SIŪLOMŲ PREKIŲ CHARAKTERISTIKŲ PALYGINIMAS REIKALAUJAMOMS**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Eil. Nr. | Pavadinimas | | Siūlomos įrangos parametrai ir nuorodos į atitinkamus gamintojo techninės dokumentacijos puslapius |
| 1. | Tipas | Vertikalus, vienerių durų | Vertikalus, vienerių durų (2pusl.)  250 litrų (2pusl.)  Nuo +2 iki +10 C (2pusl.)  4 lentynos, galimybė keisti lentynų padėtį (2pusl.)  Stiklinės, užrakinamos raktu, galimybė keisti durų atidarymo kryptį (2pusl.)  Keičiamos, lengvai nuimamos ir valomos  (2pusl.)  Yra (1pusl.)  Nerūdijantis, lengvai valomas ir dezinfekuojamas  (1pusl.)  2ratukai ir 2 reguliuojamo aukščio kojelės su stabdžiais (1pusl.)  220V, 50Hz (1pusl.)  A (1pusl.)  45 dB (1pusl.)  Yra (2pusl.)  Nekenksmingas aplinkai, neardantis ozono (1pusl.)  Yra (1pusl.)  Yra (1pusl.)  Aliarmos Sistema įspėja apie kritinius įvykius garsiniu signal ir pranešimais displėjuje. Aliarmai: nutrūkus elektros maitinimui, temperatūrai pasiekus kritinę ribą, (2 pusl.)  Autonominis maitininmo šaltinis (2 pusl.)  Elektroninis, išsaugantis duomenis apie temperatūrą 7 paras (2 pusl.)  43C (2 pusl.)  Pateikiama  Įskaičiuota  Pateiksime |
| 2. | Šaldymo kameros talpa | 250-300 litrų |
| 3. | Palaikoma temperatūra šaldymo kameroje | Nuo +2 ºC iki +8 ºC (reguliuojama) |
| 4. | Lentynos | Šaldymo kameroje ne mažiau kaip 4 grotelinės (ne stiklinės) lentynos; būtina galimybė keisti lentynų padėtį. |
| 5. | Durys | Stiklinės, užrakinamos raktu. Būtina galimybė pakeisti durų atidarymo kryptį |
| 6. | Durų sandarinimo tarpinės | Keičiamos, lengvai nuimamos ir valomos |
| 7. | Automatinos durų uždarymas arba atvirų durų aliarmas | Būtinas |
| 8. | Vidus | Nerūdijantis, lengvai valomas ir dezinfekuojamas |
| 9. | Pastatymo būdas | 2 ratukai ir 2 reguliuojamo aukščio kojelės arba 4 ratukai su stabdžiais (fiksuojami) |
| 10. | Elektros maitinimas | Iš 220V ±10%, 50 Hz elektros tinklo |
| 11. | Energijos vartojimo efektyvumo klasė | Ne žemesnė kaip A |
| 12. | Triukšmingumas | Ne daugiau kaip 45 dB |
| 13. | Vidinis šaldymo kameros apšvietimas | Būtinas |
| 14. | Šaldymo agentas | Nekenksmingas aplinkai, neardantis ozono |
| 15. | Automatinis šaldymo kameros atitirpinimas | Būtinas |
| 16. | Priverstinė oro ventiliacija viduje | Būtina |
| 17. | Aliarmo sistema | Būtina aliarmo sistema, apie kritinius įvykius perspėjanti garsiniu signalu ir šaldytuvo informaciniame displėjuje indikuojamais pranešimais. Būtini aliarmai:   1. Nutrūkus elektros maitinimui; 2. Temperatūrai pasiekus kritinę ribą. |
| 18. | Autonominis maitinimo šaltinis | Būtinas (kontrolės bei aliarmo sistemoms) |
| 19. | Temperatūros registravimas | Būtinas, elektroninis, išsaugantis duomenis apie temperatūrą šaldytuvo kameroje ne mažiau kaip 7 paras |
| 20. | Maksimali aplinkos temperatūra, tinkama šaldytuvo eksploatavimui | Ne mažiau kaip 30 ºC |
| 21. | Įrangos žymėjimas CE ženklu | Būtinas (kartu su pasiūlymu konkursui privaloma pateikti žymėjimą CE ženklu liudijančio dokumento kopiją) |
| 22. | Įrangos instaliavimas, išbandymas, personalo apmokymas | Į pasiūlymo kainą turi būt įskaičiuotos įrangos instaliavimo, išbandymo išlaidos |
| 23. | Kartu su įranga pateikiama dokumentacija | Vartotojo instrukcija lietuvių kalba |

Pastabos:

1. Lentelė privalo būti pildoma pagal pirkimo dokumentuose nurodytus klausimus (specialieji reikalavimai) jų eilės tvarka.
2. Grafoje “Siūlomos įrangos parametrai ir nuorodos į atitinkamus gamintojo techninės dokumentacijos puslapius” nurodomi konkretūs siūlomi parametrai (rašyti “Atitinka” arba “Taip” neleidžiama), taip pat pateikiamos nuorodos į konkrečius pasiūlymo puslapius, kaip tai reikalaujama pirkimo dokumentų 23.3 dalyje.

4 lentelė

**PATEIKIAMŲ DOKUMENTŲ SĄRAŠAS**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Eil.Nr. | Pateiktų dokumentų pavadinimas | Dokumento puslapių skaičius | Failo, kuriame yra dokumentas, pavadinimas | |
|  | Registrų centro pažyma | 2 | Kvalifikaciniai dokumentai | |
| 2. | Registravimo pažymėjimas | 1 | Kvalifikaciniai dokumentai | |
| 3. | Gamintojo įgaliojimas ir vertimas | 2 | Kvalifikaciniai dokumentai | |
| 4. | 2013 metų balansas | 1 | Kvalifikaciniai dokumentai | |
| 5. | CE sertifikatas | 1 | CE sertifikatas | |
| 6. | Techniniai prekių aprašai | 3 | Katalogai ir vertimai | |
| Pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose.  Pasiūlymo konfidencialią informaciją sudaro (tiekėjai turi nurodyti, kokia pasiūlyme pateikta informacija yra konfidenciali):  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | |
| Direktorius Herikas Budėnas | | | |