

**UAB Mokslinis-Techninis Susivienijimas “Novatex”**

Uždaroji Akcinė Bendrovė Mokslinis-Techninis Susivienijimas “Novatex” Laisvės pr. 117A-37, LT-06118, Vilnius; Telefono numeris +370 5 2737292; Fakso numeris: +370 5 2737296; El. pašto adresas: [info@novatex.lt](mailto:info@novatex.lt);  Reg. tvarkytojas: VĮ Registrų centras, Vilniaus filialas; Įmonės kodas: 120375749; PVM kodas: LT203757414;

Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninės

Kauno klinikos

(Adresatas (perkančioji organizacija))

**PASIŪLYMAS**

**DĖL STACIONARAUS JONIZUOJANČIOS SPINDULIUOTĖS TARŠOS MATUOKLIO PIRKIMO**

2016 m. liepos 25 d.Nr. 2902

(Data)

Vilnius

(Sudarymo vieta)

1 lentelė

**TIEKĖJO REKVIZITAI**

|  |  |
| --- | --- |
| Tiekėjo pavadinimas */Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių pavadinimai/* | UAB Mokslinis-Techninis Susivienijimas “Novatex” |
| Tiekėjo adresas */Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių adresai/* | Laisvės pr. 117A-37, LT-06118, Vilnius |
| Tiekėjo įmonės kodas, PVM mokėtojo kodas | Įmonės kodas: 120375749;  PVM kodas: LT203757414 |
| Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė | A/S LT34 7044 0600 0035 4409,  AB SEB bankas, banko kodas: 70440 |
| Įmonės vadovo pareigos, vardas, pavardė | generalinė direktorė Zinaida Tamaševičienė |
| Atsiskaitomosios sąskaitos numeris, bankas, banko kodas | Tomas Žalys |
| Už sutarties vykdymą atsakingo asmens pareigos, vardas, pavardė | vadybininkas Tomas Žalys |
| Telefono numeris | +370 5 2737292 |
| Fakso numeris | +370 5 2737296 |
| El. pašto adresas | tzalys@novatex.lt |

Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis:

1. supaprastinto atviro konkurso skelbime, paskelbtame Viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka;
2. kituose pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose).

Pasirašydamas CVP IS priemonėmis pateiktą pasiūlymą saugiu elektroniniu parašu, patvirtinu, kad dokumentų skaitmeninės kopijos ir elektroninėmis priemonėmis pateikti duomenys yra tikri.2 lentelė

**SUBTIEKĖJO REKVIZITAI**

|  |  |
| --- | --- |
| Eil.  Nr. | Subtiekėjo pavadinimas (-ai), adresas (-ai) |
|  |  |
|  |  |

*Pastaba: Pildoma, jei tiekėjas ketina pasitelkti subtiekėją.*

3 lentelė

**PASIŪLYMO KAINA**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Eil.Nr.** | **Pavadinimas** | **Prekių modelis, tipas, kataloginis numeris, gamintojo pavadinimas** | **Vnt.** | **Kiekis** | **Vnt. kaina Eur be PVM** | **Kaina viso Eur su PVM** |
| 1. | *Stacionarus jonizuojančios spinduliuotės taršos matuoklis* | VLB-303-2 Hand-Foot-Clothing monitor,  Comecer (Italija) | Vnt. | 1 | 16.500,00 | 19.965,00 |
|  | **Bendra kaina Eur su PVM:** | **X** | **X** | **X** | **X** | **19.965,00** |

4 lentelė

**SIŪLOMŲ PREKIŲ CHARAKTERISTIKŲ ATITIKIMAS REIKALAUJAMOMS**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Eil.Nr. | Reikalaujamos charakteristikos | Siūlomos charakteristikos |
| 1. | Detektoriai - Plastiko scintiliaciniai | Plastiko scintiliaciniai  Žr. Dokumentą: TD\_VLB-SERIES\_LT (4psl) |
| 2. | Matuojama spinduliuotė: beta ir gama | Matuojama spinduliuotė: beta ir gama  Žr. Dokumentą: TD\_VLB-SERIES\_LT (4psl) |
| 3. | Galimybė pasirinkti radionuklidus (būtini pasirenkami radionuklidai): I-131, I-123, Tc-99m, F-18 | Galimybė pasirinkti radionuklidus (būtini pasirenkami radionuklidai): I-131, I-123, Tc-99m, F-18  Žr. Dokumentą: TD\_VLB-SERIES\_LT (10psl) |
| 4. | Detektorių skaičius rankoms: Vienas dvipusis (jautrus iš abiejų pusių) arba du vienpusiai (jautrūs iš vienos pusės) | Detektorių skaičius rankoms: Vienas dvipusis (jautrus iš abiejų pusių)  Žr. Dokumentą: TD\_VLB-SERIES\_LT (7psl) |
| 5. | Detektorių skaičius pėdoms: vienas arba du | Detektorių skaičius pėdoms: vienas  Žr. Dokumentą: TD\_VLB-SERIES\_LT (7psl) |
| 6. | Detektoriaus rankai jautrus plotas ≥240 cm2 | Detektoriaus rankai jautrus plotas 240 cm2  Žr. Dokumentą: TD\_VLB-SERIES\_LT (7psl) |
| 7. | Detekoriaus (-ių) bendras paviršiaus plotas ≥1050 cm2 | Detekoriaus bendras paviršiaus plotas 1050 cm2  Žr. Dokumentą: TD\_VLB-SERIES\_LT (7psl) |
| 8. | Matavimo vienetai: impulsai per sekundę arba Bq/cm2 | Matavimo vienetai: impulsai per sekundę arba Bq/cm2  Žr. Dokumentą: TD\_VLB-SERIES\_LT (17psl) |
| 9. | Taršos matavimas: atskirai kiekvienam detektoriui | Taršos matavimas: atskirai kiekvienam detektoriui  Žr. Dokumentą: TD\_VLB-SERIES\_LT (9psl) |
| 10. | Liečiamas LCD tipo arba lygiavertis ekranas | Liečiamas LCD tipo ekranas  Žr. Dokumentą: TD\_VLB-SERIES\_LT (7psl) |
| 11. | Žymėjimas CE ženklu | Žymėjimas CE ženklu  Žr. Dokumentą: VLB (EC-Declaration of Conformity) |
| 12. | Garantinio aptarnavimo, įskaitant be papildomo apmokėjimo atliekamą prietaiso kalibravimą, gamintojo numatytu periodiškumu (pateikiant kalibravimo sertifikatus, laikotarpis ≥36 mėn | Garantinis aptarnavimas 36mėn. Klientui pageidaujant be papildomo apmokėjimo bus daromas prietaiso kalibravimas, siunčiant gamintojui. Išduodamas gamintojo kalibravimo sertifikatas. |
| 13. | Kartu su prietaisu pateikiama dokumentacija: naudojimo instrukcija Lietuvių kalba, kalibravimo sertifikatas. | Kartu su prietaisu pateikiama dokumentacija: naudojimo instrukcija Lietuvių kalba, kalibravimo sertifikatas. |

Pastabos:

1. Lentelė privalo būti pildoma pagal visus pirkimo dokumentuose nurodytus klausimus (specialieji reikalavimai) jų eilės tvarka.
2. Grafoje “Siūloma parametro reikšmė” nurodomi konkretūs siūlomi parametrai (rašyti „Atitinka“ arba „Taip“ neleidžiama), taip pat pateikiamos nuorodos į konkrečius pasiūlymo puslapius, kaip tai reikalaujama pirkimo dokumentų 19.3 dalyje.

5 lentelė

**PATEIKIAMŲ DOKUMENTŲ SĄRAŠAS**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Eil.Nr. | Pateiktų dokumentų pavadinimas | Dokumento puslapių skaičius | Failo, kuriame yra dokumentas, pavadinimas | |
| 1. | 2016\_06\_16\_Registro\_Jungtine | 2 | Kvalifikacijos dokumentai | |
| 2. | 2016-06-17 Anna IRD.adoc | 1 | Kvalifikacijos dokumentai | |
| 3. | 2016-06-17 Anna IRD.pdf | 1 | Kvalifikacijos dokumentai | |
| 4. | Deklaracija del akcininku | 1 | Kvalifikacijos dokumentai | |
| 5. | Comecer\_authorization\_EN | 1 | Kvalifikacijos dokumentai | |
| 6. | Comecer\_authorization\_LT | 1 | Kvalifikacijos dokumentai | |
| 7. | Registravimo paz | 1 | Kvalifikacijos dokumentai | |
| 8. | balansas\_2015 | 1 | Kvalifikacijos dokumentai | |
| 9. | VLB (EC-Declaration of Conformity) | 1 |  | |
| 10. | VLB (EC-Declaration of Conformity)\_LT | 1 |  | |
| 11. | TD\_VLB-SERIES | 24 |  | |
| 12. | TD\_VLB-SERIES\_LT | 21 |  | |
| Pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose.  Pasiūlymo konfidencialią informaciją sudaro (tiekėjai turi nurodyti, kokia pasiūlyme pateikta informacija yra konfidenciali):  2016\_06\_16\_Registro\_Jungtine, 2016-06-17 Anna IRD, Deklaracija del akcininku, balansas\_2015, VLB (EC-Declaration of Conformity), TD\_VLB-SERIES, TD\_VLB-SERIES\_LT | | | |
|  |
|  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  |  |  |  |  |  | | (Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas) |  | (Parašas) |  | (Vardas ir pavardė) |  | |