

IŠKASOS MAKSIMALŪS REIKALAVIMAI UŽDARYMO ĮTAISO KEITIMUI





|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lentelė su minimaliais atstumais pagal skersmenis** | | | | | |
| **Vardinis vamzdžio skersmuo (DN)** | **A (cm)** | **B (cm)** | **C (cm)** | **D (cm)** | **L (cm) max** |
| 50 | 30 | 40 | 100 | 80 | 650 |
| 65 | 30 | 40 | 100 | 80 | 650 |
| 80 | 30 | 40 | 100 | 80 | 650 |
| 100 | 30 | 50 | 100 | 80 | 650 |
| 125 | 30 | 50 | 100 | 80 | 700 |
| 150 | 30 | 60 | 100 | 80 | 700 |
| 200 | 50 | 60 | 100 | 80 | 750 |
| 250 | 50 | 60 | 100 | 80 | 750 |
| 300 | 50 | 60 | 100 | 80 | 800 |