|  |
| --- |
| Atviro konkurso sąlygų |
| 1 priedas |

**UAB Tradintek**

J.Jasinskio g. 9, LT-01111 Vilnius, Lietuva. Tel.: 8 5 2685427, faks.: 8 5 2496084, el-paštas: [info@tradintek.com](mailto:info@tradintek.com), Įmonės kodas - 124942182, PVM mokėtojo kodas - LT249421811, A.s.: LT65 7044 0600 0136 8083, AB SEB bankas.

**Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninės VšĮ Kauno klinikos**

(Adresatas (perkančioji organizacija))

**PASIŪLYMAS**

**DĖL MEDICININĖS ĮRANGOS ATSARGINIŲ DALIŲ BEI PRIEDŲ PIRKIMO**

\_\_\_\_2017 m. rugpjūčio 16 d.\_\_\_\_\_\_\_\_Nr.\_\_2170816-01\_\_\_\_\_\_\_\_

(Data)

\_\_\_\_\_\_Vilnius\_\_\_\_\_\_\_

(Sudarymo vieta)

1 lentelė

**TIEKĖJO REKVIZITAI**

|  |  |
| --- | --- |
| Tiekėjo pavadinimas | UAB Tradintek |
| Tiekėjo adresas | J. Jasinskio g. 9, LT-01111Vilnius |
| Tiekėjo įmonės kodas, PVM mokėtojo kodas | Įmonės kodas 124942182, PVM mokėtojo kodas LT249421811 |
| Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė | Vadybininkas Antanas Venslovas |
| Įmonės vadovo pareigos, vardas, pavardė | Direktorius Vidas Morkūnas |
| Atsiskaitomosios sąskaitos numeris, bankas, banko kodas | AB SEB bankas, Banko kodas 70440,  A/s LT 657044060001368083 |
| Už sutarties vykdymą atsakingo asmens pareigos, vardas, pavardė | IT pardavimo vadovas Linas Solominas |
| Telefono numeris | +370 5 2685427 |
| Fakso numeris | +370 5 2496084 |
| El. pašto adresas | info@tradintek.com |

Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis:

1. atviro konkurso skelbime, paskelbtame Viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka;
2. kituose pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose).

Pasirašydamas CVP IS priemonėmispateiktąpasiūlymąsaugiuelektroniniuparašu, patvirtinu, kaddokumentųskaitmeninėskopijosirelektroninėmispriemonėmispateiktiduomenysyratikri.

3lentelė

**PASIŪLYMO KAINA**

**I PIRKIMO DALIS**

**„ATSARGINĖS DALYS FIRMOS „DATEX-OHMEDA“ PACIENTO GYVYBINIŲ FUNKCIJŲ IR GE HEALTHCARE“**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Eil. Nr.** | **Prekių pavadinimas** | **Modelis, tipas, kataloginis numeris, gamintojo pavadinimas** | **Kiekis** | **Mato**  **vnt.** | **Vieneto kaina,**  **EUR**  **(be PVM)** | **Vieneto kaina,**  **EUR**  **(su PVM)** | **Viso kaina,**  **EUR**  **(be PVM)** | **Viso kaina**  **EUR**  **(su PVM)** |
| 1.1. | EKG laidų komplektas iš 3 laidų, su „žiogelio" tipo jungtimis EKG elektrodų prijungimui. | Datex-Ohmeda” katalogo Nr. 545315-HEL | 10 | vnt. | **77,00** | **93,17** | **770,00** | **931,70** |
| Manžetės neinvaziniam vaikų ir suaugusiųjų kraujospūdžio matavimui firmos „Datex-Ohmeda” monitoriumi “Cardiocap II”. Skirtos daugkartiniam naudojimui. Turi tikti sujungimui su firmos “Datex-Ohmeda” žarnele, katal. Nr. 877235 bei naudojimui su monitoriumi “Cardiocap II”. | | | | | | | | |
| 1.2.1. | Manžetė vaikui Dura-Cufchild, apytiksliai 10 – 19 cm apimties rankai | Datex-Ohmeda” katalogo Nr.2751 | 20 | vnt. | **22,00** | **26,62** | **440,00** | **532,40** |
| 1.2.2. | Manžetė suaugusiam Dura-Cufadult vidutinė, apytiksliai 25 - 35 cm apimties rankai | Datex-Ohmeda” katalogo Nr.2753 | 90 | vnt. | **26,00** | **31,46** | **2.340,00** | **2.831,40** |
| 1.2.3. | Manžetė suaugusiam, Dura-Cuflargeadult didelė, apytiksliai 33 - 47 cm apimties rankai | Datex-Ohmeda” katalogo Nr.2754 | 75 | vnt. | **30,00** | **36,30** | **2.250,00** | **2.722,50** |
| 1.3. | Prailginimokabelis SpO2matavimodavikliams | Datex-Ohmeda” katalogoNr. TS-N3 | 5 | vnt. | **99,00** | **119,79** | **495,00** | **598,95** |
| 1.4. | Pirštinis SpO2matav. daviklis firmos “Datex-Ohmeda” monitoriui “Cardiocap II”. | Datex-Ohmeda” katalogo Nr. TS-F-D | 5 | vnt. | **208,00** | **251,68** | **1.040,00** | **1.258,40** |
| 1.5. | Pirštinis SpO2matav. daviklis firmos “Datex-Ohmeda” monitoriui “Cardiocap II”. | Datex-Ohmeda” katalogo Nr. TS-F4-N | 10 | vnt. | **248,00** | **300,08** | **2.480,00** | **3.000,80** |
| 1.6. | Spirometrijos – kapnografijos daviklis vaikams “Pedi-lite” firmos “Datex-Ohmeda” monitoriui “CapnomacUltima” | Datex-Ohmeda” katalogo Nr. 73393 | 10 | vnt. | **20,00** | **24,20** | **200,00** | **242,00** |
| 1.7. | Entropijos monitoravimo daviklis suaugusiems.  1 pakuotėje 25 vienkartiniai davikliai. Naudojamas su firmos “Datex-Ohmeda” paciento monitorių “S/5” entropijos monitoravimo moduliais. | Datex-Ohmeda” katalogo Nr. M1174413 | 5 | vnt. | **329,00** | **345,45** | **1.645,00** | **1.727,25** |
|  | ***Bendra suma EUR su PVM:*** | **X** | **X** | **X** | **X** | **X** | **X** | **13.845,40** |

**II PIRKIMO DALIS**

**„ATSARGINĖS DALYS FIRMOS „GE HEALTHCARE“ PACIENTO GYVYBINIŲ FUNKCIJŲ MONITORIAMS“**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Eil. Nr.** | **Prekių pavadinimas** | **Modelis, tipas, kataloginis numeris, gamintojo pavadinimas** | **Kiekis** | **Mato**  **vnt.** | **Vieneto kaina,**  **EUR**  **(be PVM)** | **Vieneto kaina,**  **EUR**  **(su PVM)** | **Viso kaina,**  **EUR**  **(be PVM)** | **Viso kaina**  **EUR**  **(su PVM)** |
| 2.1. | Pagrindinis 5 laidų EKG kabelis firmos „GE Healthcare“monitoriams “Dash 3000/4000“ | GE Healthcare“ gaminio Nr. 2017003-003 | 20 | vnt. | **150,00** | **181,50** | **3.000,00** | **3.630,00** |
| 2.2. | Vienkartinės manžetės neinvaziniam kūdikių kraujospūdžio matavimui firmos „GE Healthcare“ paciento monitoriais „Dash 3000/4000“. Turi tikti sujungimui su firmos „GE Healthcare“ žarnele, katal. Nr. 2017009-001 bei naudojimui su monitoriais „Dash 3000/4000“. | | | | | | | |
| 2.2.1. | Manžetė kūdikiams Soft-cuf#2 labai maža  20 vnt. pakuotėje | GE Healthcare“ katalogo Nr.002522 | 5 | vnt. | **112,00** | **135,52** | **560,00** | **677,60** |
| 2.2.2 | Manžetė kūdikiams vidutinė Soft-cuf#4  20 vnt. pakuotėje | GE Healthcare“ katalogo Nr.002524 | 5 | vnt. | **112,00** | **135,52** | **560,00** | **677,60** |
| 2.2.3. | Manžetė kūdikiams didelė Soft-cuf#5  20 vnt. pakuotėje | GE Healthcare“ katalogo Nr.002525 | 5 | vnt. | **112,00** | **135,52** | **560,00** | **677,60** |
| 2.3. | Manžetės neinvaziniam suaugusių, vaikų ir kūdikių kraujospūdžio matavimui firmos „GE Healthcare“ paciento monitoriumi „Dash 3000/4000“. Skirtos daugkartiniam naudojimui. Turi tikti sujungimui su „GE Healthcare“ žarnele, katal. Nr. 2017008-001 bei naudojimui su monitoriais „Dash 3000/4000“. | | | | | | | |
| 2.3.1. | Manžetė suaugusiajam Dura-cuf, vidutinė, apytiksliai 23 - 33 cm apimties rankai | GE Healthcare“ katalogo Nr.002203 | 50 | vnt. | **26,00** | **31,46** | **1.300,00** | **1.573,00** |
| 2.3.2. | Manžetė suaugusiajam Dura-cuf didelė, apytiksliai 31 - 40 cm apimties rankai | GE Healthcare“ katalogo Nr.002204 | 65 | vnt. | **30,00** | **36,30** | **1.950,00** | **2.359,50** |
| 2.4. | Dviguba žarnelė kūdikiams, vaikams ir suaugusiems pacientams skirtoms manžetėms | GE Healthcare“ katalogo Nr. 2017008-001 | 10 | vnt. | **49,00** | **59,26** | **490,00** | **592,90** |
| 2.5. | Pirštinis, Nellcor DS100A tipo SpO2 matavimo daviklis firmos „GE Healthcare“ monitoriams „Dash 3000/4000“ | GE Healthcare“ katalogo Nr.70124021 | 65 | vnt. | **231,00** | **279,51** | **15.015,00** | **18.168,15** |
| 2.6. | Firmos „GE Healthcare“ pirštinio Nellcor tipo SpO2 matavimo daviklio prijungimo kabelis. | GE Healthcare“ katalogo Nr. 2006644-001 | 15 | vnt. | **214,00** | **258,94** | **3.210,00** | **3.884,10** |
| 2.7. | Pirštinis, suaugusiems pacientams skirtas Masimo tipo SpO2 matavimo daviklis firmos „GE Healthcare“ monitoriams „Dash 3000/4000“. | GE Healthcare“ katalogo Nr. 2002800-001 | 10 | vnt. | **270,00** | **326,70** | **2.700,00** | **3.267,00** |
| 2.8. | Y formos, Masimo tipo SpO2 matavimo daviklis firmos „GE Healthcare“ monitoriams „Dash 3000/4000“. | GE Healthcare“ katalogo Nr. 2010463-001 | 25 | vnt. | **320,00** | **387,20** | **8.000,00** | **9.680,00** |
| 2.9. | Masimo tipo SpO2 matavimo daviklių prijungimo kabelis | GE Healthcare“ katalogo Nr. 2017002-003 | 40 | vnt. | **178,00** | **215,38** | **7.120,00** | **8.615,20** |
| 2.10. | 4,5-5 mm skersmens stemplinis/rektalinis temperatūros matavimo daviklis su jungiamuoju kabeliu bei jungtimi. | GE Healthcare“ katalogo Nr. M1024247 | 30 | vnt. | **115,00** | **139,15** | **3.450,00** | **4.174,50** |
| 2.11. | Odos temperatūros matavimo daviklis su 8-12 mm skersmens skritulio formos kontaktiniu paviršiumi; su jungiamuoju kabeliu bei jungtimi | GE Healthcare“ katalogo Nr. M1024254 | 15 | vnt. | **162,00** | **198,02** | **2.430,00** | **2.940,30** |
|  | ***Bendra suma EUR su PVM:*** | **X** | **X** | **X** | **X** | **X** | **X** | **60.917,45** |

**III PIRKIMO DALIS**

**„INVAZINIO KRAUJO SPAUDIMO (IKS) MATAVIMO DAVIKLIAI IR JUNGIAMIEJI KABELIAI FIRMŲ „DATEX-OHMEDA“ IR „GE HEALTHCARE“ PACIENTO GYVYBINIŲ FUNKCIJŲ MONITORIAMS**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Eil. Nr.** | **Prekių pavadinimas** | **Modelis, tipas, kataloginis numeris, gamintojo pavadinimas** | **Kiekis** | **Mato**  **vnt.** | **Vieneto kaina,**  **EUR**  **(be PVM)** | **Vieneto kaina,**  **EUR**  **(su PVM)** | **Viso kaina,**  **EUR**  **(be PVM)** | **Viso kaina**  **EUR**  **(su PVM)** |
| 3.1. | IKS matavimui (daugkartiniam naudojimui) skirtas SP844 tipo daviklis su 30-35 cm ilgio kabeliu | Memscap“ katal. Nr. 30202 | 5 | Vnt. | **480,00** | **580,80** | **2.400,00** | **2.904,00** |
|  | ***Bendra suma EUR su PVM:*** | **X** | **X** | **X** | **X** | **X** | **X** | **2.904,00** |

4 lentelė

**SIŪLOMŲ PREKIŲ CHARAKTERISTIKŲ PALYGINIMAS REIKALAUJAMOMS**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Eil. Nr. | Pavadinimai, reikalaujamos charakteristikos | Siūlomos parametro reikšmė  (Reikalavimų atitikimas ir nuorodos į atitinkamus gamintojo dokumentacijos puslapius) |
|  |  |  |
| 1.1 | EKG laidų komplektas iš 3 laidų, su „žiogelio" tipo jungtimis EKG elektrodų prijungimui.  („Datex-Ohmeda” katalogo Nr. 545315-HEL) | EKG laidų komplektas iš 3 laidų, su „žiogelio" tipo jungtimis EKG elektrodų prijungimui; „Datex-Ohmeda” katalogo Nr. 545315-HEL; Techninis aprasymas, 1.1, 2.1; psl. 9 |
| 1.2 | Manžetės neinvaziniam vaikų ir suaugusiųjų kraujospūdžio matavimui firmos „Datex-Ohmeda” monitoriumi “Cardiocap II”. Skirtos daugkartiniam naudojimui. Turi tikti sujungimui su firmos “Datex-Ohmeda” žarnele, katal. Nr. 877235 bei naudojimui su monitoriumi “Cardiocap II”. | |
| 1.2.1 | Manžetė vaikui, apytiksliai 10 – 19 cm apimties rankai  („Datex-Ohmeda” katalogo Nr.2751) | Manžetė vaikui, apytiksliai 10 – 19 cm apimties rankai; „Datex-Ohmeda” katalogo Nr.2751; Techninis aprasymas, 1.2.1,1.2.2, 1.2.3 , 2.3.1, 2.3.2, psl.1 |
| 1.2.2. | Manžetė suaugusiam vidutinė, apytiksliai 25 - 35 cm apimties rankai  („Datex-Ohmeda” katalogo Nr.2753) | Manžetė suaugusiam vidutinė, apytiksliai 25 - 35 cm apimties rankai; „Datex-Ohmeda” katalogo Nr.2753;Techninis aprasymas, 1.2.1,1.2.2, 1.2.3 , 2.3.1, 2.3.2, psl. 1 |
| 1.2.3. | Manžetė suaugusiam didelė, apytiksliai 33 - 47 cm apimties rankai  („Datex-Ohmeda” katalogo Nr.2754) | Manžetė suaugusiam didelė, apytiksliai 33 - 47 cm apimties rankai; „Datex-Ohmeda” katalogo Nr.2754, Techninis aprasymas, 1.2.1,1.2.2, 1.2.3 , 2.3.1, 2.3.2, psl.1 |
| 1.3. | Prailginimo kabelis SpO2 matavimo davikliams. Turi tikti firmos “Datex-Ohmeda” SpO2 matavimo daviklių, katal. Nr. TS-F-D; TS-W-D; TS-E-D prijungimui prie monitoriaus “Cardiocap II”. Kabelio ilgis 3,0 – 3,5 m  („Datex-Ohmeda” katalogo Nr. TS-N3) | Prailginimo kabelis SpO2 matavimo davikliams. Tinka firmos “Datex-Ohmeda” SpO2 matavimo daviklių, katal. Nr. TS-F-D; TS-W-D; TS-E-D prijungimui prie monitoriaus “Cardiocap II”. Kabelio ilgis 3,0 m; „Datex-Ohmeda” katalogo Nr. TS-N3; Techninis aprasymas, 1.7, 2.10, 2.111.3, 1.4, 1.3; psl. 2 |
| 1.4. | Pirštinis SpO2matav. daviklis firmos “Datex-Ohmeda” monitoriui “Cardiocap II”. Turi tikti prijungimui prie prailginimo kabelio Nr. TS-N3 bei naudojimui su monitoriumi “Cardiocap II”.  („Datex-Ohmeda” katalogo Nr. TS-F-D) | Pirštinis SpO2matav. daviklis firmos “Datex-Ohmeda” monitoriui “Cardiocap II”. Tinka prijungimui prie prailginimo kabelio Nr. TS-N3 bei naudojimui su monitoriumi “Cardiocap II”; „Datex-Ohmeda” katalogo Nr. TS-F-D, Techninis aprasymas, 1.7, 2.10, 2.111.3, 1.4, 1.3; psl. 2 |
| 1.5. | Pirštinis SpO2matav. daviklis firmos “Datex-Ohmeda” monitoriui “Cardiocap II”.  Su neatjungiamu ≥ 3 m ilgio kabeliu, tiesiogiai jungiamas prie monitoriaus “Cardiocap II”.  („Datex-Ohmeda” katalogo Nr. TS-F4-N ) | Pirštinis SpO2matav. daviklis firmos “Datex-Ohmeda” monitoriui “Cardiocap II”.Su neatjungiamu 3 m ilgio kabeliu, tiesiogiai jungiamas prie monitoriaus “Cardiocap II”; „Datex-Ohmeda” katalogo Nr. TS-F4-N; Techninis aprasymas, 1.5, psl. 1 |
| 1.6. | Spirometrijos – kapnografijos daviklis vaikams “Pedi-lite” firmos “Datex-Ohmeda” monitoriui “CapnomacUltima”  („Datex-Ohmeda” katalogo Nr. 73393) | Spirometrijos – kapnografijos daviklis vaikams “Pedi-lite” firmos “Datex-Ohmeda” monitoriui “CapnomacUltima”, „Datex-Ohmeda” katalogo Nr. 73393; Techninis aprasymas, 1.6; psl.1 |
| 1.7. | Entropijos monitoravimo daviklis suaugusiems. Naudojamas su firmos “Datex-Ohmeda” paciento monitorių “S/5” entropijos monitoravimo moduliais.  („Datex-Ohmeda” katalogo Nr. M1174413) | Entropijos monitoravimo daviklis suaugusiems. Naudojamas su firmos “Datex-Ohmeda” paciento monitorių “S/5” entropijos monitoravimo moduliais; „Datex-Ohmeda” katalogo Nr. M1174413, Techninis aprasymas, 3.1, psl. 4 |
| **2.** | **Atsarginės dalys firmos „GE healthcare“ pacientO gyvybinių funkcijų monitoriams:** | |
| 2.1. | Pagrindinis 5 laidų EKG kabelis firmos „GE Healthcare“monitoriams “Dash 3000/4000“.  („GE Healthcare“ gaminio Nr. 2017003-003) | Pagrindinis 5 laidų EKG kabelis firmos „GE Healthcare“monitoriams “Dash 3000/4000“; „GE Healthcare“ gaminio Nr. 2017003-003, Techninis aprasymas, 1.1, 2.1; psl. 4 |
| 2.2. | Vienkartinės manžetės neinvaziniam kūdikių kraujospūdžio matavimui firmos „GE Healthcare“ paciento monitoriais „Dash 3000/4000“. Turi tikti sujungimui su firmos „GE Healthcare“ žarnele, katal. Nr. 2017009-001 bei naudojimui su monitoriais „Dash 3000/4000“. | |
| 2.2.1. | Manžetė kūdikiams labai maža  („GE Healthcare“ katalogo Nr.002522) | Manžetė kūdikiams labai maža; „GE Healthcare“ katalogo Nr.002522; Techninis aprasymas, 2.2.1, 2.2.2, 2.2.3; psl. 9 |
| 2.2.2. | Manžetė kūdikiams vidutinė  („GE Healthcare“ katalogo Nr.002524) | Manžetė kūdikiams vidutinė; „GE Healthcare“ katalogo Nr.002524; Techninis aprasymas, 2.2.1, 2.2.2, 2.2.3; psl. 9 |
| 2.2.3. | Manžetė kūdikiams didelė  („GE Healthcare“ katalogo Nr.002525) | Manžetė kūdikiams didelė; „GE Healthcare“ katalogo Nr.002525; Techninis aprasymas, 2.2.1, 2.2.2, 2.2.3; psl. 9 |
| 2.3. | Manžetės neinvaziniam suaugusių, vaikų ir kūdikių kraujospūdžio matavimui firmos „GE Healthcare“ paciento monitoriumi „Dash 3000/4000“. Skirtos daugkartiniam naudojimui. Turi tikti sujungimui su „GE Healthcare“ žarnele, katal. Nr. 2017008-001 bei naudojimui su monitoriais „Dash 3000/4000“. | |
| 2.3.1. | Manžetė suaugusiajam, vidutinė, apytiksliai 23 - 33 cm apimties rankai  („GE Healthcare“ katalogo Nr.002203) | Manžetė suaugusiajam, vidutinė, apytiksliai 23 - 33 cm apimties rankai; „GE Healthcare“ katalogo Nr.002203; Techninis aprasymas, 1.2.1,1.2.2, 1.2.3 , 2.3.1, 2.3.2; psl. 1 |
| 2.3.2. | Manžetė suaugusiajam didelė, apytiksliai 31 - 40 cm apimties rankai  („GE Healthcare“ katalogo Nr.002204) | Manžetė suaugusiajam didelė, apytiksliai 31 - 40 cm apimties rankai; „GE Healthcare“ katalogo Nr.002204; Techninis aprasymas, 1.2.1,1.2.2, 1.2.3 , 2.3.1, 2.3.2; psl.1 |
| 2.4. | Dviguba žarnelė kūdikiams, vaikams ir suaugusiems pacientams skirtoms manžetėms (katal. Nr. 002200, 002201, 002202, 002203, 002204) prijungti prie „GE Healthcare“ monitorių „Dash 3000/4000”. Žarnelės ilgis ≥ 3,5 m.  („GE Healthcare“ katalogo Nr.2017008-001) | Dviguba žarnelė kūdikiams, vaikams ir suaugusiems pacientams skirtoms manžetėms (katal. Nr. 002200, 002201, 002202, 002203, 002204) prijungti prie „GE Healthcare“ monitorių „Dash 3000/4000”. Žarnelės ilgis 3,6 m.; „GE Healthcare“ katalogo Nr.2017008-001;Techninis aprasymas, 2.4, psl. 1 |
| 2.5. | Pirštinis, Nellcor DS100A tipo SpO2 matavimo daviklis firmos „GE Healthcare“ monitoriams „Dash 3000/4000“. Turi tikti prijungimui prie “GE Healthcare“ pirštinio SpO2 matavimo daviklio kabelio katal. Nr.2006644-001 bei naudojimui su monitoriais “Dash 3000/4000“.  („GE Healthcare“ katalogo Nr.70124021) | Pirštinis, Nellcor DS100A tipo SpO2 matavimo daviklis firmos „GE Healthcare“ monitoriams „Dash 3000/4000“. Tinka prijungimui prie “GE Healthcare“ pirštinio SpO2 matavimo daviklio kabelio katal. Nr.2006644-001 bei naudojimui su monitoriais “Dash 3000/4000“; „GE Healthcare“ katalogo Nr.70124021; Techninis aprasymas, 2.5, 2.7, 2.9, psl. 2 |
| 2.6. | Firmos „GE Healthcare“ pirštinio Nellcor tipo SpO2 matavimo daviklio prijungimo kabelis. Turi tikti firmos „GE Healthcare“ pirštinio SpO2 daviklio Nr. 70124021 prijungimui prie tos pačios firmos monitorių „Dash 3000/4000“.  („GE Healthcare“ katalogo Nr. 2006644-001 ) | Firmos „GE Healthcare“ pirštinio Nellcor tipo SpO2 matavimo daviklio prijungimo kabelis. Tinka firmos „GE Healthcare“ pirštinio SpO2 daviklio Nr. 70124021 prijungimui prie tos pačios firmos monitorių „Dash 3000/4000“; „GE Healthcare“ katalogo Nr. 2006644-001; Techninis aprasymas, 2.6, 2.8.pdf., psl. 14 |
| 2.7. | Pirštinis, suaugusiems pacientams skirtas Masimo tipo SpO2 matavimo daviklis firmos „GE Healthcare“ monitoriams „Dash 3000/4000“. Turi tikti prijungimui prie „GE Healthcare“ SpO2 matavimo daviklio kabelio katal. Nr. 2017002-001 bei naudojimui su monitoriais „Dash 3000/4000“.  („GE Healthcare“ katalogo Nr. 2002800-001) | Pirštinis, suaugusiems pacientams skirtas Masimo tipo SpO2 matavimo daviklis firmos „GE Healthcare“ monitoriams „Dash 3000/4000“. Tinka prijungimui prie „GE Healthcare“ SpO2 matavimo daviklio kabelio katal. Nr. 2017002-001 bei naudojimui su monitoriais „Dash 3000/4000“; „GE Healthcare“ katalogo Nr. 2002800-001; Techninis aprasymas, 2.5, 2.7, 2.9, psl. 2 |
| 2.8. | Y formos, Masimo tipo SpO2 matavimo daviklis firmos „GE Healthcare“ monitoriams „Dash 3000/4000“. Turi tikti prijungimui prie „GE Healthcare“ SpO2 matavimo daviklio kabelio katal. Nr. 2017002-001 bei naudojimui su monitoriais „Dash 3000/4000“.  („GE Healthcare“ katalogo Nr. 2010463-001) | Y formos, Masimo tipo SpO2 matavimo daviklis firmos „GE Healthcare“ monitoriams „Dash 3000/4000“. Tinka prijungimui prie „GE Healthcare“ SpO2 matavimo daviklio kabelio katal. Nr. 2017002-001 bei naudojimui su monitoriais „Dash 3000/4000“; „GE Healthcare“ katalogo Nr. 2010463-001; Techninis aprasymas, 2.6, 2.8.pdf., psl. 5 |
| 2.9. | Masimo tipo SpO2 matavimo daviklių prijungimo kabelis. Kabelio ilgis ≥2,4 m.  („GE Healthcare“ katalogo Nr. 2017002-003) | Masimo tipo SpO2 matavimo daviklių prijungimo kabelis. Kabelio ilgis ≥2,4 m;  „GE Healthcare“ katalogo Nr. 2017002-003; Techninis aprasymas, 2.5, 2.7, 2.9, psl. 2 |
| 2.10. | 4,5-5 mm skersmens stemplinis/rektalinis temperatūros matavimo daviklis su jungiamuoju kabeliu bei jungtimi. Tiesiogiai jungiamas prie firmos „GE Healthcare“ monitorių „Dash 3000/4000“.  („GE Healthcare“ katalogo Nr. M1024247) | 4,5-5 mm skersmens stemplinis/rektalinis temperatūros matavimo daviklis su jungiamuoju kabeliu bei jungtimi. Tiesiogiai jungiamas prie firmos „GE Healthcare“ monitorių „Dash 3000/4000“; „GE Healthcare“ katalogo Nr. M1024247; Techninis aprasymas, 1.7, 2.10, 2.111.3, 1.4, 1.3, psl. 3 |
| 2.11. | Odos temperatūros matavimo daviklis su 8-12 mm skersmens skritulio formos kontaktiniu paviršiumi; su jungiamuoju kabeliu bei jungtimi. Tiesiogiai jungiamas prie „GE Healthcare“ monitorių “Dash 3000/4000”.  („GE Healthcare“ katalogo Nr. M1024254) | Odos temperatūros matavimo daviklis su 8-12 mm skersmens skritulio formos kontaktiniu paviršiumi; su jungiamuoju kabeliu bei jungtimi. Tiesiogiai jungiamas prie „GE Healthcare“ monitorių “Dash 3000/4000”; „GE Healthcare“ katalogo Nr. M1024254; Techninis aprasymas, 1.7, 2.10, 2.111.3, 1.4, 1.3, psl. 3 |
| **3.** | **Invazinio kraujo spaudimo (IKS) matavimo davikliai ir jungiamieji kabeliai firmŲ „DAtex-ohmeda“ ir „GE healthcare“ pacientO gyvybinių funkcijų monitoriams:** | |
| 3.1. | IKS matavimui (daugkartiniam naudojimui) skirtas SP844 tipo daviklis su 30-35 cm ilgio kabeliu.  („Memscap“ katal. Nr. 30202) | IKS matavimui (daugkartiniam naudojimui) skirtas SP844 tipo daviklis su 30-35 cm ilgio kabeliu; „Memscap“ katal. Nr. 30202, Techninis aprasymas, 3.1, 1-2 psl. |

5 lentelė

**PATEIKIAMŲ DOKUMENTŲ SĄRAŠAS**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Eil. Nr. | Pateiktų dokumentų pavadinimas | Dokumento puslapių skaičius |
|  | ValstybėsįmonėsRegistrųcentroišduotasLietuvosRespublikosjuridiniųasmenųregistroišplėstinisišrašas | 7 |
|  | Pažyma, dėlįtariamųjų, kaltinamųjųirnuteistųjųregistroduomenųapiefizinįasmenįsuTiekėjopažyma, patvirtinančiaabsoliučiąbalsųdaugumąjuridinioasmensdalyviųsusirinkime | 2 |
|  | Pažyma, patvirtinantijungtiniuskompetetingųinstitucijųtvarkomusduomenis | 2 |
|  | Įgaliojimasatstovauti Tradintek | 1 |
|  | Gamintojo įgaliojimai | 4 |
|  | CE deklaracijos | 35 |
|  | Techninis aprašymas | 77 |

|  |
| --- |
|  |
| Pasiūlymo konfidencialią informaciją sudaro (tiekėjai turi nurodyti, kokia pasiūlyme pateikta informacija yra konfidenciali) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_nėra\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Pasiūlymas galioja iki termino, nurodyto pirkimo dokumentuose. |
|  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | vadybininkas |  |  |  | AntanasVenslovas |  | | (Tiekėjoarba jo įgaliotoasmenspareigųpavadinimas) |  | (Parašas) |  | (Vardasirpavardė) |  | |