|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |
|  | **Rangovui teikiamų medžiagų sąrašas** |  |  |
|  |  |  |  |
| **Eil. Nr.** | **Medžiagos pavadinimas ir techninės charakteristikos** | **Mato vnt.** | **Kiekis** |
| 1. | Galinė modulinė transformatorinė 1x160 GMT-1 (UAB „Ozas“) | vnt. | 1 |
| 2. | Mažo gabarito modulinė transformatorinė 1x160 MT(m) (UAB Armetlina) | vnt. | 1 |
| 2.1 | 10 kV C tipo ekranuotos kištukinės movos ir ekranuoti viršįtampių ribotuvai (gamintojas Cellpack), kartu su MT (m) | kompl. | 2 |
| 3. | 10 kV galinė mova su varžtiniais antgaliais 3-gysliui kabeliui viename apvalkale su plastikine izoliacija, vidaus tipo, 120 mm², CHE(SK)-3I(A) (Cellpack,) | kompl. | 1 |
| 4. | 10 kV jungiamoji mova su varžtiniais sujungikliais 3-gysliui kabeliui viename apvalkale su plastikine izoliacija, 120 mm², CHM(SV)3 (Cellpack,) | kompl. | 4 |
| 5. | 100 kVA 10/0,42 kV trifazis galios transformatorius | vnt. | 1 |