Priedas Nr. 4

**Siūlomų medžiagų AB „ESO“ patalpų darbų pirkimui sąrašas\***

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Eil. Nr. | Medžiagų pavadinimas | Tipas | Gamintojas | Aprašymas,  psl. |
| 1. | Sraigtai | Vidaus ir  išorės | SORMAT OY | 1 |
| 2. | Lengvi metalo profiliai | CD, CW | SIA „Knauf“ | 2-3 |
| 3. | Gipso kartono plokštės | Norgips | Knauf Belchatow SP.z.o.o. | 4 |
| 4. | Spec. juosta (gipso plokščių sujungimams) | EN 13963-T | Knauf | 28 |
| 5. | Armavimo tinklelio kampiniai profiliai | EN 14353 | Knauf | 29 |
| 6. | Glaistas | gipsinis | Knauf Gips KG | 5 |
| 7. | Plokštės iš mineralinės vatos minkštos | UNIFIT, Akustic Board, Minerall Plus, Naturboard | Knauf Insulation | 30-31 |
| 8. | Kalkinis skiedinys | Weber T-2 | Weber | 32-33 |
| 9. | Gruntas | Giluminis  Betokontact | UAB „Pro colore“  Knauf Gips KG | 6-7 |
| 10. | Tinko skiedinys | Tinko skiedinys ATLAS | Atlas | 34-35 |
| 11. | Glaistas klijinis-aliejinis | UNIVERSAL | UAB „Pro colore“ | 8 |
| 12. | Akustinės pakabinamos lubos | VENTATEC ECOMIN | Knauf AMF GmbH & Co | 9-10  11-12 |
| 13. | Dažai emulsiniai sienoms | LATEX-L  LATEX-PM | UAB „Pro colore“ | 13-14 |
| 14. | Savaime išsilyginantis mišinys | ATLAS SNS 15 | Atlas | 36-39 |
| 15. | Medsraigčiai su plastmasiniais įdėklais (įvorėmis) | Vidaus ir išorės | SORMAT OY | 1 |
| 16. | Grindjuostės iš polivinilchlorido (su fason. dalimis) | Magnum; Izzi; Izzi Max; Esquero; Flex; Stern; Profi | Vox | 51 |
| 17. | Durų blokai | Aramis, Atos, Plano, Porto ir kt.  Plastikinės durys | Invado Sp.zo.o | 40-42 |
| 18. | Durų apvadai | Aramis, Atos, Plano, Porto ir kt. | Invado Sp.zo.o | 40-42 |
| 19. | Sandarinimo putos | PROFFOAM 900 | UAB „Emora“ | 15-16 |
| 20. | Plastikiniai kanalai | Acti 9 serijos | Schneider Electric | 43-45 |
| 21. | Montažinės arba paskirstymo dėžutės | Bazinio varianto, be rėmelio, su užsklanda | AB „Vilma“ | 17 |
| 22. | Jungikliai | Bazinio varianto su rėmeliu arba be, su lempute, su apsauga | AB „Vilma“ | 18 |
| 23. | Rozetės | Bazinio varianto, be rėmelio, su užsklanda | AB „Vilma“ | 19 |
| 24. | Kištukinis lizdas kompiuterinis | Bazinio varianto, be rėmelio, su užsklanda | AB „Vilma“ | 19 |
| 25. | Mūrvinės | Vidaus ir išorės | WHO | 20 |
| 26. | Antgalis plastmasinis murvinėms | Vidaus ir išorės | SORMAT OY | 1 |
| 27. | Veržlės el. darbams | Vidaus ir išorės | SORMAT OY | 1 |
| 28. | Liuminescencinių lempų šviestuvai įleidžiami į lubas lubų 4x18W | Smart N418, P418; EVG; IP20; viršt., potink. | Kobi-Light Sp.zo.o. | 21 |
| 29. | Liuminescencinės lempos 18W | Smart N418, P418; EVG; IP20; viršt., potink. | Kobi-Light Sp.zo.o. | 21 |
| 30. | Variniai instaliaciniai kabeliai 3x1.5 | YDYp | AB „Lietkabelis“ | 22 |
| 31. | Kompiuteriniai kabeliai 6 kat. | 2x0.5; 2x0.8; 2x1.0; 2x1.5; 4x0.5; 4x0.8; 4x1.0; 4x1.5 | ElectroBase | 46-47 |
| 32. | Laminuotų grindų danga (33 kategorija) | DPL | DSO Sp.z.o.o. | 23 |
| 33. | Linoleumo danga | Polivinilchlorido grindų danga | TARKET  GDL SA | 48-50 |
| 34. | Homogeninė grindų danga | A6 | TARKETT  GDL SA | 24-25 |
| 35. | Akmens masės plyteles grindims | Vidaus ir išorės apdailai | Ceramika paradyz Sp.z.o.o. | 26-27 |
| 36. | Berėmis stiklas pertvaroms ir durims | Termiškai grūdintas skaidrus 10mm stiklas | UAB Stiklita | 52-53 |
| 37. | Stiklo tonavimo plėvelė | ORACAL | UAB Stiklita | 54-56 |

\* - sąrašas bus naudojamas palyginti siūlomas ir darbuose naudojamas medžiagas.