

**Uždaroji akcinė bendrovė „GRAINA“**  
Įmonės kodas 147736647, PVM mokėtojo kodas LT477366410, Durpyno g. 22, LT-36237 Panevėžys,

A.s. LT63 7044 0600 0263 5618, AB SEB bankas, Banko kodas 70440, Tel.845 57 06 05, Faks.845 43 35 40

**LSMUL KAUNO KLINIKOS**

**PASIŪLYMAS**

**DĖL INSTRUMENTAVIMO STALIUKO PIRKIMO**

2019-06-20 Nr. KD19-229

Vilnius

1 lentelė

**TIEKĖJO REKVIZITAI**

|  |  |
| --- | --- |
| Tiekėjo pavadinimas | UAB „Graina“ |
| Tiekėjo adresas | Durpyno g. 22, LT-36237 Panevėžys |
| Įmonės kodas, PVM mokėtojo kodas | 147736647, LT477366410 |
| Atsiskaitomosios sąskaitos numeris, bankas, banko kodas | A.s. LT63 7044 0600 0263 5618 , AB SEB bankas,  Banko kodas: 70440 |
| Įmonės vadovo pareigos, vardas, pavardė | Direktorius Arūnas Padvariškis |
| Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė | Edita Štuopienė |
| Už sutarties vykdymą atsakingo asmens pareigos, vardas, pavardė | Produktų vadovas Rimantas Žvirblis |
| Telefono numeris | 8 5 2338258 |
| Fakso numeris | 8 5 2135558 |
| El. pašto adresas | info@graina.lt |

Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis:

1. supaprastintą pirkimą atliekamą atviro konkurso būdu skelbime, paskelbtame Viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka;
2. kituose pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose).

Pasirašydamas CVP IS priemonėmis pateiktą pasiūlymą saugiu elektroniniu parašu, patvirtinu, kad dokumentų skaitmeninės kopijos ir elektroninėmis priemonėmis pateikti duomenys yra tikri.

2 lentelė

**SUBTIEKĖJO REKVIZITAI**

|  |  |
| --- | --- |
| **Eil.**  **Nr.** | **Subtiekėjo pavadinimas (-ai), adresas (-ai)** |
|  |  |
|  |  |

***\*Pastaba:*** *Lentelė pildoma, jei tiekėjas ketina pasitelkti subtiekėją.*

3 lentelė

**PASIŪLYMO KAINA**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Eil Nr.** | **Prekių pavadinimas** | **Modelis, tipas, kataloginis numeris, gamintojo pavadinimas** | **Orientac. kiekis** | **Mato**  **vnt.** | **Vieneto kaina Eur**  **(be PVM)** | **Vieneto kaina Eur (su PVM)** | **Bendra kaina Eur**  **(su PVM)** |
| 1. | Instrumentavimo staliukas | Mayo tipo, 2-001, Alvo | 7 | vnt. | 890,00 | 1.076,90 | 7.538,30 |
| **Bendra pasiūlymo kaina Eur (su PVM):** | | | | | | | **7.538,30** |

4 lentelė

**PATEIKIAMŲ DOKUMENTŲ SĄRAŠAS**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Eil.Nr.** | **Pateiktų dokumentų pavadinimas** | **Dokumento puslapių skaičius** | **Failo, kuriame yra dokumentas, pavadinimas** | |
|  | Pasiūlymas | 4 | Pasiūlymas | |
|  | espd-response KONF | 13 | espd-response KONF | |
|  | Įgaliojimas pasirašyti dokumentus KONF | 1 | Įgaliojimas pasirašyti dokumentus KONF | |
|  | Alvo įgaliojimas | 1 | Alvo\_Įgaliojimas\_Atstovauti\_Konkurse\_439202.pdf | |
|  | Alvo įgaliojimo vertimas | 1 | Alvo\_Vertimas\_Igaliojimas\_Atstovauti\_Konkurse\_439202.pdf | |
|  | Alvo CE deklaracija | 1 | Alvo\_CE\_Deklaracija\_Mayo\_Staliukai.pdf | |
|  | Alvo CE deklaracijos vertimas | 1 | Alvo\_Vertimas\_CE\_Deklaracija\_Mayo\_Staliukai.pdf | |
|  | Alvo bukletas | 3 | Alvo\_Bukletas.pdf | |
|  | Alvo bukleto vertimas | 3 | Alvo\_Bukletas\_Vertimas.pdf | |
|  | Gamintojo Alvo patvirtinimas | 1 | Gamintojo\_Alvo\_Patvirtinimas.pdf | |
| Pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose.  Pasiūlymo konfidencialią informaciją sudaro (tiekėjai turi nurodyti, kokia pasiūlyme pateikta informacija yra konfidenciali): espd-response KONF, Įgaliojimas pasirašyti dokumentus KONF.  **Pastaba.** Tiekėjui nenurodžius, kokia informacija yra konfidenciali, laikoma, kad konfidencialios informacijos pasiūlyme nėra. | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Administratorė VP specialistė |  |  |  | Edita Štuopienė |  | | | (Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas) |  | (Parašas) |  | Vardas, pavardė | | |

**Mayo tipo (arba lygiaverčio) instrumentinio staliuko techninė specifikacija (orientacinis kiekis 7 vnt.)**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Eil.**  **Nr.** | Parametrai (specifikacija) | **Reikalaujamos parametrų reikšmės** | **Siūlomos parametrų reikšmės** |
| 1. | Reikalavimai stalelio funkcionalumui | 1. Mobilus (su ratukais); 2. Reguliuojamo aukščio; 3. Be stalčių; 4. Asimetrinės konstrukcijos (Mayo tipo arba lygiavertis). | 1. Mobilus (su ratukais);  2. Reguliuojamo aukščio;  3. Be stalčių;  4. Asimetrinės konstrukcijos (Mayo tipo).  Alvo\_Bukletas psl. 3. |
| 2. | Pagamintas iš 1.4301 markės arba lygiaverčio nerūdijančio plieno | Būtina | Pagamintas iš 1.4301 markės nerūdijančio plieno.  Alvo\_Bukletas psl. 3. |
| 3. | Stalelio pagrindas | T formos, su ratukais | Stalelio pagrindas T formos, su ratukais.  Alvo\_Bukletas psl. 3. |
| 4. | Ratukų diametras | 80 mm ±10 mm | Ratukų diametras 80 mm.  Alvo\_Bukletas psl. 3. |
| 5. | Ratukai su stabdžiais | Būtina visiems ratukams | Ratukai su stabdžiais (visi ratukai).  Alvo\_Bukletas psl. 3. |
| 6. | Ratukų guma netepanti grindų dangos | Būtina | Ratukų guma netepanti grindų dangos.  Alvo\_Bukletas psl. 3. |
| 7. | Stalviršio išmatavimai | 750 mm ±10 mm x 500 mm ±10 mm | Stalviršio išmatavimai 740 mm x 490 mm.  Alvo\_Bukletas psl. 3. |
| 8. | Stalviršio aukštis reguliuojamas kojiniu pedalu veikiant hidraulinį cilindrą | Būtina | Stalviršio aukštis reguliuojamas kojiniu pedalu veikiant hidraulinį cilindrą.  Alvo\_Bukletas psl. 3. |
| 9. | Stalviršio aukščio reguliavimo ribos: | Nuo ≤ 960 mm iki ≥ 1350 mm | Stalviršio aukščio reguliavimo ribos: 960 mm iki 1370 mm.  Alvo\_Bukletas psl. 3. |
| 10. | Stalviršis pasukamas apie staliuko kolonos vertikalią ašį | Būtina | Stalviršis pasukamas apie staliuko kolonos vertikalią ašį.  Alvo\_Bukletas psl. 3. |
| 11. | Stalviršio pasukimo kampas | ≥ 360º | Stalviršio pasukimo kampas 360º.  Alvo\_Bukletas psl. 3. |
| 12. | Maksimali saugi darbinė apkrova | ≥ 15 kg | Maksimali saugi darbinė apkrova 15 kg.  Alvo\_Bukletas psl. 3. |
| 13. | Visi stalviršio kraštai su borteliais, neleidžiantys nuslysti ant staliuko padėtiems daiktams. Bortelis suformuotas iš to paties skardos lakšto kaip ir stalviršio darbinė plokštuma. | Būtina | Visi stalviršio kraštai su borteliais, neleidžiantys nuslysti ant staliuko padėtiems daiktams. Bortelis suformuotas iš to paties skardos lakšto kaip ir stalviršio darbinė plokštuma.  Alvo\_Bukletas psl. 3. |
| 14. | Išoriniai staliuko išmatavimai | 1. Ilgis ≤ 760 mm; 2. Plotis ≤ 510 mm; 3. Aukštis ≤ 1400 mm (stalviršiui esant viršutinėje padėtyje). | Išoriniai staliuko išmatavimai:  1. Ilgis 740 mm.  2. Plotis 490 mm.  3. Aukštis 1370 mm (stalviršiui esant viršutinėje padėtyje).  Alvo\_Bukletas psl. 3. |
| 15. | Stalelio paviršių paruošimas bei padengimas | 1. Paviršiai turi būti paruošti kokybiškai, nepaliekant aštrių kampų bei briaunų, grubių suvirinimo siūlių. 2. Paviršių paruošimo (šlifavimo, poliravimo) bei padengimo darbai turi būti atlikti kokybiškai, užtikrinant konstrukcijos atsparumą korozijai, mechaniniam bei dezinfekcinių medžiagų poveikiui. 3. Paviršiai turi būti lygūs (negruoblėti), lengvai valomi. | 1. Paviršiai paruošti kokybiškai, nepaliekant aštrių kampų bei briaunų, grubių suvirinimo siūlių.  2. Paviršių paruošimo (šlifavimo, poliravimo) bei padengimo darbai atlikti kokybiškai, užtikrinant konstrukcijos atsparumą korozijai, mechaniniam bei dezinfekcinių medžiagų poveikiui.  3. Paviršiai lygūs (negruoblėti), lengvai valomi.  Gamintojo\_Alvo\_Patvirtinimas psl. 1. |
| 16. | Žymėjimas CE ženklu | Būtinas. Kartu su pasiūlymu konkursui privaloma pateikti žymėjimą CE ženklu liudijančio dokumento (CE sertifikato arba EB atitikties deklaracijos) kopiją. | Žymėjimas CE ženklu.  Kartu su pasiūlymu konkursui pateikiama žymėjimą CE ženklu liudijančio dokumento (EB atitikties deklaracijos)kopija.  Alvo\_CE\_Deklaracija\_Mayo\_Staliukai psl. 1. |
| 17. | Staleliui suteikiama garantija | ≥ 12 mėn. | Staleliui suteikiama garantija - 12 mėn. |