|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Eil.Nr.** | **Darbų ir išlaidų aprašymai Margirio g.9-10** | **Mato vnt** | **Kiekis** | **Kaina be PVM** |
|  |
|  | **10-1 patalpa (koridorius)** | | |  |  |
| 1 | Medinių durų angų užpildymo išardymas | 100m2 | 0,016 | 47,60 |  |
| 2 | Šarvuotų buto durų vidinės plokštės keitimas | vnt. | 1,0 | 297,50 |  |
| 3 | Vidaus angokraščių tinkavimas rankiniu būdu | 100m2 | 0,01 | 32,13 |  |
| 4 | Durų angokraščių paviršių dažymas (iš laiptinės pusės) dviem sluoksniais teptuku | 100m2 | 0,01 | 10,71 |  |
| 5 | Numerių ženklų pritvirtinimas prie durų | vnt | 2,0 | 21,42 |  |
| 6 | Skambučio montavimas, kai mygtukas tvirtinamas prie staktos apvado | 100vnt | 0,01 | 41,65 |  |
| 7 | Medinių grindjuosčių nuardymas | 100m | 0,1 | 14,28 |  |
| 8 | Seno linoleumo nuėmimas | m2 | 10,69 | 22,88 |  |
| 9 | Laminuotų grindlenčių dangos su paklotu ir grindjuostėmis įrengimas | 100m2 | 0,1069 | 356,19 |  |
| 10 | Senų tapetų nuplėšimas | 100m2 | 0,32 | 39,98 |  |
| 11 | Sienų vidinių paviršių pagrindo gruntavimas sukibimą gerinančiais gruntais voleliu | 100m2 | 0,32 | 55,22 |  |
| 12 | Anksčiau dažytų sienų labai geras dažymas pigmentuotais emulsiniais dažais, glaistant | m2 | 32,0 | 456,96 |  |
| 13 | Lubų paviršių pagrindo gruntavimas sukibimą gerinančiais gruntais voleliu | 100m2 | 0,1069 | 18,45 |  |
| 14 | Anksčiau dažytų lubų labai geras dažymas emulsiniais dažais, glaistant | m2 | 10,69 | 152,65 |  |
| 15 | Dūmų detektoriaus įrengimas | vnt. | 1,0 | 29,75 |  |
| 16 | Šviestuvų įrengimas keičiant | vnt. | 1,0 | 29,75 |  |
| 17 | Apšvietimo instaliacijos prietaisų keitimas, kai instaliacija paslėptoji ( jungikliai) | vnt. | 2,0 | 23,80 |  |
| 18 | Apšvietimo instaliacijos prietaisų keitimas, kai instaliacija paslėptoji ( kištukiniai lizdai) | vnt. | 1,0 | 11,90 |  |
| 19 | Nenaudojamų baldų išnešimas iš patalpų, šiukšlių išvežimas ir sąvartyno mokestis | t | 1,8 | 398,41 |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  | **10-2 patalpa ( kambarys)** | | |  |  |
| 1 | Medinių durų keitimas naujomis | m2 | 1,4 | 283,22 |  |
| 2 | Šviestuvų įrengimas keičiant | vnt. | 1,0 | 29,75 |  |
| 3 | Durų atmušų įrengimas | vnt. | 1,0 | 11,90 |  |
| 4 | Laminato grindų remontas | m2 | 2,0 | 83,30 |  |
| 5 | Sienų atskirų vietų tinko remontas cemento-kalkių skiediniu | m2 | 1,0 | 7,14 |  |
| 6 | Grindjuosčių įrengimas , kai grindjuostės PVC | m | 17,8 | 42,36 |  |
| 7 | Senų tapetų nuplėšimas | 100m2 | 0,38 | 47,48 |  |
| 8 | Sienų vidinių paviršių pagrindo gruntavimas sukibimą gerinančiais gruntais voleliu | 100m2 | 0,4 | 69,02 |  |
| 9 | Anksčiau dažytų sienų labai geras dažymas pigmentuotais emulsiniais dažais, glaistant | m2 | 40,0 | 571,20 |  |
| 10 | Dekoratyvinių putplasčio plokščių nuo lubų nuėmimas | m2 | 19,11 | 56,95 |  |
| 11 | Lubų paviršių pagrindo gruntavimas sukibimą gerinančiais gruntais voleliu | 100m2 | 0,1911 | 32,97 |  |
| 12 | Anksčiau dažytų lubų labai geras dažymas emulsiniais dažais, glaistant | m2 | 19,11 | 272,89 |  |
| 13 | Šviestuvų įrengimas keičiant | vnt. | 1,0 | 29,75 |  |
| 14 | Anksčiau dažytų radiatorių dažymas du kartus aliejiniais dažais | m2 | 2,0 | 21,42 |  |
| 15 | Apšvietimo instaliacijos prietaisų keitimas, kai instaliacija paslėptoji ( jungikliai) | vnt. | 2,0 | 23,80 |  |
| 16 | Apšvietimo instaliacijos prietaisų keitimas, kai instaliacija paslėptoji ( kištukiniai lizdai) | vnt. | 3,0 | 35,70 |  |
| 17 | Lango rankenos pakeitimas naujomis | vnt | 1,0 | 8,33 |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  | **10-3 patalpa ( virtuvė)** | | |  |  |
| 1 | Medinių durų angų užpildymo išardymas | 100m2 | 0,014 | 41,65 |  |
| 2 | Seno linoleumo nuėmimas | m2 | 8,15 | 17,44 |  |
| 3 | Medinių grindjuosčių nuardymas | 100m | 0,11 | 15,71 |  |
| 4 | Laminuotų grindlenčių dangos su paklotu ir grindjuostėmis įrengimas | 100m2 | 0,0815 | 271,56 |  |
| 5 | Sienų vidinių paviršių pagrindo gruntavimas sukibimą gerinančiais gruntais voleliu | 100m2 | 0,19 | 32,78 |  |
| 6 | Anksčiau dažytų sienų labai geras dažymas pigmentuotais emulsiniais dažais, glaistant | m2 | 19,0 | 271,32 |  |
| 7 | Lubų paviršių pagrindo gruntavimas sukibimą gerinančiais gruntais voleliu | 100m2 | 0,0815 | 14,06 |  |
| 8 | Anksčiau dažytų lubų labai geras dažymas emulsiniais dažais, glaistant | m2 | 8,15 | 116,38 |  |
| 9 | Dalies sienų aptaisymas vienspalvėmis glazūruotomis plytelėmis klijuojant | m2 | 8,75 | 312,38 |  |
| 10 | Ventiliacijos grotelių pakeitimas | vnt | 1,0 | 42,84 |  |
| 11 | Karšto ir šalto vandentiekio plautuvei pajungimo remontas | vnt. | 2,0 | 59,50 |  |
| 12 | Plautuvės su vandens maišytuvu ir vieno skyriaus spintele įrengimas keičiant | vnt. | 1,0 | 291,55 |  |
| 13 | Šviestuvų įrengimas keičiant | vnt. | 1,0 | 29,75 |  |
| 14 | Anksčiau dažytų radiatorių dažymas du kartus aliejiniais dažais | m2 | 2,0 | 21,42 |  |
| 15 | Apšvietimo instaliacijos prietaisų keitimas, kai instaliacija paslėptoji ( jungikliai) | vnt. | 1,0 | 11,90 |  |
| 16 | Apšvietimo instaliacijos prietaisų keitimas, kai instaliacija paslėptoji ( kištukiniai lizdai) | vnt. | 5,0 | 59,50 |  |
| 17 | Keturių degiklių dujinės viryklės demontavimas | vnt | 1,0 | 35,70 |  |
| 18 | Naujos keturių degiklių dujinės viryklės įrengimas | vnt | 1,0 | 357,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  | **10-4 patalpa (WC)** | | |  |  |
| 1 | Medinių durų keitimas naujomis | m2 | 1,2 | 242,76 |  |
| 2 | Sienų vidinių paviršių pagrindo gruntavimas sukibimą gerinančiais gruntais voleliu | 100m2 | 0,09 | 15,53 |  |
| 3 | Anksčiau dažytų sienų labai geras dažymas pigmentuotais emulsiniais dažais, glaistant | m2 | 9,0 | 128,52 |  |
| 4 | Anksčiau dažytų radiatorių dažymas du kartus aliejiniais dažais | m2 | 1,0 | 10,71 |  |
| 5 | Lubų paviršių pagrindo gruntavimas sukibimą gerinančiais gruntais voleliu | 100m2 | 0,01 | 1,73 |  |
| 6 | Anksčiau dažytų lubų labai geras dažymas emulsiniais dažais, glaistant | m2 | 1,0 | 14,28 |  |
| 7 | Šviestuvų įrengimas keičiant | vnt. | 1,0 | 29,75 |  |
| 8 | WC nuleidimo mechanizmo keitimas | vnt | 1,0 | 119,00 |  |
| 9 | Ventiliacijos grotelių pakeitimas | vnt | 1,0 | 42,84 |  |
| 10 | Sėdynių klozetui keitimas | vnt | 1,0 | 41,65 |  |
| 11 | Metalinio slenkstuko durims įrengimas | m | 1,0 | 11,90 |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  | **10-5 patalpa (vonia)** | | |  |  |
| 1 | Medinių durų keitimas naujomis | m2 | 1,2 | 242,76 |  |
| 2 | Sienų aptaisymas raštuotomis glazūruotomis plytelėmis klijuojant | m2 | 10,0 | 357,00 |  |
| 3 | Sienų, grindų sandūrų izoliavimas hidroizoliacine juosta | 100m | 0,04 | 23,80 |  |
| 4 | Teptinės hidroizoliacijos įrengimas | m2 | 7,0 | 46,62 |  |
| 5 | Sienų vidinių paviršių pagrindo gruntavimas sukibimą gerinančiais gruntais voleliu | 100m2 | 0,11 | 18,98 |  |
| 6 | Anksčiau dažytų sienų labai geras dažymas pigmentuotais emulsiniais dažais, glaistant | m2 | 11,00 | 157,08 |  |
| 7 | Ventiliacijos grotelių pakeitimas | vnt | 1,0 | 42,84 |  |
| 8 | Lubų paviršių pagrindo gruntavimas sukibimą gerinančiais gruntais voleliu | 100m2 | 0,0402 | 6,94 |  |
| 9 | Anksčiau dažytų lubų labai geras dažymas emulsiniais dažais, glaistant | m2 | 4,02 | 57,41 |  |
| 10 | Anksčiau dažytų radiatorių, dažymas du kartus aliejiniais dažais | m2 | 1,0 | 10,71 |  |
| 11 | Praustuvo tvirtinamo prie sienos be maišytuvo įrengimas keičiant | vnt. | 1,0 | 119,00 |  |
| 12 | Šviestuvų įrengimas keičiant | vnt. | 1,0 | 29,75 |  |
| 13 | Vandens maišytuvų keitimas vandens maišytuvais su dušo galvutėmis | vnt. | 1,0 | 95,20 |  |
| 14 | Metalinio slenkstuko durims įrengimas | m | 1,0 | 11,90 |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Eil.Nr.** | **Darbų ir išlaidų aprašymai Margirio g.11-5** | **Mato vnt** | **Kiekis** | **Kaina be PVM** |
|  |
|  | **5-1 patalpa (koridorius)** | | |  |  |
| 1 | Įėjimo durų angų užpildymo išardymas | 100m2 | 0,0348 | 103,53 |  |
| 2 | Naujų šarvuotų buto durų įrengimas | vnt. | 1,0 | 946,05 |  |
| 3 | Vidaus angokraščių tinkavimas rankiniu būdu | 100m2 | 0,01 | 32,13 |  |
| 4 | Durų angokraščių paviršių dažymas dviem sluoksniais teptuku (iš laiptinės pusės) | 100m2 | 0,01 | 10,71 |  |
| 5 | Numerių ženklų pritvirtinimas prie durų | vnt | 1,0 | 10,71 |  |
| 6 | Skambučio montavimas, kai mygtukas tvirtinamas prie staktos apvado | 100vnt | 0,01 | 41,65 |  |
| 7 | Šviestuvo įrengimas keičiant | vnt. | 1,0 | 29,75 |  |
| 8 | Seno linoleumo nuėmimas | m2 | 12,06 | 25,81 |  |
| 9 | Medinių grindjuosčių nuardymas | 100m | 0,17 | 24,28 |  |
| 10 | Lubų paviršių pagrindo gruntavimas sukibimą gerinančiais gruntais voleliu | 100m2 | 0,1206 | 20,81 |  |
| 11 | Anksčiau dažytų lubų labai geras dažymas emulsiniais dažais, glaistant | m2 | 12,06 | 172,22 |  |
| 12 | Sienų atskirų vietų tinko remontas kalkių skiediniu | m2 | 1,0 | 7,14 |  |
| 13 | Sienų vidinių paviršių pagrindo gruntavimas sukibimą gerinančiais gruntais voleliu | 100m2 | 0,45 | 77,65 |  |
| 14 | Anksčiau dažytų sienų labai geras dažymas pigmentuotais emulsiniais dažais glaistant | m2 | 45,0 | 642,60 |  |
| 15 | Laminuotų grindlenčių dangos su paklotu ir grindjuostėmis įrengimas | 100m2 | 0,1206 | 401,84 |  |
| 16 | Apšvietimo instaliacijos prietaisų keitimas, kai instaliacija paslėptoji ( jungikliai) | vnt. | 2,0 | 23,80 |  |
| 17 | Apšvietimo instaliacijos prietaisų keitimas, kai instaliacija paslėptoji ( kištukiniai lizdai) | vnt. | 2,0 | 23,80 |  |
| 18 | Priešgaisrinės signalizacijos dūmų jutiklio montavimas | vnt. | 1,0 | 29,75 |  |
| 19 | Baldų, drabužių ir buitinių prietaisų ir įrangos išnešimas iš patalpų, šiukšlių išvežimas, sąvartyno mokestis | t | 2,0 | 442,68 |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  | **5-2 patalpa ( virtuvė)** | | |  |  |
| 1 | Seno linoleumo nuėmimas | m2 | 12,87 | 27,54 |  |
| 2 | Medinių grindjuosčių nuardymas | 100m | 0,14 | 19,99 |  |
| 3 | Laminuotų grindlenčių dangos su paklotu ir grindjuostėmis įrengimas | 100m2 | 0,1287 | 428,83 |  |
| 4 | Medinių durų keitimas naujomis | m2 | 1,4 | 283,22 |  |
| 5 | Durų atmušų įrengimas | vnt. | 1,0 | 11,90 |  |
| 6 | Sienų vidinių paviršių pagrindo gruntavimas sukibimą gerinančiais gruntais voleliu | 100m2 | 0,25 | 43,14 |  |
| 7 | Anksčiau dažytų sienų labai geras dažymas pigmentuotais emulsiniais dažais, glaistant | m2 | 25,0 | 357,00 |  |
| 8 | Sienų aptaisymas vienspalvėmis glazūruotomis plytelėmis klijuojant | m2 | 7,95 | 283,82 |  |
| 9 | Lubų paviršių pagrindo gruntavimas sukibimą gerinančiais gruntais voleliu | 100m2 | 0,1287 | 22,21 |  |
| 10 | Anksčiau dažytų lubų labai geras dažymas emulsiniais dažais, glaistant | m2 | 12,87 | 183,78 |  |
| 11 | Keturių degiklių dujinės viryklės demontavimas | vnt | 1,0 | 35,70 |  |
| 12 | Naujos keturių degiklių dujinės viryklės įrengimas | vnt | 1,0 | 357,00 |  |
| 13 | Plautuvių su vandens maišytuvais ir vieno skyriaus spintele įrengimas keičiant | vnt. | 1,0 | 291,55 |  |
| 14 | Anksčiau dažytų radiatorių dažymas du kartus aliejiniais dažais | m2 | 2,0 | 21,42 |  |
| 15 | Apšvietimo instaliacijos prietaisų keitimas, kai instaliacija paslėptoji ( jungikliai) | vnt. | 1,0 | 11,90 |  |
| 16 | Apšvietimo instaliacijos prietaisų keitimas, kai instaliacija paslėptoji ( kištukiniai lizdai) | vnt. | 5,0 | 59,50 |  |
| 17 | Šviestuvo įrengimas keičiant | vnt. | 1,0 | 29,75 |  |
| 18 | Ventiliacijos grotelių pakeitimas | vnt | 1,0 | 42,84 |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  | **5-3 patalpa (vonia)** | | |  |  |
| 1 | Anksčiau dažytų durų labai geras aliejinis dažymas, nuvalant 30% senų dažų | m2 | 4,0 | 28,56 |  |
| 2 | Durų rankenų pakeitimas naujomis | vnt | 1,0 | 29,75 |  |
| 3 | Sienų atskirų vietų tinko remontas kalkių skiediniu | m2 | 2,0 | 14,28 |  |
| 4 | Lubų paviršių pagrindo gruntavimas sukibimą gerinančiais gruntais voleliu | 100m2 | 0,0536 | 9,25 |  |
| 5 | Anksčiau dažytų lubų labai geras dažymas emulsiniais dažais, glaistant | m2 | 5,36 | 76,54 |  |
| 6 | Sienų vidinių paviršių pagrindo gruntavimas sukibimą gerinančiais gruntais voleliu | 100m2 | 0,1155 | 19,93 |  |
| 7 | Anksčiau dažytų sienų labai geras dažymas pigmentuotais emulsiniais dažais, glaistant | m2 | 11,55 | 164,93 |  |
| 8 | Sienų aptaisymas vienspalvėmis glazūruotomis plytelėmis klijuojant | m2 | 9,9 | 353,43 |  |
| 9 | Sienų, grindų sandūrų izoliavimas hidroizoliacine juosta | 100m | 0,02 | 11,90 |  |
| 10 | Hidroizoliacijos sienoms įrengimas | m2 | 6,0 | 39,96 |  |
| 11 | Praustuvų keitimas praustuvais be vandens maišytuvų, tvirtinamų prie sienų | vnt. | 1,0 | 119,00 |  |
| 12 | Vandens maišytuvų keitimas vandens maišytuvais su dušo galvutėmis | vnt. | 1,0 | 95,20 |  |
| 13 | Vonių įrengimas keičiant naujomis plieninėmis voniomis | vnt. | 1,0 | 238,00 |  |
| 14 | Ventiliacijos grotelių pakeitimas | vnt | 1,0 | 42,84 |  |
| 15 | Anksčiau dažytų radiatorių dažymas du kartus aliejiniais dažais | m2 | 2,0 | 21,42 |  |
| 16 | Durų atmušų įrengimas | vnt. | 1,0 | 11,90 |  |
| 17 | Šviestuvo įrengimas keičiant | vnt. | 1,0 | 29,75 |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  | **5-4 patalpa (WC)** | | |  |  |
| 1 | Anksčiau dažytų durų labai geras aliejinis dažymas, nuvalant 30% senų dažų | m2 | 4,0 | 28,56 |  |
| 2 | Durų rankenų pakeitimas naujomis | vnt | 1,0 | 29,75 |  |
| 3 | Sienų atskirų vietų tinko remontas kalkių skiediniu | m2 | 1,0 | 7,14 |  |
| 4 | Sienų vidinių paviršių pagrindo gruntavimas sukibimą gerinančiais gruntais voleliu | 100m2 | 0,11 | 18,98 |  |
| 5 | Anksčiau dažytų sienų labai geras dažymas pigmentuotais emulsiniais dažais, glaistant | m2 | 11,0 | 157,08 |  |
| 6 | Sienų aptaisymas vienspalvėmis glazūruotomis plytelėmis klijuojant | m2 | 1,0 | 35,70 |  |
| 7 | Lubų paviršių pagrindo gruntavimas sukibimą gerinančiais gruntais voleliu | 100m2 | 0,0177 | 3,05 |  |
| 8 | Anksčiau dažytų lubų labai geras dažymas emulsiniais dažais, glaistant | m2 | 1,77 | 25,28 |  |
| 9 | Anksčiau dažytų radiatorių, dažymas du kartus aliejiniais dažais | m2 | 1,0 | 10,71 |  |
| 10 | Praustuvo su vandens maišytuvu įrengimas keičiant, tvirtinant prie sienos | vnt. | 1,0 | 119,00 |  |
| 11 | Šviestuvo įrengimas keičiant | vnt. | 1,0 | 29,75 |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  | **5-5 patalpa ( kambarys)** | | |  |  |
| 1 | Medinių durų keitimas naujomis | m2 | 1,4 | 283,22 |  |
| 2 | Medinių grindjuosčių nuardymas | 100m | 0,197 | 28,13 |  |
| 3 | Seno linoleumo nuėmimas | m2 | 23,93 | 51,21 |  |
| 4 | Laminuotų grindlenčių dangos su paklotu ir grindjuostėmis įrengimas | 100m2 | 0,2393 | 797,35 |  |
| 5 | Sienų vidinių paviršių pagrindo gruntavimas sukibimą gerinančiais gruntais voleliu | 100m2 | 0,45 | 77,65 |  |
| 6 | Anksčiau dažytų sienų labai geras dažymas pigmentuotais emulsiniais dažais, glaistant | m2 | 45,0 | 642,60 |  |
| 7 | Lubų paviršių pagrindo gruntavimas sukibimą gerinančiais gruntais voleliu | 100m2 | 0,2393 | 41,29 |  |
| 8 | Anksčiau dažytų lubų labai geras dažymas emulsiniais dažais, glaistant | m2 | 23,93 | 341,72 |  |
| 9 | Anksčiau dažytų radiatorių, dažymas du kartus aliejiniais dažais | m2 | 2,0 | 21,42 |  |
| 10 | Apšvietimo instaliacijos prietaisų keitimas, kai instaliacija paslėptoji ( jungikliai) | vnt. | 2,0 | 23,80 |  |
| 11 | Apšvietimo instaliacijos prietaisų keitimas, kai instaliacija paslėptoji ( kištukiniai lizdai) | vnt. | 3,0 | 35,70 |  |
| 12 | Šviestuvo įrengimas keičiant | vnt. | 1,0 | 29,75 |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Eil.Nr.** | **Darbų ir išlaidų aprašymai Margirio g.15-9** | **Mato vnt** | **Kiekis** | **Kaina be PVM** |
|  |
|  | **9-1 patalpa (koridorius)** | | |  |  |
| 1 | Anksčiau dažytų vidaus sienų gerasis dažymas pigmentuotais emulsiniais dažais, glaistant | m2 | 45,0 | 321,30 |  |
| 2 | Sienų atskirų vietų tinko remontas cemento-kalkių skiediniu | m2 | 1,0 | 7,14 |  |
| 3 | Esamų grindjuosčių dažymas | 100m | 0,17 | 70,81 |  |
| 4 | Lubų paviršių pagrindo gruntavimas sukibimą gerinančiais gruntais voleliu | 100m2 | 0,12 | 20,71 |  |
| 5 | Anksčiau dažytų lubų gerasis dažymas emulsiniais dažais, glaistant | m2 | 12,0 | 171,36 |  |
| 6 | Grindjuosčių siūlių su siena sandarinimas hermetiku | m | 17,0 | 111,35 |  |
| 7 | Apšvietimo instaliacijos prietaisų keitimas, kai instaliacija paslėptoji (jungikliai) | vnt. | 2,0 | 23,80 |  |
| 8 | Statybinių šiukšlių išvežimas, sąvartyno mokestis | t | 0,6 | 132,80 |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  | **9-2 patalpa ( WC)** | | |  |  |
| 1 | Medinių durų keitimas naujomis | m2 | 1,2 | 242,76 |  |
| 2 | Sienų plytelių dangos atskirų vietų remontas, siūlių užglaistymas | m2 | 0,2 | 7,14 |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  | **9-3 patalpa ( vonia )** | | |  |  |
| 1 | Medinių durų keitimas naujomis | m2 | 1,2 | 242,76 |  |
| 2 | Ventiliacijos grotelių pakeitimas | vnt | 1,0 | 42,84 |  |
| 3 | Lubų paviršių pagrindo gruntavimas sukibimą gerinančiais gruntais voleliu | 100m2 | 0,0293 | 5,06 |  |
| 4 | Anksčiau dažytų lubų gerasis dažymas emulsiniais dažais, glaistant | m2 | 2,93 | 41,84 |  |
| 5 | Vonios uždangos su durelėmis įrengimas | 100m | 0,017 | 1,42 |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  | **9-4 patalpa ( kambarys Nr.1)** | | |  |  |
| 1 | Medinių durų keitimas naujomis | m2 | 1,6 | 323,68 |  |
| 2 | Naujų medinių baltų grindjuosčių įrengimas | 100m | 0,137 | 358,67 |  |
| 3 | Senų tapetų nuplėšimas | 100m2 | 0,33 | 41,23 |  |
| 4 | Sienų vidinių paviršių pagrindo gruntavimas sukibimą gerinančiais gruntais voleliu | 100m2 | 0,33 | 56,94 |  |
| 5 | Anksčiau dažytų sienų labai geras dažymas pigmentuotais emulsiniais dažais, glaistant | m2 | 33,0 | 471,24 |  |
| 6 | Lubų paviršių pagrindo gruntavimas sukibimą gerinančiais gruntais voleliu | 100m2 | 0,1233 | 21,28 |  |
| 7 | Anksčiau dažytų lubų labai geras dažymas emulsiniais dažais, glaistant | m2 | 12,33 | 176,07 |  |
| 8 | Anksčiau dažytų radiatorių, dažymas du kartus aliejiniais dažais | m2 | 1,0 | 10,71 |  |
| 9 | Keičiamų langų vidaus angokraščių aptaisymas, tinkuojant | 100m | 0,045 | 144,59 |  |
| 10 | Šviestuvo įrengimas keičiant | vnt. | 1,0 | 29,75 |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  | **9-5 patalpa ( sandėliukas)** | | |  |  |
| 1 | Smulkus durų remontas, jų neišimant | vnt. | 1,0 | 71,40 |  |
| 2 | Anksčiau dažytų durų paviršių dažymas du kartus | m2 | 2,4 | 171,36 |  |
| 3 | Durų rankenos pakeitimas naujomis | vnt | 1,0 | 29,75 |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  | **9-6 patalpa ( kambarys Nr.2)** | | |  |  |
| 1 | Medinių durų keitimas naujomis | m2 | 1,6 | 323,68 |  |
| 2 | Sienų vidinių paviršių pagrindo gruntavimas sukibimą gerinančiais gruntais voleliu | 100m2 | 0,29 | 50,04 |  |
| 3 | Anksčiau dažytų sienų labai geras dažymas pigmentuotais emulsiniais dažais, glaistant | m2 | 29,0 | 414,12 |  |
| 4 | Lubų paviršių pagrindo gruntavimas sukibimą gerinančiais gruntais voleliu | 100m2 | 0,103 | 17,77 |  |
| 5 | Anksčiau dažytų lubų gerasis dažymas emulsiniais dažais, glaistant | m2 | 10,3 | 147,08 |  |
| 6 | Anksčiau dažytų radiatorių, dažymas du kartus aliejiniais dažais | m2 | 1,0 | 10,71 |  |
| 7 | Šviestuvo įrengimas keičiant | vnt. | 1,0 | 29,75 |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  | **9-7 patalpa ( virtuvė)** | | |  |  |
| 1 | Medinių durų keitimas naujomis | m2 | 1,4 | 283,22 |  |
| 2 | Medinių grindjuosčių pakeitimas naujomis | m | 11,6 | 138,04 |  |
| 3 | Senų tapetų nuplėšimas | 100m2 | 0,03 | 3,75 |  |
| 4 | Sienų aptaisymo glazūruotomis plytelėmis išardymas, be plytelių išsaugojimo | m2 | 3,5 | 12,50 |  |
| 5 | Sienų aptaisymas vienspalvėmis glazūruotomis plytelėmis klijuojant | m2 | 10,6 | 378,42 |  |
| 6 | Lubų paviršių pagrindo gruntavimas sukibimą gerinančiais gruntais voleliu | 100m2 | 0,0769 | 13,27 |  |
| 7 | Anksčiau dažytų lubų gerasis dažymas emulsiniais dažais, glaistant | m2 | 7,69 | 109,81 |  |
| 8 | Sienų vidinių paviršių pagrindo gruntavimas sukibimą gerinančiais gruntais voleliu | 100m2 | 0,1725 | 29,76 |  |
| 9 | Anksčiau dažytų sienų labai geras dažymas pigmentuotais emulsiniais dažais, glaistant | m2 | 17,25 | 246,33 |  |
| 10 | Anksčiau dažytų radiatorių, dažymas du kartus aliejiniais dažais | m2 | 1,0 | 10,71 |  |
| 11 | Durų atmušų įrengimas | vnt. | 1,0 | 11,90 |  |
| 12 | Ventiliacijos grotelių pakeitimas | vnt | 1,0 | 42,84 |  |
| 13 | Apšvietimo instaliacijos prietaisų keitimas, kai instaliacija paslėptoji (kištukiniai lizdai) | vnt. | 6,0 | 71,40 |  |
| 14 | Naujos elektros viryklės su orkaite įrengimas | vnt | 1,0 | 499,80 |  |
| 15 | Plautuvių su vandens maišytuvais ir vieno skyriaus spintele įrengimas keičiant | vnt. | 1,0 | 291,55 |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  | **9-8 patalpa ( kambarys Nr.3)** | | |  |  |
| 1 | Anksčiau dažytų įstiklintų durų pertvarose gerasis dažymas, nuvalant senus dažus, šlifuoj. ir glaistant | 100m2 | 0,0472 | 337,01 |  |
| 2 | Esamų grindjuosčių perdažymas du kartus | 100m | 0,172 | 71,64 |  |
| 3 | Grindjuosčių siūlių su siena sandarinimas hermetiku | m | 17,2 | 112,66 |  |
| 4 | Lubų paviršių pagrindo gruntavimas sukibimą gerinančiais gruntais voleliu | 100m2 | 0,1996 | 34,44 |  |
| 5 | Anksčiau dažytų lubų gerasis dažymas emulsiniais dažais, glaistant | m2 | 19,96 | 285,03 |  |
| 6 | Sienų paviršių pagrindo gruntavimas sukibimą gerinančiais gruntais voleliu | 100m2 | 0,46 | 79,37 |  |
| 7 | Anksčiau dažytų sienų labai geras dažymas pigmentuotais emulsiniais dažais, glaistant | m2 | 46,0 | 656,88 |  |
| 8 | Šviestuvo įrengimas keičiant | vnt. | 1,0 | 29,75 |  |
| 9 | Apšvietimo instaliacijos prietaisų keitimas, kai instaliacija paslėptoji (kištukiniai lizdai) | vnt. | 3,0 | 35,70 |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Eil.Nr.** | **Darbų ir išlaidų aprašymai Margirio g.16-10** | **Mato vnt** | **Kiekis** | **Kaina be PVM** |
|  |
|  | **10-1 patalpa (koridorius)** | | |  |  |
| 1 | Skambučio keitimas nauju, kai mygtukas tvirtinamas prie staktos apvado | 100vnt | 0,01 | 41,65 |  |
| 2 | Sienų medinės apdailos išardymas | m2 | 13,0 | 38,74 |  |
| 3 | Seno linoleumo nuėmimas | m2 | 12,97 | 27,76 |  |
| 4 | Medinių grindjuosčių nuardymas | 100m | 0,07 | 10,00 |  |
| 5 | Senų tapetų nuplėšimas | 100m2 | 0,32 | 39,98 |  |
| 6 | Lubų paviršių pagrindo gruntavimas sukibimą gerinančiais gruntais voleliu | 100m2 | 0,041 | 7,07 |  |
| 7 | Anksčiau dažytų lubų labai geras dažymas emulsiniais dažais, glaistant | m2 | 4,1 | 58,55 |  |
| 8 | Laminuotų grindlenčių dangos su paklotu ir grindjuostėmis įrengimas | 100m2 | 0,041 | 136,61 |  |
| 9 | Sienų atskirų vietų tinko remontas cemento-kalkių skiediniu | m2 | 1,0 | 7,14 |  |
| 10 | Sienų vidinių paviršių pagrindo gruntavimas sukibimą gerinančiais gruntais voleliu | 100m2 | 0,1875 | 32,35 |  |
| 11 | Anksčiau dažytų sienų labai geras dažymas pigmentuotais emulsiniais dažais, glaistant | m2 | 18,75 | 267,75 |  |
| 12 | Dūmų detektoriaus įrengimas | vnt. | 1,0 | 29,75 |  |
| 13 | Šviestuvų įrengimas keičiant | vnt. | 1,0 | 29,75 |  |
| 14 | Apšvietimo instaliacijos prietaisų keitimas, kai instaliacija paslėptoji ( jungikliai) | vnt. | 2,0 | 23,80 |  |
| 15 | Nenaudojamų baldų ir buitinių prietaisų išnešimas iš patalpų, šiukšlių išvežimas, sąvartyno mokestis | t | 1,2 | 265,61 |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  | **10-2 patalpa ( vonia)** | | |  |  |
| 1 | Senų tapetų nuplėšimas | 100m2 | 0,156 | 19,49 |  |
| 2 | Maišytuvo su dušo įranga keitimas nauju | vnt | 1,0 | 95,20 |  |
| 3 | Vonių keitimas naujomis plieninėmis voniomis | vnt. | 1,0 | 238,00 |  |
| 4 | Keraminių plytelių dangos pakeitimas, išardant, išlyginant pagrindą ir įrengiant hidroizoliaciją | m2 | 2,89 | 178,83 |  |
| 5 | Medinių durų keitimas naujomis | m2 | 1,4 | 283,22 |  |
| 6 | Vagų iškirtimas vidaus vamzdynams (maišytuvo pajungimui)) | m | 2,0 | 35,70 |  |
| 7 | Vagų užtaisymas (tinkavimas) | 100 m | 0,02 | 11,90 |  |
| 8 | Sienų vidinių paviršių pagrindo gruntavimas sukibimą gerinančiais gruntais voleliu | 100m2 | 0,083 | 14,32 |  |
| 9 | Anksčiau dažytų sienų labai geras dažymas pigmentuotais emulsiniais dažais, glaistant | m2 | 8,3 | 118,52 |  |
| 10 | Sienų aptaisymas raštuotomis glazūruotomis plytelėmis klijuojant | m2 | 8,8 | 314,16 |  |
| 11 | Sienų, grindų sandūrų izoliavimas hidroizoliacine juosta | 100m | 0,1 | 59,50 |  |
| 12 | Teptinės hidroizoliacijos įrengimas sienoms | m2 | 6,0 | 39,96 |  |
| 13 | Lubų paviršių pagrindo gruntavimas sukibimą gerinančiais gruntais voleliu | 100m2 | 0,0281 | 4,85 |  |
| 14 | Anksčiau dažytų lubų labai geras dažymas emulsiniais dažais, glaistant | m2 | 2,81 | 40,13 |  |
| 15 | Šviestuvų įrengimas keičiant | vnt. | 1,0 | 29,75 |  |
| 16 | Rankšluosčių džiovintuvo dažymas du kartus aliejiniais dažais | m2 | 1,0 | 10,71 |  |
| 17 | Ventiliacijos grotelių pakeitimas | vnt | 1,0 | 42,84 |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  | **10-3 patalpa ( WC)** | | |  |  |
| 1 | Senų tapetų nuplėšimas | 100m2 | 0,105 | 13,12 |  |
| 2 | Medinių durų keitimas naujomis | m2 | 1,2 | 242,76 |  |
| 3 | Keraminių plytelių dangos pakeitimas, išardant, išlyginant pagrindą ir įrengiant hidroizoliaciją | m2 | 1,23 | 76,11 |  |
| 4 | Klozeto indo su prijungtu nuplovimo bakeliu ir sifonu keitimas nauju | vnt | 1,0 | 214,20 |  |
| 5 | Ranktūrių neįgaliesiems demontavimas | vnt. | 1,0 | 14,28 |  |
| 6 | Ventiliacijos grotelių pakeitimas | vnt | 1,0 | 42,84 |  |
| 7 | Lubų paviršių pagrindo gruntavimas sukibimą gerinančiais gruntais voleliu | 100m2 | 0,0123 | 2,12 |  |
| 8 | Anksčiau dažytų lubų labai geras dažymas emulsiniais dažais, glaistant | m2 | 1,23 | 17,56 |  |
| 9 | Sienų vidinių paviršių pagrindo gruntavimas sukibimą gerinančiais gruntais voleliu | 100m2 | 0,105 | 18,12 |  |
| 10 | Anksčiau dažytų sienų labai geras dažymas pigmentuotais emulsiniais dažais, glaistant | m2 | 10,5 | 149,94 |  |
| 11 | Viensluoksnių gipskartonio pertvarų su metaliniu karkasu ir rev.durelėmis skaitliukams įrengimas | 100m2 | 0,0195 | 81,22 |  |
| 12 | Šviestuvų įrengimas keičiant | vnt. | 1,0 | 29,75 |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  | **10-4 patalpa (sandėliukas)** | | |  |  |
| 1 | Anksčiau dažytų durų paprastas aliejinis dažymas, nuvalant senus dažus | m2 | 2,8 | 19,99 |  |
| 2 | Apšvietimo instaliacijos prietaisų keitimas, kai instaliacija paslėptoji (jungikliai) | vnt. | 1,0 | 11,90 |  |
| 3 | Aliuminės grindų juostelės durims įrengimas | m | 1,0 | 11,90 |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  | **10-5 patalpa ( kambarys nr.1)** | | |  |  |
| 1 | Medinių durų keitimas naujomis | m2 | 1,4 | 283,22 |  |
| 2 | Senų tapetų nuplėšimas | 100m2 | 0,33 | 41,23 |  |
| 3 | Sienų vidinių paviršių pagrindo gruntavimas sukibimą gerinančiais gruntais voleliu | 100m2 | 0,33 | 56,94 |  |
| 4 | Anksčiau dažytų sienų labai geras dažymas pigmentuotais emulsiniais dažais, glaistant | m2 | 33,0 | 471,24 |  |
| 5 | Naujų grindjuosčių įrengimas laminuotų dangų grindims | m | 13,5 | 249,08 |  |
| 6 | Apšvietimo instaliacijos prietaisų keitimas, kai instaliacija paslėptoji ( jungikliai) | vnt. | 1,0 | 11,90 |  |
| 7 | Apšvietimo instaliacijos prietaisų keitimas, kai instaliacija paslėptoji ( kištukiniai lizdai) | vnt. | 3,0 | 35,70 |  |
| 8 | Anksčiau dažytų radiatorių, dažymas du kartus aliejiniais dažais | m2 | 2,0 | 21,42 |  |
| 9 | Durų atmušų įrengimas | vnt. | 1,0 | 11,90 |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  | **10-7 patalpa ( kambarys nr.2)** | | |  |  |
| 1 | Medinių durų keitimas naujomis | m2 | 1,4 | 283,22 |  |
| 2 | Seno linoleumo nuėmimas | m2 | 10,28 | 22,00 |  |
| 3 | Medinių grindjuosčių nuardymas | 100m | 0,122 | 17,42 |  |
| 4 | Senų tapetų nuplėšimas | 100m2 | 0,27 | 33,74 |  |
| 5 | Keičiamų langų vidaus angokraščių aptaisymas, tinkuojant | 100m | 0,045 | 144,59 |  |
| 6 | Anksčiau dažytų radiatorių, dažymas du kartus aliejiniais dažais | m2 | 2,0 | 21,42 |  |
| 7 | Laminuotų grindlenčių dangos su paklotu ir grindjuostėmis įrengimas | 100m2 | 0,1028 | 342,53 |  |
| 8 | Durų atmušų įrengimas | vnt. | 1,0 | 11,90 |  |
| 9 | Sienų vidinių paviršių pagrindo gruntavimas sukibimą gerinančiais gruntais voleliu | 100m2 | 0,27 | 46,59 |  |
| 10 | Anksčiau dažytų sienų labai geras dažymas pigmentuotais emulsiniais dažais, glaistant | m2 | 27,0 | 385,56 |  |
| 11 | Lubų paviršių pagrindo gruntavimas sukibimą gerinančiais gruntais voleliu | 100m2 | 0,1028 | 17,74 |  |
| 12 | Anksčiau dažytų lubų labai geras dažymas emulsiniais dažais, glaistant | m2 | 10,28 | 146,80 |  |
| 13 | Šviestuvų įrengimas keičiant | vnt. | 1,0 | 29,75 |  |
| 14 | Apšvietimo instaliacijos prietaisų keitimas, kai instaliacija paslėptoji ( jungikliai) | vnt. | 1,0 | 11,90 |  |
| 15 | Apšvietimo instaliacijos prietaisų keitimas, kai instaliacija paslėptoji ( kištukiniai lizdai) | vnt. | 2,0 | 23,80 |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  | **10-8 patalpa (virtuvė)** | | |  |  |
| 1 | Sienų medinės apdailos išardymas | m2 | 28,0 | 83,44 |  |
| 2 | Seno linoleumo nuėmimas | m2 | 7,59 | 16,24 |  |
| 3 | Keičiamų langų vidaus angokraščių aptaisymas, tinkuojant | 100m | 0,08 | 257,04 |  |
| 4 | Keturių degiklių dujinės viryklės demontavimas | vnt | 1,0 | 35,70 |  |
| 5 | Naujos keturių degiklių dujinės viryklės įrengimas | vnt | 1,0 | 357,00 |  |
| 6 | Plautuvių su vandens maišytuvais ir vieno skyriaus spintele įrengimas keičiant | vnt. | 1,0 | 291,55 |  |
| 7 | Medinių durų keitimas naujomis | m2 | 1,4 | 283,22 |  |
| 8 | Durų atmušų įrengimas | vnt. | 1,0 | 11,90 |  |
| 9 | Sienų aptaisymas raštuotomis glazūruotomis plytelėmis klijuojant su paruošimu | m2 | 10,0 | 357,00 |  |
| 10 | Sienų vidinių paviršių pagrindo gruntavimas sukibimą gerinančiais gruntais voleliu | 100m2 | 0,18 | 31,06 |  |
| 11 | Anksčiau dažytų sienų labai geras dažymas pigmentuotais emulsiniais dažais, glaistant | m2 | 18,0 | 257,04 |  |
| 12 | Lubų paviršių pagrindo gruntavimas sukibimą gerinančiais gruntais voleliu | 100m2 | 0,0759 | 13,10 |  |
| 13 | Anksčiau dažytų lubų labai geras dažymas emulsiniais dažais, glaistant | m2 | 7,59 | 108,39 |  |
| 14 | Laminuotų grindlenčių dangos su paklotu ir grindjuostėmis įrengimas | 100m2 | 0,0759 | 252,90 |  |
| 15 | Anksčiau dažytų radiatorių, dažymas du kartus aliejiniais dažais | m2 | 2,0 | 21,42 |  |
| 16 | Ventiliacijos grotelių pakeitimas | vnt | 1,0 | 42,84 |  |
| 17 | Šviestuvų įrengimas keičiant | vnt. | 1,0 | 29,75 |  |
| 18 | Apšvietimo instaliacijos prietaisų keitimas, kai instaliacija paslėptoji ( jungikliai) | vnt. | 1,0 | 11,90 |  |
| 19 | Apšvietimo instaliacijos prietaisų keitimas, kai instaliacija paslėptoji ( kištukiniai lizdai) | vnt. | 3,0 | 35,70 |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  | **10-9 patalpa (kambarys nr.3)** | | |  |  |
| 1 | Medinių durų keitimas naujomis | m2 | 1,4 | 283,22 |  |
| 2 | Seno linoleumo nuėmimas | m2 | 18,26 | 39,08 |  |
| 3 | Senų tapetų nuplėšimas | 100m2 | 0,36 | 44,98 |  |
| 4 | Medinių grindjuosčių nuardymas | 100m | 0,166 | 23,70 |  |
| 5 | Keičiamų langų vidaus angokraščių aptaisymas, tinkuojant | 100m | 0,05 | 160,65 |  |
| 6 | Anksčiau dažytų radiatorių, dažymas du kartus aliejiniais dažais | m2 | 2,0 | 21,42 |  |
| 7 | Laminuotų grindlenčių dangos su paklotu ir grindjuostėmis įrengimas | 100m2 | 0,1826 | 608,42 |  |
| 8 | Durų atmušų įrengimas | vnt. | 1,0 | 11,90 |  |
| 9 | Sienų vidinių paviršių pagrindo gruntavimas sukibimą gerinančiais gruntais voleliu | 100m2 | 0,36 | 62,12 |  |
| 10 | Anksčiau dažytų sienų labai geras dažymas pigmentuotais emulsiniais dažais, glaistant | m2 | 36,0 | 514,08 |  |
| 11 | Lubų paviršių pagrindo gruntavimas sukibimą gerinančiais gruntais voleliu | 100m2 | 0,1826 | 31,51 |  |
| 12 | Anksčiau dažytų lubų labai geras dažymas emulsiniais dažais, glaistant | m2 | 18,26 | 260,75 |  |
| 13 | Šviestuvų įrengimas keičiant | vnt. | 1,0 | 29,75 |  |
| 14 | Apšvietimo instaliacijos prietaisų keitimas, kai instaliacija paslėptoji ( jungikliai) | vnt. | 1,0 | 11,90 |  |
| 15 | Apšvietimo instaliacijos prietaisų keitimas, kai instaliacija paslėptoji ( kištukiniai lizdai) | vnt. | 2,0 | 23,80 |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  | **10-10 patalpa ( balkonas)** | | |  |  |
| 1 | Balkono angokraščių ir lubų dažymas 2 kartus fasadiniais dažais, paruošiant paviršių | 100m2 | 0,08 | 257,04 |  |
| 2 | Lubų ir angokraščių paviršių pagrindo gruntavimas antipelėsiniu gruntu | 100m2 | 0,08 | 53,31 |  |
| 3 | Keičiamų langų naujų vidaus palangių įrengimas , kai palangių lentos laminuotos | 100m | 0,035 | 27,07 |  |

**Pastabos:**

**Į pasiūlymo kainą turi būti įtraukta darbų vertė su priskaitymais (demontavimas, montavimas, perkėlimas, įrengimas, šiukšlių išvežimas) ir prietaisų , įrangos, medžiagų kainos, reikalingos darbams pilnai atlikti.**

**Visus darbus atlikti vadovaujantis STR 2.03.01:2019 „Statinių prieinamumas“ ir I-1240 Lietuvos Respublikos statybos įstatymu.**

**Visą įrangą ir medžiagas nuperka rangovas suderinęs su vyriausiąja eksploatavimo inžiniere.**

**Sanitarinių mazgų ir virtuvių patalpoms dažyti naudoti ne mažesnio kaip 20 blizgumo, 1 atsparumo klasės vandeniu skiedžiamus, atsparius drėgmei dažus. Spalvas derinti su vyriausiąja eksploatavimo inžiniere.**

**Kitų patalpų sienų dažymui naudoti ne mažesnio kaip 12 blizgumo 1 atsparumo klasės vandeniu skiedžiamus dažus. Spalvas derinti su vyriausiąja eksploatavimo inžiniere.**

**Laminatas – ne mažesnio kaip 8mm storio, ne žemesnės kaip 32 atsparumo klasės. Spalvas derinti su vyriausiąja eksploatavimo inžiniere.**

**Sienų ir grindų plytelių spalvas derinti su vyriausiąja eksploatavimo inžiniere.**