Pirkimo sąlygų priedas Nr. 2

**TECHNINĖ UŽDUOTIS**

Statytojas: UAB „Giraitės vandenys“.

Darbų vykdymo vieta: Mokyklos g., Lapių mstl., Kauno r. sav.

Sutarties pavadinimas: Vandentiekio ir nuotekų tinklų rekonstrukcija Mokyklos g., Lapių mstl., Kauno r. sav.

Statybos rūšis - rekonstrukcija.

Statinio kategorija – nesudėtingas II grupės.

1. Pirkimo objektas: vandentiekio ir nuotekų tinklų rekonstrukcija Mokyklos g., Lapių mstl., Kauno r. sav. BVPŽ kodas – 45231300-8 - Vandentiekio ir kanalizacijos tiesimo darbai, [71320000-7](https://eviesiejipirkimai.lt/index.php?option=com_vptpublic&task=sutartys&Itemid=109&filter_show=1&filter_limit=10&vpt_unite=nuotek%C5%B3+tinkl%C5%B3+rekonstrukcija&filter_cpv=71320000-7) - Inžinerinio projektavimo paslaugos.
2. Rangovas, pasirašęs sutartį, privalės atlikti statybos rangos darbus pagal Darbų kainų / kiekių Žiniaraščius Statytojo parengtame Techniniame projekte Nr. TP-2023-02/14 (toliau – Techninis projektas) nustatytais reikalavimais ir technologijomis.
3. Statytojas (Užsakovas), pasirašius sutartį ir vykdant darbus, įsipareigoja sumokėti Rangovui tik už faktiškai atliktus darbus ir panaudotas statybines medžiagas bei pateikus kiekius patvirtinančius dokumentus sąskaitas, krovinio važtaraščius ir kt., pagal tiekėjo pasiūlyme (Žiniaraštyje) nurodytus įkainius.
4. Atlikus Darbus, Rangovas privalės pagal Užsakovo nurodytus reikalavimus iki darbų vykdymo pabaigos: užsakyti el. statybos darbų žurnalą, parengti/atnaujinti inžinerinių tinklų kontrolines geodezines nuotraukas (jos turi būti parengtos ir suderintos vadovaujantis Geodezijos ir kartografijos techninių reikalavimų reglamentu GKTR 2.01:2020 „Inžinerinių tinklų objektų geodezinių matavimų atlikimo ir inžinerinių tinklų planų sudarymo tvarka“, prieš keliant derinti į **inžinerinės infrastruktūros sistemą (TIIIS), turi būti suderinti su užsakovu UAB „Giraitės vandenys“ atsakingu asmeniu asta.liutkevice@giraitesvandenys.lt)**, gauti statybos/rekonstrukcijos užbaigimo dokumentus, atnaujinti kadastrinę bylą, atnaujinti registraciją tinklų Registrų centre UAB „Giraitės vandenys“ vardu, gavus įgaliojimą, patikslinti įregistruotų rekonstruotų tinklų apsaugos zonas (jei taikoma), pateikti pažeistų drenažo tinklų atstatymo foto fiksaciją.
5. Tik Rangovas yra atsakingas už garantiją, kad jo subrangovai ir tiekėjai būtų informuoti apie šiose Pirkimo sąlygose išdėstytus reikalavimus ir tik jis atsako už garantiją, kad visų šių reikalavimų bus laikomasi.
6. Rangovas privalo užtikrinti darbų vykdymą pagal Techninio projekto reikalavimus. Visi statybos darbai turi būti vykdomi laikantis STR reikalavimų.
7. Rangovas privalo pildyti el. statybos darbų žurnalą (jei taikoma), atlikdamas jame tikslius įrašus, kuriuose būtų aprašoma statybos darbų eiga (nuo statybos pradžios iki atidavimo naudoti). Žurnale taip pat pildoma visų statybos priežiūros dalyvių atliktų patikrinimų rezultatai ir reikalavimai. Žurnalo pildymas turi atitikti Aplinkos ministerijos patvirtintų teisės aktų reikalavimus. Užsakovui turi būti sudaroma galimybė naudotis šia informacija, kai tik tai yra reikalinga.
8. Tik Rangovas yra atsakingas už garantiją, kad visos medžiagos, komponentai, įranga bus naudojami, montuojami ir eksploatuojami laikantis gamintojo nustatytų reikalavimų, ir kad gamintojo garantijos galiojimas nenutrūktų. Rangovas privalo susiderinti objekte naudojamų medžiagų sąrašą.
9. Visos konstrukcijos, medžiagos ir įranga turi būti sertifikuoti arba pripažinti tinkamai naudoti Lietuvoje nustatyta tvarka ir turėti atitikties įvertinimo dokumentą. Visoms panaudotoms medžiagoms ir gaminiams rangovas privalės pateikti eksploatacinių savybių deklaracijas.
10. **Rangovas perduodamas atliktų darbų dokumentaciją pateikia:**

* lydraštis (registruoja UAB „Giraitės vandenys“ administratorė);
* perdavimo – priėmimo aktas;
* pateikti išpildomąsias nuotekų su šulinių kortelėmis, atnaujinti pasijungimo vietų šulinių korteles 1 egz. (byla) ir 1 elektroninėje laikmenoje (\*.pdf,  \*.dwg failus suderintus TIIIS sistemoje 1 egz. ir 1 elektroninėje laikmenoje;
* TIIIS sistemos suderinimų ataskaita 1 egz. ir 1 elektroninėje laikmenoje;
* Atnaujintą kadastrinę bylas 1 egz. (bylą) ir 1 elektroninėje laikmenoje (\*.dwg, \*.pdf failus);
* vandentiekio tinklų hidraulinių bandymų aktą 1 egz. ir 1 elektroninėje laikmenoje;
* Pateikti dezinfekcijos aktus naujų vandentiekio vamzdynų 1 egz. ir 1 elektroninėje laikmenoje;
* Pateikti vandens tyrimų analizę 1 egz. ir 1 elektroninėje laikmenoje;
* Atlikti TV diagnostiką ir apteikti ataskaitą 1 elektroninėje laikmenoje (\*video, \*.pdf failus);
* Statybos užbaigimo deklaraciją ir prašymą užregistruoti tinklus 1 egz. (byla) ir 1 elektroninėje laikmenoje.

**Pastaba:** 1 el. laikmena su įrašyta dokumentacija (**pageidautina USB laikmenoje**).

Pridedamas Techninis projektas Nr. TP-2023-02/14.