## Statybos rangos sutarties Nr. 2 priedas

**DARBŲ UŽDUOTIS**

**(TECHNINĖ SPECIFIKACIJA)**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Eil.  Nr. | Pavadinimas | Reikalavimai |
|  | 1. **Bendra informacija apie pirkimo objektą** | |
| 1. | Užsakovas | Vilkaviškio rajono savivaldybės administracija, S. Nėries g. 1, Vilkaviškis. |
| 2. | Pirkimo pavadinimas | Vilkaviškio rajono savivaldybės vietinės reikšmės kelių ir gatvių remonto darbų viešasis pirkimas |
| 3. | Perkami darbai | Rytų g. VK7791, esančios Dailučių k., Virbalio sen., Vilkaviškio r. sav., kapitalinio remonto darbai pagal parengtą techninį darbo projektą (toliau – Projektas). |
| 4. | Statinių klasifikavimas pagal jo naudojimo paskirtį | Susisiekimo komunikacijos |
| 5. | Statinio statybos rūšis | Kapitalinis remontas |
| 6. | Statinio kategorija | Neypatingasis |
| 7. | Esama situacija | Gatvė su žvyro danga |
| 8. | Planuojamų darbų aprašymas ir reikalavimai | Rangovas turi:  1. Atlikti Rytų g. VK7791, esančios Dailučių k., Virbalio sen., Vilkaviškio r. sav., kapitalinio remonto darbus pagal parengtą techninį darbo projektą ir parengti Rytų g., unikalus Nr. 4400-5516-8413 kadastrinių matavimų bylą su VĮ Registrų centras patikra. Darbų kiekiai nurodyti Projekto darbų kiekių žiniaraščiuose;  2. Užsakyti Elektroninį statybos darbų žurnalą (žurnalo prenumeratą), pildyti statybos žurnalą, saugoti ir po statybos darbų baigimo perduoti Užsakovui;  3. Apmokėti už statinių statybos deklaracijos išdavimą, teikiant dokumentaciją per IS „Infostatyba“;  4. Užsakovui suteikus įgaliojimą, atlikti statybos užbaigimo procedūras. |
| 9. | Kiti reikalavimai ir sąlygos | Po Rangos darbų sutarties pasirašymo per 10 darbo dienų pateikti darbų kiekių žiniaraščius. Užpildyti darbų kiekių žiniaraščiai bus orientaciniai ir nebus vertinami pirkimo metu (kainai pagrįsti). Sąmatos bus naudojamos rangovo darbų pažangos eigai fiksuoti ir, jei reikės, rangos sutartyje nenumatytų bei numatytų, tačiau papildomai reikalingų ar atsisakomų nevykdytinų darbų kainos apskaičiavimui.  Rangovui, prieš atliekant darbus, rekomenduojama įvertinti darbų apimtis ir esamą situaciją Užsakovo objekte. Dėl objekto apžiūros laiko Rangovas turi susitarti su Vietinio ūkio sk. vyriausiuoju specialistu Vitu Didžbaliu, tel. +370 342 60007, el. paštas [vitas.didzbalis@vilkaviskis.lt](mailto:vitas.didzbalis@vilkaviskis.lt)  Visus kiekius, matmenis derinti/tikslinti vietoje.  Rangovas gatvės kapitalinio remonto darbų metu susidariusias atliekas įsipareigoja išvežti savo lėšomis.  Gatvės kapitalinio remonto darbų atlikimo terminas - per 5 mėn. nuo statybvietės perdavimo – priėmimo akto pasirašymo dienos.  Visi darbai turi būti atliekami vadovaujantis Lietuvos Respublikos Statybos įstatymu, kitais Lietuvos Respublikoje galiojančiais projektavimą ir statybą reglamentuojančiais aktualios redakcijos dokumentais, nurodytais LAKD prie Susisiekimo ministerijos interneto tinklapyje adresu <https://vialietuva.lt/teisine-informacija> bei Perkančiosios organizacijos pateikta darbų užduotimi.  Darbams atlikti naudojamos Lietuvos Respublikoje nustatyta tvarka sertifikuotos medžiagos, statybos produktai bei įrenginiai. Visos medžiagos bei montuojami įrenginiai privalo būti nauji, išskyrus atvejus, kai naudojamos jau naudotos ir (ar) Perkančiosios organizacijos pateiktos medžiagos, statybos produktai bei įrenginiai.  Vadovaujantis Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo (toliau – Aprašas), patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 „Dėl aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo“, 26.2.3. punktu, ne mažiau kaip pusę išlaidų statybos produktams turi sudaryti išlaidos tokiems produktams, kurie turi aplinkosaugines produktų deklaracijas pagal LST EN 15804 „Statinių tvarumas. Aplinkosauginės produktų deklaracijos. Pagrindinės taisyklės, taikomos statybos produktų kategorijoms“ arba lygiavertį standartą ir (ar) LST EN ISO 14025:2010 „Aplinkosauginiai ženklai ir aplinkosauginės deklaracijos. III tipo aplinkosauginės deklaracijos. Principai ir procedūros“ arba lygiavertį standartą.  Atsižvelgiant į kelių statybos projektą turi būti numatyti minimalūs aplinkos apsaugos kriterijai kelio elementams, išvardytiems Aprašo XVII skyriaus 27, 28, 29 punktuose („Kelio ženklai, ženklinimas ir triukšmo užtvaros“, „Gatvių apšvietimo įranga“, „Kelių eismo signalai“).  Atliktiems darbams Tiekėjas privalo suteikti ne trumpesnį nei teisės norminiuose aktuose nustatytą garantinį terminą.  Rangovas prisiima visą atsakomybę už darbų saugą objekte. |
| 10. | Pateikiami papildomi dokumentai | Susisiekimo komunikacijų Rytų g. VK7791, Vilkaviškio r. sav., kapitalinio remonto techninis darbo projektas (projekto Nr. TIP0106-01), |

Vilkaviškio r. sav. administracija Vitas Didžbalis

Vietinio ūkio sk. vyriausiasis specialistas