|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **TECHNINIŲ DUOMENŲ LAPAS** | | **ŽAIDIMŲ AIKŠTELĖ „EV413“** | | |
| Karstyklė EV413    **BENDRAS VAIZDAS**    **SAUGUMO ZONOS** | |  | | |
| **MONTAVIMO IR NAUDOJIMO SĄLYGOS** | | |
| Žaidimų aikštelei „EV413“ reikalinga apsauginė danga.  Kai įranga įrengiama arti kitų įrangų ar jos dalių, kurios suteikia naudotojui priverstinį judėjimą, jo kritimo erdvė bei susidūrimo zona negali persidengti atitinkamai su kitos įrangos kritimo erdve ar susidūrimo zona.  Šiose erdvėse neturi būti kliūčių, kurios būtų netikėtos ir galėtų sukelti traumas atsitrenkus į jas (įskaitant medžius, krūmus ar pastato dalis). Įsitikinkite, kad čiuožykla nėra nukreipta į pietų pusę, kad išvengti nudegimo nuo įkaitusio plieno. | | |
|  | | |
| **NAUDOTOJO AMŽIUS** | | |
| 5–14 metai | | |
| **NAUDOTOJŲ KIEKIS** | | |
| 20 | | |
|  | | |
| **TECHNINĖS CHARAKTERISTIKOS** | | |
| ILGIS (mm) | 3190 | |
| PLOTIS (mm) | 6270 | |
| AUKŠTIS (mm) | 3400 | |
| MINIMALIOS ERDVĖS PLOTAS (m2) | 65 | |
| LAISVOJO KRITIMO AUKŠTIS (mm) | 2000 | |
|  | | |
| **NAUDOJAMOS MEDŽIAGOS** | | |
| * Aukšto spaudimo polietilenas (HDPE)-(barjerams, stogams ir čiuožyklos šonams). * Nerūdijantis plienas čiuožyklai * Milteliniu būdų dažytas metalas įrenginio laikančioms dalims. * Virvės-sintetinio pluošto,16 mm skersmens, metaliniais trosais, susikirtimai sujungti plastiko apkabomis. * Platformos 1500 mm aukščio-4 vnt. * Platformos 1000 mm aukščio-2 vnt. * Tinklo sienos 1500\*1500 mm – 2 vnt. * Užlipimas su metaliniais skersiniais-3 vnt * Gaisrininko stulpas su pakopomis-1 vnt * Virvinės kopėčios-1 vnt * Užlipimas su alpinisto sienelėmis-2 vnt * Edukaciniai žaidimai lietuvių kalba iš HDPE-2 vnt * Skirtingu tipu perėjimai tarp platformų-ilgis 1500 mm- 4 vnt * Įrenginio gamyboje nenaudojama mediena ir fanera. | | |
|  | |  | | |
|  | | **SUDARYMO DATA** | | |
|  | | 2021 metai | | |
| **UAB „EŽERĖLIO VAIVORYKŠTĖ“** | **REKVIZITAI:**  **Kauno g. 99, 53391, Ežerėlis, Kauno raj.**  **Tel.8 37 53 43 32; 8 614 24 634; 8 698 28169**  **e-mail: uzsakymai@vaivorykste.lt** | | | paprastas |