PATVIRTINTA

Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2024 m. vasario 8 d. įsakymu Nr. 1S-19

**Prekių pirkimo-pardavimo sutarties Specialiosios sąlygos**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Sutarties pavadinimas** | Darbuotojų valgyklos ir ją aptarnaujančios virtuvės įrangos bei papildomų paslaugų viešojo pirkimo – pardavimo sutartis | | |
| **Sutarties data** |  | **Sutarties numeris** |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **1. SUTARTIES ŠALYS** | | |
| **1.1. Pirkėjas** | 1.1.1. Pavadinimas | VšĮ Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Kauno ligoninė |
| 1.1.2. Juridinio asmens kodas | 302583800 |
| 1.1.3. Adresas | Josvainių g. 2, LT-47144 Kaunas |
| 1.1.4. PVM mokėtojo kodas | LT100005939715 |
| 1.1.5. Atsiskaitomoji sąskaita | LT284010042502573979 |
| 1.1.6. Bankas, banko kodas | AB Luminor bank, 40100 |
| 1.1.7. Telefonas | +370 37 306 000 |
| 1.1.8. El. paštas | info@kaunoligonine.lt |
| 1.1.9. Šalies atstovas | Generalinė direktorė  prof.dr. Diana Žaliaduonytė |
| 1.1.10. Atstovavimo pagrindas | Pagal įstaigos įstatus |
| **1.2. Tiekėjas** | 1.2.1. Pavadinimas | UAB „Arvitra Baltic“ |
| 1.2.2. Juridinio asmens kodas | 300129795 |
| 1.2.3. Adresas | S. Žukausko g. 49, Vilnius |
| 1.2.4. PVM mokėtojo kodas | LT100001793215 |
| 1.2.5. Atsiskaitomoji sąskaita | LT747044060004997370 |
| 1.2.6. Bankas, banko kodas | SEB bankas 70440 |
| 1.2.7. Telefonas | +37068796284 |
| 1.2.8. El. paštas | ina@arvitra.lt |
| 1.2.9. Šalies atstovas | Direktorius Andrzej Rawluszewicz |
| 1.2.10. Atstovavimo pagrindas | Pagal įstaigos įstatus |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **2. ATSAKINGI ASMENYS** | | | |
| **2.1. Pirkėjo kontaktiniai asmenys, atsakingi už Sutarties vykdymą, Prekių priėmimą, Sąskaitų per informacinę sistemą „E. sąskaita“ priėmimą** | | Maitinimo skyriaus vadovė, Inga Valentienė, 8 37 342514, inga.valentiene@kaunoligonine.lt | |
| **2.2. Tiekėjo kontaktiniai asmenys, atsakingi už Sutarties vykdymą** | | Komercijos direktorė Ina Alekberovienė, +37068796284, ina@arvitra.lt | |
| **3. SUTARTIES DALYKAS** | | | |
| **3.1. Sutarties dalykas** | | Tiekėjas įsipareigoja Sutartyje numatytomis sąlygomis perduoti Pirkėjui darbuotojų valgyklos ir ją aptarnaujančios virtuvės įrangą su papildomomis paslaugomis (toliau – Prekės).  Išsamus Prekių aprašymas ir kiti reikalavimai tiekiamoms Prekėms nustatyti Sutarties priede Nr. 1 ,,Pasiūlymas“ (toliau – Pasiūlymas), Nr. 2 „Techninė specifikacija“ (toliau – Techninė specifikacija) ir Nr. 3 „Techniniai reikalavimai paslaugoms“. | |
| **3.2. Pirkimo numeris** | | 729946 | |
| **3.3. Informacija apie Europos Sąjungos lėšomis finansuojamą projektą arba kitą projektą** | | Netaikoma | |
| **4. PREKIŲ PRISTATYMO TERMINAI IR PREKIŲ PERDAVIMO - PRIĖMIMO TVARKA** | | | |
| **4.1. Prekių pristatymo terminai, kai Prekės pristatomos dalimis** | | Tiekėjas pagal atskirą užsakymą įsipareigoja pristatyti Prekes **ne vėliau kaip per** 7 (septynis) mėnesius nuo užsakymo pateikimo dienos šiuo adresu: Josvainių g. 2, Kaunas. | |
| **4.2. Prekių (ar jų dalies) pristatymo termino pratęsimas** | | Netaikoma | |
| **4.3. Užsakymų teikimo tvarka** | | Užsakymai teikiami Tiekėjo nurodytu elektroniniu paštu ir laikomi gautais po 8 (valandų) valandų nuo užsakymo pateikimo. | |
| **4.4. Dėl Prekių pristatymo dalimis vertės / apimties** | | Netaikoma. | |
| **4.5. Kartu su Prekėmis pateikiami dokumentai** | | Kartu su Prekėmis pateikiami šie dokumentai: naudojimo instrukcijos, techninė dokumentacija, CE sertifikatai (tai įrangai, kuriai reikalauja teisės aktai arba lygiaverčiai dokumentai) kiti reikalingi dokumentai. | |
| **5. SUTARTIES KAINA IR ATSISKAITYMO TVARKA** | | | |
| **5.1. Sutarčiai taikomas kainos apskaičiavimo būdas** | | Fiksuotos kainos kainodara | |
| **5.2. Pradinės Sutarties vertė ir Sutarties kaina, kai taikoma fiksuotos kainos kainodara** | | Pradinės Sutarties vertė yra 105 293,30 Eur, (šimtas penki tūkstančiai du šimtai devyniasdešimt trys Eur, 30 ct.) be pridėtinės vertės mokesčio (toliau – PVM).  PVM sudaro 22111,59 Eur, (dvidešimt du tūkstančiai šimtas vienuolika Eur 59 ct.).  Sutarties kaina yra **127 404,89 Eur**, (šimtas dvidešimt septyni tūkstančiai keturi šimtai keturi Eur, 89 ct.) Eur su PVM.  Šioje Sutartyje Pradinės Sutarties vertė yra lygi Tiekėjo pasiūlymo kainai be PVM, nurodytai už visą pirkimo dokumentuose ir Sutartyje nurodytą Prekių kiekį ir (ar) apimtį. | |
| **5.3. Sutarties kainos / įkainių perskaičiavimas taikant peržiūros taisykles** | | Sutarties kaina / įkainiai bus perskaičiuojami:  5.3.1. dėl PVM tarifo pasikeitimo;  5.3.3. dėl kainų lygio pokyčio; | |
| **5.3.1. Sutarties kainos / įkainių peržiūra dėl PVM tarifo pasikeitimo** | | Jeigu Sutarties vykdymo metu pasikeičia PVM mokėjimą reglamentuojantys teisės aktai, darantys tiesioginę įtaką Tiekėjo tiekiamų Prekių Sutartyje nurodytai kainai/įkainiams, Sutarties kaina / įkainiai perskaičiuojami nekeičiant Prekių kainos / įkainio be PVM.  Perskaičiuota Sutarties kaina / Prekių įkainiai įforminami Susitarimu ir turi būti taikomi nuo naujo PVM įvedimo datos (nepriklausomai nuo to, kada pasirašytas Susitarimas). | |
| **5.3.2.** **Sutarties kainos / įkainių peržiūra dėl kitų mokesčių, lemiančių Prekių kainos pokytį, pasikeitimo** | | Netaikoma | |
| **5.3.3. Sutarties kainos / įkainių peržiūra dėl kainų lygio pokyčio** | | 5.3.3.1 Bet kuri Sutarties šalis Sutarties galiojimo metu turi teisę inicijuoti Sutarties įkainių peržiūrą (keitimą) ne anksčiau kaip po 6 (šešių) mėnesių nuo Sutarties įsigaliojimo dienos (jeigu peržiūra jau buvo atlikta – nuo Susitarimo dėl paskutinio perskaičiavimo pagal šį Specialiųjų sąlygų punktą įsigaliojimo dienos). Sutarties įkainių peržiūra atliekama ne rečiau kaip kas 6 (šešis) mėnesius.  5.3.3.2. Sutarties įkainiai peržiūrimi tik tai Sutarties daliai, kuri nėra išpirkta, t. y., Prekėms, kurios nėra priimtos ir apmokėtos. Vėlesnė Sutarties įkainių peržiūra negali apimti laikotarpio, už kurį jau buvo atliktas peržiūra.  5.3.3.3. Jeigu Prekių tiekimas vėluoja dėl Tiekėjo kaltės, uždelstų pristatyti Prekių įkainiai nėra perskaičiuojami dėl kainų lygio kilimo (negali būti didinami).  5.3.3.4. Atlikdamos Sutarties įkainių peržiūrą Šalys vadovaujasi Valstybės duomenų agentūros viešai Oficialiosios statistikos portale paskelbtais Rodiklių duomenų bazės duomenimis. Iš kitos Šalies nereikalaujama pateikti oficialaus Valstybės duomenų agentūros ar kitos institucijos išduoto dokumento ar patvirtinimo.  5.3.3.5. Šalys privalo Susitarime nurodyti vartojimo prekių ir paslaugų indekso reikšmę laikotarpio pradžioje ir jo nustatymo datą, indekso reikšmę laikotarpio pabaigoje ir jo nustatymo datą, kainų pokytį (k), perskaičiuotą Sutarties įkainius, perskaičiuotą Pradinės Sutarties vertę.  5.3.3.6. Nauji Sutarties įkainiai apskaičiuojami pagal žemiau pateiktą formulę:  , kur a –įkainis (Eur be PVM)) (jei peržiūra jau buvo atlikta, tai po paskutinio perskaičiavimo)  a1 – perskaičiuota (pakeista) įkainis (Eur be PVM)  k – pagal vartotojų kainų indeksą (pr Vartojimo prekės) apskaičiuotas Vartojimo prekių ir paslaugų kainų pokytis (padidėjimas arba sumažėjimas) (%). „k“ reikšmė skaičiuojama pagal formulę  , (proc.) kur  Indnaujausias – kreipimosi dėl įkainių peržiūros išsiuntimo kitai šaliai dieną paskelbtas naujausias vartojimo prekių ir paslaugų indeksas (pr Vartojimo prekės).  Indpradžia – laikotarpio pradžios datos (mėnesio) vartojimo prekių ir paslaugų indeksas (pr Vartojimo prekės). Pirmojo perskaičiavimo atveju laikotarpio pradžia (mėnuo) yra Sutarties įsigaliojimo dienos mėnuo. Antrojo ir vėlesnių perskaičiavimų atveju laikotarpio pradžia (mėnuo) yra paskutinio perskaičiavimo metu naudotos paskelbto atitinkamo indekso reikšmės mėnuo.  5.3.3.7. Skaičiavimams indeksų reikšmės imamos keturių skaitmenų po kablelio tikslumu. Apskaičiuotas pokytis (k) tolimesniems skaičiavimams naudojamas suapvalinus iki vieno skaitmens po kablelio, o apskaičiuotas įkainis „a1“ suapvalinamas iki dviejų skaitmenų po kablelio.  5.3.3.8. Šalis, siekianti Sutarties įkainių peržiūros, privalo raštu kreiptis į kitą Šalį ir prašyme pateikti visą reikalingą informaciją: Sutarties pavadinimą, numerį, datą, neperduotų ir neapmokėtų Prekių sąrašą su kiekiais, Indekso reikšmes su nuorodomis į viešus šaltinius Valstybės duomenų agentūros Oficialiosios statistikos portale arba kitus oficialius šaltinių duomenis, kita svarbi informacija. Prašyme Šalis neturi teisės nurodyti kito Indekso ar prašyti perskaičiavimo pagal kitą Indeksą nei nurodytas šioje procedūroje.  5.3.3.9. Susitarimas turi būti sudarytas per 20 (dvidešimt) kalendorinių dienų nuo Šalies pateikto tinkamo prašymo perskaičiuoti Sutarties įkainius gavimo dienos.  5.3.3.10. Susitarimu Šalys neturi teisės keisti procedūroje nurodytos tvarkos ar kitų Sutarties nuostatų, išskyrus, jei keitimas atliekamas pagal VPĮ nuostatas. | |
| **5.3.4. Sutarties kainos / įkainių peržiūra dėl kainų lygio pokyčio pagal Prekių grupių kainų pokyčius** | | Netaikoma | |
| **5.4. Sutarties kainos / įkainių apskaičiavimas taikant kiekio (apimties) keitimo taisykles** | | Netaikoma | |
| **5.5. Atsiskaitymo su Tiekėju terminas ir tvarka** | | Pirkėjas atsiskaito su Tiekėju ne vėliau kaip per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo Sąskaitos gavimo dienos.  Apmokėjimo sąlygos: įvykdžius užsakymą, mokama už konkretų kiekį / apimtį pagal nustatytus įkainius | |
| **5.6. Avansas** | | Netaikoma | |
| **5.7. Avanso užtikrinimas** | | Netaikoma | |
| **6. PREKIŲ KOKYBĖ IR GARANTINIAI ĮSIPAREIGOJIMAI** | | | |
| **6.1. Garantinis terminas** | | Prekėms nustatomas Tiekėjo pasiūlytas arba Prekių gamintojo taikomas Garantinis terminas, tačiau bet kokiu atveju ne trumpesnis kaip **24** (dvidešimt keturi) mėnesiai. Garantinis terminas, skaičiuojamas nuo Prekių perdavimo-priėmimo akto ar Sąskaitos (kai Prekių perdavimo-priėmimo aktas nėra pasirašomas) pasirašymo dienos. | |
| **6.2. Garantinė priežiūra** | | Tiekėjas privalo pašalinti trūkumus ne vėliau kaip per 20 (dvidešimt) darbo dienų. | |
| **7. SUTARTIES VYKDYMUI PASITELKIAMI SUBTIEKĖJAI** | | | |
| **Sutarties vykdymui pasitelkiami subtiekėjai ir (ar) specialistai** | | Sutarties vykdymui subtiekėjai ir (ar) specialistai nepasitelkiami. | |
| **8. PRIEVOLIŲ PAGAL SUTARTĮ ĮVYKDYMO UŽTIKRINIMAS** | | | |
| **8.1. Prievolių pagal Sutartį įvykdymo užtikrinimas** | | Prievolių pagal Sutartį įvykdymas užtikrinamas:  Netesybomis (delspinigiais, bauda).  Kitais Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse ir (ar) Sutartyje nurodytais prievolių įvykdymo užtikrinimo būdais. | |
| **8.2. Sutarties įvykdymo užtikrinimo pateikimas** | | Netaikoma. | |
| **9. ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ** | | | |
| **9.1. Pirkėjui taikomos netesybos už mokėjimų pagal Sutartį vėlavimą** | | Jei Pirkėjas, gavęs tinkamai pateiktą ir užpildytą Sąskaitą, uždelsia atsiskaityti už tinkamai Tiekėjo  perduotas kokybiškas Prekes per Sutartyje nurodytą terminą, Tiekėjas nuo kitos nei nustatytas terminas dienos skaičiuoja Pirkėjui 0,05 (penkios šimtosios) procento dydžio delspinigius nuo neapmokėtos sumos be PVM už kiekvieną vėlavimo dieną. | |
| **9.2. Tiekėjui taikomos netesybos** | | 9.2.1. Jeigu Tiekėjas vėluoja vykdyti užsakymą, tiekti Prekes ar ištaisyti jų trūkumus arba nevykdo kitų sutartinių įsipareigojimų, Pirkėjas nuo kitos nei nustatytas terminas dienos Tiekėjui skaičiuoja 0,05 (penkios šimtosios) procento  dydžio delspinigius už kiekvieną uždelstą dieną nuo laiku neperduotų Prekių ar Prekių, turinčių trūkumų, kainos be PVM  9.2.2. Tiekėjas privalo sumokėti Pirkėjui netesybas per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo Pirkėjo pareikalavimo.  9.2.3. Pirkėjas turi teisę išskaičiuoti netesybų sumą iš Tiekėjui mokėtinų sumų. Pirkėjas neprivalo įrodyti Tiekėjui, jog patyrė nuostolių. | |
| **9.3. Tiekėjui / Pirkėjui taikoma bauda nutraukus Sutartį dėl esminio Sutarties pažeidimo** | | Nutraukus Sutartį dėl esminio Sutarties pažeidimo, nustatyto Sutarties Specialiosiose sąlygose, mokama 10 (dešimt) procentų dydžio bauda nuo Pradinės Sutarties vertės be PVM, nurodytos Specialiųjų sąlygų 5.2 punkte. | |
| **9.4. Tiekėjui taikoma bauda dėl esamų subtiekėjų ar specialistų pakeitimo / naujų subtiekėjų pasitelkimo nesilaikant Bendrosiose sąlygose nurodytos subtiekėjų ir (ar) specialistų keitimo tvarkos** | | Netaikoma | |
| **9.5. Tiekėjui taikomos baudos dėl aplinkosauginių ir (arba) socialinių kriterijų nesilaikymo** | | Netaikoma | |
| **9.6. Tiekėjui / Pirkėjui taikoma bauda dėl konfidencialumo reikalavimų nesilaikymo** | | Netaikoma | |
| **9.7. Tiekėjui taikomos netesybos dėl pirkimo dokumentuose nustatytų kokybinių kriterijų nepasiekimo Sutarties vykdymo metu** | | Netaikoma | |
| **9.8. Tiekėjui taikomos netesybos dėl Sutarties įvykdymo užtikrinimo nepratęsimo** | | Netaikoma | |
| **9.9. Kitos netesybos** | | Netaikoma. | |
| **10. SUTARTIES GALIOJIMAS IR KEITIMAS** | | | |
| **10.1. Sutarties sudarymas ir įsigaliojimas** | | Ši Sutartis laikoma sudaryta ir įsigalioja nuo Sutarties pasirašymo dienos (antrosios Šalies pasirašymo dieną).  Sutartis galioja iki visiško prievolių įvykdymo (kol bus išnaudota Pradinės Sutarties vertė, bet jos terminas negali būti ilgesnis kaip 8 (aštuoni) mėnesiai. | |
| **10.2. Sutarties galiojimo termino pratęsimas** | | Netaikoma | |
| **11. SUTARTIES NUTRAUKIMAS** | | | |
| **11.1. Sutarties nutraukimo pagrindai** | Sutartis gali būti nutraukiama rašytiniu Šalių susitarimu arba vienašališkai, Bendrosiose sąlygose ir šiais Specialiosiose sąlygose nurodytais atvejais ir nustatyta tvarka. | | |
| **11.2. Esminiai Sutarties pažeidimai** | 11.2.1. jeigu Tiekėjas nevykdo prisiimtų įsipareigojimų už Sutartyje nustatytą Sutarties kainą / įkainius;  11.2.2. jeigu Tiekėjas nesilaiko Sutartyje nustatytų Prekių tiekimo terminų 2 (du) kartus iš eilės arba vėluoja pristatyti Prekes daugiau nei 60 (šešiasdešimt) kalendorinių dienų nuo Sutartyje nustatyto Prekių pristatymo termino pabaigos;  11.2.3. jeigu Tiekėjas pažeidžia Prekių pristatymo terminus ir dėl Prekių pristatymo vėlavimo Prekės tampa nebereikalingos;  11.2.4. Tiekėjo kvalifikacija tapo nebeatitinkančia pirkimo dokumentuose nustatytų Sutarties tinkamam vykdymui būtinų reikalavimų ir šie neatitikimai nebuvo ištaisyti per 14 (keturiolika) kalendorinių dienų nuo kvalifikacijos tapimo neatitinkančia dienos | | |
| **12. APLINKOSAUGINIAI IR SOCIALINIAI KRITERIJAI** (taikoma, jeigu aplinkosauginiai ir (arba) socialiniai kriterijai nustatomi kaip Sutarties vykdymo sąlygos) | | | |
| **12.1. Aplinkosauginių kriterijų nustatymo teisinis pagrindas** | Aplinkosauginiai kriterijai Prekėms nustatomi vadovaujantis Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo, patvirtinto 2011 m. birželio 28 d. įsakymu D1-508 „Dėl Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – Tvarkos aprašas) 4.1. ir 4.4.4.4. papunkčiais. | | |
| **12.2. Su Prekių pakuotėmis susiję aplinkosauginiai kriterijai** | 1. Jeigu Prekės supakuojamos į antrinę pakuotę, ji turi būti perdirbamoji pakuotė pagal Lietuvos Respublikos mokesčio už aplinkos teršimą įstatymo nuostatas. Tiekėjas patiekdamas Prekes Pirkėjui, pateikia Prekės antrinės pakuotės tinkamumą perdirbti (perdirbamumą) patvirtinančius dokumentus (pavyzdžiui, pakuotės aprašymo dokumentą, techninį dokumentą, dokumentą iš akredituotų laboratorijų ar pakuočių atliekų perdirbėjų, ar eksportuotojų iš tvarkytojų sąrašo, ar kitus lygiaverčius objektyvius įrodymus). Už Prekių priėmimą atsakingas Pirkėjo atstovas, nurodytas šios Sutarties 2.1 punkte patikrina Tiekėjo pateiktus įrodymus dėl šiame punkte nustatytų reikalavimų laikymosi. Nustačius, kad Tiekėjas šiame punkte nustatytų reikalavimų nesilaiko, už Prekių priėmimą atsakingas Pirkėjo atstovas turi teisę Prekių nepriimti ir laikyti, kad Prekės turi trūkumų, kuriuos Tiekėjas privalo ištaisyti. | | |
| **12.3. Su Prekių pristatymu susiję aplinkosauginiai kriterijai** | Vykdydamos Sutartį, Pirkėjas ir Tiekėjas įsipareigoja mažinti popieriaus sunaudojimą, atsisakyti nebūtino dokumentų kopijavimo ir spausdinimo, todėl su Sutarties vykdymu susiję dokumentai Pirkėjui turi būti pateikti tik elektroniniu formatu. Išimtiniais atvejais su Sutarties vykdymu susiję dokumentai turi (gali) būti pateikiami popieriniu formatu, jeigu toks formatas privalomas pagal teisės aktus arba Pirkėjas nurodo tokį būtinumą – tokiu atveju turi būti naudojamas popierius, kuris atitinka reikalavimus: a) turi būti pagamintas iš 100 proc. perdirbto popieriaus (naudoto popieriaus ir (ar) gamybos atliekų) plaušų arba ne mažiau kaip 30 proc. pirminės medienos plaušų, gautų iš miškų, sertifikuotų naudojant Forest Stewardship Council (toliau – FSC) ar Miškų sertifikavimo sistemų pripažinimo programą (angl. Programme for the Endorsement of Forest Certification schemes (toliau – PEFC) arba lygiavertes miškų sertifikavimo sistemas, kita dalis – iš perdirbto popieriaus plaušų; b) turi būti nebalintas arba balintas nenaudojant chloro dujų. Pateikiami atitiktį įrodantys dokumentai: gamintojo ir (ar) tiekėjo techniniai dokumentai, gamintojo ir (ar) importuotojo, ir (ar) tiekėjo rašytinis patvirtinimas, saugos duomenų lapas, gamintojo bandymų ataskaita, protokolas, gamintojo ir (ar) tiekėjo deklaracija (pateikiant objektyvius įrodymus), aplinkosauginė produkto deklaracija arba kiti lygiaverčiai įrodymai. | | |
| **12.4. Su Prekėmis susijusių paslaugų (pavyzdžiui, montavimo, apmokymo ir kitos parengimui naudoti skirtos paslaugos) teikimu susiję aplinkosauginiai kriterijai** | Netaikoma | | |
| **12.5. Su perkamomis Prekėmis susiję socialiniai kriterijai** | Netaikoma | | |
| **13. BENDRŲJŲ SĄLYGŲ PAKEITIMAI IR PAPILDYMAI**  (jeigu būtina dėl konkretaus Sutarties dalyko specifikos) | | | |
| **13.1.** | Šalys susitaria pakeisti nurodytą Sutarties Bendrųjų sąlygų punktą ir išdėstyti jį nauja redakcija: netaikoma. | | |
| **13.2.** | Šalys susitaria papildyti Sutarties Bendrąsias sąlygas nurodytu punktu, tačiau kitų punktų numeracijos nekeisti: netaikoma. | | |
| **13.3.** | Šalys susitaria išbraukti nurodytą Sutarties Bendrųjų sąlygų punktą, tačiau kitų punktų numeracijos nekeisti: netaikoma. | | |
| **13.4.** | Nustatomos kitokios nei Sutarties Bendrosiose sąlygose nustatytos nuostatos dėl Prekių intelektinės nuosavybės: netaikoma. | | |
| **13.5.** | Sutarties Bendrosiose sąlygose nurodytos alternatyvios nuostatos (su prierašu „jei taikoma“ ir pan.) taikomos tik tokiu atveju, jeigu jos konkrečiai aprašomos Sutarties Specialiosiose sąlygose: netaikoma. | | |
| **14. SUTARTIES PRIEDAI** | | | |
| 14.1. Priedas Nr. 1 | ,,Pasiūlymas“ | | |
| 14.2. Priedas Nr. 2 | „Techninė specifikacija“ | | |
| 14.3. Priedas Nr. 3 | „Techniniai reikalavimai paslaugoms“ | | |
| **15. ŠALIŲ ATSTOVŲ PARAŠAI** | | | |
| **PIRKĖJAS** | | | **TIEKĖJAS** |
| Generalinė direktorė prof. dr. Diana Žaliaduonytė | | | Direktorius Andrzej Rawluszewicz |
| **(parašas)** | | | **(parašas)** |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Priedas Nr. 1

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **PIRKIMO SĄLYGŲ PRIEDAS "PASIŪLYMO FORMA"** | | | | | | | | | |
|  |  |  | |  |  |  |  | | |
| **DARBUOTOJŲ VALGYKLOS IR JĄ APTARNAUJANČIOS VIRTUVĖS ĮRANGOS BEI PAPILDOMŲ PASLAUGŲ PIRKIMAS** | | | | | | | | | |
|  |  |  | |  |  |  |  | | |
| Kam: | **VšĮ LSMU Kauno ligoninė** | | | | | | |  | |
|  |  |  | |  |  |  |  | | |
| Data: | 2024.08.09 |  | |  |  |  |  | | |
| Nr.: | 67/11-09-01AI |  | |  |  |  |  | | |
| Vieta: | Vilnius |  | |  |  |  |  | | |
|  |  |  | |  |  |  |  | | |
| Tiekėjo pavadinimas / Ūkio subjektų grupės nariai: | | | UAB Arvitra Baltic | | | | | |  |
| Tiekėjo kodas (-ai): | | | 300129795 | | | | | |  |
| Tiekėjo adresas (-ai): | | | S. Žukausko g. 49, Vilnius | | | | | |  |
| Tiekėjo PVM mokėtojo kodas(-ai): | | | LT100001793215 | | | | | |  |
| Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės atsakingo partnerio sąskaitos numeris, banko pavadinimas ir banko kodas (-ai): | | | LT747044060004997370 | | | | | |  |
| Asmens atsakingo už pasiūlymą vardas, pavardė: | | | Komercijos direktorė Ina Alekberovienė | | | | | |  |
| Asmens atsakingo už pasiūlymą telefono numeris, el. pašto adresas: | | | 868796284 ina@arvitra.lt | | | | | |  |
| Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės, laimėjimo atveju, pasirašančio sutartį asmens vardas, pavardė, pareigos: | | | Direktorius Andrzej Rawluszewicz | | | | | |  |
| Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės, laimėjimo atveju, už sutarties vykdymą atsakingo asmens vardas, pavardė, telefono numeris, elektroninio pašto adresas: | | | Komercijos direktorė Ina Alekberovienė  868796284 ina@arvitra.lt | | | | | |  |
| (1) Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės narių, (2) ūkio subjektų, kurių pajėgumais remiamasi, ir (3) jei pašalinimo pagrindai taikomi visiems subtiekėjams - subtiekėjų, kolegialaus priežiūros organo (Stebėtojų tarybos) ir (ar) kolegialaus valdymo organo (Valdybos) narių sąrašas (jei sudaryta) ir (ar) asmuo, kuriam suteikti VPĮ 46 str. 2 d. 2 p. numatyti įgaliojimai | | |  | | | | | |  |
|  |  |  | |  |  |  |  | | |
| **Tiekėjo patvirtinimai:** | | | | | | | | |  |
| 1. Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomi pirkimo sąlygomis, nustatytomis: | | | | | | | | |  |
| 1.1. viešojo pirkimo dokumentuose | | | | | | | | |  |
| 1.2. kituose pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose). | | | | | | | | |  |
| 2. Patvirtiname, kad informacija ir duomenys, pateikti pasiūlyme, yra teisingi ir apima viską, ko reikia tinkamam sutarties įvykdymui | | | | | | | | |  |
| 3. Patvirtiname, kad jei pasiūlyme nenurodyti kolegialaus priežiūros/valdymo organų nariai, šie organai juridiniuose asmenyse nėra sudaryti (taikoma, kai pirkimo dokumentuose nustatyti pašalinimo pagrindai). | | | | | | | | |  |
| 4. Pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose. | | | | | | | | |  |
| 5. Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, jis nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemoka: | | | | | | | | | |
| **1. DALIS** | **VIRTUVĖS ĮRANGA** | | | | | | |  | |
|  |  |  | |  |  |  |  | | |
| **Tiekėjo pasiūlymas:** |  |  | |  |  |  |  | | |
| **Nr.** | **Pavadinimas** | **Kiekis** | | **Mato vienetas** | **Kaina be PVM, Eur** | **Suma be PVM, Eur** | **Gamintojas, modelis** | | |
| **1.** | **Virtuvės įranga** |  | |  |  |  |  | | |
| 1.1. | Stelažas NR.2 | 1 | | vnt. | 335,40 | 335,40 | STV-L4-150/60/180 Gamintojas: Ukrenga | | |
| 1.2. | Stelažas NR.13 | 1 | | vnt. | 266,50 | 266,50 | STV-L4-120/50/160 Gamintojas: Ukrenga | | |
| 1.3. | Stelažas NR.19 | 3 | | vnt. | 310,70 | 932,10 | STV-L4-150/50/180 Gamintojas: Ukrenga | | |
| 1.4. | Šaldiklis vežimėlis Nr.3 | 1 | | vnt. | 660,00 | 660,00 | NOVA 35-1 Gamintojas: Elpol | | |
| 1.5. | Šaldytuvas NR.4 | 5 | | vnt. | 1450,00 | 7250,00 | 7450.0072-2 Gamintojas: Combisteel | | |
| 1.6. | Šaldiklis NR.14 | 1 | | vnt. | 1750,00 | 1750,00 | 7450.0076-6 Gamintojas: Gort | | |
| 1.7. | Stalas NR.5 | 1 | | vnt. | 309,40 | 309,40 | GS-L-b-200/70/90 Gamintojas: Ukrenga | | |
| 1.8. | Stalas NR.18 | 1 | | vnt. | 176,80 | 176,80 | GS-L-b-60/80/90 Gamintojas: Ukrenga | | |
| 1.9. | Stalas NR.20 | 2 | | vnt. | 269,10 | 538,20 | GS-L-b-160/70/90 Gamintojas: Ukrenga | | |
| 1.10. | Stalas su plautuve  NR.28 | 5 | | vnt. | 527,80 | 2639,00 | GS-P-04-L-b-200/70/90 Gamintojas: Ukrenga | | |
| 1.11. | Stalas spintelė su plautuve NR.46 | 1 | | vnt. | 520,00 | 520,00 | GS-DS-P-04-L-b-80/60/90 Gamintojas: Ukrenga | | |
| 1.12. | Stalas su lentyna NR.31 | 3 | | vnt. | 178,10 | 534,30 | GS-L-b-60/80/90 Gamintojas: Ukrenga | | |
| 1.13. | Stalas su lentyna NR.32 | 1 | | vnt. | 219,70 | 219,70 | GS-L-b-100/80/90 Gamintojas: Ukrenga | | |
| 1.14. | Stalas su dviem  plautuvėmis NR.40 | 1 | | vnt. | 889,20 | 889,20 | SI-P2-07-IK-R-b-200/75/90 Gamintojas: Ukrenga | | |
| 1.15. | Stalas prie indų plovimo mašinos NR.43 | 1 | | vnt. | 367,90 | 367,90 | SI-07-KR-R-b Gamintojas: Ukrenga | | |
| 1.16. | Giluminė vonia  NR.12 | 2 | | vnt. | 824,20 | 1648,40 | PV-O1-b-120/70/90 Gamintojas: Ukrenga | | |
| 1.17. | Lentyna vieno lygio NR.27 | 4 | | vnt. | 104,00 | 416,00 | LP-L1-100/30/33 Gamintojas: Ukrenga | | |
| 1.18. | Vežimėlis skardoms GN 1/1 NR.15 | 2 | | vnt. | 261,30 | 522,60 | V-GN17-37,5/55/163,5 Gamintojas: Ukrenga | | |
| 1.19. | Vežimėlis Kasetėms NR.44 | 1 | | vnt. | 206,70 | 206,70 | V-K7-56/50/170 Gamintojas: Ukrenga | | |
| 1.20. | Ventiliacijos gaubtas NR.17 | 1 | | vnt. | 273,00 | 273,00 | GPD-1V200-90/90/45 Gamintojas: Ukrenga | | |
| 1.21. | Ventiliacijos gaubtas NR.42 | 1 | | vnt. | 339,30 | 339,30 | GPD-2V315-140/100/45 Gamintojas: Ukrenga | | |
| 1.22. | Priesienis ventiliacijos gaubtas NR.34 | 2 | | vnt. | 1609,40 | 3218,80 | GCD-F-A-3V315-250/200/55 Gamintojas: Ukrenga | | |
| 1.23. | Daržovių valymo mašina NR.6 | 1 | | vnt. | 1800,00 | 1800,00 | FP103 Gamintojas: Fama | | |
| 1.24. | Bulvių tarkavimo mašina | 1 | | vnt. | 1650,00 | 1650,00 | PM-T-210104-23 Gamintojas PM Lietuva | | |
| 1.25. | Bulvių tarkių presas NR.11 | 1 | | vnt. | 1495,00 | 1495,00 | BTP-01 Gamintojas: Ukrenga | | |
| 1.26. | Virtuvės inventoriaus plovimo mašina NR.16 | 1 | | vnt. | 6800,00 | 6800,00 | EL981E Gamintojas: Krupps | | |
| 1.27. | Kupolinė indų plovimo mašina  NR.41 | 1 | | vnt. | 9700,00 | 9700,00 | Electronic Evo2 Gamintojas: Silanos | | |
| 1.28. | Virimo katilas NR.33 | 2 | | vnt. | 2600,00 | 5200,00 | ELR-782 Gamintojas: Gaztrometal | | |
| 1.29. | Konvekcinė krosnis | 2 | | vnt. | 7850,00 | 15700,00 | maxx10.10 Gamintojas: Convotherm | | |
| 1.30. | Paverčiama keptuvė su dankčiu NR.36 | 2 | | vnt. | 4300,00 | 8600,00 | R90/80BRE/80F/M Gamintojas: Modular | | |
| 1.31. | Viryklė Nr.37 | 1 | | vnt. | 2800,00 | 2800,00 | EMP.PLS.7KE030-P7  Gamintojas: Empero | | |
| 1.32. | Mėsmalė Nr.29 | 1 | | vnt. | 1625,00 | 1625,00 | FTI138RSUT FINV Gamintojas: Fama, Italija | | |
| 1.33. | Planetarinis mikseris | 1 | | vnt. | 1950,00 | 1950,00 | YG-03023 Gamintojas: Yato gastro | | |
| 1.34. | Maisto išdavimo linija su padėklų takeliu, įmontuota įranga. Kampinė. | 1 | | vnt. | 20000,00 | 20000,00 | NOVA ARVITRA\ Gamintojas: Novameta | | |
| 1.35. | Valgyklos ir ją aptarnaujančios virtuvės įrengimo paslaugos | 1 | | kompl. | 950,00 | 950,00 | UAB Arvitra Baltic | | |
|  |  |  | |  | **Suma be PVM** | **102283,30** |  | | |
|  |  | **Taikomas PVM dydis (%)** | | 21 | **PVM suma** | **21479,49** |  | | |
|  |  |  | |  | **Suma su PVM** | **123762,79** |  | | |
|  |  |  | |  |  |  |  | | |
|  |  |  | |  |  |  |  | | |
|  |  |  | |  |  |  |  | | |
| **2. DALIS** | **VIRTUVĖS ĮRANGA II DALIS** | | | | | | | | |
|  |  |  | |  |  |  |  | | |
| **Tiekėjo pasiūlymas:** |  |  | |  |  |  |  | | |
| **Nr.** | **Pavadinimas** | **Kiekis** | | **Mato vienetas** | **Kaina be PVM, Eur** | **Suma be PVM, Eur** | **Gamintojas, modelis** | | |
| **2.** | **Virtuvės įranga II dalis** |  | |  |  |  |  | | |
| 2.1. | Mobilus vežimėlis su fiksuojamais ratukais | 2 | | vnt. | 105,00 | 210,00 | VS-L3-100/50/93 Gamintojas: Ukrenga | | |
| 2.2. | Daržovių pjaustyklė | 1 | | kompl. | 1950,00 | 1950,00 | CL50 Gamintojas: Robot Coup | | |
| 2.3. | Kuteris smulkintuvas | 1 | | vnt. | 850,00 | 850,00 | C6VV Gamintojas: La Felsinea | | |
|  |  |  | |  | **Suma be PVM** | **3010,00** |  | | |
|  |  | **Taikomas PVM dydis (%)** | | 21 | **PVM suma** | **632,10** |  | | |
|  |  |  | |  | **Suma su PVM** | **3642,10** |  | | |

Priedas Nr.2

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Pirkimas: DARBUOTOJŲ VALGYKLOS IR JĄ APTARNAUJANČIOS VIRTUVĖS ĮRANGOS BEI PAPILDOMŲ PASLAUGŲ PIRKIMAS** | | | |
| **TECHNINĖ SPECIFIKACIJA** | |  |  |
|  |  |  |  |
| **Nr.** | **Pavadinimas** | **Tiekėjo siūlomi parametrai** |  |
|  |  |  |  |
| **1** | **Virtuvės įranga** |  |  |
| **1.1.** | **Stelažas NR.2** | 1 | vnt. |
| 1.1.1. | Pagamintas iš nerūdijančio plieno; | Pagamintas iš nerūdijančio plieno; |  |
| 1.1.2. | 4 lentynų; | 4 lentynų; |  |
| 1.1.3. | Reguliuojamas kojelių aukštis; | Reguliuojamas kojelių aukštis; |  |
| 1.1.4. | Matmenys: 1500x600x1800 mm (±20 mm); | Matmenys: 1500x600x1800 mm ; |  |
| 1.1.5. | Gabaritai ir komplektacija pateikiami pagal parengtą projektą. |  |  |
| **1.2.** | **Stelažas NR.13** | 1 | vnt. |
| 1.2.1. | Pagaminta iš nerūdijančio plieno; | Pagaminta iš nerūdijančio plieno; |  |
| 1.2.2. | 4 lentynų; | 4 lentynų; |  |
| 1.2.3. | Reguliuojamas kojelių aukštis; | Reguliuojamas kojelių aukštis; |  |
| 1.2.4. | Matmenys: 1200x500x1600 mm (±20 mm); | Matmenys: 1200x500x1600 mm; |  |
| 1.2.5. | Gabaritai ir komplektacija pateikiami pagal parengtą projektą. |  |  |
| **1.3.** | **Stelažas NR.19** | 3 | vnt. |
| 1.3.1. | Pagaminta iš nerūdijančio plieno | Pagaminta iš nerūdijančio plieno |  |
| 1.3.2. | 4 lentynų; | 4 lentynų; |  |
| 1.3.3. | Reguliuojamas kojelių aukštis; | Reguliuojamas kojelių aukštis; |  |
| 1.3.4. | Matmenys: 1500x500x1800 mm (±20 mm); | Matmenys: 1500x500x1800 mm; |  |
| 1.3.5. | Gabaritai ir komplektacija pateikiami pagal parengtą projektą. |  |  |
| **1.4.** | **Šaldiklis vežimėlis Nr.3** | 1 | vnt. |
| 1.4.1. | Matmenys: 1050x600x780 (±20 mm;) | Matmenys: 1050x620x800 |  |
| 1.4.2. | Galingumas: 0,35 kW (±0,1kW ) 230 V | Galingumas: 0,35 kW 230 V |  |
| 1.4.3. | Talpa 296 l (±20 l); | Talpa 310 l ; |  |
| 1.4.4. | Su ratukais; | Su ratukais; |  |
| 1.4.5. | Stiklinės durelės, slankiojančios, su užraktu, termostatu. | Stiklinės durelės, slankiojančios, su užraktu, termostatu. |  |
| 1.4.6. | Temperatūrinis režimas -14/-24 (±2°C) | Temperatūrinis režimas -16/-24 |  |
| 1.4.7 | Energijos efektyvumo klasė ne mažesnė kaip C | Energijos efektyvumo klasė C |  |
| 1.4.8. | Gabaritai ir komplektacija pateikiami pagal parengtą projektą. |  |  |
| **1.5.** | **Šaldytuvas NR.4** | 5 | vnt. |
| 1.5.1. | Pagamintas iš nerūdijančio plieno vidus ir išorė; | Pagamintas iš nerūdijančio plieno vidus ir išorė; |  |
| 1.5.2. | Lentynos 3-4 | Lentynos 3 |  |
| 1.5.3. | Matmenys: 780x850x2025(±20 mm;) | Matmenys: 760x830x2010(±20 mm;) |  |
| 1.5.4. | Galingumas 0,7 kW (±0,1 kW ) , 230 V; | Galingumas 0,6 kW, 230 V; |  |
| 1.5.5. | Savaiminio atitirpinimo funkcija; | Savaiminio atitirpinimo funkcija; |  |
| 1.5.6. | Su apšvietimu; | Su apšvietimu; |  |
| 1.5.7. | Temperatūrinis rėžimas -2/+8; | Temperatūrinis rėžimas -2/+8; |  |
| 1.5.8. | Energijos efektyvumo klasė ne mažesnė kaip C | Energijos efektyvumo klasė C |  |
| 1.5.9. | Gabaritai ir komplektacija pateikiami pagal parengtą projektą. |  |  |
| **1.6.** | **Šaldiklis NR.14** | 1 | vnt. |
| 1.6.1. | Pagamintas iš nerūdijančio plieno vidus ir išorė; | Pagamintas iš nerūdijančio plieno vidus ir išorė; |  |
| 1.6.2. | Lentynos 3-4 | Lentynos 3 |  |
| 1.6.3. | Matmenys: 780x850x2025(±20 mm;) | Matmenys: 760x830x2010 |  |
| 1.6.4. | Galingumas 0,7 kW (±0,1 kW ) , 230 V; | Galingumas 0,75 kW , 230 V; |  |
| 1.6.5 | Temperatūrinis rėžimas -15/-22 | Temperatūrinis rėžimas -15/-22 |  |
| 1.6.6. | Energijos efektyvumo klasė ne mažesnė kaip C | Energijos efektyvumo klasė C |  |
| 1.6.7. | Gabaritai ir komplektacija pateikiami pagal parengtą projektą. |  |  |
| **1.7.** | **Stalas NR.5** | 1 | vnt. |
| 1.7.1. | Pagamintas iš nerūdijančio plieno; | Pagamintas iš nerūdijančio plieno; |  |
| 1.7.2. | Su pasienio borteliu, bortelio aukštis 50-40 mm. | Su pasienio borteliu, bortelio aukštis 40 mm. |  |
| 1.7.3. | Matmenys: 2000x700x900 (±20 mm) | Matmenys: 2000x700x900 |  |
| 1.7.4. | Su  reguliuojamomis kojelėmis | Su  reguliuojamomis kojelėmis |  |
| 1.7.5. | Plieno storis ne mažiau 0,8 mm. | Plieno storis 1 mm. |  |
| 1.7.6. | Gabaritai ir komplektacija pateikiami pagal parengtą projektą. |  |  |
| **1.8.** | **Stalas NR.18** | 1 | vnt. |
| 1.8.1. | Pagamintas iš nerūdijančio plieno ; | Pagamintas iš nerūdijančio plieno ; |  |
| 1.8.2. | Su pasienio borteliu, bortelio aukštis 50-40 mm. | Su pasienio borteliu, bortelio aukštis 50 mm. |  |
| 1.8.3. | Matmenys:600x800x900(±20 mm) | Matmenys: 600x800x900 |  |
| 1.8.4. | Su  reguliuojamomis kojelėmis | Su  reguliuojamomis kojelėmis |  |
| 1.8.5. | Plieno storis ne mažiau 0,8 mm. | Plieno storis 1 mm. |  |
| 1.8.6. | Gabaritai ir komplektacija pateikiami pagal parengtą projektą. |  |  |
| **1.9.** | **Stalas NR.20** | 2 | vnt. |
| 1.9.1. | Pagamintas iš nerūdijančio plieno ; | Pagamintas iš nerūdijančio plieno ; |  |
| 1.9.2. | Su pasienio borteliu, bortelio aukštis 50-40 mm. | Su pasienio borteliu, bortelio aukštis 50 mm. |  |
| 1.9.3. | Matmenys:1600x700x900(±20 mm) | Matmenys:1600x700x900 |  |
| 1.9.4. | Su  reguliuojamomis kojelėmis | Su  reguliuojamomis kojelėmis |  |
| 1.9.5. | Plieno storis ne mažiau 0,8 mm. | Plieno storis 1 mm. |  |
| 1.9.6. | Gabaritai ir komplektacija pateikiami pagal parengtą projektą. |  |  |
| **1.10.** | **Stalas su plautuve  NR.28** | 5 | vnt. |
| 1.10.1. | Pagamintas iš nerūdijančio plieno ; | Pagamintas iš nerūdijančio plieno ; |  |
| 1.10.2. | Su pasienio borteliu, bortelio aukštis 50-40 mm. | Su pasienio borteliu, bortelio aukštis 50 mm. |  |
| 1.10.3. | Matmenys:2000x700x900(±20 mm) | Matmenys:2000x700x900 |  |
| 1.10.4. | Plautuvės matmenys:400x400x250 (±50 mm) | Plautuvės matmenys:400x400x250 |  |
| 1.10.5. | Plieno storis ne mažiau 0,8 mm. | Plieno storis 0,8 mm. |  |
| 1.10.6. | Maišytuvas su ¾“ jungtimi. Svirtinis su viena jungiama anga, pasukamas.Pralaidumas ne mažiau 30l/min. Maišytuvas svirtinis su viena jungiama anga, pasukamas. Pralaidumas ne mažiau 10 l/min. | Maišytuvas su ¾“ jungtimi. Svirtinis su viena jungiama anga, pasukamas.Pralaidumas 30l/min. Maišytuvas svirtinis su viena jungiama anga, pasukamas. Pralaidumas 10 l/min. |  |
| 1.10.7. | Gabaritai ir komplektacija pateikiami pagal parengtą projektą. |  |  |
| **1.11.** | **Stalas spintelė su plautuve NR.46** | 1 | vnt. |
| 1.11.1. | Pagamintas iš nerūdijančio plieno ; | Pagamintas iš nerūdijančio plieno ; |  |
| 1.11.2. | Su pasienio borteliu, bortelio aukštis 50-40 mm. | Su pasienio borteliu, bortelio aukštis 50 mm. |  |
| 1.11.3. | Matmenys:800x600x900(±20 mm) | Matmenys:800x600x900 |  |
| 1.11.4. | Plautuvės matmenys:400x400x250 (±50 mm) | Plautuvės matmenys:400x400x250 |  |
| 1.11.5. | Plieno storis ne mažiau 0,8 mm. | Plieno storis 0,8 mm. |  |
| 1.11.6. | Maišytuvas su ¾“ jungtimi. Svirtinis su viena jungiama anga, pasukamas.Pralaidumas ne mažiau 30l/min. Maišytuvas svirtinis su viena jungiama anga, pasukamas. Pralaidumas ne mažiau 10 l/min. | Maišytuvas su ¾“ jungtimi. Svirtinis su viena jungiama anga, pasukamas.Pralaidumas 30l/min. Maišytuvas svirtinis su viena jungiama anga, pasukamas. Pralaidumas 10 l/min. |  |
| 1.11.7. | Gabaritai ir komplektacija pateikiami pagal parengtą projektą. |  |  |
| **1.12.** | **Stalas su lentyna NR.31** | 3 | vnt. |
| 1.12.1. | Pagamintas iš nerūdijančio plieno; | Pagamintas iš nerūdijančio plieno; |  |
| 1.12.2. | Su pasienio borteliu, bortelio aukštis 50-40 mm. | Su pasienio borteliu, bortelio aukštis 50 mm. |  |
| 1.12.3. | Matmenys: 600x800x900 (±20 mm) | Matmenys: 600x800x900 |  |
| 1.12.4. | Su  reguliuojamomis kojelėmis | Su  reguliuojamomis kojelėmis |  |
| 1.12.5. | Plieno storis ne mažiau 0,8 mm. | Plieno storis 1 mm. |  |
| 1.12.6. | Gabaritai ir komplektacija pateikiami pagal parengtą projektą. |  |  |
| **1.13.** | **Stalas su lentyna NR.32** | 1 | vnt. |
| 1.13.1. | Pagamintas iš nerūdijančio plieno; | Pagamintas iš nerūdijančio plieno; |  |
| 1.13.2. | Su pasienio borteliu, bortelio aukštis 50-40 mm. | Su pasienio borteliu, bortelio aukštis 50 mm. |  |
| 1.13.3. | Matmenys:1000x800x900 (±20 mm) | Matmenys:1000x800x900 |  |
| 1.13.4. | Su  reguliuojamomis kojelėmis | Su  reguliuojamomis kojelėmis |  |
| 1.13.5. | Plieno storis ne mažiau 0,8 mm. | Plieno storis 1 mm. |  |
| 1.13.6. | Gabaritai ir komplektacija pateikiami pagal parengtą projektą. |  |  |
| **1.14.** | **Stalas su dviem  plautuvėmis NR.40** | 1 | vnt. |
| 1.14.1. | Pagamintas iš nerūdijančio plieno ; | Pagamintas iš nerūdijančio plieno ; |  |
| 1.14.2. | Su pasienio borteliu, bortelio aukštis 50-40 mm. | Su pasienio borteliu, bortelio aukštis 50 mm. |  |
| 1.14.3. | Matmenys:2000x750x900(±20 mm) | Matmenys:2000x750x900 |  |
| 1.14.4. | Plautuvės matmenys:500x400x300 (±50 mm) | Plautuvės matmenys:500x400x300 |  |
| 1.14.5. | Plieno storis ne mažiau 0,8 mm. | Plieno storis 0,8 mm. |  |
| 1.14.6. | Maišytuvas su dušu komplekte; | Maišytuvas su dušu komplekte; |  |
| 1.14.7. | Gabaritai ir komplektacija pateikiami pagal parengtą projektą. | Gabaritai ir komplektacija pateikiami pagal parengtą projektą. |  |
| 1.14.8. | Su įgilinimais kasetėms , užkabinimas prie indaplovės kairėje. | Su įgilinimais kasetėms , užkabinimas prie indaplovės kairėje. |  |
| **1.15.** | **Stalas prie indų plovimo mašinos NR.43** | 1 | vnt. |
| 1.15.1. | Pagamintas iš nerūdijančio plieno; | Pagamintas iš nerūdijančio plieno; |  |
| 1.15.2. | Su kreipiančiosiomis kasetėms; | Su kreipiančiosiomis kasetėms; |  |
| 1.15.3. | Matmenys: 1100x510x900 (±20 mm) | Matmenys: 1100x510x900 |  |
| 1.15.4. | Su  reguliuojamomis kojelėmis | Su  reguliuojamomis kojelėmis |  |
| 1.15.5. | Plieno storis ne mažiau 0,8 mm. | Plieno storis 1 mm. |  |
| 1.15.6. | Gabaritai ir komplektacija pateikiami pagal parengtą projektą. | Gabaritai ir komplektacija pateikiami pagal parengtą projektą. |  |
| 1.15.7. | Su įgilinimu kesetėms, užkabinimas dešinėje. | Su įgilinimu kesetėms, užkabinimas dešinėje. |  |
| **1.16.** | **Giluminė vonia  NR.12** | 2 | vnt. |
| 1.16.1. | Pagamintas iš nerūdijančio plieno ; | Pagamintas iš nerūdijančio plieno ; |  |
| 1.16.2. | Su pasienio borteliu, bortelio aukštis 50-100 mm. | Su pasienio borteliu, bortelio aukštis 60 mm. |  |
| 1.16.3. | Matmenys:1200x700x900(±20 mm) | Matmenys:1200x700x900 |  |
| 1.16.4. | Plautuvės matmenys:1050x550x350 (±50 mm) | Plautuvės matmenys:1100x550x350 |  |
| 1.16.5. | Plieno storis ne mažiau 0,8 mm. | Plieno storis 0,8 mm. |  |
| 1.16.6. | Maišytuvas svirtinis su viena jungiama anga, pasukamas.Pralaidumas ne mažiau 10l/min. | Maišytuvas svirtinis su viena jungiama anga, pasukamas.Pralaidumas ne mažiau 10l/min. |  |
| 1.16.7. | Gabaritai ir komplektacija pateikiami pagal parengtą projektą. |  |  |
| **1.17.** | **Lentyna vieno lygio NR.27** | 4 | vnt. |
| 1.17.1. | Pagaminta iš nerūdijančio plieno | Pagaminta iš nerūdijančio plieno |  |
| 1.17.2. | Reguliuojamas aukštis; | Reguliuojamas aukštis; |  |
| 1.17.3. | Matmenys: 1000x300 mm (±20 mm); | Matmenys: 1000x300 mm ; |  |
| 1.17.4. | Gabaritai ir komplektacija pateikiami pagal parengtą projektą. |  |  |
| **1.18.** | **Vežimėlis skardoms GN 1/1 NR.15** | 2 | vnt. |
| 1.18.1. | Pagaminta iš nerūdijančio plieno | Pagaminta iš nerūdijančio plieno |  |
| 1.18.2. | Talpa nemažiau 17 indų GN 1/1 | Talpa 17 indų GN 1/1 |  |
| 1.18.3. | Su ratukais, kurių skersmuo ne mažesnis 125/±5 mm (ne mažiau du ratukai su blokatoriumi). | Su ratukais, kurių skersmuo 125 mm (du ratukai su blokatoriumi). |  |
| 1.18.4. | Matmenys: 375x550x1635 (±20 mm); | Matmenys: 375x550x1635 |  |
| **1.19.** | **Vežimėlis Kasetėms NR.44** | 1 | vnt. |
| 1.19.1. | Pagaminta iš nerūdijančio plieno | Pagaminta iš nerūdijančio plieno |  |
| 1.19.2. | Talpa nemažiau 7 kasetės | Talpa 8 kasetės |  |
| 1.19.3. | Matmenys: 500x500 (±20 mm); | Matmenys: 500x500 ; |  |
| 1.19.4. | Su ratukais, (ne mažiau du ratukai su blokatoriumi). | Su ratukais, ( du ratukai su blokatoriumi). |  |
| **1.20.** | **Ventiliacijos gaubtas NR.17** | 1 | vnt. |
| 1.20.1. | Pagaminta iš nerūdijančio plieno | Pagaminta iš nerūdijančio plieno |  |
| 1.20.2. | Dėžutės formos  be riebalinių filtrų ir be apšvietimo. | Dėžutės formos  be riebalinių filtrų ir be apšvietimo. |  |
| 1.20.3. | Matmenys:900x900x450(±20 mm); | Matmenys:900x900x450; |  |
| 1.20.4. | Tvirtinamas prie sienos | Tvirtinamas prie sienos |  |
| 1.20.5. | Gabaritai ir komplektacija pateikiami pagal parengtą projektą. |  |  |
| **1.21.** | **Ventiliacijos gaubtas NR.42** | 1 | vnt. |
| 1.21.1. | Pagaminta iš nerūdijančio plieno | Pagaminta iš nerūdijančio plieno |  |
| 1.21.2. | Dėžutės formos  be riebalinių filtrų ir be apšvietimo. | Dėžutės formos  be riebalinių filtrų ir be apšvietimo. |  |
| 1.21.3. | Matmenys:1400x1000x450(±20 mm); | Matmenys:1400x1000x450; |  |
| 1.21.4. | Tvirtinamas prie sienos | Tvirtinamas prie sienos |  |
| 1.21.5. | Dvi angos ne mažiau  Ø315 mm | Dvi angos Ø315 mm |  |
| 1.21.6. | Gabaritai ir komplektacija pateikiami pagal parengtą projektą. |  |  |
| **1.22.** | **Priesienis ventiliacijos gaubtas NR.34** | 2 | vnt. |
| 1.22.1. | Pagaminta iš nerūdijančio plieno | Pagaminta iš nerūdijančio plieno |  |
| 1.22.2. | Matmenys:2500x2000x550(±20 mm); | Matmenys: 2500x2000x550; |  |
| 1.22.3. | Trys  angos ne mažiau Ø315 mm | Trys  angos Ø315 mm |  |
| 1.22.4. | Komplekte  laidas apšvietimui iki 0,5 kW, 230 V. Riebalų išleidimo kranelis su riebaliniais filtrais. | Komplekte  laidas apšvietimui 0,35 kW, 230 V. Riebalų išleidimo kranelis su riebaliniais filtrais. |  |
| 1.22.5. | Su jungikliu šviesos įjungimiui ir išjungimui. | Su jungikliu šviesos įjungimiui ir išjungimui. |  |
| 1.22.6. | Gabaritai ir komplektacija pateikiami pagal parengtą projektą. |  |  |
| **1.23.** | **Daržovių valymo mašina NR.6** | 1 | vnt. |
| 1.23.1. | Pagaminta iš nerūdijančio plieno | Pagaminta iš nerūdijančio plieno |  |
| 1.23.2. | Galingumas: ne daugiau 1,5 kW, 400 V. | Galingumas: 0,95 kW, 400 V. |  |
| 1.23.3. | Talpa ne mažiau 15/±5 kg. Valymo ciklas 2-3 min. | Talpa ne mažiau 18 kg. Valymo ciklas 2-3 min. |  |
| 1.23.4. | Valymo diskas ir bunkerio sienelės padengtos abrazyvine danga. Valymo diskas nuimamas valymui be papildomų įrankių naudojimo. | Valymo diskas ir bunkerio sienelės padengtos abrazyvine danga. Valymo diskas nuimamas valymui be papildomų įrankių naudojimo. |  |
| 1.23.5. | Papildoma komplektacija: filtras, nerūdijančio plieno stovas, svogūnų lupimo diskas, bulvių valymo diskas. | Papildoma komplektacija: filtras, nerūdijančio plieno stovas, svogūnų lupimo diskas, bulvių valymo diskas. |  |
| 1.23.6. | Gabaritai ir komplektacija pateikiami pagal parengtą projektą. |  |  |
| **1.24.** | **Bulvių tarkavimo mašina** | 1 | vnt. |
| 1.24.1. | Pagaminta iš nerūdijančio plieno | Pagaminta iš nerūdijančio plieno |  |
| 1.24.2. | Galingumas: ne daugiau 1,5 kW, 400 V. | Galingumas: 1,2 kW, 400 V. |  |
| 1.24.3. | Našumas 200 kg./val. /±20 kg. | Našumas 200 kg./val. |  |
| 1.24.4. | Komplekte stovas | Komplekte stovas |  |
| 1.24.5. | Gabaritai ir komplektacija pateikiami pagal parengtą projektą. |  |  |
| **1.25.** | **Bulvių tarkių presas NR.11** | 1 | vnt. |
| 1.25.1. | Pagaminta iš nerūdijančio plieno | Pagaminta iš nerūdijančio plieno |  |
| 1.25.2. | Talpa 20-35 ltr. | Talpa 30 ltr. |  |
| 1.25.3. | Komplekte stovas,filtravimo maišai ne mažiau 5 vnt. | Komplekte stovas,filtravimo maišai 5 vnt. |  |
| 1.25.4. | Gabaritai ir komplektacija pateikiami pagal parengtą projektą. |  |  |
| **1.26.** | **Virtuvės inventoriaus plovimo mašina NR.16** | 1 | vnt. |
| 1.26.1. | Pagaminta iš nerūdijančio plieno | Pagaminta iš nerūdijančio plieno |  |
| 1.26.2. | Galingumas:12 kW, 400 V +/- 1 kW | Galingumas: 11,5 kW, 400 V |  |
| 1.26.3. | Matmenys  780x850x1900/±20 mm. | Matmenys  775x835x1920 mm. |  |
| 1.26.4. | Plovimo kasetė  600x650/±20 mm | Plovimo kasetė  600x670 mm |  |
| 1.26.5. | Ne mažiau keturios plovimo programos. | Keturios plovimo programos. |  |
| 1.26.6. | Komplekte automatinės regineracijos vandens minkštinimo filtras | Komplekte automatinės regineracijos vandens minkštinimo filtras |  |
| 1.26.7. | Gabaritai ir komplektacija pateikiami pagal parengtą projektą. |  |  |
| **1.27.** | **Kupolinė indų plovimo mašina  NR.41** | 1 | vnt. |
| 1.27.1. | Pagaminta iš nerūdijančio plieno | Pagaminta iš nerūdijančio plieno |  |
| 1.27.2. | Galingumas:22 kW, 400 V +/- 1kW | Galingumas: 22,2 kW, 400 V2 |  |
| 1.27.3. | Matmenys  1150x750x1500/±20 mm | Matmenys  1170x770x1500 mm |  |
| 1.27.4. | Plovimo kasetė 2x 500x500/±20 mm | Plovimo kasetė 2x 500x500 mm |  |
| 1.27.5. | Ne mažiau keturios plovimo programos. | Keturios plovimo programos 60/120/180/480 sec |  |
| 1.27.6. | Komplekte automatinės reginiracijos vandens minkštinimo filtras ,nemažiau nei 4 plovimo ciklai; komplektacijoje 4 kasetės lėkštėms, 2 puodeliams, 4 įrankiams. | Komplekte automatinės reginiracijos vandens minkštinimo filtras, 4 plovimo ciklai; komplektacijoje 4 kasetės lėkštėms, 2 puodeliams, 4 įrankiams. |  |
| 1.27.7. | Gabaritai ir komplektacija pateikiami pagal parengtą projektą. |  |  |
| **1.28.** | **Virimo katilas NR.33** | 2 | vnt. |
| 1.28.1. | Pagaminta iš nerūdijančio plieno | Pagaminta iš nerūdijančio plieno |  |
| 1.28.2. | Galingumas:12 kW, 400 V +/- 1kW | Galingumas: 12 kW, 400 V |  |
| 1.28.3. | Matmenys 850x750x950/±50 mm | Matmenys 800x700x900 mm |  |
| 1.28.4. | Vidaus talpa  Ø 600x420/±50 mm. | Vidaus talpa  Ø 600x450 mm. |  |
| 1.28.5. | Reguliuojamos kojos. | Reguliuojamos kojos. |  |
| 1.28.6. | Gabaritai ir komplektacija pateikiami pagal parengtą projektą. | Gabaritai ir komplektacija pateikiami pagal parengtą projektą. |  |
| 1.28.7. | Talpa ne mažiau 80 l | Talpa 80 l |  |
| **1.29.** | **Konvekcinė krosnis** | 2 | vnt. |
| 1.29.1. | Pagamintas iš nerūdijančio plieno , sensorinis valdymo skydelis. | Pagamintas iš nerūdijančio plieno , sensorinis valdymo skydelis. |  |
| 1.29.2. | Matmenys: 900x800x1650/±50 mm | Matmenys: 875x797x1700 mm |  |
| 1.29.3. | Su funkcija virimas garuose (30-130°C) | Su funkcija virimas garuose (30-130°C) |  |
| 1.29.4. | Integruota plovimo sistema | Integruota plovimo sistema |  |
| 1.29.5. | Temperatūros režimas: ne mažiau 0-300°C ribose. | Temperatūros režimas: 0-300°C ribose. |  |
| 1.29.6. | Talpa GN: nemažiau nei 10хGN1/1 | Talpa GN: 11хGN1/1 |  |
| 1.29.7. | Galingumas: ne daugiau nei 19,5kW, 400 V | Galingumas: 17,4 kW, 400 V |  |
| 1.29.8. | Komplekte: Stovas su kreipiančiosiomis skardoms pritaikytas siūlomai krosniai GN indams 1/1,vandens minkštintojas, temperatūrinis zondas, apiplovimo dušas. | Komplekte: Stovas su kreipiančiosiomis skardoms pritaikytas siūlomai krosniai GN indams 1/1,vandens minkštintojas, temperatūrinis zondas, apiplovimo dušas. |  |
| 1.29.9. | Gabaritai ir komplektacija pateikiami pagal parengtą projektą. |  |  |
| **1.30.** | **Paverčiama keptuvė su dangčiu NR.36** | 2 | vnt. |
| 1.30.1. | Pagamintas iš nerūdijančio plieno ; | Pagamintas iš nerūdijančio plieno ; |  |
| 1.30.2. | Matmenys: ne daugiau 900x900x900/±100 mm. | Matmenys: 800x900x870 mm. |  |
| 1.30.3. | Galingumas: nedaugiau nei 15 kW, 400 V. | Galingumas: 15 kW, 400 V. |  |
| 1.30.4. | Galingumas reguliuojamas termostatu su jungikliu (50°C – 310°C). | Galingumas reguliuojamas termostatu su jungikliu (50°C – 310°C). |  |
| 1.30.5. | Su apsauginiu termostatu ir rankiniu pakartotinu įjungimu. | Su apsauginiu termostatu ir rankiniu pakartotinu įjungimu. |  |
| 1.30.6. | Reguliuojamos kojelės. | Reguliuojamos kojelės. |  |
| 1.30.7. | Špižinis kepimo paviršius | Špižinis kepimo paviršius |  |
| 1.30.8. | Automatinis pavertimas | Automatinis pavertimas |  |
| 1.30.9. | Gabaritai ir komplektacija pateikiami pagal parengtą projektą. |  |  |
| **1.31.** | **Viryklė Nr.37** | 1 | vnt. |
| 1.31.1. | Pagamintas iš nerūdijančio plieno ; | Pagamintas iš nerūdijančio plieno ; |  |
| 1.31.2. | Galingumas 15 kW/400V | Galingumas 15-18 kW/400V |  |
| 1.31.3. | Matmenys 1200x800x850/900/±50 mm. | Matmenys 1200x750x850 mm. |  |
| 1.31.4. | Ne mažiau kaip 6  kaitlentės , kaitvietė su lanksto pakėlimo mechanizmu. | 6  kaitlentės , kaitvietė su lanksto pakėlimo mechanizmu. |  |
| 1.31.5. | Kaitlentės dydis - 300x300/±20 mm. | Kaitlentės dydis - 300x300 mm. |  |
| 1.31.6. | Kiekviena kaitlentė turi turėti ne mažiau kaip7 padėčių reguliatorių ir su signaline lempute. | Kiekviena kaitlentė turi 7 padėčių reguliatorių ir su signaline lempute. |  |
| 1.31.7. | Su Ištraukiamu padėklu riebalų surinkimui. | Su Ištraukiamu padėklu riebalų surinkimui. |  |
| 1.31.8. | Gabaritai ir komplektacija pateikiami pagal parengtą projektą. |  |  |
| **1.32.** | **Mėsmalė Nr.29** | 1 | vnt. |
| 1.32.1. | Pagamintas iš nerūdijančio plieno ; | Pagamintas iš nerūdijančio plieno ; |  |
| 1.32.2. | Galingumas: nemažiau nei 1,5 kW, 400 V. | Galingumas: 1,6 kW, 400 V. |  |
| 1.32.3. | Našumas iki 500- 600 kg/h. | Našumas 600 kg/h. |  |
| 1.32.4. | Su nerūdijančio plieno malimo sistema. | Su nerūdijančio plieno malimo sistema. |  |
| 1.32.5. | Ne mažiau kaip 2 sietelių ir 1 peilio komplektas; | 2 sietelių ir 1 peilio komplektas; |  |
| 1.32.6. | Kalibravimo plokštelė 98 mm (±20 mm) skersmens. | Kalibravimo plokštelė 98 mm skersmens. |  |
| 1.32.7. | Komplekte staliukas 600x700x700±20 mm, padėklas mėsai | Komplekte staliukas 600x700x700 mm, padėklas mėsai |  |
| 1.32.8. | Gabaritai ir komplektacija pateikiami pagal parengtą projektą. |  |  |
| **1.33.** | **Planetarinis mikseris** | 1 | vnt. |
| 1.33.1. | Pagamintas iš nerūdijančio plieno | Pagamintas iš nerūdijančio plieno |  |
| 1.33.2. | Galingumas: nemažiau nei 1,5 kW, 400 V. | Galingumas: 2,2 kW, 400 V. |  |
| 1.33.3. | Plakimo tapla ne mažiau 40-80 l | Plakimo tapla 40 l |  |
| 1.33.4. | Reguliuojami greičiai | Reguliuojami greičiai |  |
| 1.33.5. | Apsauga nuo perkaitimo | Apsauga nuo perkaitimo |  |
| 1.33.6. | Su apsauginėmis pakeliamomis nerūdijančio plieno grotelėmis. | Su apsauginėmis pakeliamomis nerūdijančio plieno grotelėmis. |  |
| 1.33.7. | Komplekte ne mažiau 3 antgaliai nerūdijančio plieno: šluotelė, kablys, mentelė. | Komplekte 3 antgaliai nerūdijančio plieno: šluotelė, kablys, mentelė. |  |
| 1.33.8. | Gabaritai ir komplektacija pateikiami pagal parengtą projektą. |  |  |
| **1.34.** | **Maisto išdavimo linija su padėklų takeliu, įmontuota įranga. Kampinė.** | 1 | vnt. |
| 1.34.1. | Marmitas sriubų ( I): su dviem kvadratinėmis kaitvietėmis ne mažiau 2 kW, lentyna lėkštėms padėti 300 - 350 mm pločio, su apšvietimu.; | Marmitas sriubų ( I): su dviem kvadratinėmis kaitvietėmis2 kW, lentyna lėkštėms padėti 300 mm pločio, su apšvietimu.; |  |
| 1.34.2. | Marmitas patiekalams (II) - 2 vnt. 3 GN 1/1 indams, su tiesioginio kaitinimo elementais, šildomas vandeniu, vandens išleidimo vožtuvu, temperatūra reguliuojama termostatu nuo 0 iki 90 ° C (ne mažesnėse ribose). | Marmitas patiekalams (II) - 2 vnt. 3 GN 1/1 indams, su tiesioginio kaitinimo elementais, šildomas vandeniu, vandens išleidimo vožtuvu, temperatūra reguliuojama termostatu nuo 0 iki 90 ° C |  |
| 1.34.3. | Su šildoma spintele slankiojančiomis durimis ir lentyna lėkštėms padėti 300 - 350 mm pločio, su apšvietimu. | Su šildoma spintele slankiojančiomis durimis ir lentyna lėkštėms padėti 300 mm pločio, su apšvietimu. |  |
| 1.34.4. | Du atskiri termoreguliatoriai spintelei ir marmitui. | Du atskiri termoreguliatoriai spintelei ir marmitui. |  |
| 1.34.5. | Įmontuojama šaldoma savitanos vitrina, šaldoma vonia 3 vienetams GN1/1-200 indų. | Įmontuojama šaldoma savitanos vitrina, šaldoma vonia 3 vienetams GN1/1-200 indų. |  |
| 1.34.6. | Nemažiau dviejų dėklų lėkštėms 200 - 280 mm. | Du dėklų lėkštėms 200 - 280 mm. |  |
| 1.34.7. | Stovas - stalo padėklams ir stalo įrankiams. | Stovas - stalo padėklams ir stalo įrankiams. |  |
| 1.34.8. | Matmenys nemažiau 8000x700x900/±100. | Matmenys nemažiau 8000x700x900. |  |
| 1.34.9. | Gabaritai ir komplektacija pateikiami pagal parengtą projektą. | Gabaritai ir komplektacija pateikiami pagal parengtą projektą. |  |
| **1.35.** | **Valgyklos ir ją aptarnaujančios virtuvės įrengimo paslaugos** | 1 | kompl. |
| 1.35.1. | Pagal pridedamus techninius reikalavimus (žr. Priedas Nr. 3 TR paslaugoms). |  |  |
|  |  |  |  |
| **2** | **Virtuvės įranga II dalis** |  |  |
| **2.1.** | **Mobilus vežimėlis su fiksuojamais ratukais** | 2 | vnt. |
| 2.1.1. | Pagamintas iš nėrūdijančio plieno | Pagamintas iš nėrūdijančio plieno |  |
| 2.1.2. | Vežimėlis 3 lentynų; | Vežimėlis 3 lentynų; |  |
| 2.1.3. | Su ne mažiau dviem fiksuojamais ratukais | Su ne mažiau dviem fiksuojamais ratukais |  |
| 2.1.4. | Matmenys 1000x500x900/±20 mm. | Matmenys 1000x500x900. |  |
| **2.2.** | **Daržovių pjaustyklė** | 1 | kompl. |
| 2.2.1. | Pagamintas iš nėrūdijančio plieno | Pagamintas iš nėrūdijančio plieno |  |
| 2.2.2. | Galingumas ne daugiau nei 1 kW, 230 V | Galingumas 0,55 kW, 230 V |  |
| 2.2.3. | Našumas ne mažesnis nei 150 kg//±20 kg val. | Našumas150 kg/val. |  |
| 2.2.4. | Su ne mažiau 5 diskais komplekte, ne mažiau vienas diskas - virtų daržovių pjaustymui (kubeliais). | Su 5 diskais komplekte, vienas diskas - virtų daržovių pjaustymui (kubeliais). |  |
| 2.2.5. | Tiektuvo anga ne mažiau 170 mm. | Tiektuvo anga 170 mm. |  |
| 2.2.6. | Komplekte stovas su vieta GN indui pjaustytoms daržovėms. | Komplekte stovas su vieta GN indui pjaustytoms daržovėms. |  |
| **2.3.** | **Kuteris smulkintuvas** | 1 | vnt. |
| 2.3.1. | Pagamintas iš nėrūdijančio plieno | Pagamintas iš nėrūdijančio plieno |  |
| 2.3.2. | Ne mažiau 6 l talpos | 6 l talpos |  |
| 2.3.3. | Sensorinis valdymas | Sensorinis valdymas |  |
| 2.3.4. | Greičio variatorius ne mažesnėse kaip 1500-2800 rpm. ribose. | Greičio variatorius 1500-2800 rpm. ribose. |  |
| 2.3.5. | Komplekte 2 -jų ašmenų peilis | Komplekte 2 -jų ašmenų peilis |  |
| 3. Įrenginiai turi atitikti LR aplinkos ministro 2011 birželio 28 d. įsakymu „Dėl aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo“ 4.4.4.4. punktą „prekė yra tvirta ilgaamžė, funkcionali, ji ar jos sudedamosios dalys tinka naudoti daug kartų ir (ar) lengvai pataisomos, ir (ar) pakeičiamos“. | | |  |
| 4. Aplinkos apsaugos kriterijai taikomi Prekėms nurodytoms šios techninės specifikacijos 1.4, 1.5, 1.6 punktuose, pagal patvirtintą LR aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu D1-508 „Dėl Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – Tvarkos aprašas) Tvarkos aprašo 2 priedo III skyriaus "Biuro įranga ir buitinė technika" 3 punktą. | | |  |

Priedas Nr. 3

**viešoji įstaiga**

**LIETUVOS SVEIKATOS MOKSLŲ UNIVERSITETO KAUNO LIGONINĖ**

**VALGYKLOS IR JĄ APTARNAUJANČIOS VIRTUVĖS ĮRENGIMO Paslaugų TECHNININIAI REIKALAVIMAI**

Viešoji įstaiga Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Kauno ligoninė (toliau – perkančioji organizacija, PO), juridinio asmens kodas - 302583800, kurios registruota buveinė yra Josvainių g. 2, LT-47144, Kaune, perka valgyklos ir ją aptarnaujančios virtuvės, esančios Josvainių g. 2, Kaune, įrangą ir įrengimo paslaugas.

Valgyklos ir ją aptarnaujančios virtuvės, esančios Josvainių g. 2, Kaune, įrengimo paslaugos ir joms keliami reikalavimai:

1. Per 30 kalendorinių dienų nuo sutarties sudarymo, tiekėjas įsipareigoja susipažinti su objektu ir paruošti **Maisto ruošimo patalpų įrengimo Techninio darbo projekto technologinę dalį**. Projekte nurodant visus reikiamų komunikacijų privedimo/pajungimo taškus (elektros, vandentiekio/nuotekų, vėdinimo, ryšių ir kitus, reikiamus tiekiamai įrangai) su pririšimu patalpose, elektros įvadų/pajungimo galias, vėdinimo galias, vandentiekio/nuotekų pajungimų diametrus bei poreikiui esant, pakoreguoti nerūdijančio plieno stalų, stalų su plautuvėmis, ventiliacijos gaubtų ir kitos perkamos/montuojamos įrangos išmatavimus taip, kad visa įranga ir baldai sutilptų ir būtų racionaliai bei technologiškai išdėlioti patalpose. Tiekėjas privalo įvertinti visus praėjimus, kad būtų galima laisvai įnešti bei sumontuoti visą užsakomą įrangą. Poreikiui esant, tiekėjas privalo pakoreguoti brėžinius pagal esamą situaciją ir sutikrinti visos įrangos ir baldų išmatavimus. Tiekėjui bus pateikti esamų patalpų kadastriniai planai redaguojamame dwg formate. Visi įrenginiai ir baldai turi būti suderinti su Užsakovu (raštu).
2. **Su pasiūlymu turi būti pateikta įrenginių ir baldų vizualizacija (pvz: nuotrauka ar paveiksliukas), parengta pagal pridedamą patalpų planą (Priedas Nr.4 patalpų planas).**
3. Vėdinimo gaubtus (maisto gaminimo patalpose) turi sumontuoti tiekėjas. Pačios vėdinimo sistemos atnaujinimą (bei minėtų gaubtų prijungimą prie vėdinimo sistemos) Perkančioji organizacija įsigys kitu pirkimu.
4. Technologinė projekto dalis rengiama vadovaujantis šiais normatyviniais dokumentais:

4.1. Statybos techniniai reglamentai:

STR 1.01.02:2016 „Normatyviniai statybos techniniai dokumentai“;

STR 1.01.08:2013 „Statinio statybos rūšys“ ;

STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“;

STR 2.01.01(1):2005 „Esminis statinio reikalavimas "Mechaninis atsparumas ir pastovumas“;

STR 2.01.01(2):2002 „Esminiai statinio reikalavimai. Gaisrinė sauga“ ;

STR 2.01.01(3):2002 „Esminiai statinio reikalavimai. Higiena, sveikata, aplinkos apsauga“;

STR 2.01.01(4):2008 „Esminis statinio reikalavimas „Naudojimo sauga“;

STR 2.01.01(5):2008 „Esminis statinio reikalavimas „Apsauga nuo triukšmo“;

STR 2.01.01(6):2008 „Esminis statinio reikalavimas „Energijos taupymas ir šilumos išsaugojimas“;

STR 2.01.06:2009 „Statinių apsauga nuo žaibo. Išorinė statinių apsauga nuo žaibo“;

STR 2.02.02:2016 „Visuomeninės paskirties statiniai“;

STR 2.03.01:2010 „Statiniai ir teritorijos. Reikalavimai žmonių su negalia reikmėms“;

STR 2.09.02:2015 „Šildymas, vėdinimas ir oro kondicionavimas“;

STR 2.01.07:2007 „Pastatų vidaus ir išorės aplinkos apsauga nuo triukšmo“;

4.2. Higienos normos:

HN 15:2005 „Maisto higiena“;

HN 33:2011 „Triukšmo ribiniai dydžiai gyvenamuosiuose ir visuomeninės paskirties pastatuose

bei jų aplinkoje“;

HN 42:2009 „Gyvenamųjų ir visuomeninių pastatų patalpų mikroklimatas“;

HN 50:2017 „Visą žmogaus kūną veikianti vibracija: didžiausi leidžiami dydžiai ir matavimo

reikalavimai gyvenamuosiuose bei visuomeniniuose pastatuose“;

HN 69:2003 „Šiluminis komfortas ir pakankama šiluminė aplinka darbo patalpose. Parametrų

norminės vertės ir matavimo reikalavimai“;

HN 98:2014 „Natūralus ir dirbtinis darbo vietų apšvietimas. Apšvietos mažiausios ribinės vertės ir bendrieji matavimo reikalavimai“;

4.3. Europos parlamento ir tarybos reglamentas (EB) Nr. 852/2004 2004 m. balandžio 29 d. dėl maisto produktų higienos;

4.4. Kiti įsakymais patvirtinti norminiai teisės aktai: LR Vyriausybės nutarimas „Dėl buities, sanitarinių ir higienos patalpų įrengimo reikalavimų aprašo patvirtinimo“.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_