|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nr.** | **Pavadinimas** | **Maksimalus kiekis** | **Mato vienetas** | **Mato vnt. kaina be PVM, Eur** | **Suma be PVM, Eur** | **Siūlomos prekės parametrai** |
| 1.1. | Biokuras - medžio skiedros | 1400 | ktm. | 55,27 | 77378 | Biokuro (skiedrų) kokybė atitinka SM1 kodo reikalavimus;: 1. Drėgnis (min. - maks.) 20%-45%; 2. Peleningumas - ne daugiau 2 %; 3. Frakcijos vidutinis dydis(ilgis-plotis-storis) - 50-50-20 mm - ne mažiau 90 % - 4. Smulkelių frakcijos dydžio dalis biokure ne daugiau 1%; 5. Frakcijos maksimalus dydis (ilgis-plotis-storis)150-60-20 mm ; 6. Dominuojanti pirminė žaliava - padžiovinta malkinė mediena, medienos atraižos, leidžiamos tik gamybos metu susidariusios smulkelės; 7. Skiedroje nėra neleistinos žaliavos ir priemaišų - chemiškai apdorotos medienos (dažyta, lakuota, klijuota, impregnuota ir (ar) kitaip chemiškai apdorotos medienos), metalo, betono, smėlio, žemės, sniego, ledo gabalų, akmenų, sprogstamųjų medžiagų ar kitų priemaišų, galinčių pakenkti degimo procesui bei katilinės mechanizmams; priemaišų, skleidžiančių radiacinį spinduliavimą. Biokure nėra jokių grybų ar vabzdžių likučių ir jam nėra taikomi jokie importo arba karantino apribojimai pagal galiojančius Lietuvos Respublikos ar ES teisės aktus. Siūloms prekės atitinka techninės specifikacijos 1.1.8. punkto reikalavimus. |
| 1.1.1. | Biokuro (skedrų) kokybė atitinkanti SM1 kodo reikalavimus |  |  |  |  |  |
| 1.1.2. | Drėgnumas (min-maks.) 20 - 45 proc. |  |  |  |  |  |
| 1.1.3. | Peleningumas - ne daugiau 2 % |  |  |  |  |  |
| 1.1.4. | Frakcijos vidutinis dydis (ilgis-plotis-storis) - 50-50-20 mm (min 80 proc.) |  |  |  |  |
| 1.1.5. | Frakcijos maksimalus dydis (ilgis-plotis-storis) - 150-60-20 mm (iki 10 proc.) |  |  |  |  |
| 1.1.6. | Smulkelių frakcijos dydžio dalis biokure ne daugiau 2%; |  |  |  |  |  |
| 1.1.7. | Dominuojanti pirminė žaliava- padžiovinta malkinė mediena, medienos atraižos, leidžiamos tik gamybos metu susidariusios smulkelės; |  |
| 1.1.8. | Neleistina žaliava ir priemaišos - chemiškai apdorota mediena (dažyta, lakuota, klijuota, impregnuota ir (ar) kitaip chemiškai apdorota mediena), metalo, betono, smėlio, žemės, sniego, ledo gabalų, akmenų, sprogstamųjų medžiagų ar kitų priemaišų, galinčių pakenkti degimo procesui bei katilinės mechanizmams; priemaišų, skleidžiančių radiacinį spinduliavimą. Biokure neturi būti jokių grybų ar vabzdžių likučių ir jam negali būti taikomi jokie importo arba karantino apribojimai pagal galiojančius Lietuvos Respublikos ar ES teisės aktus. |
|  |  |  |  | **Suma be PVM** | **77378** |  |
|  |  | **Taikomas PVM dydis (%)** | 21 | **PVM suma** | **16249,38** |  |
|  |  |  |  | **Suma su PVM** | **93627,38** |  |