*Specialiųjų sąlygų priedas Nr.1*

**(PU-12330/24) [ITP24] PRIEKABOS**

**TECHNINĖ SPECIFIKACIJA**

1. **SĄVOKOS IR SUTRUMPINIMAI**
   1. **Pirkėjas**– AB „Kelių priežiūra“
   2. **Tiekėjas** – ūkio subjektas – fizinis asmuo, privatusis juridinis asmuo, viešasis juridinis asmuo, kitos organizacijos ir jų padaliniai ar tokių asmenų grupė, su kuriuo Pirkėjas sudaro Sutartį.
   3. **Sutartis** – Sutartis, sudaroma tarp **Tiekėjo**ir **Pirkėjo**dėl Pirkimo objekto.
   4. **Pirkimo objekto pavadinimas**:

**Prekės** *–* *naujos priekabos* *ir puspriekabės skirtos įvairios kelių priežiūros technikos, birių ir kitų medžiagų pervežimui* ***(22 vnt.)*** (toliau **Prekės)***.*

**Paslaugos** *– naujų priekabų* *ir puspriekabių* ***(17 vnt.)*** *gamintojo rekomenduotinas ir Tiekėjo siūlomas garantinis techninis aptarnavimas.*

1. **PIRKIMO OBJEKTO APRAŠYMAS, APIMTYS, REIKALAVIMAI**
   1. Pirkimo objektas skaidomas į dalis:
      1. **Pirma pirkimo dalis** – Savivartė priekaba O4 klasės, centrinių ašių (su garantiniu techniniu aptarnavimu).
      2. **Antra pirkimo dalis** – Savivartė priekaba O4 klasės, centrinių ašių asfaltbetonio termoso gabenimui (su garantiniu techniniu aptarnavimu).
      3. **Trečia pirkimo dalis** - Savivartė puspriekabė O4 klasės, (su garantiniu techniniu aptarnavimu).
      4. **Ketvirta pirkimo dalis** - Priekaba O4 klasės, centrinių ašių, su užvažiavimo juostomis kelio frezų gabenimui (su garantiniu techniniu aptarnavimu).
      5. **Penkta pirkimo dalis** - Priekaba O4 klasės, centrinių ašių, su užvažiavimo juostomis prie N3 automobilių (su garantiniu techniniu aptarnavimu).
      6. **Šešta pirkimo dalis** – Priekaba O3 klasės, centrinių ašių, su užvažiavimo juostomis prie N2 automobilių (su garantiniu techniniu aptarnavimu).
      7. **Septinta pirkimo dalis** – Priekaba O2 klasės, centrinių ašių, su užvažiavimo juostomis. (be garantinio techninio aptarnavimo).
      8. **Aštunta pirkimo dalis** – Priekaba O1 klasės, centrinės ašies. (be garantinio techninio aptarnavimo).
   2. Priekabos krovininiams automobiliams su visa papildomai komplektuojama įranga turi atitikti šios Techninės specifikacijos 1 - 8 prieduose nustatytus techninius reikalavimus.
   3. Pirkimo objekto apimtys:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pirkimo dalis Nr. 1.   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | **Eil. Nr.** | **Prekės pavadinimas** | **Matas** | **Kiekis** | | 1. | Savivartė priekaba O4 klasės, centrinių ašių. | Vnt. | 2 |   Pirkimo dalis Nr. 2.   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | **Eil. Nr.** | **Prekės pavadinimas** | **Matas** | **Kiekis** | | 1. | Savivartė priekaba O4 klasės, centrinių ašių asfaltbetonio termoso gabenimui. | Vnt. | 1 |   Pirkimo dalis Nr. 3.   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | **Eil. Nr.** | **Prekės pavadinimas** | **Matas** | **Kiekis** | | 1. | Savivartė puspriekabė O4 klasės. | Vnt. | 1 |   Pirkimo dalis Nr. 4.   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | **Eil. Nr.** | **Prekės pavadinimas** | **Matas** | **Kiekis** | | 1. | Priekaba centrinių ašių O4 klasės, su užvažiavimo juostomis kelio frezų gabenimui. | Vnt. | 7 |   Pirkimo dalis Nr. 5.   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | **Eil. Nr.** | **Prekės pavadinimas** | **Matas** | **Kiekis** | | 1. | Priekaba centrinių ašių O4 klasės su užvažiavimo juostomis prie N3 automobilių. | Vnt. | 3 |   Pirkimo dalis Nr. 6.   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | **Eil. Nr.** | **Prekės pavadinimas** | **Matas** | **Kiekis** | | 1. | Priekaba centrinių ašių O3 klasės, su užvažiavimo juostomis prie N2 automobilių. | Vnt. | 3 |   Pirkimo dalis Nr. 7.   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | **Eil. Nr.** | **Prekės pavadinimas** | **Matas** | **Kiekis** | | 1. | Priekaba O2 klasės, centrinių ašių, su užvažiavimo juostomis | Vnt. | 3 |   Pirkimo dalis Nr. 8.   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | **Eil. Nr.** | **Prekės pavadinimas** | **Matas** | **Kiekis** | | 1. | Priekaba O1 klasės, centrinės ašies | Vnt. | 2 | |

* 1. Papildomi reikalavimai: Kartu su Preke turi būti pateikiama (ne vėliau nei prekės perdavimo dieną): eksploatacijos ir darbų saugos instrukcijos lietuvių kalba, elektros instaliacijos ir hidraulinės bei pneumatinės sistemų schemos (1-6 pirkimo dalims), atsarginių dalių katalogai, EB atitikties deklaracija.
  2. Garantija nebus taikoma eksploatacinėms medžiagoms (stabdžių trinkelėms, žibintų stiklams, lemputėms).
  3. Garantinio laikotarpio metu numatyti visi priekabų aptarnavimai turi būti pateikti nurodant kiekvieno aptarnavimo apimtis ir kaštus suteikiamam ne mažesniam kaip 24 mėn. laikotarpiui (priimant sąlygą kad nebus viršyta 100 000 km rida).
  4. Tiekėjas turi būti siūlomos Prekės gamintojo (jeigu pats nėra gamintojas) oficialus atstovas, turintis teisę atlikti siūlomos Prekės techninį aptarnavimą ir remontą garantiniu laikotarpiu arba būti sudaręs atitinkamų Paslaugų tiekimo sutartį su kitu tokią teisę turinčiu ūkio subjektu. Kartu su pasiūlymu turi būti pateiktas siūlomos prekės gamintojo įgaliojimas ar kitas dokumentas, patvirtinantis Tiekėjo teisę atlikti techninio aptarnavimo ir remonto Paslaugas garantiniu laikotarpiu arba pateikiami įrodymai apie sudarytą atitinkamų Paslaugų tiekimo sutartį su kitu tokią teisę turinčiu ūkio subjektu.
  5. Tiekėjo siūloma garantija turi būti su mobiliu aptarnavimu pirkėjo bazėje, atliekant darbus ne vėliau kaip per 5 d.d. po Pirkėjo paraiškos pateikimo rašytine forma (el. paštu) ir telefoninio skambučio sutartyje nurodytam atsakingam asmeniui, prieš tai Šalims aptarus Prekės buvimo vietą ir paslaugų apimtis.

1. **SUTARTINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO TVARKA IR TERMINAI**
   1. Pirkėjas Prekes perka su pristatymu. Tiekėjas įsipareigoja Prekes pristatyti savo transportu nemokamai užsakyme nurodytais adresais.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Pirkimo dalis** | | **Pristatymo adresas** | **Poreikis** | **Pristatymo terminas** |
| 1 | | Vytauto g. 112, Kretinga, LT- 97133  Mosėdžio g. 23, Skuodas, LT- 98120 | 2 vnt. | Ne daugiau kaip **180** dienų po sutarties pasirašymo. |
| 2 | | Vilniaus g. 97, Molėtai, LT-33112 | 1 vnt. | Ne daugiau kaip **180** dienų po sutarties pasirašymo. |
| 3 | | Gamyklos g. 3, Gargždai LT-96153 | 1 vnt. | Ne daugiau kaip **180** dienų po sutarties pasirašymo. |
| 4 | | Šviesos g. 11, Ukmergė, LT-20177  Ukmergės g. 16, Jonava, LT-55101  Kauno g. 72, Pagiriai, Garliavos sen., Kauno r., LT-53282  Statybininkų g. 16, Vievis, LT-21364  S. Nėries g. 88, Vilkaviškis, LT-70171  Birutės g. 4, Kėdainiai, LT-57177  Liepų g. 15, Raseiniai, LT-60119 | 7 vnt. | Ne daugiau kaip **180** dienų po sutarties pasirašymo. |
| 5 | Raseinių g. 70, Kelmė, LT-86188  Mechanizatorių g. 19, Varėna, LT-652000  Basanavičiaus g.54, Biržai, LT- 41164 | | 3 vnt. | Ne daugiau kaip **180** dienų po sutarties pasirašymo. |
| 6 | Senkelio g. 13, Trakai, LT-21107  Statybininkų g. 7, Pakruojis, LT-83136  Žeimių g. 18, Ginkūnų km. Šiaulių raj., LT- 81488 | | 3 vnt. | Ne daugiau kaip **180** dienų po sutarties pasirašymo. |
| 7 | Liepkalnio g. 81, Vilnius, LT-02120 (2 vnt.)  Laisvės g. 50, Tauragė, LT-72309 | | 3 vnt. | Ne daugiau kaip **90** dienų po sutarties pasirašymo. |
| 8 | Vytauto g. 112, Kretinga, LT-97133 | | 2 vnt. | Ne daugiau kaip **60** dienų po sutarties pasirašymo. |

**3.2.** Tiekėjas Prekes pavieniais  komplektais gali pristatyti nesulaukęs visos partijos iš gamintojo.

**3.3.** Vykdant pirkimo sutartį pridėtinės vertės mokesčio sąskaitos faktūros turi būti pateikiamos naudojantis informacinės sistemos „SABIS“ priemonėmis, išskyrus Lietuvos Respublikos Viešųjų pirkimų įstatymo 22 straipsnio 12 dalyje nustatytus atvejus. Tiekėjo pateikto mokėjimo dokumento komentare turi būti nurodyta Pirkėjo kelių tarnyba (struktūrinis vienetas), Sutarties sudarymo data bei Pirkėjo suteiktas Sutarties numeris.

**4. APLINKOSAUGINIAI REIKALAVIMAI**

Pirkėjas siekia, jog jo ir Tiekėjo veiksmai darytų kuo mažesnį poveikį aplinkai, todėl:

* 1. Viešojo pirkimo ir sutarties vykdymo metu bendravimas tarp Tiekėjo ir Pirkėjo bus vykdomas tik elektroninėmis   priemonėmis (CVP IS priemonėmis, telefonu, elektroniniu paštu, ar kt.);
  2. Visa dokumentacija susijusi su Sutarties vykdymu teikiama Pirkėjui ir Tiekėjui elektorinėmis priemonėmis (elektoriniu paštu ar kt.);
  3. Sutartis bus pasirašoma tik elektroninėmis priemonėmis (elektroniniu parašu)
  4. Tiekėjas įsipareigoja mažinti popieriaus sunaudojimą, atsisakyti nebūtino dokumentų kopijavimo ir spausdinimo, jeigu bus naudojamos kanceliarinės prekės, jos turi būti pagamintos iš perdirbtų žaliavų arba tinkamos perdirbimui.
  5. Jei įsigyjamos Prekės turi būti tiekiamos ar perduodamos antrinėje pakuotėje, jos turi atitikti pakuotėms nustatytus minimalius aplinkos apsaugos kriterijus, nebent tai prieštarauja higienos normoms. Pakuotėsturi būti laikytinos perdirbamosiomis pakuotėmis pagal Lietuvos Respublikos mokesčio už aplinkos teršimą įstatymo nuostatas.
  6. Jei įsigyjamos Prekės su pristatymu, Tiekėjas turi siekti, kad tiekiant Prekes būtų sunaudojama mažiau gamtos išteklių ir taip būtų laikomasi Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakyme nustatyto aplinkos apsaugos principo, t. y. siekti, kad būtų pasirenkamas optimalus maršrutas pristatant Prekes į Pirkėjo nurodytą pristatymo vietą.

1. **Priedai.**

Techninės specifikacijos priedai:

1. TECHNINIAI REIKALAVIMAI „PRIEKABA SAVIVARTĖ O4 KLASĖS, CENTRINIŲ AŠIŲ.“
2. TECHNINIAI REIKALAVIMAI „PRIEKABA SAVIVARTĖ O4 KLASĖS, CENTRINIŲ AŠIŲ ASFALTBETONIO TERMOSO GABENIMUI“.
3. TECHNINIAI REIKALAVIMAI „SAVIVARTĖ PUSPRIEKABĖ O4 KLASĖS“.
4. TECHNINIAI REIKALAVIMAI „PRIEKABOS CENTRINIŲ AŠIŲ O4 KLASĖS, SU UŽVAŽIAVIMO JUOSTOMIS KELIO FREZŲ GABENIMUI“.
5. TECHNINIAI REIKALAVIMAI „PRIEKABOS CENTRINIŲ AŠIŲ O4 KLASĖS, SU UŽVAŽIAVIMO JUOSTOMIS PRIE N3 AUTOMOBILIŲ“.
6. TECHNINIAI REIKALAVIMAI „PRIEKABOS CENTRINIŲ AŠIŲ O3 KLASĖS, SU UŽVAŽIAVIMO JUOSTOMIS PRIE N2 AUTOMOBILIŲ“.
7. TECHNINIAI REIKALAVIMAI „PRIEKABA CENTRINIŲ AŠIŲ O2 KLASĖS SU UŽVAŽIAVIMO JUOSTOMIS“.
8. TECHNINIAI REIKALAVIMAI „PRIEKABA CENTRINĖS AŠIES O1 KLASĖS“.

**Pastaba: Visos pirkimo dokumente esančios nuorodos į standartą, techninį liudijimą ar bendrąsias technines specifikacijas reiškia, kad Pirkėjas priima ir kitus dalyvių lygiaverčių Prekių/Įrangos įrodymus.** *Lygiavertiškumo įrodymas yra tiekėjo pareiga.*