Sąlygų priedas Nr.5

**PASIŪLYMAS**

**Švieslentei**

\_\_\_\_2025 06 09\_\_\_\_\_\_\_

(Data)

\_\_\_\_\_\_Kauno rajonas\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(Vieta)

|  |  |
| --- | --- |
| Tiekėjo pavadinimas (jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė surašomi visų dalyvių pavadinimai) | UAB Sportija |
| Tiekėjo adresas (jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė surašomi visų dalyvių adresai) | Saulės g. 4, Didvyrių km. Kauno raj. |
| Juridinio asmens kodas (Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visų dalyvių kodai) | 300616408 |
| Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė | Vaidotas Augustaitis |
| Telefono numeris | +37065529444 |
| Fakso numeris |  |
| El. pašto adresas | info@sportija.lt |

1. Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su:

1.1. visomis Apklausos sąlygomis, nustatytomis šio pirkimo dokumentuose;

1.2. Technine specifikacija.

1. Pasirašydami CVP IS elektroninėmis priemonėmis pateiktą pasiūlymą, patvirtiname, kad dokumentų skaitmeninės kopijos ir CVP IS elektroninėmis priemonėmis pateikti duomenys yra tikri.

3. Vykdydami pirkimo sutartį, pasitelksime šiuos subtiekėjus:

|  |  |
| --- | --- |
| **Eil. Nr.** | **Subtiekėjo pavadinimas** |
| 1. |  |

*Pildyti tuomet, jei pirkimo sutarties vykdymui bus pasitelkti subtiekėjai. Jeigu tiekėjas nenurodo subtiekėjų, laikoma, kad vykdant pirkimo sutartį jų nebus pasitelkiama.*

*Kai pasiūlymą pateikiantis tiekėjas nurodo, kad pirkimo sutarties vykdymo metu jis numato remtis kitų tinkamų ūkio subjektų, su kuriais pasiūlymą pateikiantis tiekėjas nėra sudaręs jungtinės veiklos sutarties, pajėgumais, pasiūlymą pateikiantis tiekėjas, be kitų Apklausos sąlygose nustatytų dokumentų, privalo pateikti įrodymus, patvirtinančius jo galimybes pirkimo sutarties vykdymo metu naudotis kitų ūkio subjektų pajėgumais (pvz., ketinimų protokolas, subtiekėjo deklaracija ar pan.) (pateikiamos dokumentų skaitmeninės kopijos).*

4. Šiame pasiūlyme yra pateikta ir konfidenciali informacija:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Eil. Nr.** | **Pateikto dokumento pavadinimas** | **Dokumentas yra įkeltas šioje CVP IS pasiūlymo lango eilutėje („Prisegti dokumentai“ arba „Kvalifikaciniai klausimai“ prie atsakymo į klausimą)** |
| 1. |  |  |

*Pildyti tuomet, jei bus pateikta konfidenciali informacija. Tiekėjas negali nurodyti, kad konfidenciali yra pasiūlymo kaina, išskyrus jos sudedamąsias dalis, subtiekėjai, taip pat kita informacija, kuri teisės aktų nustatyta tvarka turi būti skelbiama arba kitokiu būdu viešai prieinama visuomenei, arba kad visas pasiūlymas yra konfidencialus (Viešųjų pirkimų įstatymo 20 straipsnio 2 punktas). Jei tiekėjas nenurodo konfidencialios informacijos, laikoma, kad tokios tiekėjo pasiūlyme nėra.*

*Perkančioji organizacija laimėjusio dalyvio pasiūlymą, išskyrus informaciją, kurią tiekėjas nurodė kaip konfidencialią, paskelbs CVP IS.*

5. Atsižvelgdami į pirkimo dokumentuose išdėstytas sąlygas, teikiame savo pasiūlymą.

6. Siūlomos Prekės visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Eilės Nr.** | **Pirkimo objektas** | **Kiekis, komplektas** | **Pasiūlymo kaina EUR be PVM** |
| 1. | Švieslentė | 1. | **8800,00** |
| **PVM (jeigu taikomas)** | **1848** |
| **Pasiūlymo kaina EUR su PVM** | **10648,00** |

 Pasiūlymo suma, € su PVM – Dešimt tūkstančių šeši šimtai keturiasdešimt aštuoni,00 €.

 (žodžiu)

**Pasiųlymo kaina negali viršyti 12000eu su PVM.**

**Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjas yra ne PVM mokėtojas, jis atitinkamų skilčių nepildo ir nurodo priežastis dėl kurių nemoka PVM.**

**Patvirtiname, kad prekės visiškai atitinka Techninėje specifikacijoje nurodytus reikalavimus:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **\Eil.****Nr.** | **Perkamų Prekių techniniai reikalavimai ir jų reikšmės** | **Tiekėjo siūlomų Prekių techniniai rodikliai ir jų reikšmės***[Tiekėjas nurodo konkrečius techninius rodiklius ir jų reikšmes]* | **Dokumentas patvirtinantis techninius rodiklius (priedo pav., psl.)** *[Pildo Tiekėjas]* |
| 1. | Dydis 31x205x6 cm | *312x205x6 cm* | *https://www.esk.com.pl/tablice/profesjonalne/esk2401-tablica-wynik%C3%B3w-sportowych* |
| 2. | Rėmas aliumininis, nudažytas juodos spalvos milteliniais dažais. 5 mm storio apsauginis stiklas atsparus kamuolio smūgiams. | Rėmas aliumininis, nudažytas juodos spalvos milteliniais dažais. 5 mm storio apsauginis stiklas atsparus kamuolio smūgiams. | https://www.esk.com.pl/tablice/profesjonalne/esk2401-tablica-wynik%C3%B3w-sportowych |
| 3. | Švieslentė rodo kiekvieno žaidėjo dviženklį numerį 0-99 ir asmenines pražangas 0-5 arba 0-6. | Švieslentė rodo kiekvieno žaidėjo dviženklį numerį 0-99 ir asmenines pražangas 0-5 arba 0-6. | https://www.esk.com.pl/tablice/profesjonalne/esk2401-tablica-wynik%C3%B3w-sportowych |
| 4. | Švieslentėje galima užrašyti iki 24 raidžių komandų pavadinimus, „bėgančios eilutės“ pavidalu paleisti reklamą, šūkius sirgaliams. | Švieslentėje galima užrašyti iki 24 raidžių komandų pavadinimus, „bėgančios eilutės“ pavidalu paleisti reklamą, šūkius sirgaliams. | https://www.esk.com.pl/tablice/profesjonalne/esk2401-tablica-wynik%C3%B3w-sportowych |
| 5. | Rungtynių rezultatas (0-199) – skaičių aukštis Ne mažiau 30 cm, 217 diodų skaičiui. | Rungtynių rezultatas (0-199) – skaičių aukštis 30 cm, 217 diodų skaičiui. | https://www.esk.com.pl/tablice/profesjonalne/esk2401-tablica-wynik%C3%B3w-sportowych |
| 6. |  Rungtynių laikas – skaičių aukštis Ne mažiau 30 cm, 217 diodų skaičiui. Laikas nuo pradžių matuojamas 0,1 sek tikslumu. | Rungtynių laikas – skaičių aukštis 30 cm, 217 diodų skaičiui. Laikas nuo pradžių matuojamas 0,1 sek tikslumu. | https://www.esk.com.pl/tablice/profesjonalne/esk2401-tablica-wynik%C3%B3w-sportowych |
| 7. | Komandinės pražangos – skaičių aukštis Ne mažiau 30 cm, 220 diodų skaičiui. | Komandinės pražangos – skaičių aukštis 30 cm, 220 diodų skaičiui. | https://www.esk.com.pl/tablice/profesjonalne/esk2401-tablica-wynik%C3%B3w-sportowych |
| 8. | Trenerių paimtų minutės pertraukėlių skaičius - ne mažiau 3 | Trenerių paimtų minutės pertraukėlių skaičius - 3 | https://www.esk.com.pl/tablice/profesjonalne/esk2401-tablica-wynik%C3%B3w-sportowych |
| 9. | Rodyklės rodo padavimus tinklinyje arba tenise. | Rodyklės rodo padavimus tinklinyje arba tenise. | https://www.esk.com.pl/tablice/profesjonalne/esk2401-tablica-wynik%C3%B3w-sportowych |
| 10. |  Kėlinys – skaičių aukštis ne mažiau 22 cm, 120 diodų skaičiui. |  Kėlinys – skaičių aukštis 22 cm, 120 diodų skaičiui. | https://www.esk.com.pl/tablice/profesjonalne/esk2401-tablica-wynik%C3%B3w-sportowych |
| 11. | Švieslentė turi turėti papildomą laikrodį TIME-OUT, kuris matuoja pertraukos laiką, realų laiką skaičių aukštis ne mažiu 22 cm, 120 diodų skaičiui. | Švieslentė turi papildomą laikrodį TIME-OUT, kuris matuoja pertraukos laiką, realų laiką skaičių aukštis 22 cm, 120 diodų skaičiui. | https://www.esk.com.pl/tablice/profesjonalne/esk2401-tablica-wynik%C3%B3w-sportowych |
| 12. | Pneumatinė sirena - ne mažiau 120 dB prie 1 m. | Pneumatinė sirena - 120 dB prie 1 m. | https://www.esk.com.pl/tablice/profesjonalne/esk2401-tablica-wynik%C3%B3w-sportowych |
| 13 | Švieslentė valdoma valdymo pultais pagal FIBA reikalavimus. | Švieslentė valdoma valdymo pultais pagal FIBA reikalavimus. | https://www.esk.com.pl/tablice/profesjonalne/esk2401-tablica-wynik%C3%B3w-sportowych |
| 14. | Trumpam dingus elektros srovei švieslentė turi „atsiminti“ paskutinę informaciją. | Trumpam dingus elektros srovei švieslentė „atsimena“ paskutinę informaciją. | https://www.esk.com.pl/tablice/profesjonalne/esk2401-tablica-wynik%C3%B3w-sportowych |
| 15. | Švieslentė pagaminta iš ypatingai ryškių šviesos diodus ne mažiau 300 mcd, šviečiančių ne mažiau130 laipsniu kampu. | Švieslentė pagaminta iš ypatingai ryškių šviesos diodus 300 mcd, šviečiančių 130 laipsniu kampu. | https://www.esk.com.pl/tablice/profesjonalne/esk2401-tablica-wynik%C3%B3w-sportowych |
| 16. | Švieslentė – 1 vnt | Švieslentė – 1 vnt | https://www.esk.com.pl/tablice/profesjonalne/esk2401-tablica-wynik%C3%B3w-sportowych |
| 17. | 24 sekundžių laikrodukai tvirtinami ant krepšinio lentų - 2 vnt | 24 sekundžių laikrodukai tvirtinami ant krepšinio lentų - 2 vnt | https://www.esk.com.pl/tablice/profesjonalne/esk2401-tablica-wynik%C3%B3w-sportowych |
| 18. | Valdymo pultas - 1 vnt | Valdymo pultas - 1 vnt | https://www.esk.com.pl/tablice/profesjonalne/esk2401-tablica-wynik%C3%B3w-sportowych |

Į pasiūlymo kainą įeina visos tiekėjo išlaidos (transportavimo, kt.) ir mokesčiai.